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[bookmark: _Hlk235193803][bookmark: _GoBack]В связи с необходимостью определения стоимости продукции в соответствии с техническим заданием, заинтересованным лицам просьба направить коммерческие предложения, согласно техническому заданию, в срок не позднее 15:00 (мск) 28.08.2026 через ЭТП, либо на электронный адрес: r.s.shabalin@kzmayak.ru, контактный телефон:  +7 (8332) 40-51-57. 
Обращаем внимание, что запрос коммерческого предложения не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств между поставщиком (исполнителем) и покупателем (заказчиком).


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На оказание услуг по поставке и обеспечению работников специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами и ведению личных карточек учета выдачи СИЗ и личных карточек учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств, организации стирки специальной одежды, нанесения логотипов на СИЗ

1. Общая часть

Заказчик: ПАО «Кировский завод «Маяк»
Назначение предмета закупки: услуга по поставке и обеспечению работников специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами и ведению личных карточек учета выдачи СИЗ и личных карточек учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств, организации стирки специальной одежды, нанесения логотипов на СИЗ

2. Нормативные акты

2.1. ст.221 Трудового кодекса РФ;
2.2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 766н «Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;
2.3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 767н «Об утверждении единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».
2.4. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

3. Порядок оказания по поставке и обеспечению работников специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами и ведению личных карточек учета выдачи СИЗ и личных карточек учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств, организации стирки специальной одежды, нанесения логотипов на СИЗ

3.1. Оказание услуг по выдаче специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств работникам предприятия и ведению личных карточек учета выдачи СИЗ и личных карточек учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств должно производиться в соответствии с Приказом  Минтруда России от 29.10.2021 N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами"
3.2 Услуги Исполнителя по поставке и обеспечению специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами работников предприятия и ведению личных карточек учета выдачи СИЗ и личных карточек учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств Заказчика СИЗ и ДСИЗ включают в себя:
3.2.1 Поставку, доставку, приемку, хранение, обеспечение наличия продукции на складе, учет продукции на складе и выдачу СИЗ и ДСИЗ работникам Заказчика. 
3.2.2 Приемку СИЗ, поставленных иными поставщиками на ответ хранение, учет и выдачу данных СИЗ работникам Заказчика в соответствии с условиями договора аутсорсинга.
3.2.3 Осуществление входного контроля СИЗ и ДСИЗ. 
3.2.4 Выдача СИЗ и ДСИЗ осуществляется на складе, расположенном на территории Заказчика, арендуемом Исполнителем следующим образом:
3.2.4.1 В индивидуальном порядке – работнику Заказчика по ведомости учета выдачи спецодежды, спецобуви, СИЗ и предохранительных приспособлений (Типовая межотраслевая форма МБ-7, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а) Приложение № 2 и № 3 к Правилам обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утверждённым приказом Минтруда России от 29.10.2021г №766н.
 3.2.4.2 Во внеплановом порядке – работнику структурного подразделения Заказчика по Товарной накладной на основании ведомости учета выдачи спецодежды, спецобуви, СИЗ и предохранительных приспособлений (Типовая межотраслевая форма МБ-7), и данных из личной карточки учета выдачи СИЗ (по форме утвержденной приказом Минтруда России от 29.10.2021г №766н.).
Выдача во внеплановом порядке производится на основании документа (служебная записка, распоряжение и др.) в котором обязательно отражается перечень подлежащих выдаче СИЗ и (или) ДСИЗ, заверенного подписью руководителя отдела охраны труда.
3.2.4.3 В коллективном порядке – уполномоченному ответственному лицу структурного подразделения Заказчика на основании месячной потребности обеспечения всех работников подразделения выдаются:
- СИЗ со сроком носки менее 12 месяцев по Универсальному передаточному документу (УПД) с приложением Ведомости на выдачу СИЗ с целью выдачи СИЗ каждому работнику подразделения.
	-	ДСИЗ по Универсальному передаточному документу (УПД) с приложением Ведомости на выдачу СИЗ с целью выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств каждому работнику подразделения.
3.2.5 Оформление, ведение, хранение и представление по запросам Заказчика:
- личных карточек учета выдачи СИЗ (по форме утвержденной приказом Минтруда России от 29.10.2021г №766н) в электронной форме;
- ведомостей учета выдачи спецодежды, спецобуви, СИЗ и других предохранительных приспособлений по форме № МБ-7 
- актов на списание по форме МБ-8 
3.2.6. Ведение в электронном виде расчета потребности и учета выдачи СИЗ каждому работнику Заказчика в соответствии с нормами, разработанными и утвержденными Заказчиком, включающем в себя:
3.2.6.1 Выгрузку в электронном виде в согласованном формате информации о выданных специальной одежде, специальной обуви и СИЗ за установленный период с указанием данных сотрудников и сроке использования. 
3.2.6.2 Выгрузку в электронном виде в согласованном формате информации о специальной одежде, специальной обуви и СИЗ с истекшим сроком использования за установленный период на основании данных о нормах и датах выдачи.
3.2.7 Предоставление данных для планирования и отчетности на основании данных полученных из Информационной системы персональных данных (ИСПДн) Исполнителя, а именно:
3.2.7.1 Исполнитель обеспечивает эксплуатацию ИСПДн для выполнения следующих услуг:
- выгрузка данных о выданных СИЗ и ДСИЗ в согласованных с Заказчиком формате и периодичности;
- выгрузка данных о списанных СИЗ с указанием причин списания в согласованных с Заказчиком формате и периодичности;
- выгрузка графиков на получение СИЗ в согласованных с Заказчиком формате и периодичности;
- загрузку норм выдачи СИЗ и ДСИЗ, утвержденных Заказчиком в согласованном формате;
- загрузку информации о работниках Заказчика (место работы - структурное подразделение, должность/профессия, табельный номер и т.п.) в согласованном с Заказчиком формате;
- предоставление доступа к ИСПДн  уполномоченному представителю Заказчика для целей контроля за нормами, потребностью, выдачей и списанием, оборотом обслуживания спецодежды.
3.2.7.2 Исполнитель по запросу Заказчика формирует потребность в СИЗ и ДСИЗ, на основании Норм выдачи, утвержденных Заказчиком, и предоставляет Заказчику данные, в согласованной форме, формате и в сроки, для формирования бюджета закупки СИЗ на календарный год, следующий за отчетным.  
	3.3 Уход за СИЗ
3.3.1. Исполнитель должен осуществлять стирку и ремонт спецодежды, выданной работникам Заказчика. 
3.3.2. Плановый объем стирки определяется спецификацией (приложение 2). 
3.3.3. Исполнитель обязан принять у работника и обеспечить хранение СИЗ для стирки и (или) ремонта. 
3.3.4. Исполнитель организует стирку спецодежды не реже 2 раз в месяц.
3.3.5. Утепленные СИЗ подлежат стирке в теплый период года.
3.3.6. Сбор спецодежды, доставка ее в прачечные и обратно, выполнение погрузочно-разгрузочных работ осуществляются силами Исполнителя.
3.3.7. Химчистка или стирка спецодежды должна производиться в соответствии с рекомендациями производителя по уходу за изделием
3.3.8. Исполнитель должен обеспечить выдачу СИЗ после стирки работникам.
3.4 Исполнитель наносит трудноудаляемые этикетки на каждую единицу специальной одежды, подлежащей стирке. Трудноудаляемая этикетка должна содержать информацию о работнике (ФИО, табельный номер работника). Трудноудаляемые этикетки наносятся методом термопечати, исключающим повреждение надписей в процессе эксплуатации и стирки/химчистки спецодежды.
3.5 Исполнитель наносит логотипы и трудноудаляемые этикетки на каждую единицу специальной одежды. Требования к логотипу и его размещению, размерам шрифтов, цветам согласно макета, предоставленного заказчиком. Логотипы наносятся методом термопечати, исключающим повреждение надписей в процессе эксплуатации и стирки/химчистки спецодежды.

4. Требования к качеству и маркировке поставляемых СИЗ

4.1. Качество и комплектность СИЗ должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Соответствие СИЗ требованиям технического регламента Таможенного союза 019/2011 должно подтверждаться Исполнителем предоставляемыми Заказчику сертификатами соответствия (или их заверенными копиями), декларациями (или их заверенными копиями) о соответствии на каждую поставляемую партию СИЗ.
4.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, принадлежать Исполнителю на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц и соответствовать размеру, росту и принадлежности к мужскому и женскому полу. Срок изготовления - не ранее чем за 6 месяцев до даты поставки.
4.3. Поставляемые товары не должны иметь признаков контрафактности, а именно: несанкционированного использования или нанесения торговых марок производителя продукции на территории РФ. Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет его оригинальности, контрафактности, в независимой экспертной организации или в авторизированном сервисном центре производителя оборудования. Расходы, потраченные на проведение экспертизы, будут отнесены на счет Исполнителя в случае получения заключения экспертной организации не в пользу Исполнителя.
4.4. Каждая единица поставляемого товара должна соответствовать размерам, качеству, комплектности, техническим характеристикам, техническим условиям изготовителя.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011). Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. 
4.6. Спецодежда должна иметь маркировку в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Маркировка должна быть читаемой в течении всего срока носки спецодежды, должна быть нанесена на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, прилагается инструкция по эксплуатации изделия, которые должны содержать следующую информацию:
- наименование изделия (наименование модели, код, артикул должны совпадать с информацией, указанной в сертификате соответствия или декларации о соответствии); 
- наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства; 
- размер (при наличии); 
- обозначение ТР ТС 019/2011;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза EAC;
- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 
- сведения о классе защиты и климатическом поясе;
- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 
- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.
4.7. Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: 
- наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула); 
- наименование страны-изготовителя; 
- наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; 
- обозначение настоящего технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 
- размер (при наличии); 
- защитные свойства изделия; 
- способы ухода за изделием (при необходимости); 
- дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; 
- срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; 
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 
- величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии); 
- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей; 
- сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», и в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 
- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;
4.8. Упаковка не должна содержать вскрытий, за исключением случаев проверки и фасовки товара на партии.
4.9. Гарантийный срок на поставляемую продукцию - согласно ГОСТ (ТУ и т.д.), но не менее 12 месяцев с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Исполнитель гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока.
4.10. Исполнитель должен гарантировать безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
4.11. Поставляемый товар должен быть экологически безопасен, сертифицирован и по безопасности должен соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и действующему законодательству РФ. 
4.12.  Исполнитель обязан заменить бракованные СИЗ, либо восполнить недопоставку СИЗ в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения бракованных СИЗ или в другие разумные сроки, согласованные с Заказчиком.
4.13. Выдача СИЗ и ДСИЗ работнику Заказчика осуществляется в соответствии с утвержденными Заказчиком нормами, данными о выданных ранее СИЗ и ДСИЗ и в соответствии с антропометрическими данными сотрудника.
4.14. Размеры спецодежды в соответствии с ГОСТ 31399-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» и ГОСТ 31396-2009 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды». 
4.15. Поставляемая продукция должна иметь сертификат соответствия (или декларация) требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 и иметь подтверждающие протоколы испытаний.

5. Условия оказания услуг

5.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по обеспечению СИЗ, согласно норм выдачи, разработанных Заказчиком. Исполнитель оказывает услуги Заказчику по обеспечению СИЗ и ДСИЗ на складе, находящемся на территории Заказчика по адресу г. Киров ул. Молодой Гвардии д. 67, предоставленном Исполнителю на основании договора аренды.
5.2. Исполнитель обязуется заключить договор аренды склада, находящегося на территории Заказчика для хранения и организации выдачи СИЗ. 
5.3. Исполнитель обязуется оснастить склад СИЗ мебелью, стеллажами для хранения СИЗ, примерочной, оборудованием, программным обеспечением, принадлежащем Исполнителю на праве собственности.
5.4.   Исполнитель должен иметь специализированное программное обеспечение и обеспечивает возможность осуществлять действия в режиме реального времени по оперативному учету и планированию выдачи СИЗ. 
5.4.1. Программное обеспечение Исполнителя должно позволять самостоятельно оформлять необходимые документы для выдачи СИЗ и ввода их в эксплуатацию; вести учет норм выдачи СИЗ; рассчитывать сроки эксплуатации изделий с целью прогнозирования потребности на очередные периоды.
5.4.2. Программное обеспечение Исполнителя должно позволять ведение личных карточек учета СИЗ в электронном виде, по утвержденной форме в соответствии с требованиями законодательства. Обязательно наличие мобильной версии для сотрудников Заказчика, должно позволять отслеживать сроки носки и сроки выдачи СИЗ.
5.4.3. Программное обеспечение Исполнителя должно соответствовать требованиям защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информации и требованиям безопасности персональных данных, предъявляемых следующими документами:
- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012г №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказом ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»
5.5. Заказчик направляет Исполнителю сведения об изменении потребности, ассортимента средств индивидуальной защиты, дополнительных услуг (стирка, ремонт и т.д.).
5.6. Исполнитель выделяет своего представителя для оперативного решения возникающих вопросов (персональный менеджер).
5.7. Персонал, обслуживающий склад должен являться персоналом Исполнителя и должен соответствовать профессиональным требованиям в области охраны труда.
5.8. Исполнитель обязуется выполнять требования пропускного, внутриобъектового режима при нахождении на территории Заказчика, а также выполнять требования Соглашения о конфиденциальности. 
5.9 Исполнитель при обработке персональных данных обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 
5.10. Исполнитель в соответствии с Правилами маркировки обязуется поставлять товары, маркированные средствами идентификации и представлять сведения в Информационную систему мониторинга самостоятельно. При этом Заказчик не осуществляет никаких действий в системе мониторинга, все действия с данной системой осуществляются Исполнителем.
5.11. Заказчик подписывает документ подтверждающий переход права собственности от Исполнителя к Заказчику. Исполнитель на основании подтвержденного Заказчиком документа, подтверждающего переход права собственности, обязуется представить в Информационную систему мониторинга сведения о выводе кодов маркировки из оборота. Операция вывода товара из оборота оформляется по средством подачи Исполнителем сведений определенных в п.82 Правил маркировки оператору информационной системы мониторинга.
5.12. В случае принятия решения Заказчиком о реализации (продаже) ранее приобретенной маркированной продукции, выведенной из оборота, Заказчик обязуется действовать согласно Правилам маркировки утвержденными Правительством РФ, в этом случае, Заказчик обязуется самостоятельно осуществлять все действия в Информационной системе мониторинга.
5.13. Исполнитель осуществляет продажу СИЗ и ДСИЗ, выданных сотрудникам Заказчика по ведомостям по форме № МБ 7 и Ведомостям на выдачу, а также оказывает услуги  с оформлением универсального передаточного  документа не чаще одного раза в месяц, не позднее последнего рабочего числа  отчетного месяца и направляет Заказчику следующие документы на поставленные СИЗ и ДСИЗ:
5.13.1. УПД по форме согласно утвержденной формы.
5.13.2. Выгрузку данных о выданных сотрудникам Заказчика СИЗ и ДСИЗ за отчетный период в согласованном с Заказчиком формате;

6. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

Территория заказчика: Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.

7. Сроки выполнения работ, оказания услуг.
7.1.	 Требуемые объемы выдачи СИЗ на 2026г. указаны в Приложении № 1 «Наименования, характеристики, объемы (количество), поставляемых специальной одежды, специальной обуви, СИЗ, смывающих (или) обезвреживающих средств».

8. Требования к участникам.

8.1. Наличие у Участника опыта оказания аналогичных услуг, соответствующих профилю лота (Аутсорсинг обеспечения средств индивидуальной защиты) за последние три года (не менее 3 договоров), предшествующие дате подачи заявки Участника на участие в настоящей процедуре. При этом учитываются только выполненные Участником договоры. Референс-лист с указанием контактного лица и телефоны.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в документации о закупке, с приложением подтверждающих документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).
8.2. Участник должен обладать собственным ПО для учета выдачи СИЗ, мобильное приложение для сотрудников Заказчика, с возможностью отслеживания сроков носки.
8.3. Участник должен иметь разрешительную документацию на осуществление деятельности :  Лицензии; Сертификаты качества продукции; Сертификаты соответствия требования технического регламента Таможенного союза «О безопаности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011); дилерские договоры; свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ; действующее заключение Минпромторга РФ на спецодежду и спец.обувь, о материале изделий производства РФ;  сертификат(декларация) о производстве изделий на территории РФ.
8.4. Участник должен предоставить в составе заявки заполненную форму Спецификации (приложение №2 к Техническому заданию) с указанием наименований, количества и цен за единицу по каждому виду СИЗ.
8.5. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней, должен предоставить в адрес Заказчика:
- копии документов, подтверждающих наличие собственного производства и/или права официального дистрибьютора производителя по каждому виду СИЗ согласно Спецификации.
Заказчик имеет право проверить представленную победителем закупочной процедуры информацию, обратившись непосредственно к производителю.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   







































	
Приложение № 1 к Техническому заданию

	
Наименования, характеристики, объемы (количество), поставляемых специальной одежды, специальной обуви, СИЗ, смывающих (или) обезвреживающих средств:



	№ п/п
	Наименование продукции
	
	Технические требования
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Бахилы полиэтиленовые
	
	Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011
Материал: ПНД, 2,6г/м²
Цвет: синий
Размер: 15х40см
	пар
	400

	2
	Бахилы спанбонд
	
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Материал: спанбонд, полипропилен – 100%, 20 г/м2
Цвет: белый
	пар
	400

	3
	Белье утепленное
	НОРМАТИВ ут тк. трикотаж
	Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011
Назначение: надевается под одежду для дополнительной защиты от пониженных температур. 
Комплектация: фуфайка, кальсоны. 
Материал: трикотажное полотно.
Состав: хлопок 100%.
Плотность: не менее 250 г/м².
Цвет: по согласованию с Заказчиком.
	Компл.
	24

	4
	Белье хлопчатобумажное
	СЛЕНДЕР 100% х/б сер трикотаж
	Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011
Назначение: надевается под термостойкие костюмы.
Комплектация: фуфайка, кальсоны. 
Материал: трикотаж. 
Состав: хлопок 100%.
Плотность: не менее 160 г/м²
Цвет: по согласованию с Заказчиком.
	Компл.
	240

	5
	Ботинки для проведения сварочных работ с верхом из натуральной термоустойчивой кожи
	ТОФФ СВАРЩИК МП цв.чер. металлический 200Дж ПУ/ТПУ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для проведения сварочных работ 
Материал верха: натуральная термоустойчивая кожа
Подскладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный 200 Дж
Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °С ), МБС, КЩС
Метод крепления подошвы: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
• Защитный клапан и пряжка быстрого сброса
• Бесшнурковая система крепления
• Мягкий кант из огнестойкой ткани
• Огнестойкие нитки
• Противоскользящий протектор
	Пар
	4

	6
	Ботинки с верхом из натуральной кожи для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части 200 Дж), скольжения, общих производственных загрязнений
	Ботинки ТОФФ СУПЕРСТАЙЛ МП чер. металлич
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части 200 Дж), скольжения, общих производственных загрязнений
Материал верха: натуральная кожа (толщина от 1,8мм до 2 мм)
Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный 
Подносок: металлический (200Дж)
Тип, материал подошвы: двухслойная, ПУ/ТПУ
(до +120 °C), МБС, КЩС
Метод крепления подошвы: литьевой
Размер: 35-50
Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Сж, См 
	пар
	32

	7
	Ботинки с верхом из натуральной кожи для защиты от механических воздействий, скольжения, общих производственных загрязнений с термопластичным подноском
	ТОФФ СУПЕРСТАЙЛ кожа цв.чер. терм.опласт 5Дж ПУ/ТПУ 
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для защиты от механических воздействий, скольжения, общих производственных загрязнений
Материал верха: натуральная кожа (толщина от 1,8мм до 2 мм)
Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный 
Подносок: термопластичный (5Дж)
Тип, материал подошвы: двухслойная, ПУ/ТПУ
(до +120 °C), МБС, КЩС
Метод крепления подошвы: литьевой
Размер: 35-50
Защитные свойства – З, Ми, Мун5, Сж, См
 
	пар
	24

	8
	Ботинки с верхом из натуральной кожи для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части 200 Дж), скольжения, общих производственных загрязнений
	Ботинки ТОФФ ТРУД -Я цв.чер. 200 ДЖ ПУ 
Ботинки ТОФФ ТРУД МП кож/текст цв.чер. металлический 200Дж ПУ 
Ботинки ТОФФ ТРУД МП текст. цв.чер. сталь Мун 200Дж ПУ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части 200 Дж), скольжения, общих производственных загрязнений
Материал верха: натуральная кожа, мягкий кант из текстильного материала
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: металлический (200Дж)
Тип подошвы: однослойная
Тип, материал подошвы: полиуретан (температурный режим от -25°C до +80°C), однослойная
Метод крепления подошвы: литьевой
Размер: 35-49
Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Сж, См
	пар
	420

	9
	Ботинки с верхом из натуральной кожи для защиты от механических воздействий, скольжения, общих производственных загрязнений с термопластичным подноском (5Дж)
	ТОФФ ТРУД цв.чер. текст.термопласт 5Дж ПУ

	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для защиты от механических воздействий, скольжения, общих производственных загрязнений
Материал верха: натуральная кожа, мягкий кант из текстильного материала
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: термопластичный (5Дж)
Тип подошвы: однослойная
Тип, материал подошвы: полиуретан (температурный режим от -25°C до +80°C), однослойная
Метод крепления подошвы: литьевой
Размер: 35-49
Защитные свойства – З, Ми, Мун5, Сж, См
	пар
	32

	10
	Ботинки с верхом из натуральной кожи для защиты от пониженных температур (2 класс защиты, для эксплуатации в III климатическом поясе) с металлическим подноском мужские
	Трейл ФРИЗ МПШ шерстяной мех ут цв.чер. сталь 200Дж ПУ/ТПУ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: для защиты от пониженных температур (2 класс защиты, для эксплуатации в III климатическом поясе) мужские 
Материал верха: натуральная кожа 
Утеплитель: шерстяной мех
Климатический пояс: III
Тип, материал подошвы: полиуретан и термополиуретан (температурный режим от -35 °C до +160 °C), двухслойная
Метод крепления подошвы: литьевой
Глубина протектора: 5 мм
Подносок: металлический (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Размер: 35-48
Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн30, подошва МБС, КЩС, морозостойкая
	пар
	8

	11
	Ботинки с верхом из натуральной кожи для защиты от пониженных температур (2 класс защиты, для эксплуатации в III климатическом поясе) с композщитным подноском 
	Трейл ФРИЗ КПШ шерст.мех кожа ут цв.чер. композит 20
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для защиты от пониженных температур (2 класс защиты, для эксплуатации в III климатическом поясе)  
Материал верха: натуральная кожа 
Утеплитель: шерстяной мех
Климатический пояс: III
Тип, материал подошвы: полиуретан и термополиуретан (температурный режим от -35 °C до +160 °C), двухслойная
Метод крепления подошвы: литьевой
Глубина протектора: 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Размер: 35-48
Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нм, Сж, См, Сл, Тн30, подошва МБС, КЩС, морозостойкая
	пар
	8

	12
	Ботинки на натуральном меху для проведения сварочных работ в зимнее время года 
	ТОПГАРД 1 Н-IV-КпПКЩ сварщика ут
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для защиты от пониженных температур при проведении сварочных работ  
Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм) 
Утеплитель: натуральный мех (овчина)
Климатический пояс: III
Тип, материал подошвы: нитрил (температурный режим от -40°C до +300°C), однослойная
Защитные свойства подошвы: КЩС
Метод крепления подошвы: литьевой
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная, дублированная натуральным мехом

Размер: 37-48
Защитные свойства – З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Сж, См, К20, Щ20, Тн40, Тп, Тр

	пар
	2

	13
	Ботинки для защиты от механических воздействий, скольжения, общих производственных загрязнений
	ФОРВЕЛД 3 КПП кож. цв.чер. композит 200Дж ПУ/Нитрил
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для защиты от механических воздействий, скольжения, общих производственных загрязнений
Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм) 
Подкладка: микроячеистая сетка
Тип, материал подошвы: ПУ/нитрил (температурный режим от -45 до +300 °C) ), двухслойная
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Метод крепления подошвы: литьевой
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Размер: 35-50
Защитные свойства – З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Сж, См, Сл, Тп 300
	пар
	4

	14
	Ботинки с верхом из натуральной кожи для защиты от пониженных температур (2 класс защиты, для эксплуатации в III климатическом поясе) с композщитным подноском женские
	Трейл ЛЕДИ ФРИЗ КПШ 
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для защиты от пониженных температур (2 класс защиты, для эксплуатации в III климатическом поясе) женские 
Материал верха: натуральная кожа 
Утеплитель: шерстяной мех
Климатический пояс: III
Тип, материал подошвы: полиуретан и термополиуретан (температурный режим от -35 °C до +160 °C), двухслойная
Метод крепления подошвы: литьевой
Глубина протектора: 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Размер: 35-48
Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нм, Сж, См, Сл, Тн30, подошва МБС, КЩС, морозостойкая
	пар
	2

	15
	Ботинки для проведения сварочных работ с верхом из натуральной термоустойчивой кожи с композитным подноском (200Дж)
	ФОРВЕЛД СВАРЩИК 6 КП чер. композ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для проведения сварочных работ 
Материал верха: натуральная термоустойчивая кожа (1,8-2 мм) 
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Тип, материал подошвы: ПУ/нитрил (температурный режим от -45 до +300 °C), двухслойная
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Метод крепления подошвы: литьевой
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Размер: 35-50
Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нм, Сж, См, Сл, Тп 300, Тр
	пар
	22

	16
	Ботинки с верхом из натуральной кожи от термических рисков электрической дуги, механических воздействий 
	ЭЛЕКТРА Е2 с кон отс композит 20
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; 
Назначение: для защиты от термических рисков электрической дуги, механических воздействий
Материал верха: натуральная термоустойчивая кожа 
Подкладка: текстильный материал, кожа
Тип, материал подошвы: ПУ/нитрильная резина резина (температурный режим от -45 °С до +300 °С (60 с)), двухслойная
Метод крепления подошвы: литьевой
Подносок: композитный (200 Дж)
Размер: 35-50
Защитные свойства – З,Ми, МУН200, Сж, См, Сл, То, Тп300
	пар
	48

	17
	Ботинки с верхом из натуральной кожи от термических рисков электрической дуги, механических воздействий, пониженных температур
	ЭЛЕКТРА Е12 с кон отс ут МУН200
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; 
Назначение: для защиты от термических рисков электрической дуги, механических воздействий, пониженных температур
Материал верха: натуральная термоустойчивая кожа 
Утеплитель: натуральный мех
Подкладка: текстильный материал, кожа
Тип, материал подошвы: ПУ/нитрильная резина резина (температурный режим от -45 °С до +300 °С (60 с)), двухслойная
Метод крепления подошвы: литьевой
Подносок: композитный (200 Дж)
Размер: 35-50
Защитные свойства – З,Ми, МУН200, Сж, См, Сл, То, Тп300
	пар
	2

	18
	Боты диэлектрические резиновые от электрического тока напряжением свыше 1000 Вт 
	Боты диэлектрические 4101-ФТ Резина
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 13385-78. 
Назначение: от электрического тока напряжением до 1000 Вт
Диэлектрические боты предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1 кВт. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре в диапазоне от -30 до+50°С
Высота бот: не менее 160 мм.
Верх обуви: резина
Тип подошвы: однослойная
Подошва: резина
Метод крепления: формовой
Размер:41-47
	пар
	2

	19
	Брюки для защиты от общих производственных загрязнений белые хлопчатобумажные
	бязь 100% х/б
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014
Назначение: от общих производственных загрязнений
Состав: бязь (хлопок — 100%), плотность не менее 142 г/м².
Конструктивные особенности: Брюки с эластичной летной по линии талии
накладки в области коленей
Цвет: белый
Размер: 44-66
	шт
	160

	20
	Брюки для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания), от пониженных температур 
	КОНСТРУКТОР ут т-сер
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014
Назначение: от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания), от пониженных температур
Состав: полиэфир – 100%, плотность не менее 150 г/м².
Утеплитель: материал «Синтепон» 100 г/м², 2 слоя
Отделка: ВО, ПУ-покрытие
Застежка: на молнии и двух пуговицах
Регулировки по ширине: пояс с эластичной тесьмой и шлевками для ремня
Карманы: боковые 
Защитные элементы: наколенники, световозвращающие полосы
Цвет: темно-серый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200
	шт
	2

	21
	Брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	СПЕЦ-АВАНГАРД беж-чер Стрейчтекс
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209-2014
Назначение: от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
Состав: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность не менее 260 г/м².
Отделка: ВО
Застежка: на молнии, с пуговицей на поясе Регулировка: эластичные вставки на поясе, шлевки для ремня 
Усилительные накладки: на задних половинках в области среднего и шагового швов, наколенники из прочной ткани со входами для амортизационных вкладышей
Цвет: бежевый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188
	шт
	350

	22
	Брюки для защиты от пониженных температур
	Брюки ЗИМОВКА ут цв. син. тк. смесовая
	Соответствие требованиям: ТР ТС 2019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016; ГОСТ 12.4.280-2014. Назначение: от механических воздействий (истирания), от общих производственных загрязнений, от пониженных температур (I-II климатические пояса). 
Ткань верха: полиэфир – 80%,  хлопок – 20%, плотность не менее190 г/м², водоотталкивающая отделка
Утеплитель: ватин + синтепон (1 слой), 100 г/м²
Пояс: высокий, утепленный, стеганый
Карманы: накладные
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200
	шт
	80

	23
	Брюки от общих производственных загрязнений и механических воздействий для сотрудников охранных структур
	РУБЕЖ чер
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014
Назначение: от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
Состав: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, плотность не менее 210 г/м².
Отделка: ВО
Цвет: черный
Конструктивные особенности: Брюки прямые с застроченными стрелками, со съемным ремнем из эластичной ленты с застежкой на карабин.
Застежка: на молнии и кнопке 
Пояс: притачной с хлястиками на пуговицах, шлевками и держателем для фонаря Карманы: боковые наклонные, фигурный накладной с клапаном на текстильной застежке, накладной для телефона
Размер: 88/92-128/132 
Рост: 158/164-194/200
	шт
	8

	24
	Вкладыши противошумные  одноразовые со шнурком
	ED101К, SNR 35дБ цв.зел. шнурок инд.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011                         
Назначение: для защиты органов слуха от производственных шумов. 
Одноразовые противошумные вкладыши универсального размера, со шнурком.
Материал: вспененный полиуретан
SNR: 35 дБ
	пар
	420

	25
	Вкладыши противошумные одноразовые без шнурка
	РОСОМЗ БЛОКЕР 63714 мт. полиуретан
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011                         
Назначение: для защиты органов слуха от производственных шумов до 115дБ.. 
Одноразовые противошумные вкладыши универсального размера, без шнурка.
Материал: вспененный полиуретан
SNR: 35 дБ
	пар
	10

	26
	Вкладыши противошумные одноразовые со шнурком
	Вкладыши противошумные РОСОМЗ  СМАРТ 63915 мт. Полиуретан
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты органов слуха от производственных шумов до 115дБ
Одноразовые противошумные вкладыши универсального размера, со шнурком.
Материал: вспененный пенополиуретан
Материал шнурка: ПВХ
SNR: 35 дБ
	пар
	10

	27
	Вкладыши противошумные многоразовые со шнурком
	многоразовые ED201К, SNR 32дБ, цв.ора
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011                         
Назначение: для защиты органов слуха от производственных шумов 
Многоразовые противошумные вкладыши универсального размера, со шнурком.
Материал: силикон
Материал шнурка: нейлон
Материал кейса: пластик
SNR: 32 дБ
	пар
	10

	28
	Вкладыши противошумные многоразовые со шнурком в кейсе
	многоразовые ED201КС, SNR 32дБ, цв.ора
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011                         
Назначение: для защиты органов слуха от производственных шумов 
Многоразовые противошумные вкладыши универсального размера, со шнурком в кейсе
Материал: силикон
SNR: 32 дБ
	пар
	10

	29
	Галоши диэлектрические резиновые от электрического тока напряжением до 1000 Вт 
	
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 13385-78. 
Назначение: от электрического тока напряжением до 1000 Вт
Диэлектрические галоши предназначены для защиты от воздействия постоянным или переменным электрическим током, амплитудные значения которого не превышают 1000В. Являются дополнительным средством защиты от электрического тока при работе в закрытых, а при отсутствии осадков, на открытых электроустановках. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре в диапазоне от -30 до+50°С при относительной влажности воздуха до 95%.
Материал: синтетический каучук
Размер:42-47
	пар
	2

	30
	Держатель предфильтра UNIX (или эквивалент)
	
	Держатель предфильтра UNIX.
 Используется с фильтром UNIX и предфильтром UNIX.
 В случае подбора эквивалента, должна быть предусмотрена совместимость всех комплектующих - маска/полумаска, фильтры, предфильтры, держатели.
	шт
	640

	31
	Жилет утепленный от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	ВЕСТ ут чер-син
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.303-2016
Назначение: для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). 
Ткань: полиамид (нейлон) – 100% плотность не менее160 г/м²
Утеплитель: синтепон, плотность не менее100 г/м², 1 слой
Подкладка: флис
Воротник: стойка, отделанная внутри флисом
Застежка: на молнии
Регулировка: боковые разрезы на молнии
Карманы: боковые в швах с застежкой на молнии
Размер: 92-128
Рост: 164-188
	шт
	20

	32
	Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты с карманом оранжевый
	СИГНАЛЬНЫЙ СО-2 с карм. цв. оран флуор.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.281-2014
Назначение: для обеспечения повышенной видимости 2 класса защиты. 
Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, плотность не менее 120 г/м².  
Цвет: флуоресцентный оранжевый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176
	шт
	160

	33
	Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты с карманом жёлтый
	СИГНАЛЬНЫЙ СО-2 с карм. жел флуор
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.281-2014
Назначение: для обеспечения повышенной видимости 2 класса защиты. 
Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, плотность не менее 120 г/м².  
Цвет: флуоресцентный желтый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176
	шт
	10

	34
	Жилет утепленный от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий
	СПЕЦ ут цв. син-оран. тк. Нортси
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.303-2016
I и II климатические пояса
Назначение: для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий. Ткань: микрополиэфир – 100%, плотность не менее 135 г/м².  
Отделка ткани: ПУ-мембрана паропроницаемая, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», плотность не менее 100 г/м², 2 слоя
Защитные элементы: ветрозащитная планка
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/20
	шт
	10

	35
	Фильтрующий универсальный самоспасатель однократного применения 
	Капюшон ФЕНИКС
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 53261-2019                              
Назначение: для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы от паров, газов  и аэрозолей опасных химических веществ (ОХВ), включая продукты горения, при эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения, из зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов. Однократное применение. 
Защита: А,АХ,В,Е,К,Р2
Время защитного действия: не менее 30 минут.
	шт
	4

	36
	Каска оранжевая
	РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT 75514 цв.оран. мт. полипропилен
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 397-2012.
Назначение: для защиты головы
Комплектация: подбородочный ремень.
Материал корпуса: полипропилен. 
Цвет: оранжевый
Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка.
Температурный режим эксплуатации: от -50°C до +50°C
Крепление оголовья: в шести точках.
Регулировка оголовья: ленточная.
	шт
	100

	37
	Каска белая
	РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT 75517 цв.бел. мт. полипропилен
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 397-2012.
Назначение: для защиты головы
Комплектация: подбородочный ремень.
Материал корпуса: полипропилен. 
Цвет: белый
Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка.
Температурный режим эксплуатации: от -50°C до +50°C
Крепление оголовья: в шести точках.
Регулировка оголовья: ленточная.
	шт
	24

	38
	Каска оранжевая с креплением других видов СИЗ (щитков, наушников, очков)
	Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 ВИЗИОН RAPID 78714 оран
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 397-2012.
Назначение: для защиты головы
Комплектация: 2-х точечный подбородочный ремень с креплением к оголовью
Материал корпуса: полипропилен. 
Цвет: оранжевый
Материал оголовья: текстиль 
Температурный режим эксплуатации: от -50°C до +50°C
Крепление оголовья: в шести точках.
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, очков
	Шт
	5

	39
	Каска белая с креплением других видов СИЗ (щитков, наушников, очков)
	Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT RAPID 75717 бел
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 397-2012.
Назначение: для защиты головы
Комплектация: 2-х точечный подбородочный ремень с креплением к оголовью
Материал корпуса: полипропилен. 
Цвет: белый
Материал оголовья: текстиль 
Температурный режим эксплуатации: от -50°C до +50°C
Крепление оголовья: в шести точках.
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, очков
	шт
	5

	40
	Каска термостойкая для защиты от теплового излучения, ударов, влаги, кислот и щелочей, частиц расплавленного металла
	Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT TERMO RAPID 76717
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 397-2012.
Назначение: каска для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги.
Комплектация: 2-х точечный подбородочный ремень с креплением к оголовью
Материал корпуса: полиамид
Цвет: белый
Материал оголовья: текстиль 
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, очков
Температурный режим эксплуатации: от -50°C до +50°C
Электрическая изоляция: 440 В, 1000 В
	
	5

	41
	Каска термостойкая
	РОСОМЗ СОМЗ-55 HAMMER TERMO RAPID 74717 цв.бел. мт. полиамид
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.255-2020. 
Назначение: каска для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги.
Комплектация: кожаный подбородочный ремень
Материал корпуса: полиамид 66 со стекловолокном 
Цвет: белый. 
Материал оголовья: текстильный.
Температурный режим эксплуатации: от -50°C до +150°C.
Крепление оголовья: в восьми точках.
Регулировка оголовья: храповик.
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков. 
	шт
	50

	42
	Каска для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги.
	РОСОМЗ СОМЗ-55 ВИЗИОН TERMO 79216 цв.крас. мт. полиамид
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.255-2020. 
Назначение: каска для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги.
Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: полиамид.
Цвет: красный. 
Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожа.
Температурный режим эксплуатации: от -50°C до +150°C, кратковременное воздействие расплавленного металла до +1350°C
Крепление оголовья: в шести точках.
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков.
Регулировка оголовья: ленточная.
Защита от тока: до 440 В
	шт
	5

	43
	Каскетка для защиты головы от сильных ударов о твердые неподвижные предметы
	
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты головы от сильных ударов о твердые неподвижные предметы
Материал корпуса: АБС-пластик, обшитый хлопковой тканью.
Материал вставки: вспененный изолон. 
Козырек: 7см.
Цвет: синий
Размер: 56-59
	шт
	1

	44
	Кепка для защиты от общих производственных загрязнений
	СПЕЦ цв. син. тк. Томбой
	Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011. Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений.
Материал: полиэфир – 67%, хлопок – 33%, плотность не менее : 245 г/м².
Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50
Регулировки по ширине: хлястик с креплением
Цвет: синий
Размер 54-62
	шт
	50

	45
	Кепка для защиты от общих производственных загрязнений х/б
	СПЕЦ-АВАНГАРД беж
	Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011. Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений.  
Материал: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность не менее: 260 г/м². 
Регулировки по ширине: хлястик с креплением
Цвет: бежевый с черным
Особенности: универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер.
Размер: 54-62
	шт
	10

	46
	Кепка для защиты от общих производственных загрязнений
	-жокейка СОЮЗ-2 цв. т-син. тк. смесовая
	Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011. Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений.  
Материал: смесовая, полиэфир –55%, хлопок – 45%. 
Отделка: ВО
Цвет: тёмно-синий
Размер: 54-62
	шт
	700

	47
	Коврик диэлектрический
	
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011.
Назначение: от электрического тока напряжением до 1000 Вт
Размер:750мм×750мм×6мм
	шт
	2

	48
	Колпак х/б белый 
	мЕДИКАЛ бел бязь
	Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011, ГОСТ 12.4.280-2014
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений
Ткань: бязь, хлопок - 100%
Регулировки по ширине: завязки
Цвет: белый
Размер: 54-62
	шт
	500

	49
	Комбинезон одноразового применения для защиты от пыли, распыляемой краски, незначительных загрязнений
	КАСПЕР бел
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для защиты от пыли, распыляемой краски, незначительных загрязнений.
Состав: спанбонд, полипропилен – 100%, плотность: не менее 40 г/м² 
Застежка: на молнии 
Капюшон: притачной 
Цвет: белый
Размер: 88/92-120/124 
Рост: 176
	шт
	20

	50
	Комбинезон одноразового применения для химической защиты
	INVICTA RUMAX арт.701 бел
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ ISO 16602-2019, ГОСТ EN ISO 13982-1-2012.
Назначение: для химической защиты.
Состав: нетканый полипропиленовый материал с полиэтиленовым покрытием, плотность: не менее 50-55 г/м² 
Цвет: белый
Размер: 44-58 
Рост: 170-200
	шт
	80

	51
	Комплект из прорезиненной ткани с ПВХ-покрытием для защиты от химических факторов
	Л-1 (без военной приемки) цв. сер.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.251-2013
Назначение: для от химических факторов (от растворов кислот, щелочей).
Комплектация: куртка с капюшоном, брюки цельнокроеные с чулками, перчатки, сумка.
Ткань: прорезиненная с ПВХ-покрытием, 
Регулировка по ширине: ремни на брюках, бахилах, паховый ремень
Защитные элементы: эластичная лента по низу куртки и рукавов, проклеенные швы
Цвет: серый
	компл.
	2

	52
	Комплект кислотостойкий для защиты от химических факторов
	КЕМИ СТАЙЛ т-син-вас
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.251-2013, ГОСТ 12.4.280-2014
Назначение: для от химических факторов (от растворов кислот, щелочей).
Комплектация: куртка, брюки, берет.
Ткань: противокислотная, полиэфир -100%, плотность не менее 240 г/м², К80, Щ40
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Защитные элементы: манжеты с застежкой на потайной пуговице
Карманы: накладные нагрудные с клапаном с застежкой на пуговицах, в рельефных швах, на брюках левый накладной с клапаном, правый накладной без клапана.
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 80/84-136/140 
Рост: 158/164-194/200
	компл.
	24

	53
	Костюм сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты с застежкой на молнии
	АСФАЛЬТ МАСТЕР орж-флр-т-син (К)
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.281-2014 3 класс
Назначение: для обеспечения повышенной видимости 3 класса защиты, и защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.  
Комплектация: куртка, брюки. 
Ткань верха: смесовая, хлопок – 38%, полиэфир – 62%, плотность не менее 235 г/м², МВО. Застежка: на молнии, закрытой планкой. Регулировки по ширине: манжеты на кнопках. 
Карманы: нагрудный прорезной с вертикальным входом на молнии, нижние в швах; на брюках – карман для инструментов 
Усилительные накладки: в области коленей со входом для амортизационных вкладышей
Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-синим
Размер: 88/92-120/124 
Рост: 170/176, 182/188
	шт
	2

	54
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий со световозвращающими полосами мужской
	БАЙКАЛ-1 СОП цв. т-син.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209-2014
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской.
Комплектация: куртка, брюки. 
Ткань: смесовая, хлопок – 80%, полиэфир – 20%,  плотность: не менее 250 г/м². 
Отделка: ВО.
Застежка: на пуговицах.
Воротник: отложной. 
Карманы: нагрудный и боковые. Световозвращающие полосы на куртке и брюках
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-152/156 
Рост: 158/164-194/200
	шт
	600

	55
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий со световозвращающими полосами женский
	Леди БАЙКАЛ-1 СОП цв. т-син. жен
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209-2014
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский
Комплектация: куртка, брюки. 
Ткань: смесовая, хлопок – 80%, полиэфир – 20%,  плотность: не менее 250 г/м². 
Отделка: ВО.
Застежка: потайная на пуговицах с планкой.
Воротник: отложной. 
Карманы: 3 накладных на куртке, 2 наклонных боковых на брюках.
Регулировки: кулиска на талии куртки, эластичная лента в поясе брюк
Световозвращающие полосы на куртке и брюках шириной 25мм
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-136/140 
Рост: 158/164-182/188
	шт
	320

	56
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	БАЛТИКА-1 цв. вас. тк. смесовая 
БАЛТИКА-1 цв. вас. АМ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209-2014
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Комплектация: куртка, полукомбинезон. 
Ткань: полиэфир – 50% , хлопок – 50%, плотность: не менее 215 г/м². 
Отделка: ВО.
Застежка: потайная на пуговицах.
Защитные элементы: закрытые застежки на манжетах 
Карманы: накладные нагрудные с клапанами, полуобъемные нижние; на полукомбинезоне – нагрудный и для инструментов 
Усилительные накладки: наколенники карманы для амортизационных вкладышей
Световозвращающие полосы на куртке и полукомбинезоне
Цвет: васильковый
Размер: 80/84-144/148
Рост: 158/164-184/200
	шт
	100

	57
	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с застежкой на молнии
	Костюм ЛАДОГА
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209-2014
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Комплектация: куртка, брюки. 
Ткань: хлопок - 100%, плотность 250 г/м²
Отделка: ВО.
Застежка: центральная на молнии закрытая планкой
Воротник: отложной
Регулировки по ширине: пояс куртки регулируется застежками-хлястиками, пояс брюк – с эластичной лентой
Карманы : нагрудные с клапанами на кнопках, боковые с наклонным входом на куртке; боковые с наклонным входом, задний на брюках.
Световозвращающие полосы: на полочках, спинке, по низу брюк.
Цвет: темно-синий со светло-серым
Размер: 80/84-144/148
Рост: 158/164-184/200 
	шт
	50

	58
	Костюм сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты с застежкой на петли и пуговицы
	ВИЗАР оран-флр-чер
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.281-2014 3 класс
Назначение: для обеспечения повышенной видимости 3 класса защиты, и защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Комплектация: куртка, брюки. 
Ткань верха: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, плотность не менее 210 г/м², ВО. Застежка: на петли и пуговицы
Регулировки: хлястики по поясу куртки на пуговицах, эластичная тесьма по поясу брюк
Карманы: нагрудные с клапанами на пуговицах, нижние, на брюках – боковые и накладной с клапаном 
Усилительные накладки: на локтях, коленях
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм, складки по кокетке спинки
Цвет: флуоресцентный оранжевый с черным Размер: 88/92-128/132 
Рост: 170/176, 194/200
	шт
	10

	59
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла и повышенных температур при проведении сварочных работ
	ГЕРКУЛЕС -1 цв. т-син-зел.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.297-2013; ГОСТ 12.4.250-2019; ГОСТ 12.4.280-2014. 
Назначение: для защиты от искр и брызг расплавленного металла, 1 класс защиты, Тр
Комплектация: куртка, брюки.
Ткань: хлопок – 100%, плотность не менее 340 г/м².
Застежка: потайная, на пуговицах.
Регулировки по ширине: паты на пуговицах по низу рукавов 
Карманы: в рельефных швах, потайной на правой полочке, накладной на брюках
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке в шве притачивания кокетки
Цвет: темно-синий с зеленым 
Размер: 80/84-136/140
Рост: 158/164-194/200
	шт
	50

	60
	Костюм (куртка и брюки) для защиты от пониженных температур 
	ДРАЙВ С/О ут цв. т-син-вас. тк. Оксфорд
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014
(3 климатический пояс)- 2 класс защиты. Назначение: защита от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания) и пониженных температур.
Ткань верха: полиэфир – 100%, плотность не менее 100 г/м², ПУ-покрытие 
Утеплитель: синтепон, плотность не менее 100 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя
Комплектация: куртка, брюки 
Защитные элементы: две ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу брюк
Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки Усилительные накладки: в области коленей Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 80/84-144/148
Рост: 158/164, 194/200
	шт
	10

	61
	Костюм (куртка и брюки) для защиты от искр и брызг расплавленного металла, повышенных температур, от пониженных температур (2 класс, III климатический пояс)
	ЗЕВС ПЛЮС-1 ут сер
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2019, ГОСТ 12.4.303-2016
Назначение: для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), искр, брызг расплавленного металла, от пониженных температур (2 класс, III климатический пояс)
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: хлопок – 100%, плотность не менее 340 г/м² 
Утеплитель: холлофайбер, 2 слоя, плотность не менее 150 г/м², съемная подстежка
Застежка: потайная на пуговицах,
Капюшон: съемный, на пуговицах 
Накладки: по полочкам, кокетке спинки, рукавам, передним половинкам брюк, боковым швам 
Регулировки: кулиска по талии на утепляющей подстежке, хлястики с застежкой на пуговицах по поясу брюк, бретели с эластичной тесьмой Карманы: в швах на молнии, внутренние накладные, в брюках – боковые, карманы для амортизационных вкладышей 
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке по кокетке
Цвет: серый 
Размер: 88/92-128/132 
Рост: 158/164-194/200
	шт
	2

	62
	Костюм (куртка и брюки) для защиты от искр и брызг расплавленного металла, повышенных температур
	ЗЕВС чер-сер Арсенал NEW
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2019, ГОСТ 12.4.280-2014
Назначение: для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), искр, брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: хлопок – 100%, плотность не менее 490 г/м², НМВО К50, огнестойкая отделка
Застежки: на куртке – потайная, правосторонняя, на пуговицах, хлястик на воротнике; на брюках – центральная на молнии, боковые на пуговицах 
Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей 
Регулировки: внутренние манжеты и хлястики с огнестойкой текстильной застежкой на рукавах, бретели на брюках
Карманы: потайной на куртке, боковые в брюках 
Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов 
Цвет: черный с серым
Размер: 80/84-136/140 
Рост: 158/164-194/200
	шт
	2

	63
	Костюм (куртка и брюки) для защиты от пониженных температур женский
	ЛЕДИ ДРАЙВ С/О ут цв. т-син-вас. тк. Оксфорд
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014
(3 климатический пояс)- 2 класс защиты. Назначение: защита от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания) и пониженных температур.
Ткань верха: полиэфир – 100%, плотность не менее 100 г/м², ПУ-покрытие 
Утеплитель: синтепон, плотность не менее 100 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя
Комплектация: куртка, брюки 
Капюшон: съемный на кнопках
Защитные элементы: две ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу брюк
Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки Усилительные накладки: в области коленей 
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, капюшону, низу брюк
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 80/84-128/132
Рост: 146/152-194/200
	шт
	2

	64
	Костюм (халат и брюки) от общих производственных загрязнений, механических воздействий, химических факторов женский
	ЛЕДИ КЕМИС вас
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.251-2013
Назначение: защита от общих производственных загрязнений, механических воздействий, химических факторов.
Комплектация: халат, брюки 
Ткань: противокислотная, полиэфир – 100%, плотность не менее 240 г/м², К80, Щ40
Цвет: васильковый
Размер: 80/84-128/132
Рост: 146/152- 194/200
	шт
	20

	65
	Костюм комбинированный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, повышенных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий при проведении сварочных работ
	КС18 Парусина/спи
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2019, ГОСТ ISO 11612-2014
Назначение: для защиты от искр и брызг расплавленного металла, повышенных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий при проведении сварочных работ
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: парусина, лен – 55%, хлопок – 45%, плотность не менее 535 г/м², огнестойкая пропитка, спилок – 100%
Застежка: потайная на пуговицах
Защитные элементы: внутренние манжеты
Карманы: в боковых швах, потайной
Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках
Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200
	шт
	3

	66
	Костюм комбинированный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, повышенных температур, низких температур при проведении сварочных работ
	КС24ОТ ут Парусин
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2019, ГОСТ ISO 11612-2014, ГОСТ 12.4.303-2016
Назначение: для защиты от искр и брызг расплавленного металла, повышенных температур, низких температур при проведении сварочных работ
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: парусина, лен – 55%, хлопок – 45%, плотность не менее 550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок – 100%
Утеплитель: ватин п/ш
Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки
Капюшон: съемный
Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних и частично задних половинках брюк
Утепляющая подкладка: отстегивается
Цвет: черный
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

	шт
	3

	67
	Костюм для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного контакта с нагретой поверхностью, кратковременного воздействия открытого пламени), уровни защиты A1, B3, C2, F3, Ти, Тт, Тп, То., защиты от общих производственных загрязнений
	Костюм МЕТАЛЛУРГ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ ISO 11612-2014
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ Р 12.4.297-2013
Назначение: для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного контакта с нагретой поверхностью, кратковременного воздействия открытого пламени), уровни защиты A1, B3, C2, F3, Ти, Тт, Тп, То., защиты от общих производственных загрязнений
Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: сукно, шерсть – 90%, лавсан – 10%, плотность не менее 760 г/м².
Застежка: потайная, на пуговицах.
Воротник: отложной
Карманы: в швах, накладной на брюках.
Защитные элементы:на рукавах, полочках, передних половинках брюк, внутренние манжеты из молескина.
Вентиляционные отверстия:в области пройм, на спинке, в шве притачивания кокетки.
Цвет: серый
Размер: 80/84-152/156
Рост: 158/164-194/200
	шт
	3

	68
	Костюм (куртка, брюки) для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени)
	МОЛЕСКИН цв. чер.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ ISO 11612-2014, ГОСТ Р 12.4.297-2013
Назначение: для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени)
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: хлопок – 100%, плотность не менее 280 г/м², огнестойкая пропитка
Застежка: потайная, на пуговицах
Защитные элементы: внутренние манжеты
Карманы: в рельефных швах, накладной на брюках 
Усилительные накладки: на полочках, рукавах, передних половинках брюк 
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке, в шве кокетки 
Цвет: черный 
Размер: 80/84-144/148 
Рост: 158/164-194/200
	шт
	2

	69
	Костюм для защиты от воды и влаги
	ПОСЕЙДОН цв. син.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.288-2013
Назначение: защита от воды и влаги.
Комплектация: куртка, брюки. 
Материал: полиэфир - 100%., прочная плащевая ткань с ПВХ покрытием, плотность не менее 225 г/м².
ПВХ-покрытие.
Водоупорность – не ниже 100 000 Па. 
водоупорность — более 20 000мм водяного столба) 
Застежка: на молнии, с ветрозащитным клапаном 
Защитные элементы: проклеенные швы, капюшон, внутренние манжеты рукавов на эластичной тесьме 
Регулировка: по лицевому вырезу капюшона, шнур по низу куртки, эластичная тесьма и шнур по поясу брюк 
Карманы: накладные, с клапанами 
Цвет: синий 
Размер: 88/92-120/124 
Рост : 158/164-182/188
	шт
	2

	70
	Костюм для работ в условиях повышенной влажности и осадков 3 класса защиты (Вн)
	Костюм ЛИМАН
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: защита от воды и влаги, 3 класса защиты (Вн).
Комплектация: куртка, брюки. 
Материал: полиэфир - 100%., ПВХ покрытие, плотность не менее 225 г/м²
Водоупорность – не ниже 11000 Па Застежка: на молнии, с двойной защитной планкой
Капюшон: втачной, регулируется
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, клапаны на карманах, в подгибке низа рукава внутренний напульсник с эластичной лентой, проклеенные швы, обеспечивающие защиту от проникновения воды.
Регулировки по ширине: по низу куртки шнур с фиксаторами, пояс брюк с эластичной тесьмой и шнуром с фиксаторами.
Карманы: на куртке – накладные, с клапанами 
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на кокетке спинки.
Размер: 88/92-120/124 
Рост : 158/164-182/188
	шт
	2

	71
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от пониженных температур, механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений
	СПЕКТРОН ут цв. орж-флр-т-син.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014 3 класс
Назначение: для обеспечения повышенной видимости, защиты от пониженных температур, механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений
Комплектация: куртка, полукомбинезон 
Ткань: полиэфир – 100%, плотность не менее 100 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, плотность не менее 150 г/м², 2 слоя
Капюшон: с широкой подбородочной частью, съемный, на молнии, регулируется по лицевому вырезу 
Защитные элементы: на куртке - ветрозащитная планка, накладки по низу рукавов; на полукомбинезоне - наколенники, защитная накладка на задних половинках полукомбинезона; световозвращающие полосы по полочкам, спинке, рукавам, грудке и низу полукомбинезона
Регулировки по ширине: по талии, низу куртки; эластичная тесьма в поясе полукомбинезона Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-синим 
Размер: 80/84-136/140 
Рост: 158/164-194/200 
	шт
	1

	72
	Костюм мужской для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, кровососущих насекомых 
	ЭКСПЕДИЦИЯ Бн палатка хаки
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ Р 12.4.296-2013 
Назначение: для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, кровососущих насекомых),
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: палаточная
Состав: хлопок — 100%, плотность не менее 250 г/м²
Отделка: ВО
Защитные элементы: капюшон с противомоскитной сеткой, трикотажные напульсники по низу рукавов и брюк, складки, задерживающие клещей, на куртке и брюках.
Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек и спинки.
Регулировки по ширине: кулиска по низу куртки, эластичная лента по линии талии.
Цвет: хаки. 
Размер: 80/84-136/140 
Рост: 158/164-194/200
	шт
	1

	73
	Костюм (куртка, брюки) для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - не менее 17 кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий женский
	ЭЛЕКТРА Л-4 БИО (кур+бр) женский
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.310-2016.
Назначение: для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - не менее 17 кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий женский
Уровень защиты: не менее 17 кал/см²
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: с огнестойкой отделкой
Размер: 88/92-128/132 
Рост: 158/164-194/200
	шт
	1

	74
	Костюм (куртка, брюки) для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - не менее 17 кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий мужской
	ЭЛЕКТРА Л-4 БИО (кур+бр) мужской
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.310-2016.
Назначение: для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - не менее 17 кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий мужской
Уровень защиты: не менее 17 кал/см²
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: с огнестойкой отделкой
Размер: 88/92-128/132 
Рост: 158/164-194/200
	шт
	24

	75
	Костюм (куртка, полукомбинезон) для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - не менее 55кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий, пониженных температур мужской
	Костюм ЭЛЕКТРА З-10 БИО НОВЕЛ (кур+п/к)
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ 12.4.303-2016 
Назначение: для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - не менее 55 кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий, пониженных температур мужской. 
Уровень защиты: не менее 55 кал/см²
Комплектация: куртка, полукомбинезон. 
Ткань: с огнестойкой отделкой
Утепляющая подкладка.
Размер: 88/92-128/132 
Рост: 158/164-194/200
	шт
	16

	76
	Костюм (куртка, полукомбинезон) для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - не менее 100 кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий, пониженных температур мужской
	ЭЛЕКТРА З-24 БИО (кур+п/к) мужско
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ 12.4.303-2016 
Назначение: для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - не менее 100 кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий, пониженных температур мужской. 
Уровень защиты: не менее 100 кал/см²
Комплектация: куртка, полукомбинезон. 
Ткань: с огнестойкой отделкой
Утепляющая подкладка.
Размер: 88/92-128/132 
Рост: 158/164-194/200
	
шт
	1

	77
	Костюм (куртка, полукомбинезон) для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - ЗЭТВ до 56,7 кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий, пониженных температур (1, 2 класса защиты) мужской 
	Костюм ЭЛЕКТРА З-24 ПРО НОВЕЛ (кур+п/к) мужской
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ 12.4.310-2016, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ Р 12.4.236-2011
Назначение: для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - ЗЭТВ до 56,7 кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий, пониженных температур (1, 2 класса защиты) мужской. 
Уровень защиты: ЗЭТВ до 56,7 кал/см²
Комплектация: куртка, полукомбинезон. 
Куртка: с притачной утепляющей подкладкой, приcтегивающимся капюшоном, центральной застёжкой на тесьму "молния", кулиской по низу, комбинированными рукавами.
Полукомбинезон: с притачной утепляющей подкладкой, центральной застёжкой на тесьму "молния", притачным поясом, пристёгивающимися бретелями.
Пояс фигурной формы с застёжкой на две пуговицы.
Утепляющая подкладка.
Цвет: тёмно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Размер: 80/84-152/156 
Рост: 158/164-194/200
	
шт
	1

	78
	Костюм (куртка, полукомбинезон) для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - не менее 33 кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий мужской
	ЭЛЕКТРА Л-13 БИО мужской (кур+п/к
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.310-2016.
Назначение: для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - не менее 33 кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий мужской
Уровень защиты: не менее 33 кал/см²
Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: с огнестойкой отделкой
Размер: 88/92-128/132 
Рост: 158/164-194/200
	шт
	5

	79
	Костюм (куртка, полукомбинезон) для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - не менее 30 кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий мужской
	Костюм ЭЛЕКТРА Л-5 БИО мужской вас-крас
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.310-2016.
Назначение: для защиты от термических рисков электрической дуги уровень защиты - не менее 30 кал/см2, общих производственных загрязнений, механических воздействий мужской
Уровень защиты: не менее 30 кал/см²
Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: с огнестойкой отделкой
Размер: 88/92-128/132 
Рост: 158/164-194/200
	шт
	2

	80
	Краги для защиты от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла на подкладке
	G340 крас.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011                                                                                                                    Назначение: для защиты рук от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла.      
Материал: спилок (толщина не менее 1,1 мм, сорт - АВ)
Материал подкладки: 100% полиэстер в ладонной части, 100% хлопок в области краги
Длина: 360 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4244В
Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)
Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – В (5 Ньютонов)
	пар
	60

	81
	Краги для защиты от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла
	G540 сер. мт.спилок
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011                                                                                                                    Назначение: для защиты рук от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла.      
Материал: спилок (толщина не менее 1,1 мм, сорт - АВ)
Длина: 360 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4144А
Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам - 1 (1,2 - показатель)
Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)
Сопротивлениепроколу - 4 (150 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) - А (2 Ньютона)
Защитные свойства: ГОСТ EN 407-2012 - 41424x
Продолжительность остаточного горения и тления – 4
Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1
Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4
Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 2
Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: То Ти Тр Тп250 Ми Мп
	пар
	150

	82
	Краги для защиты от истирания, порезов, проколов, кратковременного контакта с горячими поверхностями, искр и брызг металла на подкладке.
	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G128 цв. жел-крас мт. спилок
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011                                                                                                                    Назначение: для защиты рук от истирания, порезов, проколов, кратковременного контакта с горячими поверхностями, искр и брызг металла.
Материал: спилок (толщина не менее 1,1 мм, сорт - А), арамидная нить
Материал подкладки: 100% хлопок
Длина: 405 мм
Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2019 - 4244B
Стойкость к истиранию - 4 (до 8000 циклов)
Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)
Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)
Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2004: 414244
Продолжительность остаточного горения и тления – 4
Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1
Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4
Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 2
Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4
Большие количества расплавленного металла (масса) - 4
	пар
	10

	83
	Краги для защиты рук от механических воздействий (истирание, порезы, раздиры, проколы) и от кратковременного контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, конвективной теплоты и теплового излучения.
	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G152
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 388-2012, ГОСТ EN 407-2012
Назначение: для защиты рук от механических воздействий (истирание, порезы, раздиры, проколы) и от кратковременного контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, конвективной теплоты и теплового излучения.
Материал: спилок (толщина не менее 1,1 мм, сорт - А), арамидная нить
Материал подкладки: 100% хлопок
Длина: 360 мм
Защитные свойcтва: ГОСТ EN 388-2019 - 4244B
Стойкость к истиранию - 4 (до 8000 циклов)
Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)
Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)
Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2004: 414244
Продолжительность остаточного горения и тления – 4
Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1
Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4
Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 2
Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4
Большие количества расплавленного металла (масса) - 4
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: То Тп Тт Тр Ми Мп
	пар
	2

	84
	Средство гидрофобного действия (отталкивающее влагу, сушащее кожу) 100 мл
	ТОР защитный для кожи рук и лица гидрофобного действия 100 мл
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: защита кожи рук и лица от вредного воздействия водорастворимых веществ (гидрофобное действие)
Форма выпуска: крем. 
Упаковка: туба объемом не менее 100 мл.
	шт
	640

	85
	Средство гидрофобного действия для защиты кожи от вредного воздействия водорастворимых веществ (водных растворов химических веществ, моющих и дезинфицирующих средств, СОЖ, извести и цемента), 100 мл
	Крем защитный EcoLine гидрофобный 
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018 , ГОСТ Р 12.4.302-2018
Назначение: защита кожи рук и лица от вредного воздействия водорастворимых веществ (гидрофобное действие)
Форма выпуска: крем. 
Упаковка: туба объемом не менее 100 мл.
	шт
	50

	86
	Средство гидрофильного действия (впитывающее влагу, увлажняющее кожу) 100 мл
	Крем ТОР защитный для кожи рук и лица гидрофильного действия 100 мл
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: защита кожи рук и лица от вредного воздействия водонерастворимых веществ (гидрофильное действие).
Форма выпуска: крем. 
Упаковка: туба объемом не менее 100 мл.
	шт
	3000

	87
	Средство гидрофильного действия от вредного воздействия водонерастворимых веществ (нефтепродуктов, масел, красок, клеев, лаков, смол, органических растворителей и пр.), 100 мл
	Крем защитный Ecoline гидрофильного действия
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018 , ГОСТ Р 12.4.302-2018
Назначение: защита кожи рук и лица от вредного воздействия водонерастворимых веществ (гидрофильное действие).
Форма выпуска: крем. 
Упаковка: туба объемом не менее 100 мл.
	шт
	100

	88
	Средство комбинированного действия 100 мл
	Крем ТОР защитный для кожи рук и лица комбинированного действия 100 мл
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: универсальная защита кожи рук и лица от вредного воздействия водонерастворимых и водорастворимых веществ 
Форма выпуска: крем. 
Упаковка: туба объемом не менее 100 мл
	шт
	2500

	89
	Средство комбинированного действия для защиты кожи от вредного воздействия водорастворимых (растворы кислот, щелочей, известь, цемент, удобрения) и водонерастворимых веществ (нефтепродуктов, масел, красок, клеев, лаков, смол, органических растворителей и пр.), 100 мл
	Крем защитный EcoLine комбинированного действия
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018 , ГОСТ Р 12.4.305-2021
Назначение: универсальная защита кожи рук и лица от вредного воздействия водонерастворимых и водорастворимых веществ 
Форма выпуска: крем. 
Упаковка: туба объемом не менее 100 мл
	шт
	100

	90
	Крем восстанавливающий регенерирующий 100 мл
	Крем ТОР регенерирующий,
восстанавливающ для кожи рук и лица 100 мл
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: восстанавливает кожу рук, лица после воздействия вредных производственных факторов и окружающей среды. 
Упаковка: туба объемом не менее 100 мл.
	шт
	9000

	91
	Крем восстанавливающий регенерирующий для кожи рук и лица после негативного воздействия широкого спектра вредных производственных факторов и окружающей среды (низкие температуры, ветер, снег, УФ-излучение), 100 мл
	Крем EcoLine регенерирующий
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018.
Назначение: восстанавливает кожу рук, лица после воздействия вредных производственных факторов и окружающей среды. 
Упаковка: туба объемом не менее 100 мл.
	шт
	1000

	92
	Крем для защиты кожи от обморожения и обветривания в условиях низких температур, ветра, снега с SPF- фактором 
	защитный Eco Line от обморож. и обветрив. для лица,рук и откр.уч.тела 100 м
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты кожи от обморожения и обветривания в условиях низких температур, ветра, снега с SPF- фактором
Упаковка: туба объемом не менее 100 мл.
	шт
	5

	93
	Крем для защиты кожи от сильного воздействия УФ-излучения спектров А, В и С с SPF- фактором (не ниже SPF30)
	защитный Safe and Care САН от УФ излучения диапаз.А, В и С 100 мл
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: водостойкий крем для защиты кожи от сильного воздействия УФ-излучения спектров А, В и С. 
Уровень защиты: не ниже SPF30
Упаковка: туба объемом не менее 100 мл
	шт
	5

	94
	Куртка для защиты от влаги, ветра и дождя, 2 класс защиты от воды
	ветровка МУССОН т-син Оксфорд
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.288-2013
Назначение: для защиты от влаги, 2 класс защиты от воды
Ткань: полиэфир – 100%, плотность не менее 120 г/м²
Отделка: ВО
Застежка: на молнии с планкой
Капюшон: регулируется по лицевому вырезу, складывается в карман воротника
Защитные элементы: манжеты с эластичной тесьмой
Регулировки по ширине: по лицевому вырезу капюшона, кулиска со шнурами по низу куртки
Карманы: боковые на молнии
Вентиляционные отверстия: в области пройм
Цвет: темно-синий
Размер: 80/84-128/132 
Рост: 158/164-194/200
	шт
	2

	95
	Куртка для защиты от пониженных температур (2 класс защиты),
механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений 
	ДРАЙВ С/О ут цв. т-син-вас. тк. Оксфорд
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014
(3 климатический пояс)- 2 класс защиты. Назначение: защита от пониженных температур,
механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений 
Ткань верха: полиэфир – 100%, плотность не менее 100 г/м², ПУ-покрытие 
Утеплитель: синтепон, плотность не менее 100 г/м², 3 слоя
Капюшон: съемный, на кнопках
Защитные элементы: две ветрозащитные планки
Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, капюшону 
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 80/84-136/140
Рост: 158/164-194/200
	шт
	90

	96
	Куртка для защиты от пониженных температур (2 класс защиты),
механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений женская 
	Куртка МАРКА ут цв. т-син-вас. тк. Оксфорд
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014
(3 климатический пояс)- 2 класс защиты. Назначение: защита от пониженных температур,
механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений женская
Ткань верха: полиэфир – 100%, плотность не менее 100 г/м², ПУ-покрытие, ВО
Утеплитель: синтепон, плотность не менее 100 г/м², 2 слоя
Застежка: на молнии
Защитные элементы: ветрозащитная планка
Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой по лицевому вырезу и глубине, низ куртки с эластичным шнуром и фиксаторами.
Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, большой внутренний для документов с текстильной застежкой.
Цвет: темно-синий с васильковым"
Размер: 80/84-128/132
Рост: 158/164-182/188
	шт
	5

	97
	Куртка для защиты от пониженных температур (1 класс защиты), механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений
	ЗИМОВКА ПЛЮС ут цв. т-син-оран. тк. смесовая
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014
(I-II климатический пояс)- 1 класс защиты. Назначение: защита от пониженных температур,
механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений 
Ткань верха: полиэфир – 80%, хлопок – 20% плотность не менее 190 г/м², ВО
Утеплитель: ватин + синтепон, плотность не менее 100 г/м², 1 слой
Капюшон: съемный на кнопках и пуговицах
Воротник: внутренняя часть из искусственного меха
Регулировки по ширине: по линии талии, по низу рукавов внутренние трикотажные манжеты, по лицевому вырезу капюшона.
Карманы: нижние с клапанами, внутренний на подкладке
Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек и спинки.
Цвет: темно-синий с оранжевым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200
	шт
	100

	98
	Куртка для защиты от пониженных температур (3, 4 классы защиты от пониженных температур), механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений
	Куртка АЛТАЙ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014
(IV и Особый климатические пояса)- 3, 4 классы защиты от пониженных температур.
Назначение: защита от пониженных температур, механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений 
Ткань: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, плотность не менее 250 г/м², ВО.
Утеплитель: Термофайбер, , плотность не менее 150 г/м², 3 слоя
Застежка: потайная на пуговицах
Воротник: отложной с искусственным мехом
Регулировки по ширине: кулиска по линии талии
Защитные элементы: удлиненная спинка куртки.
Карманы: накладные с клапанами
Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке.
Цвет: темно-синий
Размер: 80/84-136/140
Рост: 158/164-194/200
	шт
	10

	99
	Куртка для защиты от пониженных температур, механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений для сотрудников охранных структур
	ЗАЩИТА ут чер смесовая
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014
(3 климатический пояс)- 2 класс защиты Назначение: защита от пониженных температур,
механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений для сотрудников охранных структур
Ткань верха: полиэфир – 50%, хлопок – 50% плотность не менее 215 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон, плотность не менее 100 г/м², 3 слоя
Капюшон: съемный, утепленный
Воротник: со съемным искусственным мехом
Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные напульсники
Регулировки по ширине: по талии и низу
Карманы: с клапанами, для рации/ телефона
Утепляющая подкладка: отстегивается
Цвет: черный
Размер: 88/92-136/140
Рост: 158/164-194/200

	шт
	4

	100
	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для сотрудников охранных структур
	РУБЕЖ чер
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий (истирания) для сотрудников охранных структур
Ткань: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50% плотность не менее 210 г/м², ВО
Застежка: центральная на молнии
Воротник: отложной
Регулировки по ширине: притачной пояс по низу куртки с эластичными вставками по бокам, манжеты с кнопками.
Карманы: верхние накладные с клапанами на текстильной застежке, боковые в шве.
На кокетке левой полочки хлястик с текстильной застежкой для фиксации рации.
На левом рукаве мягкая часть текстильной застежки для фиксации шеврона.
Вентиляционные отверстия: под кокеткой спинки
Цвет: черный
Размер: 88/92-152/156
Рост: 158/164-194/200

	шт
	8

	101
	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	СПЕЦ-АВАНГАРД беж-чер Стрейчтекс
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209-2014
Назначение: от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
Ткань: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность не менее 260 г/м².
Отделка: ВО
Карманы: объемные нагрудные с клапанами. Под проймой вставка из пористого полотна для лучшей вентиляции. По низу расположены хлястики для регулировки ширины модели.
Воротник: отложной
Застежка: на молнию, закрытую планкой на кнопках
Цвет: бежевый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

	шт
	300

	102
	Куртка хлопчатобумажная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	Куртка БАЛТИКА-1 цв. Т-син.АМ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209-2014
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Ткань: хлопок - 100%, плотность: не менее 250 г/м². 
Отделка: ВО.
Застежка: потайная на пуговицах, верхняя сквозная пуговица.
Воротник: отложной
Манжеты: с застежкой на пуговицу
Карманы: накладные нагрудные карманы с клапанами на текстильной застежке, полуобъемные нижние карманы
Световозвращающие полосы: по груди, спинке, рукавам шириной 5 см
Цвет: темно-синий
Размер: 80/84-144/148
Рост: 158/164-184/200
	шт
	5

	103
	Полнолицевая маска, совместимая с противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами UNIX (или эквивалент)
	Маска полная UNIX 5000 универсальный
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.293-2015. 
Назначение: средство индивидуальной защиты органов дыхания, совместимое с противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами, для обеспечения комбинированной защиты от газов, паров и аэрозолей с концентрацией до 200 ПДК. 
Маска универсального размера с байонетным креплением фильтров. 
Конструкция: панорамное стекло-корпус, резиновый уплотнитель с двойным обтюратором, клапанная коробка с клапаном выдоха и переговорным устройством, подмасочник с клапанами вдоха, оголовье
Степень защиты: до 200 ПДК
Материал лицевой части: резина
Материал линзы: поликарбонат
Фильтр: фильтры UNIX (или эквивалент)
Условия эксплуатации: от -40 до + 40°С
Размер: универсальный
В случае подбора эквивалента, должна быть предусмотрена совместимость всех комплектующих - маска/полумаска, фильтры, предфильтры, держатели.
	шт
	10

	104
	Наколенники универсальные
	
	Назначение: дополнительная защита ног
Снабжены широкими эластичными ремнями для крепления на ноге.
Материал: ЭВА
Размер: универсальный
	пар
	10

	105
	Нарукавники хлопчатобумажные
	
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; Назначение: для защиты от общепроизводственных загрязнений. 
Состав: 100% хлопок.
	пар
	640

	106
	Нарукавники для защиты основного комплекта спецодежды от механических воздействий (истираний), общих производственных загрязнений и загрязнений различного характера: масла, жиров, частиц продуктов питания.  
	РАМЕН т-син
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для защиты основного комплекта спецодежды от механических воздействий (истираний), общих производственных загрязнений и загрязнений различного характера: масла, жиров, частиц продуктов питания.  
Материал: трикотажное полотно с полиуретановым покрытием
Состав: 100% полиэфир
Отделка: МВО, кислотостойкая К50, щелочестойкая Щ40
Плотность:  не менее 150 г/м².
Размер: длина 43 см
Цвет: темно-синий
	пар
	1200

	107
	Нарукавники специальные для защиты от искр и брызг расплавленного металла, от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений).
	СПИЛКОВЫЕ сер
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для защиты специальные для защиты от искр и брызг расплавленного металла 1класса защиты ( Тр), от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений).
Материал: спилок, кожа КРС – 100%, огнеупорная пропитка
Размер: универсальный, длина 36 см.
	пар
	10

	108
	Наушники противошумные с регулируемым оголовьем
	РОСОМЗ СОМЗ-1 ЯГУАР 60100 стандартное оголовье мт. Пласти
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011                                     
Назначение: для защиты органов слуха от производственных шумов .
Материал оголовья: пластик. 
Тип оголовья: стандартное.
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан. 
Акустическая эффективность: не менее 27 дБ. Особенности: наушники с регулируемым оголовьем; не содержат металлических деталей.
	шт
	60

	109
	Наушники противошумные с креплением на каску
	РОСОМЗ СОМЗ-5 ШТУ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.275-2014                                 
Назначение: для защиты органов слуха от производственных шумов.  
Материал оголовья: пластик. 
Тип оголовья: с креплением на каску. Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан.
Акустическая эффективность: не менее 27 дБ. Особенности: не содержат металлических деталей.
	шт
	3

	110
	Очки ударопрочные с вентиляционными отверстиями в широкой части дужек для защиты глаз от механических воздействий, УФ-излучения
	Очки OPTEX ВИЗИ лин. прозрачная
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: Очки ударопрочные с вентиляционными отверстиями в широкой части дужек для защиты глаз от механических воздействий, УФ-излучения 
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Покрытие: против царапин
Использование с корригирующими очками: возможно
	шт
	10

	111
	Очки закрытые для защиты от проникновения твердых и жидких выбросов, механических повреждений и пыли
	Очки закрытые ОPTEX КЕМИ ПЛЮС тип линзы прозрачная
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: Очки закрытые для защиты от проникновения твердых и жидких выбросов, механических повреждений и пыли 
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Цвет линзы: прозрачный
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: ПВХ
Вентиляция: непрямая вентиляция, плотное прилегание
Защита: от механического и химического воздействий, УФ лучей
Покрытие: против запотевания
Использование с корригирующими очками: возможно
	шт
	10

	112
	Очки открытые для защиты от механических воздействий, УФ-излучения с прозрачным светофильтром
	I-SPECTOR ВЕНСЕН проз
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013. 
Назначение: защита глаз от механических воздействий, УФ-излучения.  
Цвет линзы: бесцветная
Оптический класс: не ниже 1 (не дают искажений). 
Материал линзы: поликарбонат. 
Материал оправы: поликарбонат, термопластичная резина
Регулировка дужек: нет;
Использование с корригирующими очками: возможно.
	шт
	5

	113
	Очки открытые для защиты глаз от летящих частиц, УФ-излучения
	Очки I-SPECTOR ЛЕСТЕР
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013. 
Назначение: защита глаз от летящих частиц, УФ-излучения.  
Цвет линзы: бесцветная
Оптический класс: не ниже 1 (не дают искажений). 
Материал линзы: поликарбонат. 
Материал оправы: поликарбонат, термопластичная резина
Регулировка дужек: нет;
Использование с корригирующими очками: возможно.
	шт
	5

	114
	Очки с водостойким двусторонним твердым и незапотевающим покрытием 
	Очки РОСОМЗ О50 MONACO Strong Glass 15055
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013. 
Назначение: защита глаз от летящих частиц, УФ-излучения.  
Цвет линзы серая;
Покрытие: двустороннее незапотевающее покрытие и защита от царапин;
Оптический класс: не ниже 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);
Материал линзы: поликарбонат;
Вид носоупора: мягкий;
Регулировка дужек: по длине и углу наклона.
	шт
	5

	115
	Очки закрытые с непрямой вентиляцией для защиты глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли).
	РОСОМЗ ЗН11 PANORAMA21111 непрямая вентиляция тип линзы прозрачная
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013. 
Назначение: защита глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли). 
Цвет линзы: бесцветная;
Оптический класс: не ниже 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);
Материал линзы: поликарбонат
Вентиляция: непрямая
	шт
	60

	116
	Очки закрытые с прямой вентиляцией для защиты глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли).
	РОСОМЗ ЗП2 PANORAMA 30211 прямая вентиляция тип линзы прозрачная
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013. 
Назначение: защита глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли) спереди, с боков и сверху.
Цвет линзы: бесцветная;
Оптический класс: не ниже 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);
Материал линзы: поликарбонат
Вентиляция: прямая
	шт
	5

	117
	Очки с прямой вентиляцией для защиты от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами со среднеэнергетическим ударом, устойчивые к растворам кислот и щелочей.
	Очки закрытые РОСОМЗ ЗП8 ЭТАЛОН Абсолют 30811, лин.бесцветная
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013. 
Назначение: защита от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами со среднеэнергетическим ударом, устойчивые к растворам кислот и щелочей.
Цвет линзы: прозрачный;
Оптический класс: не ниже 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);
Материал линзы: поликарбонат
Материал корпуса: ПВХ пластик
Вентиляция: прямая
Защита: от механического воздействия, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и истирания
Использование с корригирующими очками: невозможно
	шт
	2

	118
	Очки открытые с увеличенным панорамным защитным стеклом-светофильтром для защиты глаз от механических опасностей и опасности воздействия повышенного уровня неионизирующих излучений (лазерного излучения)
	Очки РОСОМЗ LAZER О22 АРТ.12206
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013. 
Назначение: Очки открытые с увеличенным панорамным защитным стеклом-светофильтром для защиты глаз от механических опасностей и опасности воздействия повышенного уровня неионизирующих излучений (лазерного излучения)
Цвет линзы: розовая;
Оптический класс: не ниже 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);
Материал линзы: поликарбонат
Покрытие: против царапин и запотевания
	шт
	5

	119
	Очки для защиты глаз от брызг расплавленного металла и раскаленных частиц, УФ- и ИК-излучения, механического и химического воздействия при газовой сварке и резке
	РОСОМЗ ЗНД2 ADMIRAL 23233 непрямая вентиляция тип линзы зеленая
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013, ГОСТ 12.4.254-2013
Назначение: защита глаз от брызг расплавленного металла и раскаленных частиц, УФ- и ИК-излучения, механического и химического воздействия
Цвет линзы: темно-зеленая, степень затемнения 7
Оптический класс: не ниже 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);
Покрытие: без покрытия;
Материал линзы: минеральное стекло;
Вентиляция: непрямая
	шт
	4

	120
	Очки для защиты от яркого излучения и воздействия твёрдых частиц вспомогательных работ при электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной резки
	Очки РОСОМЗ ЗНД2 ADMIRAL 23231
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013, ГОСТ 12.4.254-2013
Назначение: для вспомогательных работ при электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной резки Цвет линзы: темно-зеленая, степень затемнения 5
Оптический класс: не ниже 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);
Покрытие: без покрытия;
Материал линзы: минеральное стекло;
Вентиляция: непрямая
	шт
	2

	121
	Очки для защиты глаз от высокоскоростных частиц, УФ-излучения
	РОСОМЗ О55 HAMMER PROFI SUPER 15530 тип линзы прозрачная
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013. 
Назначение: защита глаз от высокоскоростных частиц, УФ-излучения
Цвет линзы: бесцветная 
Оптический класс: не ниже 1 (не дают искажений).
Материал линзы: поликарбонат. 
Вид носоупора: мягкий
	шт
	600

	122
	Очки открытые для защиты глаз от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей
	РОСОМЗ O88 СУРГУТ 18823 сер
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013. 
Назначение: Очки открытые для защиты глаз от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей
Цвет линзы: серая 
Покрытие: двустороннее, незапотевающее
Оптический класс: не ниже 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения).
Материал линзы: поликарбонат. 
Вид носоупора: литой
	шт
	30

	123
	Очки открытые для защиты глаз от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения
	Очки РОСОМЗ О37 UNIVERSAL TITAN 13711
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013. 
Назначение: Очки открытые для защиты глаз от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.
Цвет линзы: бесцветная; 
Оптический класс: не ниже 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения).
Материал линзы: поликарбонат. 
Вид носоупора: литой
Регулировка дужек: по длине и углу наклона;
Использование с корригирующими очками: нет.
	шт
	5

	124
	Паста для очистки кожи рук от устойчивых загрязнений
	ТОР очищ. для кожи рук от устойчивых загр. 200мл
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018, ГОСТ Р 12.4.303-2018
Назначение: для очистки кожи рук от устойчивых загрязнений
Упаковка: туба объемом не менее 200 мл.
	шт
	3000

	125
	Паста для очищения кожи рук, для очистки кожи рук от устойчивых загрязнений (масло, жир, нефтепродукты, краски, лаки, угольная и металлическая пыль, сажа) 
	Паста EcoLine для очищ.кожи от устойчивых загрязнений
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018 , ГОСТ Р 12.4.303-2018
Назначение: для очистки кожи рук от устойчивых загрязнений
Упаковка: туба объемом не менее 200 мл.
	шт
	500

	126
	Перчатки защитные от растворов кислот и щелочей 
	АЗРИХИМ К20Щ20 тип I
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 20010-93. 
Назначение: Перчатки "тип 1" предназначены для выполнения грубых работ и позволяют выдержать длительное время воздействия химических веществ. Перчатки защитные от растворов кислот и щелочей.
Свойства: стойкость к кислотам и щелочам до 20% концентрации
Материал покрытия: натуральный каучук
Длина: не менее 300 мм
Толщина: 0,6–0,9 мм
Цвет: черный
	пар
	50

	127
	Перчатки резиновые диэлектрические (0 класс) для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты 
	АЗРИЭЛЕКТРО резиновые диэлектр (0 класс)
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.307-2016
Назначение: для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжения до 1000 В как основное средство защиты, свыше 1000 В - как дополнительное. Защищают от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей
Материал основы: натуральный латекс
Длина: не менее 350 мм
Толщина: не менее 1,3 мм
	пар
	2

	128
	Перчатки для защиты от пониженных температур, механических воздействий и общих производственных загрязнений
	АЛЕТЫ ут т-сер-мел.
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013
Назначение: для защиты от пониженных температур, механических воздействий и общих производственных загрязнений
Материал: шерсть – 50%, акрил – 50%
Утеплитель: Тинсулейт  плотность не менее 40 г/м2.
Цвет: серый меланж
Длина: не менее 260 мм
	Пар

	10

	129
	Перчатки для работ, связанных с вибрирующим инструментом
	АТТИС
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013; ГОСТ 12.4.002-97. 
Назначение: для работ, связанных с вибрирующим инструментом.   
Коэффициент поглощения вибрации у средних частот не ниже (M) – 91%, у высоких частот не выше (H) – 59%. 
Материал: хлопок, полиэстер. 
Материал покрытия: нитрил.  
Класс вязки: 7 (петель на дюйм)
Стойкость к истиранию не менее- 4 (8000 циклов). 
Стойкость к порезам не ниже- 2 (2,5- показатель)
Сопротивление раздиру не ниже- 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу не ниже- 3 (100 Ньютонов) 
Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мв
	пар
	10

	130
	Перчатки нитриловые одноразовые для защиты от воздействия химических веществ при проведении лабораторных работ (без прямого контакта с химикатами) 
	ПАЛМА СИНГЛ 23-01
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: Защита от воздействия химических веществ при проведении лабораторных работ (без прямого контакта с химикатами). 
Основа: нитрил
Напыление: неопудренные
Манжета: с валиком
Длина: 240 мм
Толщина в области пальцев: 0,11 мм
Толщина в области ладони: 0,07 мм
Цвет: синий
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 1000X
Стойкость к истиранию – 1 (100 циклов)
Стойкость к порезам – 0
Сопротивление раздиру – 0
Сопротивление проколу – 0
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – Х
Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019: Тип C (KP)
K – гидроксид натрия 40%
P – 30%-ный пероксид водорода
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К50 Щ40 Нл Ор Вн З
	пар
	100

	131
	Перчатки нитриловые для защиты от брызг химических веществ при работе с химикатами и реагентами в лабораториях
	Перчатки ПАЛМА СИНГЛ ПЛЮС 23-02
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: Защита от брызг химических веществ при работе с химикатами и реагентами в лабораториях. 
Основа: нитрил
Напыление: неопудренные
Манжета: с валиком
Длина: 245 мм
Толщина в области пальцев: 0,15 мм
Толщина в области ладони: 0,13 мм
Цвет: зеленый
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 1000X
Стойкость к истиранию – 1 (100 циклов)
Стойкость к порезам – 0
Сопротивление раздиру – 0
Сопротивление проколу – 0
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – Х
Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019: Тип B (KPT)
K – гидроксид натрия 40%
P – 30%-ный пероксид водорода
T – 37%-ный формальдегид
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40 Нс Нл Нм Нт Нж Ор Вн З Ми
	пар
	100

	132
	Перчатки утепленные для защиты от пониженных температур
	ВИНТЕР ут чер-син
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
Назначение: для защиты от пониженных температур
Материал: флис, полиэфир – 100%
Материал накладок: ПВХ
Материал подкладки: полиэфир – 100%
Утеплитель: Тинсулейт, плотность не менее 40 г/м²
Цвет: черный с синим 
	пар
	50

	133
	Перчатки утепленные для защиты от пониженных температур для общих работ и носки в холодное время года
	Перчатки ВИНТЕР СУПЕР ГРИН G143
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
Назначение: для защиты от пониженных температур
Материал: полиэфир – 100%
Материал накладок: ПВХ
Материал подкладки: полиэфир – 100%
Утеплитель: Тинсулейт, плотность не менее 40 г/м²
Цвет: зеленый
	пар
	50

	134
	Перчатки для защиты от пониженных температур и механических воздействий
	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ ут G130 спилок
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
Назначение: для защиты от пониженных температур и механических воздействий
Материал спилок сорт А, толщина не менее 1,1-1,3 мм, 100% хлопок
Материал утеплителя: искусственный мех, плотность не менее 500 г/м2
Цвет: желтый с красным
Длина: 285 мм
Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2012 - 4344B
Стойкость к истиранию -4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам - 3 (5 - показатель)
Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) - B (5 Ньютонов)
	пар
	50

	135
	Перчатки трикотажные с точечным покрытием для защиты от общепроизводственных загрязнений
	ВС 13 трикотажные с пвх (13 кл.в)
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 12.4.252-2013. 
Назначение: для защиты от общепроизводственных загрязнений.
Класс вязки: 13
Материал основы: хлопок – 60%, полиэфир – 40%
Материал покрытия: точечное ПВХ
	пар
	16000

	136
	Перчатка кольчужная 
	TITAN
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011; EN 1082-1
Кольчужная перчатка из нержавеющей стали предназначена для защиты рук от пореза и прокола.
Перчатка подходит как для правой, так и для левой руки.
Кольчужная перчатка, устойчива к гигиенической обработке при высоких температурах,  срок службы не ограничен
Материал:100% нержавеющая сталь
	шт
	1

	137
	Перчатки для защиты от механических воздействий с двойным латексным покрытием на ладонной части 
	Перчатки двойной облив арт 16-422

ЛАТЕКО ДУАЛ арт. сt 2512
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91
Назначение: для защиты от механических воздействий.
Материал основы: хлопок – 100%
Материал покрытия: латекс
Тип покрытия: частичное
Цвет: белый с зелено-желтым покрытием
Отличительные характеристики: ладонная часть усилена двойным латексным покрытием
	пар
	360

	138
	Перчатки защиты от пониженных температур и механических воздействий с ПВХ покрытием
	ЛИКОМ ПОЛИЗАР ТЕРМА 75
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91
Назначение: для защиты от пониженных температур и механических воздействий
Материал основы: трикотаж из 100% хлопка и утепляющий вкладыш из искусственного меха.
Материал покрытия: морозостойкое ПВХ
Тип покрытия: полное, методом облива
Цвет: оранжевый
Длина: Не менее 275мм.
Температурный режим: до -50°С
Класс риска: 2
Защитные свойства: К80, Щ50, Тн, Ми, Мп, Вн
	пар
	12

	139
	Перчатки защиты от пониженных температур, механических воздействий, различных агрессивных сред: сырой нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей с ПВХ покрытием
	Перчатки ПОЛИЗАР ТАЙГА 71
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2019
Назначение: для защиты от пониженных температур, механических воздействий, различных агрессивных сред: сырой нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей с ПВХ покрытием 
Материал основы: интерлок
Материал покрытия: ПВХ (поливинилхлорид)
Вкладыш: пенополиуретан
Длина: не менее300 мм
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40 Ми Мп Нс Нм Вн Тн 
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4221В
Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)
Сопротивление раздиру - 2 (25 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – В (5 Ньютонов)
Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019: Тип B (AKL)
А – метиловый спирт
K – гидроксид натрия 40%
L – 96%-ная серная кислота
Размеры: 10,11
	пар
	24

	140
	Перчатки для широкого спектра работ средней сложности, защиты от механических и химических воздействий
	Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР ЛАЙТ 22/М
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для широкого спектра работ средней сложности, защиты от механических и химических воздействий 
Материал основы: хлопок 100%
Материал покрытия: нитрил
Тип покрытия: полное
Цвет: Синий
Манжета-напульсник надежно фиксирует перчатку во время работы, защищая запястье от механических повреждений и попадания внутрь пыли и грязи. 
Длина: не менее 230 мм
Класс риска:2 
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 3311А
Стойкость к истиранию – 3 (2000 циклов)
Стойкость к порезам – 3 (5,0 - показатель)
Сопротивление раздиру – 1 (10 Ньютонов)
Сопротивление проколу – 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) - А (2 Ньютона)
Защитные свойства: К50 Щ40 Ми Мп Нс Нм Вн
Размер: 7, 8, 9, 10, 11
	пар
	200

	141
	Перчатки резиновые с текстильной подкладкой для пескоструйных камер
	Перчатки резиновые KANGFEIDES 800 мм, текстильная подкладка, текстурированные (15800 Т)
	Назначение: Перчатки резиновые с текстильной подкладкой для пескоструйных камер 
Материал подкладки: трикотаж из 100% хлопка Материал: натуральный латекс
Длина: 800мм.
	пар
	2

	142
	Перчатки полушерстяные для защиты от пониженных температур
	полушерстяные (шерсть 30%)
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91
Назначение: для защиты от пониженных температур, а также для использования в качестве утепляющего вкладыша к зимним перчаткам с ПВХ-покрытием 
Отличительные характеристики: двойная вязка.
Материал: полиамид – 70% шерсть - 30 %
	пар
	1

	143
	Перчатки для работы в условиях пониженных температур во II и III климатических поясах для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений
	Перчатки ХАКСЫ ут т-сер-мел.
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
Назначение: для работы в условиях пониженных температур во II и III климатических поясах для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений
Материал: шерсть – 50%, акрил – 50%
Материал накладок: кожевенный спилок
Утеплитель: Тинсулейт 40 г/кв.м
Цвет: серый меланж
Длина: не менее 260 мм
	пар
	1

	144
	Перчатки трикотажные без покрытия 10 класс вязки
	
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 12.4.252-2013 ГОСТ 12.4.183-91
Назначение: перчатки трикотажные (вязаные) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) без покрытий. 
Свойства: с эластичной манжетой
Материал основы: хлопок – не менее 60%. Класс вязки: 10
	пар
	6000

	145
	Перчатки трикотажные без покрытия 13 класс вязки 
	
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 12.4.252-2013
Назначение: перчатки трикотажные (вязаные) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) без покрытий. 
Материал основы: хлопок – не менее 60%. Класс вязки: 13
	пар
	100

	146
	Перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием для защиты от общепроизводственных загрязнений.
	класс вязки 7 с ПВХ цв. бел
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 12.4.252-2013
Назначение: перчатки трикотажные (вязаные) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) без покрытий. 
Материал основы: хлопок – не менее 70%. Покрытие: ПВХ точка
Класс вязки: 7
	пар
	100

	147
	Перчатки латексные для защиты от воды и нетоксичных веществ
	хозяйственные латексные)
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; 
Назначение: перчатки латексные для защиты от воды и нетоксичных веществ 
Материал основы: Натуральный каучук 
Длина: 290мм
Толщина: 0,2 мм
	пар
	10

	148
	Перчатки с полиуретановым покрытием ладонной части и области пальцев для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) черные
	Перчатки ПАЛМА ЭСЕНС 11-10
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) 
Конструкция: вязаные
Основа: нейлон
Манжета: трикотажная
Класс вязки: 13
Покрытие: полиуретан
Тип покрытия: ладонная часть
Цвет: черный
Длина: не менее 235 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4131А
Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам – 1 (1,2 - показатель)
Сопротивление раздиру – 3 (50 Ньютонов)
Сопротивление проколу – 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) - А (2 Ньютона)
	пар
	1500

	149
	Перчатки с полиуретановым покрытием ладонной части и области пальцев для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) белые 13 класс вязки
	Перчатки ПАЛМА ЭСЕНС 11-11
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) 
Конструкция: вязаные
Основа: нейлон
Манжета: трикотажная
Класс вязки: 13
Покрытие: полиуретан
Тип покрытия: ладонная часть
Цвет: белый
Длина: не менее 225 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4131А
Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам – 1 (1,2 - показатель)
Сопротивление раздиру – 3 (50 Ньютонов)
Сопротивление проколу – 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) - А (2 Ньютона)
	пар
	10

	150
	Перчатки с полиуретановым покрытием ладонной части и области пальцев для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) белые 15 класс вязки
	Перчатки ПАЛМА ЭСЕНС 11-12
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение для точных работ в замасленных условиях для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) 
Конструкция: вязаные
Основа: нейлон
Манжета: трикотажная
Класс вязки: 15
Покрытие: вспененный нитрил
Тип покрытия: полное
Длина: не менее 210 мм
Цвет: белый
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 114ХА
Стойкость к истиранию – 1 (100 циклов)
Стойкость к порезам – 1 (1,2 - показатель)
Сопротивление раздиру – 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу – X
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) - А (2 Ньютона)
	пар
	10

	151
	Перчатки для точных работ в замасленных условиях
	Перчатки ПАЛМА ЭСЕНС ПРО 11-07
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение для точных работ в замасленных условиях для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) 
Конструкция: вязаные
Основа: нейлон
Манжета: трикотажная
Класс вязки: 13
Покрытие: вспененный нитрил
Тип покрытия: полное
Длина: не менее 220 мм
Цвет: черный
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4132А
Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам – 1 (1,2 - показатель)
Сопротивление раздиру – 3 (50 Ньютонов)
Сопротивление проколу – 2 (60 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) - А (2 Ньютона)
	
	10

	152
	Перчатки двухслойные из смеси латекса и неопрена для защиты от химических веществ
	ПАЛМА КЕМИ 21-02
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты от химических веществ. 
Основа: неопрен, натуральный латекс
Напыление: хлопковое
Поверхность ладони: ромб
Толщина в области ладони: 0,71 мм
Цвет: зеленый, желтый
Длина: 325 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 3120А
Стойкость к истиранию – 3 (2000 циклов)
Стойкость к порезам – 1 (1,2 - показатель)
Сопротивление раздиру – 2 (25 Ньютонов)
Сопротивление проколу – 0
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – А (2 Ньютона)
Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019: Тип A (AKLMNOPT)
А – метиловый спирт
K – гидроксид натрия 40%
L – 96%-ная серная кислота
M – 65%-ная азотная кислота
N – 99%-ная уксусная кислота
O – 25%-ный гидроксид аммиака
P – 30%-ный пероксид водорода
T – 37%-ный формальдегид
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80, Щ40, Вн, З, Ми
	пар
	3000

	153
	Перчатки нитриловые кислотощелочестойкие для защиты рук в агрессивных средах
	Перчатки ПАЛМА КЕМИ 21-03
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты рук в агрессивных средах
Основа: нитрил
Напыление: хлопковое
Поверхность ладони: ромб
Толщина в области ладони: 0,38 мм
Цвет: зеленый
Длина: 330 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4101А
Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам - 1 (1,2 - показатель)
Сопротивление раздиру – 0
Сопротивление проколу – 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) - А (2 Ньютона)
Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019: Тип A (JKLNOPT)
J – n-Гептан
K – гидроксид натрия 40%
L – 96%-ная серная кислота
N – 99%-ная уксусная кислота
O – 25%-ный гидроксид аммиака
P – 30%-ный пероксид водорода
T – 37%-ный формальдегид
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80, Щ40, Вн, З, Ми
	пар
	40

	154
	Перчатки из натурального латекса для защиты от широкого спектра химических веществ
	Перчатки ПАЛМА КЕМИ 21-04
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты рук от широкого спектра химических веществ
Основа: латекс
Напыление: хлопковое
Поверхность ладони: ромб
Толщина в области ладони: 0,71 мм
Цвет: черный
Длина: 325 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 2121А
Стойкость к истиранию – 2 (500 циклов)
Стойкость к порезам – 1 (1,2 - показатель)
Сопротивление раздиру – 2 (25 Ньютонов)
Сопротивление проколу – 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) - А (2 Ньютона)
Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019: Тип A (AKLMNOPST)
А – метиловый спирт
K – гидроксид натрия 40%
L – 96%-ная серная кислота
M – 65%-ная азотная кислота
N – 99%-ная уксусная кислота
O – 25%-ный гидроксид аммиака
P – 30%-ный пероксид водорода
S – 40%-ная фтороводородная кислота
T – 37%-ный формальдегид
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40 Нс Нл Нм Нт Нж Ор Вн З Ми
	пар
	5

	155
	Перчатки нитриловые без хлопкового напыления на внутренней поверхности для работы с небольшими колбами и пробирками в лабораториях
	Перчатки ПАЛМА КЕМИ 21-06
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты рук от широкого спектра химических веществ
Основа: нитрил
Толщина: 0,2 мм
Цвет: сиреневый
Длина: не менее 330 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 2101А
Стойкость к истиранию – 2 (500 циклов)
Стойкость к порезам – 1 (1,2 – показатель)
Сопротивление раздиру – 0
Сопротивление проколу – 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – А (2 Ньютона)
Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019
Тип A (JKLOPST)
J – n-гептан
K – гидроксид натрия 40%
L – 96%-ная серная кислота
O – 25%-ный гидроксид аммиака
P – 30%-ный пероксид водорода
S – 40%-ная фтороводородная кислота
T – 37%-ный формальдегид
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40 Нс Нл Нм Нт Нж Ор Вн З Ми 
	пар
	5

	156
	Перчатки вязанные для защиты от порезов (уровень С) и работы в сухих и слегка замасленных условиях  
	ПАЛМА АРМА 12-03
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
Назначение: для защиты от порезов (уровень С) и работы в сухих и слегка замасленных условиях 
Конструкция: вязаные
Основа: HPPE, стекловолокно
Манжета: трикотажная
Класс вязки: 13
Покрытие: полиуретан
Тип покрытия: ладонная часть
Цвет основы: серый
Цвет покрытия: черный
Длина: не менее 210 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4543C
Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам – 5 (20,0 - показатель)
Сопротивление раздиру – 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу – 3 (100 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – С (10 Ньютонов)
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: З, Ми. Мп

	пар
	5

	157
	Перчатки вязанные для защиты от порезов (уровень С) при работе с листовым металлом, металлическими деталями с острыми или неровными кромками, работе со стеклом и строительных работах 
	Перчатки ПАЛМА АРМА ПРО 12-04
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2019
Назначение: для защиты от порезов (уровень С) при работе с листовым металлом, металлическими деталями с острыми или неровными кромками, работе со стеклом и строительных работах 
Конструкция: вязаные
Основа: HPPE, полиэстер, стекловолокно, спандекс
Манжета: трикотажная
Класс вязки: 13
Покрытие: полиуретан
Тип покрытия: ладонная часть
Цвет основы: белый
Цвет покрытия: черный
Длина: не менее 200 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4543C
Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам – 5 (20,0 - показатель)
Сопротивление раздиру – 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу – 3 (100 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – С (10 Ньютонов)
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: З, Ми. Мп
	пар
	5

	158
	Перчатки, устойчивые к контакту с поверхностями, нагретыми до 250 °С, по всей длине 
	Перчатки ПАЛМА ФЛЕЙМ 31-03
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2019
Назначение: Перчатки, устойчивые к контакту с поверхностями, нагретыми до 250 °С, по всей длине
Конструкция: сшитые
Основа: полиэстер, хлопок 
Покрытие: нитрил
Подкладка: полиэфир
Манжета: крага
Цвет основы: серый
Цвет покрытия: прозрачный
Длина: не менее 350 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 3242С
Стойкость к истиранию – 3 (2000 циклов)
Стойкость к порезам – 2 (2,5 – показатель)
Сопротивление раздиру – 4 (75 – показатель)
Сопротивление проколу – 2 (60 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – С (10 Ньютонов)
Защитные свойства по EN 407-2012: X2XXXX
Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 2 (250 °С, ≥15 c)
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: З Ми Мп Тп250
	пар
	2

	159
	Перчатки с крагой из спилка для защиты от повышенных температур (кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, искр, брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями), общих производственных загрязнений механических воздействий (истирания, порезов, проколов).
	Перчатки ПАЛМА ФЛЕЙМ ПЛЮС 31-02
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2019
Назначение: для защиты от повышенных температур (кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, искр, брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями), общих производственных загрязнений механических воздействий (истирания, порезов, проколов).
Конструкция: сшитые
Основа: козья кожа, спилок
Манжета: крага
Нити: кевлар
Толщина ладони: не менее 0,9 мм
Толщина краги: не менее 1,3 мм
Цвет основы: бело-желтый
Длина: не менее 330 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 2111B
Стойкость к истиранию – 2 (500 циклов)
Стойкость к порезам – 1 (1,2 - показатель)
Сопротивление раздиру – 1 (10 Ньютонов)
Сопротивление проколу – 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – В (5 Ньютонов)
Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012: 41324Х
Продолжительность остаточного горения и тления – 4
Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1 (100 °С, ≥15 c)
Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 3
Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи)– 2
Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4
Большие количества расплавленного металла (масса) – Х
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: З Ми Мп То Ти Тт Тр Тп250
	пар
	2

	160
	Перчатки нитрильные маслобензостойкие с полным покрытием
	ПАЛМА ХАЙСТРОНГ 41-03
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
Назначение: для защиты от механических повреждений  (истирания), общих производственных загрязнений, маслянных сред
Конструкция: сшитые
Основа: хлопковое джерси (трикотаж с начесом)
Манжета: трикотажная
Покрытие: нитрил
Тип покрытия: полное
Цвет основы: белый
Цвет покрытия: синий
Длина: не менее 250 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4222В
Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам – 2 (2,5 - показатель)
Сопротивление раздиру – 2 (25 Ньютонов)
Сопротивление проколу – 2 (60 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – В (5 Ньютонов)
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: Нм З Ми Мп
Размер: 8, 9, 10, 11

	пар
	2000

	161
	Перчатки нитрильные маслобензостойкие с неполным покрытием
	Перчатки ПАЛМА ХАЙСТРОНГ 41-04
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
Назначение: для защиты от механических повреждений (истирания), общих производственных загрязнений, маслянных сред
Конструкция: сшитые
Основа: хлопковое джерси (трикотаж с начесом)
Манжета: трикотажная
Покрытие: нитрил
Тип покрытия: 3/4
Цвет основы: белый
Цвет покрытия: синий
Длина: не менее 250 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4222В
Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам – 2 (2,5 - показатель)
Сопротивление раздиру – 2 (25 Ньютонов)
Сопротивление проколу – 2 (60 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – В (5 Ньютонов)
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: Нм З Ми Мп
Размер: 8, 9, 10, 11
	пар
	100

	162
	Перчатки для защиты от острых краев и кромок металлических, керамических, стеклянных предметов и других материалов, а также для дополнительной защиты от термического воздействия.
	HandPRO Аракат арт. С030
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
Назначение: для защиты от острых краев и кромок металлических, керамических, стеклянных предметов и других материалов, а также для дополнительной защиты от термического воздействия.
Конструкция: вязаные
Класс вязки: 10
Материал: 100% пара-арамид
Тип манжеты: трикотажная
Цвет: желтый
ГОСТ EN 388:2019 - 244хx
EN 407 - 4132xх
Защитные свойства: То Тп400 Тт Ти Тр Ми Мп
Размер: 8, 9, 10, 11

	пар
	100

	163
	Перчатки для защиты рук от термических рисков электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени.
	ЭЛЕКТРА АРМГАРД-50 термост. цв.
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
Назначение: для защиты рук от термических рисков электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени.
Уровень защиты: 14,1 кал/см2
Цвет: серый
Материал: метаарамид- 50%, огнестойкая вискоза - 50%
Защитные свойства: Ти, Тт, То, Ми, Мп
Размер: 8, 9, 10, 11

	пар
	300

	164
	Перчатки термостойкие трикотажные с огнестойкими свойствами для защиты рук от термических рисков электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени.
	ЭЛЕКТРА АрмГард Норд термост. Ч
ЭЛЕКТРА АрмГард Норд термост. с
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты рук от термических рисков электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени.
Уровень защиты: 18,4 кал/см2
Цвет: черный/серый
Материал: метаарамид- 50%, шерсть – 50% включая антистатические волокна
Защитные свойства: Ти, Тт, То, Ми, Мп
Размер: 8, 9, 10, 11
	пар
	10

	165
	Плащ для защиты от воды и влаги с застежкой на кнопках
	ФОРЕСТ цв. син.
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты от воды и влаги. 
Материал: полиэфир – 100%, 
Плотность не менее 200 г/м²,
Толщина – 0,18 мм, 
ПВХ-покрытие,
Водоупорность – не ниже 9800 Па.
Застежка: на кнопках
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, клапаны на карманах, проклеенные швы, обеспечивающие защиту от просачивания воды
Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов
Карманы: накладные, с клапанами
Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой – сетка
Цвет: синий
Размер: 88/92-120/124 
Рост: 170/176-182/188
	шт
	50

	166
	Плащ влагостойкий для защиты от воды и влаги с застежкой на молнии
	Плащ POSEIDON WPL
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 10581-91
ГОСТ Р 12.4.288-2013
Назначение: для защиты от воды и влаги. 
Материал: полиэфир - 100%,прочная плащевая ткань с ПВХ покрытием
Плотность не менее 225 г/м²
Водоупорность – не ниже 100000 Па.
Застежка: на молнии, с клапаном против ветра
Защитные элементы: проклеенные швы, капюшон, внутренние манжеты рукавов на эластичной тесьме
Регулировка: по лицевому вырезу капюшона
Карманы: накладные с клапанами
Цвет: синий
Размер: 80/84-120/124 
Рост: 158/164-182/188
	шт
	5

	167
	Плащ для работ в условиях повышенной влажности и осадков 3 класса защиты (Вн)
	Плащ ЛИМАН
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 10581-91
ГОСТ Р 12.4.288-2013
Назначение: для защиты от воды и влаги. 
Материал: полиэфир - 100%,ПВХ-покрытие
Плотность не менее 225 г/м²
Водоупорность – не ниже 11000 Па.
Застежка: на молнию, с двойной защитной планкой
Капюшон: втачной, регулируется
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, клапаны на карманах, в подгибке низа рукава внутренний напульсник с эластичной лентой, проклеенные швы, обеспечивающие защиту от проникновения воды.
Карманы: накладные с клапанами
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на кокетке спинки.
Цвет: синий
Размер: 88/92-120/124 
Рост: 158/164-182/188
	шт
	5

	168
	Подшлемник к комплекту для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), искр, брызг расплавленного металла, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания).
	Подшлемник ЗЕВС чер Арсенал
	Соответствие требованиям: ГОСТ 12.4.250-2019 – Тр, 2 класс
ГОСТ Р 12.4.297-2013 – Ти, Тт, То,
ГОСТ ISO 11612-2014 - А1, В1, С1
ГОСТ 12.4.280-2014 – Ми, З.                                                                                                    Назначение: подшлемник мужской к комплекту для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), искр, брызг расплавленного металла, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания).
Ткань: хлопок – 100%, плотность не менее 490 г/м², МВО, К60, огнестойкая отделка
Застежка: на пуговицах
Регулировки: по глубине с помощью паты и пуговицы
Размер: 56, 57, 58, 59, 60
	шт
	20

	169
	Подшлемник 
	СТРОИТЕЛЬ ут цв. чер. тк. Диагональ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011                                                                                              Назначение: для защиты от пониженных температур при проведении строительных и монтажных работ.
Ткань: хлопок - 100%, плотность не менее 230 г/м². 
Утеплитель: ватин
Регулировки: шнуровка от лицевого выреза до зятылка, хлястика и пряжка спереди.
Особенности: пелерина, закрывающая затылочную часть головы.
	шт
	80

	170
	Подшлемник трикотажный для защиты от пониженных температур.
	К100
	Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011; 
Назначение дополнение к утепленному костюму для защиты от пониженных температур.
Материал: шерсть - не менее 30%, 
Плотность: не менее 300 г/м.кв.
Цвет: черный
	шт
	40

	171
	Подшлемник термостойкий для использования в комплекте с костюмом, предназначенным для защиты от воздействия электрической дуги в условиях работы в пониженных температурах
	ЭЛЕКТРА ТЕРМОСТОП ут
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ ISO 11612-2014, ГОСТ Р 12.4.234-2012
Назначение: для использования в комплекте с костюмом, предназначенным для защиты от воздействия электрической дуги в условиях работы в пониженных температурах. Уровень защиты: не менее 35 кал/см².                                                                                                                          
Материал: хлопок огнестойкий
Цвет: тёмно-синий
Особенности: облегающий силуэт, двухслойный, закрывает голову. Все швы подшлемника плоские, обеспечивают комфорт при эксплуатации изделия.
Защитные свойства: Ти, Тт, То, Тн, З, Ми.
Размер: 54-57, 58-62
	шт
	40

	172
	Подшлемник термостойкий для использования в комплекте с костюмом, предназначенным для защиты от воздействия электрической дуги
	ЭЛЕКТРА ФЛЕЙМСТОП термостойки
	Соответствие требованиям: ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ ISO 11612-2014, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ТР ТС 019/2011
Назначение: для использования в комплекте с костюмом, предназначенным для защиты от воздействия электрической дуги. Уровень защиты: не менее 12,3 кал/см². 
Материал: термостойкое трикотажное полотно с содержанием хлопка 40%)
Плотность: не менее 200 г/кв.м
Особенности: облегающий силуэт, закрывает голову и шею; лицевой вырез обработан трикотажной бейкой; плоские швы 
Защитные свойства: Ти, Тт, То, З, Ми
	шт
	40

	173
	Полуботинки для защиты от общих производственных загрязнений, ударов в носочной части, скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям с композитным подноском мужские
	Трейл ДЖИ КП металлический 200Дж ПУ/ТПУ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений, ударов в носочной части (200Дж), скольжения мужские
Материал верха: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок в пяточной зоне
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 2,5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Высота: не менее 66 мм
Пол: мужской/женский
Сезон: демисезон
Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, подошва МБС, КЩС
Размер: 38-47
	пар
	200

	174
	Полуботинки для защиты от общих производственных загрязнений, ударов в носочной части, скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям с композитным подноском женские
	Трейл Леди ДЖИ КП металлический 200Дж ПУ/ТПУ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений, ударов в носочной части (200Дж), скольжения женские
Материал верха: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок в пяточной зоне
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 4 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Высота: не менее 61 мм
Пол: женский
Сезон: демисезон
Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, подошва МБС, КЩС
Размер: 35-41
	пар
	120

	175
	Полуботинки мужские с перфорационными отверстиями (сандалеты) для защиты от общих производственных загрязнений, ударов в носочной части, скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям с композитным подноском (200Дж) мужские
	Трейл ЗОМЕР КП с перф отв. (сандалеты) цв.чер. металлический 200Дж П
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений, ударов в носочной части (200Дж), скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям мужские
Материал верха: натуральная кожа
Утеплитель: без утеплителя
Подкладка: текстильный материал, спилок в пяточной зоне
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 2,5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Высота: не менее 66 мм
Пол: мужской
Сезон: демисезон
Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Сж, См, подошва МБС, КЩС
Особенности: с перфорационными отверстиями
Размер: 37- 47
	пар
	260

	176
	Полуботинки женские с перфорационными отверстиями (сандалеты) для защиты от общих производственных загрязнений, ударов в носочной части, скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям с композитным подноском (200Дж) женские
	Трейл ЛЕДИ ЗОМЕР КП с перф отв. (сандалеты) цв.чер. композит 200Дж П
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений, ударов в носочной части (200Дж), скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям
Материал верха: натуральная кожа
Утеплитель: без утеплителя
Подкладка: текстильный материал, спилок в пяточной зоне
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 4 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Высота: не менее 61 мм
Пол: женский
Сезон: демисезон
Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Сж, См, подошва МБС, КЩС
Особенности: с перфорационными отверстиями
Размер: 35- 41
	пар
	160

	177
	Полуботинки для защиты от общих производственных загрязнений, ударов в носочной части (200Дж), скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям с металлическим подноском
	ТОФФ СПАРТА АМП чер. мет.под
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений, ударов в носочной части (200Дж), скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям
Материал верха: натуральная кожа 
Подкладка: текстильный материал
Материал подошвы: ПУ
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: металлический (200 Дж)
Стелька: вкладная
Защита от статического электричества: есть
Цвет: чёрный
Сезон: весна - лето
Защитные свойства: Ми, Мун200, Сж, См, З, Эс
Размер: 35-48
	пар
	5

	178
	Полуботинки (сандалеты) с перфорационными отверстиями для защиты от общих производственных загрязнений, ударов в носочной части, статического электричества 
	PANDA САНИТАРИ 3116 S1
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений, ударов в носочной части, статического электричества Материал верха: искуственная кожа 
Подкладка: текстильный антибактериальный материал
Материал подошвы: ПУ
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 2,5 мм
Подносок: сталь (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Защита от статического электричества: есть
Цвет: белый
Пол: мужской/женский
Сезон: демисезон
Защитные свойства: Ми, Мун200, Сж, См, З, Эс
Размер: 36-47
	пар
	5

	179
	Полуботинки защитные для защиты от общих производственных загрязнений, скольжения и стойкостью к агрессивным средам, с устойчивой подошвой к высоким температурам (до +3000С)
	ФОРВЕЛД 8 КП кож. чер. компо
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений, скольжения и стойкостью к агрессивным средам, с устойчивой подошвой к высоким температурам (до +3000С)
Материал верха: натуральная кожа 
Подкладка: микроячеистая сетка
Материал подошвы: ПУ/Нитрил
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: 5мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Цвет: чёрный
Сезон: весна - лето 
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Сж, См, ТП300
Размер: 35-47
	пар
	3

	180
	Полуботинки женские (сандалеты) с перфорационными отверстиями для защиты от общих производственных загрязнений с термопластичным подноском (5ДЖ) 
	ТОФФ ЛЕДИ ТРОЯ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: Полуботинки женские (сандалеты) с перфорационными отверстиями для защиты от общих производственных загрязнений с термопластичным подноском (5ДЖ) 
Материал верха: натуральная кожа 
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Материал подошвы: ПУ 
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Стелька: вкладная 
Цвет: чёрный
Пол: женский 
Защитные свойства: Ми, Мун5, Сж, См, З
Размер: 35-41
	пар
	60

	181
	Полуботинки мужские (сандалеты) с перфорационными отверстиями для защиты от общих производственных загрязнений с термопластичным подноском (5ДЖ) 
	Полуботинки с перф.отв.(сандалеты) ТОФФ ТРОЯ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: Полуботинки мужские (сандалеты) с перфорационными отверстиями для защиты от общих производственных загрязнений с термопластичным подноском (5ДЖ)
Материал верха: натуральная кожа 
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Материал подошвы: ПУ 
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Стелька: вкладная 
Цвет: чёрный
Пол: мужской 
Защитные свойства: Ми, Мун5, Сж, См, З
Размер: 38-47
	пар
	40

	182
	Полуботинки мужские (сандалеты) с перфорационными отверстиями для защиты от общих производственных загрязнений с металлическим подноском (200ДЖ) 
	РАВЕН XT S1 с перф.(санд) цв
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: Полуботинки мужские (сандалеты) с перфорационными отверстиями для защиты от общих производственных загрязнений с металлическим подноском (200ДЖ)
Материал верха: натуральная кожа 
Подкладка: текстильный материал
Материал подошвы: ПУ/ПУ (до +160 °C)
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: металлический (200 Дж)
Цвет: чёрный
Пол: мужской 
Защитные свойства: Ми, Мун200, Сж, См, З, Тп160
Размер: 38-47
	пар
	40

	183
	Полукомбинезон 3, 4 классы защиты от пониженных температур, механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений
	Полукомбинезон АЛТАЙ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014
(IV и Особый климатические пояса)- 3, 4 классы защиты от пониженных температур.
Назначение: защита от пониженных температур, механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений 
Ткань: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, плотность не менее 250 г/м², ВО.
Утеплитель: Термофайбер, , плотность не менее 150 г/м², 2 слоя, ветрозащитная ткань
Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой
Регулировки:  эластичная тесьма по линии талии, бретели с эластичной тесьмой и рамкой-фиксатором.
Защитные элементы: наколенники
Карманы: боковые накладные
Световозвращающие полосы: по низу полукомбинезона
Цвет: темно-синий
Размер: 80/84-136/140
Рост: 158/164-194/200
	шт
	10

	184
	Полумаска фильтрующая FFP1 (до 4 ПДК) чашеобразного типа без клапана выдоха
	Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS2100R
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: Противоаэрозольная фильтрующая полумаска, класса защиты FFP1 (до 4 ПДК) обеспечивает защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. 
Конструкция: чашеобразная
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Носовой зажим: есть
Регулируемые ремни: есть
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Индивидуальная упаковка: нет
Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C
	шт
	1000

	185
	Полумаска фильтрующая FFP1 (до 4 ПДК) чашеобразного типа с клапаном выдоха для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей
	Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS2100VR
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: Противоаэрозольная фильтрующая полумаска, класса защиты FFP1 (до 4 ПДК) для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей. 
Конструкция: чашеобразная
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Носовой зажим: есть
Регулируемые ремни: есть,
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Индивидуальная упаковка: нет
Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C
	
	50

	186
	Полумаска фильтрующая FFP2 (до 12 ПДК) чашеобразного типа с клапаном выдоха для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей с дополнительной защитой от кислых газов и паров (до 3 ПДК)
	Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS2200AVR 
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: Противоаэрозольная фильтрующая полумаска, класса защиты FFP2 (до 12 ПДК) для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей с дополнительной защитой от кислых газов и паров (до 3 ПДК)  . 
Конструкция: чашеобразная
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Носовой зажим: есть
Регулируемые ремни: есть,
Фильтр: электростатического действия с дополнительным угольным слоем
Клапан выдоха: есть
Индивидуальная упаковка: нет
Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C
	шт
	1100

	187
	Полумаска фильтрующая FFP2 (до 12 ПДК) чашеобразного типа с клапаном выдоха для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей, включая пыль, дым, туман и другие вредные вещества
	Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS2200VR 
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: Противоаэрозольная фильтрующая полумаска, класса защиты FFP2 (до 12 ПДК) для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей , включая пыль, дым, туман и другие вредные вещества. 
Конструкция: чашеобразная
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Носовой зажим: есть
Регулируемые ремни: есть,
Фильтр: электростатического действия 
Клапан выдоха: есть
Индивидуальная упаковка: нет
Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C
	шт
	30

	188
	Полумаска фильтрующая FFP2 (до 12 ПДК) чашеобразного типа с клапаном выдоха для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей (в концентрациях до 12 ПДК) и органических газов и паров (в концентрациях до 3 ПДК)
	Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS2200CVR
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: Противоаэрозольная фильтрующая полумаска, класса защиты FFP2 (до 12 ПДК) для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей (в концентрациях до 12 ПДК) и органических газов и паров (в концентрациях до 3 ПДК)
Конструкция: чашеобразная
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Носовой зажим: есть
Регулируемые ремни: есть,
Фильтр: электростатического действия с дополнительным угольным слоем 
Клапан выдоха: есть
Индивидуальная упаковка: нет
Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C
	шт
	10

	189
	Полумаска фильтрующая FFP1 (до 4 ПДК) складная с клапаном выдоха для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей (в концентрациях до 4 ПДК)
	Полумаска фильтрующая SPIROTEK SH3100
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: Противоаэрозольная фильтрующая полумаска, класса защиты FFP1 (до 4 ПДК) для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей (в концентрациях до 4 ПДК)
Конструкция: складная
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Носовой зажим: есть
Регулируемые ремни: есть,
Фильтр: электростатического действия с дополнительным угольным слоем 
Клапан выдоха: нет
Индивидуальная упаковка: есть
Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C
	шт
	10

	190
	Полумаска из термопластичного эластомера UNIX (или эквивалент)
	UNIX 1000 большой мт. термопластичный эластомер
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.244-2013.
Назначение: Полумаска в комплекте с фильтрами обеспечивает защиту органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу. Система крепления оголовья регулируется в пяти точках.
Конструкция полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами.
Полумаска снабжена байонетным узлом для подсоединения сменных фильтров.
Для защиты от паро- и газообразных вредных веществ полумаска применяется в комплекте с противогазовыми фильтрами UNIX. Для обеспечения комбинированной защиты от газов, паров и аэрозолей на противогазовые фильтры дополнительно крепятся с помощью держателей противоаэрозольные фильтры UNIX. Для защиты исключительно от аэрозолей полумаска используется в комплекте с противоаэрозольными фильтрами UNIX Р3 D.
Степень защиты: до 50 ПДК
Материал лицевой части: термопластичный эластомер
Размер: средний
Условия эксплуатации: от -40 до +40°С.
В случае подбора эквивалента, должна быть предусмотрена совместимость всех комплектующих - маска/полумаска, фильтры, предфильтры, держатели.
	шт
	20

	191
	Предфильтр марки P1 UNIX (или эквивалент)
	Предфильтр UNIX P1
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016
Противоаэрозольный предфильтр UNIX P1
Защита: до 4 ПДК. 
В случае подбора эквивалента, должна быть предусмотрена совместимость всех комплектующих - маска/полумаска, фильтры, предфильтры, держатели.
	шт
	640

	192
	Предфильтр марки P2 UNIX (или эквивалент)
	Предфильтр UNIX P2
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016
Противоаэрозольный предфильтр UNIX P2
Защита: до 12 ПДК. 
В случае подбора эквивалента, должна быть предусмотрена совместимость всех комплектующих - маска/полумаска, фильтры, предфильтры, держатели.
	шт
	10

	193
	Привязь страховочная с поясом
	Привязь страховочная ARX с поясом VS-05H
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ 31441.1-2011 (для применения в потенциально взрывоопасных средах)
Назначение: Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения; удерживающей системе, для спасения и эвакуации.
5-точечная регулировка размера. 
Длина наплечных лямок изменяется одним движением. Конструкция пряжек предусматривает регулировку привязи под размер пользователя. На поясе - петли для крепления инструмента и карабинов соединительно-амортизирующей подсистемы (до 7 кг). Вращающийся пояс обеспечивает возможность поворота  туловища  при  работе.
Количество точек крепления «А»: 2
• стальное  D-образное  кольцо на спине с удлинительным хлястиком (только для присоединения блокирующих устройств, крепить строп к хлястику запрещено);
 • D-образное кольцо на грудной лямке Количество D-образных колец для рабочего позиционирования: 2 на поясе 
Материал: лента из полиэстера со светоотражающими нитями
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Эвакуационные петли: на плечевых лямках
Вес пользователя: до 150 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
	шт
	2

	194
	Привязь страховочная с поясом с широкими энергопоглощающими накладками на ножных лямках
	Привязь страховочная ARX с поясом VS-06H
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ 31441.1-2011 (для применения в потенциально взрывоопасных средах)
Назначение: Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения; удерживающей системе, для спасения и эвакуации.
5-точечная регулировка размера. 
Длина наплечных лямок изменяется одним движением. Конструкция пряжек предусматривает регулировку привязи под размер пользователя. Широкие энергопоглощающие накладки на ножных лямках
На поясе - петли для крепления инструмента и карабинов соединительно-амортизирующей подсистемы (до 7 кг). Количество точек крепления «А»: 2
• стальное  D-образное  кольцо на спине с удлинительным хлястиком;
 • D-образное кольцо на грудной лямке Количество D-образных колец для рабочего позиционирования: 2 на поясе 
Материал: лента из полиэстера со светоотражающими нитями
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Эвакуационные петли: на плечевых лямках
Вес пользователя: до 150 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
	шт
	2

	195
	Рукавицы для защиты рук от повышенных температур брезентовые
	G12 с двойным наладонником мт. брезент
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.010-75. 
Назначение: для защиты рук от повышенных температур с двойным наладонником
Материал: брезент с огнеупорной пропиткой
Плотность: не менее 450 г/м²
	пар
	300

	196
	Рукавицы с брезентовым наладонником для защиты рук от механических воздействий при грубых работах
	G13(зк) с брезентовым наладонником бел. мт.дв-ка
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.010-75. 
Назначение: для защиты рук от механических воздействий при грубых работах
Материал основы: двунитка суровая, хлопок 100% 
Плотность: не менее 240 г/м²
Материал покрытия: брезент
Тип покрытия: частичное
	пар
	20

	197
	Рукавицы для защиты от пониженных температур
	«Зимовка»
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: для защиты от пониженных температур, механических воздействий.
Материал основы: хлопок 100%
Материал подкладки: натуральный мех
	пар
	2

	198
	Рукавицы защитные суконные от повышенных температур (кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, контакта с нагретыми поверхностями), механических воздействий (истирания) 
	КВИНТ А11 цв. сер.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.010-75. 
Назначение: для защиты повышенных температур (кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, контакта с нагретыми поверхностями), механических воздействий (истирания) 
Материал: сукно шинельное
Плотность: не менее 750 г/м2
	пар
	400

	199
	Сабо белые из перфорированной натуральной кожи для защиты от общих производственных загрязнений с ремешком женские
	МАША с ремешк. арт. 4202-00101 цв.бел.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: общие производственные загрязнения
Материал верха: перфорированная натуральная кожа с покрытием
Утеплитель: без утеплителя
Подкладка: без подкладки
Материал подошвы: ПВХ
Защитные свойства подошвы: нет
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: нет
Стелька: натуральная пробка с покрытием из спилка
Антипрокольная стелька: нет
Полнота: 6
Высота каблука: не более 4 см
Основной цвет: белый
Пол: женский
Защитные свойства – З
Размер: 35-41
	пар
	50

	200
	Сабо черные из перфорированной натуральной кожи для защиты от общих производственных загрязнений с ремешком мужские
	с ремешком кожа цв. чер. ПВХ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: общие производственные загрязнения
Материал верха: перфорированная натуральная кожа 
Утеплитель: без утеплителя
Подкладка: без подкладки
Материал подошвы: ПВХ
Защитные свойства подошвы: нет
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: нет
Цвет: черный
Пол: мужской
Защитные свойства – З
Размер: 40-46
	пар
	50

	201
	Сабо белые
	Туфли САБО 0101-11 бел мет подн 200Дж
	Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011. 
Назначение: общие производственные загрязнения
Материал верха: композиционная кожа
Тип подошвы: однослойная
Подошва: полиуретан
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Размер: 35-47
	
	5

	202
	Сапоги литейщика для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, ударов в носочной части 200 Дж.
	ТОПГАРД 1 КпПКЩ арт.11113 цв.чер. композит 200Дж Нитрил
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, ударов в носочной части 200 Дж. Материал верха: термостойкая натуральная кожа. 
Подкладка: ворсин.
Материал подошвы: нитрил (от -40°С до +300°С)
Защитные свойства подошвы: КЩС
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: композитный (200 Дж) 
Стелька: вкладная, анатомическая с влагоотведением 
Антипрокольная стелька: кевларовая (1200 Н)
Пол: мужской/женский
Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Мв, Нс, Нм, Сж, См, К20, Щ20, Тп, Тр
Размер: 36-49
	пар
	1

	203
	Сапоги ПВХ женские
	. 1098 цв.чер.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; Назначение: для защиты от химических факторов.
Материал верха: ПВХ
Материал подошвы: ПВХ
Метод крепления: литьевой
Тип подошвы: однослойная
Пол: женский
Сезон: лето 
Защитные свойства: Нс, Нм, К80, Щ50, В, З, См, Сж
Размер: 36-41
	пар
	8

	204
	Сапоги ПВХ для защиты от воды и от механических воздействий (ударов в носочной части 200 Дж), скольжения, общих производственных загрязнений
	Сапоги цельнолитные из ПВХ 189/3-00 МП олив

 Сапоги ПВХ мод.209 цв.олив. сталь 200Дж (ПС-15 МП)
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: от воды и от механических воздействий (ударов в носочной части 200 Дж), скольжения, общих производственных загрязнений. 
Материал верха: ПВХ
Материал подошвы: ПВХ
Метод крепления: литьевой
Тип подошвы: однослойная
Подносок: металлический (200 Дж)
Пол: мужской/женский
Сезон: лето
Защитные свойства: В, З, К80, Щ50, Нс, Нм, Мун200, См, Сж
Размер:37-48

	пар
	30

	205
	Сапоги ПВХ мужские
	. 621 цв.чер.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; Назначение: для защиты от химических факторов.
Материал верха: ПВХ
Материал подошвы: ПВХ
Метод крепления: литьевой
Тип подошвы: однослойная
Пол: мужской
Сезон: лето 
Защитные свойства: Нс, Нм, К80, Щ50, В, З, См, Сж
Размер: 41-46

	пар
	20

	206
	Сапоги рыбацкие
	рыбацкие мод.738 (ПС 15 Р) цв.олив.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: от воды (высокое голенище). 
Верх обуви: ПВХ
Подкладка: трикотаж
Стелька: нет
Подошва: ПВХ
Метод крепления: литьевой
	пар
	2

	207
	Сапоги для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (200Дж) демисезонные
	ТОФФ АЛЬП МП цв. чер. сталь 200Дж ПУ/ТПУ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 12.4.187-97
Назначение: защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (200 Дж) 
Материал верха: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ (от -35°C до +120°C)
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: металический (200 Дж)
Стелька: вкладная
Пол: мужской/женский
Защитные свойства: Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, З
	пар
	5

	208
	Сапоги кожаные утепленные с вкладным чулком и композитным подноском для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания), химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения и пониженных температур 
	Сапоги ТОФФ АНГАРА
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 12.4.187-97
Назначение: защита от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания), химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения и пониженных температур 
Материал верха: натуральная кожа
Утеплитель: искусственный мех (вкладной чулок)
Материал подошвы: ПУ
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Стелька: вкладная
Пол: мужской/женский
Сезон: зима
Защитные свойства: , Ми, Мун5, Нс, Нм, Сж, См, Тн20, З
	пар
	5

	209
	Сапоги кожаные утепленные женские с защитой от ударов в носочной части 200 Дж и пониженных температур 
	Трейл ЛЕДИ ПОЛЮС КПН
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: от ударов в носочной части 200 Дж и пониженных температур. 
Материал верха: натуральная кожа + манжета из текстильного материала 
Утеплитель: натуральный мех
Климатический пояс: III
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Пол: женский
Сезон: зима
Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн30, подошва МБС, КЩС, морозостойкая
Размер: 35-41
	пар
	5

	210
	Сапоги кожаные утепленные мужские с защитой от ударов в носочной части 200 Дж и пониженных температур
	Сапоги ТРЕЙЛ ПОЛЮС КПИ 
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: от ударов в носочной части 200 Дж и пониженных температур. 
Материал верха: натуральная кожа + манжета из текстильного материала 
Утеплитель: искусственный мех
Климатический пояс: III
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Пол: мужской/женский
Сезон: зима
Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн20, подошва МБС, КЩС, морозостойкая
Размер: 36-47
	пар
	70

	211
	Сапоги термостойкие с композитным подноском от ударов в носочной части 200Дж и повышенных температур
	ФОРВЕЛД СВАРЩИК КП чер. ЗП 
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95. 
Назначение: Сапоги термостойкие с композитным подноском от ударов в носочной части 200Дж и повышенных температур
Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм) 
Подкладка: сукно шерстяное под союзкой; бесподкладочное голенище 
Материал подошвы: ПУ/Нитрил
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Антипрокольная стелька: нет
Цвет: чёрный
Пол: мужской/женский
Сезон: лето
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр
Размер: 35-50
	пар
	3

	212
	Сапоги утепленные термостойкие с композитным подноском от ударов в носочной части 200Дж и пониженных и повышенных температур
	Сапоги ФОРВЕЛД СВАРЩИК КПН ут чер. компо
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95. 
Назначение: Сапоги утепленные термостойкие с композитным подноском от ударов в носочной части 200Дж и пониженных и повышенных температур
Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм) 
Подкладка: натуральный мех 
Материал подошвы: ПУ/Нитрил
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж) 
Стелька: вкладная анатомическая
Антипрокольная стелька: нет
Цвет: чёрный
Пол: мужской/женский
Сезон: зима
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр, Тн40
Размер: 35-50
	пар
	3

	213
	Сапоги ЭВА с вкладным чулком для защиты от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), растворов кислот и щелочей, воды, пониженных температур, общих производственных загрязнений
	Сапоги ЭВА KAURY 10-30
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), растворов кислот и щелочей, воды, пониженных температур, общих производственных загрязнений 
Материал верха: ЭВА
Материал подошвы: ЭВА
Метод крепления: формовой
Тип подошвы: однослойная
Подносок: нет
Утеплитель: многослойный чулок-вкладыш
Цвет: оливковый
Пол: мужской/женский
Сезон: зима 
Защитные свойства: З, В, Нс, Нм, К80, Щ50, Тн30
Размер: 36-48
	пар
	30

	214
	Сапоги ЭВА с вкладным чулком для защиты от механических воздействий (200 Дж), химических факторов (нефти и нефтепродуктов), растворов кислот и щелочей скольжения, воды, пониженных температур, общих производственных загрязнений
	Сапоги ЭВА Nordman Safety 190
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для защиты от механических воздействий (200 Дж), химических факторов (нефти и нефтепродуктов), растворов кислот и щелочей скольжения, воды, пониженных температур, общих производственных загрязнений
Материал верха: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета c ПУ пропиткой (КЩС, МБС) с фиксатором и круговым светоотражающим элементом
Утеплитель: Многослойный (5 слоев) фольгированный меховой съемный утеплитель
Материал подошвы: ЭВА (этиленвинилацетат)
Метод крепления: клеевой
Тип подошвы: однослойная
Подносок: композитный (200 Дж)
Цвет: оливковый
Пол: мужской/женский
Сезон: зима
Защитные свойства: Нс, Нм, К80, Щ40, В, З, Тн40, Мун 200, См
Размер: 38-47
	
	2

	215
	Сапоги утепленные термостойкие с композитным подноском для защиты от ударов в носочной части 200Дж от открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до 300С, пониженных и повышенных температур
	Сапоги ЭЛЕКТРА Е22 Р КПН ут
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.033-77, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95 
Назначение: Сапоги утепленные термостойкие с композитным подноском для защиты от ударов в носочной части 200Дж от открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до 300С, пониженных и повышенных температур
Материал верха: натуральная термоустойчивая кожа (юфть) 
Утеплитель: натуральный мех 
Материал подошвы: ПУ/Нитрильная резина
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: композитный (200 Дж) 
Цвет: чёрный
Особенности модели: отсутствие металлических деталей, глубокий самоочищающийся протектор подошвы против скольжения, огнестойкие нитки и фурнитура
Сезон: зима
Защитные свойства: То, Тп300, З, Ми, Мв, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл,  Тн40
Размер: 35-50
	пар
	10

	216
	Сапоги утепленные термостойкие с композитным подноском для защиты от ударов в носочной части 5Дж от открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до 300С, пониженных и повышенных температур
	Сапоги ЭЛЕКТРА Е22 ТПН
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.033-77, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95 
Назначение: Сапоги утепленные термостойкие с композитным подноском для защиты от ударов в носочной части 5Дж от открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до 300С, пониженных и повышенных температур
Материал верха: натуральная термоустойчивая кожа (юфть) 
Утеплитель: натуральный мех 
Подносок: композитный (5 Дж) 
Подошва: Полиуретан/Нитрильная резина
Тип подошвы: трехслойная
Метод крепления: литьевой
Цвет: чёрный
Особенности модели: отсутствие металлических деталей, глубокий самоочищающийся протектор подошвы против скольжения, огнестойкие нитки и фурнитура
Сезон: зима
Защитные свойства: То, Тп300, З, Ми, Мв, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл,  Тн40
Размер: 35-48
	пар
	2

	217
	Стекло для маски сварщика 110х90 C4
	
	Назначение: для щитка сварщика со светофильтром из минерального стекла (постоянное пассивное затемнение)
Материал: поликарбонат, затемнение - C4 110х90
	шт
	5

	218
	Пластина защитная ЗЕВС МАСТЕР наружная (или эквивалент)
	
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.254-2013
Назначение: для щитка сварщика ЗЕВС МАСТЕР. Защита глаз сварщика от летящих частиц.
Пластина фронтальная
Материал: поликарбонат
В упаковке 5 шт. 
Размер 115 х 93,6 мм. 
Толщина 1 мм.
	шт
	8

	219
	Пластина защитная ЗЕВС МАСТЕР внутренняя (или эквивалент)
	
	Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.254-2013
Назначение: для щитка сварщика ЗЕВС МАСТЕР. Защита глаз сварщика от летящих частиц.
Пластина внутренняя
Материал: поликарбонат
В упаковке 5 шт.
 Размер 95,1 х 66,9 мм. 
Толщина 1 мм.
	шт
	8

	220
	Строп страховочный двухплечный с амортизатором
	Строп страховочный ARX двухплечный регулируемый VS-204LA
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2019; ГОСТ Р ЕН 355-2008; ГОСТ 31441.1-2011
Назначение: Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения (с амортизатором)
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Раскрытие амортизатора: 1м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: min — 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
	шт
	2

	221
	Строп страховочный двухплечный с амортизатором огнеупорный
	
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2019; ГОСТ Р ЕН 355-2008; ГОСТ 31441.1-2011
Назначение: Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения при проведении сварочных и других видов огневых работ 
Материал стропа: параарамид и метаарамид 
Диаметр: 11.7 мм
Раскрытие амортизатора: 1м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
	шт
	2

	222
	Средство для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) репеллентное аэрозоль 200 мл
	Средство Safe and Care репеллентное «Реф
	Соответствие требованиям: ГОСТ 32481-2013. Назначение: защита от укусов кровососущих насекомых (мошек, слепней, комаров, мокрецов, москитов, блох) и иксодовых клещей (переносчиков возбудителей клещевого энцефалита), таёжных и лесных клещей при нанесении на открытые части тела, одежду и другие изделия из ткани 
Упаковка: аэрозольный баллон 200 мл
	шт
	80

	223
	Туфли для защиты от общих производственных загрязнений и ударов в носочной части 5 Дж женские
	Туфли ТОФФ ГЕРА чер. термопласт
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: от общих производственных загрязнений и ударов в носочной части 5 Дж, женские. 
Материал верха: натуральная кожа 
Подкладка: текстильный материал
Материал подошвы: ПУ (от -25°C до +80°C)
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Стелька: вкладная
Пол: женский
Защитные свойства: Ми, Мун5, Нм, Нс, Сж, Сл, См, З
	пар
	5

	224
	Фартук от воды и производственных загрязнений, растворов кислот и щелочей, нефти, масел и жиров
	Фартук CHEMICAL WPL цв. т-зел.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: от воды и производственных загрязнений, растворов кислот и щелочей, нефти, масел и жиров
Материал: трикотажная основа с ПВХ покрытием
Плотность не менее 480 гр/м².
Размер: Длина фартука не менее 110 см, ширина по низу не менее 90 см.
	шт
	20

	225
	Фартук для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), искр, брызг расплавленного металла, механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.
	Фартук ЗЕВС-3 хаки Термошилд ПС
	Соответствует требованиям: ГОСТ 12.4.250-2019 – Тр, 3 класс
ГОСТ Р 12.4.297-2013 – Ти, Тт, То, Тп, Тм
ГОСТ ISO 11612-2014 - А1, В1, С1
ГОСТ 12.4.280-2014 – Ми, Мп, З.
Назначение: Фартук мужской к комплекту для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), искр, брызг расплавленного металла, механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.
Ткань: с силиконизированным покрытием, содержанием параарамида  -  не менне 40%
	шт
	5

	226
	Фартук с полиуретановым покрытием
	Фартук РАМЕН цв. т-син.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Назначение: защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений, защита основного комплекта спецодежды от загрязнений различного характера: масел, жиров, частиц продуктов питания. 
Материал: трикотажное полотно с полиуретановым покрытием
Состав: 100% полиэфир
Отделка: МВО, кислотостойкая К50, щелочестойкая Щ40
Плотность: не менее 190 г/м²
Застежка: пояс с карабином
Регулировка: бретель
Размер: длина не менее 100 см, ширина не менее 80 см
	шт
	30

	227
	Фартук спилковый
	
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: фартук специальный (тип Б) для защиты от искр и брызг расплавленного металла 1 класса защиты (Тр), а так же для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.
Материал: спилок, кожа – 100%, огнеупорная пропитка
Размер: универсальный, 90х95 см.
	шт
	40

	228
	Фартук хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений
	
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: фартук хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений 
Материал: хлопок 
Плотность: не менее 190 г/м²
Размер: универсальный, 
Длина: 91 см
	шт
	40

	229
	Фильтр марки А1В1Е1К1 UNIX (или эквивалент)
	Фильтр UNIX 531 А1В1Е1К1
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.235-2019. 
Назначение: защита от органических, неорганических, кислых газов и паров, а также от аммиака.
Марка: ABEK1. 
В случае подбора эквивалента, должна быть предусмотрена совместимость всех комплектующих - маска/полумаска, фильтры, предфильтры, держатели.
	шт
	640

	230
	Фильтр марки АВЕ1 UNIX (или эквивалент)
	Фильтр UNIX 521 ABE1
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.235-2019. 
Назначение: защита от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С, неорганических газов и паров, кислых газов и паров 
В случае подбора эквивалента, должна быть предусмотрена совместимость всех комплектующих - маска/полумаска, фильтры, предфильтры, держатели.
	
	10

	231
	Халат хлопчатобумажный женский белый
	Халат жен МИТРА ХБЗ бязь бел
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014
Назначение: от общих производственных загрязнений 
Ткань: бязь
Состав: хлопок - 100%, плотность не менее 140 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной
Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах
Карманы: нижние накладные, накладной нагрудный
Цвет: белый
Пол: женский
Размер: 88/92-120/124 
Рост: 158/164- 170/176
	шт
	50

	232
	Халат хлопчатобумажный мужской белый
	муж МИТРА ХБЗ бязь бел
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014
Назначение: от общих производственных загрязнений 
Ткань: бязь
Состав: хлопок - 100%, плотность не менее 140 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной
Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах
Карманы: нижние накладные, накладной нагрудный
Цвет: белый
Пол: мужской
Размер: 88/92-120/124 
Рост: 170/176-182/188
	шт
	100

	233
	Халат смесовый женский белый
	Халат ЛЕДИ МЕДИКАЛ бел смесовая
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014
Назначение: от общих производственных загрязнений 
Ткань: сорочечная
Состав: вискоза - 35%, полиэфир - 65%, плотность не менее 150 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной с лацканами
Карманы: накладные боковые
Цвет: белый
Пол: женский
Размер: 80/84-128/132 
Рост: 146/152- 182/188
	шт
	5

	234
	Халат смесовый мужской белый
	Халат МЕДИКАЛ бел
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014
Назначение: от общих производственных загрязнений 
Ткань: сорочечная
Состав: вискоза - 35%, полиэфир - 65%, плотность не менее 150 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной с лацканами
Карманы: накладные боковые
Цвет: белый
Пол: мужской
Размер: 88/92-128/132 
Рост: 158/164- 194/200
	шт
	5

	235
	Халат от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский 
	Леди ТЕХНОЛОГ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209-2014.
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский. 
Ткань: хлопок – 100%, плотность не менее 230 г/м², ВО
Застежка: потайная на петли и пуговицы
Воротник: стойка на кнопке
Регулировка: пояс с эластичной лентой по спинке, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудные накладные карманы с фигурным клапаном, боковые карманы на кнопках
Особенности конструкции: рукав-реглан, объемная эргономическая складка на спинке
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм
Цвет: васильковый с темно-синим
Размер: 88/92-128/132 
Рост: 158/164- 182/188
	шт
	20

	236
	Халат от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской 
	ТЕХНОЛОГ
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209-2014.
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской. 
Ткань: хлопок – 100%, плотность не менее 230 г/м², ВО
Застежка: потайная на петли и пуговицы
Воротник: стойка на кнопке
Регулировка: внутренняя кулиска с эластичной лентой и пуговицами, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудные накладные карманы с фигурным клапаном, боковые карманы на кнопках
Особенности конструкции: рукав-реглан, объемная эргономическая складка на спинке
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм
Цвет: васильковый с темно-синим
Размер: 88/92-128/132 
Рост: 158/164- 182/188
	шт
	15

	237
	Шапка - ушанка
	Шапка Вершина
	Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011. Назначение: дополнение к утепленному костюму.
Материал верха: полиэфир 100%
Утеплитель: синтепон, искусственный мех
Подкладка: 100% полиэфир
	шт
	1

	238
	Шапка трикотажная с отворотом
	Шапка Скейтер
	Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011. Назначение: дополнение к утепленному костюму.
Материал: трикотажное полотно, акрил – 100%
Наличие утеплителя
Плотность: не менее 40 г/м2

	шт
	1

	239
	Шапочка одноразовая из спандбонда
	Шапочка ШАРЛОТТА 12г/м бел Спандбонд
	Назначение: для одноразового использования в различных областях применения
Материал: нетканый спанбонд
Плотность: не менее 12 г/м2
На одинарной резинке
Диаметр в расправленном виде не менее 53 см
Цвет: белый
Упаковка: в коробке 1000 шт.
	уп
	50

	240
	Шляпа металлурга
	МЕТАЛЛУРГ цв. сер. тк. Сукно
	Назначение: для рабочих горячих цехов предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения
Ткань: сукно, ОП
	шт
	4

	241
	Щиток лицевой с наголовным креплением для защиты от механического воздействия, летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, искр и брызг неразъедающих жидкостей, УФ-излучения. 
	Щиток РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН 413130 желтый козырек тип линзы прозрачная
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. 
Назначение: защита от механического воздействия, летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, искр и брызг неразъедающих жидкостей, УФ-излучения. 
Оптический класс: №1 (не дает искажений)
Материал экрана: поликарбонат (или эквивалент)
Материал козырька: полипропилен (или эквивалент)
Регулировка оголовья: ленточная
Покрытие: против царапин и истирания
Толщина экрана: 0,75 мм
Размер экрана: не менее 220 мм на 315 мм. Рабочая температура: от -5°C +55°C
	шт
	1

	242
	Щиток с термостойким универсальным креплением на каску для защиты от механического воздействия, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, УФ-излучения
	Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН TITAN 04390 лин.
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013, ГОСТ 12.4.023-84
Назначение: Щиток с термостойким универсальным креплением на каску для защиты от механического воздействия, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, УФ-излучения
Универсальное крепление на каску, фиксируется в двух положениях.
Оптический класс: №1 (не дает искажений)
Материал экрана: ударопрочный и термостойкий поликарбонат (или эквивалент)
Покрытие: против царапин и истирания
Размер экрана: не менее 220 мм на 385 мм. Рабочая температура: от -50°C + 130°C
	шт
	25

	243
	Термостойкий лицевой щиток для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой
	Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ENERGO 04197
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.023-84; ГОСТ 12.4.253-2013. Назначение: защита: от воздействия электродуги, защита от ударного воздействия не менее 14 Дж. 
Универсальное накасочное крепление.
Цвет: бесцветный
Оптический класс: №1 (не дает искажений)
Материал экрана: поликарбонат (или эквивалент)
Покрытие: против царапин и истирания
Рабочая температура: от -50°С до +130°С
	шт
	42

	244
	Термостойкий лицевой щиток с наголовным креплением и храповым механизмом регулировки оголовья для защиты от механических воздействий, высокоэнергетических летящих частиц, абразива, искр, брызг жидкостей, ультрафиолетового излучения и высокой температуры
	Щиток РОСОМЗ НБТ2 ВИЗИОН 425190 черный козырек лин.бесцветная
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.023-84; ГОСТ 12.4.253-2013. 
Назначение: для защиты от механических воздействий, высокоэнергетических летящих частиц, абразива, искр, брызг жидкостей, ультрафиолетового излучения и высокой температуры. 
Оптический класс: №1 (не дает искажений)
Материал экрана: ударопрочный поликарбонат
Материал козырька: полипропилен
Регулировка оголовья: храповик
Покрытие: против царапин и истирания
Размер экрана: 220х315 мм
Рабочая температура: от -50°С до +130°С
	шт
	1

	245
	Щиток с креплением на каске для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных, нагревательных печей, для защиты от искр и брызг металла, химических веществ, летящих частиц, абразивов и высокой температуры
	Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН TERMO 04380
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных, нагревательных печей, для защиты от искр и брызг металла, химических веществ, летящих частиц, абразивов и высокой температуры. 
Материал экрана: поликарбонат с повышенной ударопрочностью и теплостойкостью
Универсальное накасочное крепление 
	
	1

	246
	Щиток сварщика для защиты лица и глаз (светофильтр 11 DIN) от искр и излучений
	Щиток РОСОМЗ НН-10 PREMIER FavoriT 51365
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: щиток сварщика для защиты лица и глаз (светофильтр 11 DIN) от искр и излучений
Тип светофильтра: Пассивный (стекло), не требует батареек.
Степень затемнения — 11 DIN.
Корпус: из термостойкого материала.
Размер светофильтра: Стандартный, 
Крепление: Наголовное с регулировкой, с мягким обтюратором
	
	1

	247
	Щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром и двумя датчиками
	Щиток РОСОМЗ сварщика защитный лицевой НН8 СТАЛЬНОЙ БАРС ГЕФЕСТ 51835
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011
Назначение: щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром и двумя датчиками
Корпус из непрогораемого термостойкого материала
Крепление: наголовное с плавной регулировкой; мягкий обтюратор; наружное стекло откидного блока из поликарбоната.
Тип светофильтра: автозатемняющийся с регулировкой чувствительности оптических датчиков и скорости высветления; 
два оптических датчика; 
размеры видимой зоны 89х39мм; оптические свойства 1/1/1/2.
	
	1

	248
	Щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром и четырьмя датчиками
	Щиток ЗЕВС МАСТЕР
	Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.254-2013
Назначение: щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром и четырьмя датчиками. 
Четыре датчика-индикатора сварочной дуги: светофильтр затемняется независимо от положения, в котором проводит работу сварщик. Регулировка сварочного щитка снаружи.
Автоматически затемняющийся светофильтр: есть
Степени затемнения: 9—13 DIN, в светлом состоянии — 4 DIN
Скорость затемнения: 0,04 мс
Скорость высветления: 100—1000 мс
Поле зрения светофильтра: 95 x 62 мм
Уровни светочувствительности: плавная регулировка
Количество датчиков-индикаторов дуги: 4
Режим шлифовки: есть
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Источник питания: сменные элементы питания, солнечная батарея
	шт
	4

























































Приложение №2 к Техническому заданию

Наименования и объемы оказываемых услуг по обеспечению работников Заказчика средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами

	№ п/п
	Категория
	Наименование оказываемых услуг 
	Количество
	Единица измерения

	11
	Услуги
	Нанесение индивидуальной маркировки на специальную одежду работников методом термофиксации. 
	15000
	ед.

	22
	Услуги
	Нанесение логотипа предприятия на спецодежду методом термофиксации, в соответствии с требованиями Заказчика. 
	6000
	ед.

	53
	Услуги
	Стирка специальной одежды.
	30000
	кг.

	74
	Услуги
	Услуга ведения личных карточек и выдачи сотрудникам предприятия специальной одежды, специальной обуви и СИЗ 
	2
	чел/мес



