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[bookmark: _GoBack]Техническое задание
на капитальный ремонт и организация заезда к котельной ООО «РТК» 
по ул. Новоажимова 13

	№ п/п
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	

	1
	Демонтаж поврежденного асфальта
	м2
	106,23
	Ямочный ремонт

	2
	Устройство асфальтового покрытия из крупнозернистой а/б смеси 4 см
	м2
	106,23
	

	3
	Выборка земли 40см
	м3
	71,58
	Где не было асфальта - 278,96 м2

	4
	Устройство песчаного основания 10см
	м3
	27,9
	

	5
	Устройство щебеночного основания 20см
	м3
	55,79
	

	6
	Розлив вяжущих
	м2
	278,96
	

	7
	Устройство 1 слоя асфальтового покрытия из крупнозернистой а/б смеси 4 см
	м2
	278,96
	

	8
	Розлив вяжущих
	м2
	393
	От дороги до ворот

	9
	Устройство 2 слоя асфальтового покрытия из мелкозернистой а/б смеси 4 см
	м2
	393
	

	10
	Розлив вяжущих
	м2
	112,75
	За воротами у КПП

	11
	Устройство 2 слоя асфальтового покрытия из мелкозернистой а/б смеси 4 см
	м2
	112,75
	

	12
	Демонтаж бордюров дорожных
	м
	10
	

	13
	Установка бордюров дорожных
	м
	14
	


Примечания:
1. Выполнение работ обеспечивается силами и средствами исполнителя работ.
2. Исполнитель осуществляет работы согласно настоящему техническому заданию в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, техническими регламентами на проведение данных видов работ.
3. Тип асфальтового покрытия определяет исполнитель, по согласованию с заказчиком.
4. В ходе производства работ оформлять акты скрытых работ в присутствии представителя ООО «РТК», производить фото-видео фиксацию всех видов скрытых работ с привязкой на местности (при восстановлении подстилающих слоёв под покрытие автомобильной дороги и пешеходного тротуара, выполнять фотофиксацию с измерительными приборами для подтверждения каждого слоя).
5. Монтаж бортовых камней в местах поворотов осуществить с их «подрезкой», в местах пересечения дорог с тротуарами – со снижением их высоты.
6. Выравнивание краев существующего асфальта перед укладкой нового выполнить по прямой линии.
7. Вывоз мусора, демонтированного асфальта (после подрезки), старых бордюрных камней осуществляется исполнителем.
8.  Предоставить паспорта/сертификаты качества на все применяемые материалы.
9. Работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда работающих и окружающих, соблюдением пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
10. Перечень и объемы работ могут отличаться от указанных в техническом задании. Объем фактически выполненных работ устанавливается при подписании актов приема-передачи выполненных работ.
11. Работы считаются окончательно выполненными после подписания сторонами актов выполненных работ.



