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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ K2/1/30
На закупку и поставку противопожарных металлических дверей с последующим монтажом.

                                                  


              









                                                                      г. Мытищи   
                                                                   2025 г.



1. Описание работ:
· Закупа и поставка противопожарных металлических дверей.

Общие положения  
1.1. Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет требования к закупке, поставке металлических противопожарных дверей для АО "Мытищинский машиностроительный завод".  
1.2. Поставщик обязан обеспечить соответствие дверей требованиям нормативных документов:  
- ГОСТ Р 57327-2016 "Двери металлические противопожарные"  
- ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  
- СП 4.13130 (Свод правил по противопожарной защите)  
 
2. Перечень приобретаемой продукции  


	Комплекс работ по изготовлению и монтажу продукции: 
	Ед. измерения
	Кол-во 
	Требования к продукции (технические, функциональные характеристики, ГОСТ, ОСТ, ТУ, РМРС, чертёж, марка, модель, размеры и т.п.)

	1. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2000x950 RAL 7004, с площадкой под доводчик
 
	   шт.
	    1
	00001179740

	2. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2100x1300 RAL 7004, с площадкой под доводчик

	шт.
	1
	00001179738

	3. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2100x1020 RAL 7004, с площадкой под доводчик

	шт.
	1
	00001179742

	4. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 2290x1100 RAL 7004, с площадкой под доводчик

	шт.
	1
	00001179741

	5. Дверь металлическая двупольная с замком, открытие правое ДМ 2120x1890 RAL 7004, с площадкой под доводчик, без порога, полос

	шт.
	1
	00001182041

	6. Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 1970x1240 RAL 7004, с площадкой под доводчик 
	шт.
	1
	00001179743

	7. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2250x1470 RAL 7004, с площадкой под доводчик
 
	шт.
	1
	00001180048

	8. Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2210x1510 RAL 7004, с площадкой под доводчик, без порога, полоса
 
	шт.
	1
	00001180045

	9. Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 2300x1470 RAL 7004, с площадкой под доводчик, без порога, полоса (если возможно)

	шт.
	1
	00001180047

	10. Дверь металлическая однополая противопожарная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 2000x1030 RAL 7004, с площадкой под доводчик
  
	шт.
	2
	00001180049

	11. Дверь металлическая однопольная противопожарная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2000x1270 RAL 7004, с площадкой под доводчик   
	шт.
	1
	00001180043

	12. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 2030x950 RAL 7004, с площадкой под доводчик

	шт.
	1
	00001180104

	13. Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 1990x1070 RAL 7004, с площадкой под доводчик

	шт.
	1
	00001180106

	14. Дверь металлическая однопольная противопожарная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2050x850 RAL 7004, с площадкой под доводчик

	шт.
	1
	00001180101

	15. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2000x830 RAL 7004

	шт.
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	00000588854


 



3. Условия поставки 

3.1. Объем поставки:  
- Количество: 18 шт. 
- Изготовление дверей и срок поставки не должно превышать 30 кал. дней.
- Предоплата 50 % в течение 14 кал. дней после заключения Договора, 40 % по  уведомлению о готовности товара и 10% в течение 14 кал. дней по окончанию монтажа.
- Размеры дверей в заказе приблизительные, допустимо отклонение на +- 2-3 см.
 Поэтому выезд замерщика   перед изготовлением является обязательным условием и должен быть включён в стоимость товара.
- Специалист –замерщик выезжает на замеры перед изготовлением дверей, составляет Акт- спецификацию по дверям на окончательный вариант по размерам.
Акт – спецификацию визирует Начальником УРС ММЗ и главный инженер ММЗ после чего Поставщик  отдаёт материал в работу на изготовление дверей.

 
3.2. Доставка: 
- Транспортировка до адреса: Московская обл., г. Мытищи, ул.Колонцова,д.4
- Погрузо-разгрузочные работы силами поставщика  
- Доставка за счёт Поставщика 


3.3. Монтаж: 
- Монтаж (Дицензия на монтаж обязательна!) Демонтаж не требуется
- У каждой пр/пожарной двери  должна быть персональная бирка.
-  Монтаж всей партии дверей осуществляется не более, чем в течении 10 календарных дней.
           

4. Требования к поставщику 
4.1. Наличие сертификатов на продукцию (пожарные, ГОСТ).  
4.2. Гарантия на двери – не менее 2 лет.  
 

5. Порядок приемки 
5.1. Проверка комплектности и соответствия документации.  
5.2. Визуальный и инструментальный контроль качества.  


6. Состав документации:
Перечень материалов и документации, которая передается заказчику по окончанию работ:
-  Счет-фактура 
-  Товаросопроводительные документы на поставленное оборудование
- Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ.

«Разработал»:
Инженер ПТО             ______________________________ Д.А. Попов

«Согласовано»:
Заместитель главного инженера _________________ Р.К. Шереметьев
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