Приложение №2
к договору №________________
от _________ 2025 г.


Техническое задание на поставку устройств печати

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание (характеристики) объекта закупки
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
	

	[bookmark: _Hlk142382215]
	Многофункциональное устройство лазерной печати А4 формата
	шт.
	25

	
	
	1.1 
	Технология печати:
лазерная монохромная
	соответствие
	
	

	
	
	1.2 
	Формат печати: А4
	соответствие
	
	

	
	
	1.3 
	Способ размещения:
Настольный
	соответствие
	
	

	
	
	1.4 
	Цветность печати: черно-белая
	соответствие
	
	

	
	
	1.5 
	Стандартные функции:
Печать, копирование, цветное сканирование
	соответствие
	
	

	
	
	1.6 
	Цветной сенсорный дисплей для управления печатью, копированием, сканированием
	наличие
	
	

	
	
	1.7 
	Диагональ дисплея управления устройством, см
	не менее 12
	
	

	
	
	1.8 
	Скорость печати формата А4, стр/мин
	не менее 38
	
	

	
	
	1.9 
	Поля печати сверху, снизу, слева, справа на странице А4, мм
	не более 5
	
	

	
	
	1.10 
	Автоматическая двусторонняя печать (дуплекс)
	наличие
	
	

	
	
	1.11 
	Максимальная нагрузка в месяц, отпечатков А4
	не менее 80 000
	
	

	
	
	1.12 
	Емкость лотка подачи бумаги, листов А4
	не менее 250
	
	

	
	
	1.13 
	Емкость выходного лотка, листов А4
	не менее 150 
	
	

	
	
	1.14 
	Емкость лотка ручной подачи, листов А4
	не менее 100
	
	

	
	
	1.15 
	Нераздельный блок с тонером(картриджем) и барабаном в едином корпусе
	наличие
	
	

	
	
	1.16 
	Разрешение печати, dpi
	не менее 1200 х 1200
	
	

	
	
	1.17 
	Время вывода первого отпечатка (А4), сек
	не более 6
	
	

	
	
	1.18 
	Максимальный уровень звукового давления в рабочем режиме, дБ
	не более 55
	
	

	
	
	1.19 
	Память оперативная (стандартно), Гб
	не менее 1
	
	

	
	
	1.20 
	Поддержка операционных систем:
Windows, Linux, MacOS
	соответствие
	
	

	
	
	1.21 
	Интерфейсы (стандартно): USB, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11 b/g/n
	соответствие
	
	

	
	
	1.22 
	Веб-интерфейс для управления устройством
	наличие
	
	

	
	
	1.23 
	Частота процессора, МГц
	не менее 800
	
	

	
	
	1.24 
	Поддержка языков управления: PCL 5c, PCL 6, Adobe PS
	соответствие
	
	

	
	
	1.25 
	Поддержка печати по протоколу WSD
	наличие
	
	

	
	
	1.26 
	Поддержка авторизации пользователей по PIN коду
	наличие
	
	

	
	
	1.27 
	Ресурс картриджа (стандартно), 
	не менее 3000
	
	

	
	
	1.28 
	Возможность использования картриджей повышенной ёмкости, рекомендованных производителем оборудования, отпечатков А4
	не менее 10 000
	
	

	
	
	1.29 
	Устройство автоматической подачи оригиналов с функцией однопроходного двустороннего сканирования
	наличие
	
	

	
	
	1.30 
	Разрешение сканирования оптическое, dpi
	не менее 600 x 600
	
	

	
	
	1.31 
	Максимальный формат копирования: А4
	соответствие
	
	

	
	
	1.32 
	Максимальная скорость одностороннего черно-белого сканирования, стр/мин
	не менее 38
	
	

	
	
	1.33 
	Максимальная скорость одностороннего черно-белого копирования, стр/мин
	не менее 38
	
	

	
	
	1.34 
	Максимальное количество копий при одной операции копирования, шт
	не менее 999
	
	

	
	
	1.35 
	Цветное сканирование
	наличие
	
	

	
	
	1.36 
	Максимальный формат сканирования не менее А4
	соответствие
	
	

	
	
	1.37 
	Встроенная адресная книга
	наличие
	
	

	
	
	1.38 
	Сканирование с отправкой по электронной почте
	наличие
	
	

	
	
	1.39 
	Сканирование с отправкой по протоколу SMB
	наличие
	
	

	
	
	1.40 
	Совместимость TWAIN- и WIA
	наличие
	
	

	
	
	1.41 
	Поддержка сканирования по протоколу WSD
	наличие
	
	

	
	
	1.42 
	Градаций серого цвета при печати, уровней
	не менее 256
	
	

	
	
	1.43 
	Возможность установки дополнительного лотка для размещения бумаги формата А4 емкостью, шт.
	не менее 550
	
	

	
	
	1.44 
	Оригинальный стартовый картридж, рекомендованный производителем оборудования, в комплекте с устройством ресурсом не менее 3000 отпечатков
	наличие
	
	



1. Требования к качеству поставляемого Оборудования:
Поставляемое Оборудование должно быть новым, в фирменной упаковке, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка Оборудования, изготовленного из материалов, бывших в употреблении.
Оборудование поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность Оборудования по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной. 

2. Условия и сроки поставки:
2.1. Предлагаемое к поставке Оборудование должно быть не ранее 2024 года выпуска, выпускаться серийно, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, сертифицированным в соответствии с действующим законодательством.
2.2.  Упаковка должна быть оригинальной, полиграфия упаковочной коробки должна быть четкой, с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Оборудования. Корпус изделия не должен иметь следов вскрытия, царапин, сколов, потертостей.
2.3. [bookmark: _GoBack] Оборудование передается Покупателю в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Оборудования. Тара и упаковка должны предохранять Оборудование от повреждений при транспортировке. Цена тары и/или упаковки входит в стоимость поставляемого Оборудования.
2.4.  Информация о предлагаемом Оборудовании и его комплектующих должна быть в свободном доступе в сети Интернет.
2.5. Доставка Оборудования осуществляется силами и за счет Продавца до местонахождения Покупателя по адресу: г. Ижевск, проезд им. Дерябина, д. 2/193
2.6.  Погрузка и разгрузка Оборудования, пуско-наладочные работы осуществляется силами и за счет Продавца.
2.7. Требования к гарантии и гарантийному сервису:
- Гарантийный срок на поставленное Оборудование определяется гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 мес. с момента поставки Оборудования Покупателю. Продавец гарантирует качество и надежность поставляемого им Оборудования в течение гарантийного срока;
- Гарантийное обслуживание производится на месте установки Оборудования;
- Продавец предоставляет покупателю контактные данные службы технической поддержки – телефон и адрес электронной почты;
- При возникновении гарантийного случая в течение гарантийного периода Продавец обязан направить сертифицированного инженера для устранения неисправности в течение 16 (Шестнадцати) рабочих часов с момента поступления уведомления от Заказчика.
2.8.  В момент передачи Оборудования Продавец обязан передать следующую сопроводительную документацию на русском языке: счет на оплату, товарную накладную (по форме ТОРГ-12) /Универсальный передаточный документ (далее – УПД), счет-фактуру.
[bookmark: _Hlk181979376]ПОДПИСИ СТОРОН:
	ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Концерн «Калашников»

	ПРОДАВЕЦ 
_____________


	_______________ /Смоленцев А.А./ 
М.П.
	_______________ /______________/
М.П.











