[bookmark: _GoBack]Техническое задание
выполнение работ по монтажу вытяжной вентиляции для паяльной станции на участке в осях 28-29/Б-В (отм. +8.400) в производственном здании 
МСК-12 (инв. № собств.010025)
Выполнить работы по монтажу вытяжной вентиляции для паяльной станции на участке в осях 28-29/Б-В (отм. +8.400) в производственном здании МСК-12 
(инв. № собств.010025) расположенном по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/133, литер Б3, согласно проектной документации, техническому заданию, утвержденных Заказчиком технологическим планировкам, в том числе работы:
Раздел АС
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Новый раздел

	1
	Демонтаж: Замена стеклопакетов в пластиковых окнах \ прим.
	м2
	0,9

	2
	Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей: сэндвич панелями площадью свыше 0,5 до 1 м2
	м2
	0,9

	3
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 32 мм
	м2
	0,9

	уточнить характеристики сэндвич-панели при производстве работ с корректировкой стоимости (при необходимости)

	4
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,0032

	5
	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 250 мм
	шт
	2

	монтаж подвеса П1 (пп.4-5) учтен расценкой по монтажу воздуховода согласно разделу ОВ

	6
	Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг
	т
	0,0186

	7
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,0186






Раздел ОВ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. 

	1
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1

	1.1
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5
	шт
	1

	2
О
	CFz 125 MAX
Вентилятор, L=250м³/час, 360Па, N=0.09кВт, n=3240об/мин
	шт
	1

	3
	FCC 125
Быстроразъемный хомут
	шт
	2

	4
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	4.1
	Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный
	шт
	1

	5
	RSK 125
Клапан обратный
	шт
	1

	6
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1

	7
	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 125 мм
	шт
	1

	8
	Установка отсосов от оборудования
	кг
	14

	8.1
	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте
	шт
	1

	9
О
	Deli-100-15H
Малогабаритное вытяжное устройство
	шт
	1

	10
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм \ ф125
	м2
	7,58

	10.1
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
	сеть
	1

	11
	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	6,28

	12
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 125 мм
	м2
	1,2

	13
	Заглушка питометражного лючка для отверстия диаметром 10 мм
	шт
	2

	 

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
	м2
	0,4

	15
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00008

	16
	Уайт-спирит
	кг
	0,016

	17
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской битумной серебристой
	м2
	0,4

	18
	Краска БТ-177
	т
	0,000072

	19
	Уайт-спирит
	кг
	0,0104





Раздел ЭМ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. 

	1
	Монтажная рейка
	м
	0,1

	2
	DIN-рейка (10 см) оцинкованная
	шт
	1

	3
	Прибор или аппарат
	шт
	2

	3.1
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт
	1

	4
О
	ВА47-100-1P-16A-C
Выключатель автоматический
	шт
	1

	5
О
	РН-47
Расцепитель независимый
	шт
	1

	6
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	шт
	3

	 

	7
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	7.1
	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 3
	шт
	1

	8
О
	STY-2.5
Регулятор скорости, IP54, Imax=2.5 А, 50 Гц
	шт
	1

	 

	9
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
	м
	60

	10
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	20

	11
	ППГнг(A)-HF-0,66 3х2,5
	м
	81,6

	12
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	м
	20

	13
	Металлорукав с ПВХ уплотнением, IP54, условный проход 20 мм
	м
	20,6

	14
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм
	шт
	4

	15
	Муфта вводная, внутренний диаметр 20 мм
	шт
	4


Раздел СПС
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. 

	1
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	шт
	1

	2
О
	УК-ВК/14
Устройство коммутационное
	шт
	1

	3
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	м
	15

	4
	Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,75
	м
	15,3

	 

	5
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	12

	6
	PR.012031
Труба гофрированная d20
	м
	12,24

	7
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	1

	8
	PR.01420
Труба гладкая жесткая d20
	м
	1,02

	9
	PR.07520
Соединитель угловой разборный d20
	шт
	6

	10
	PR.08.2534
Скоба металлическая однолапковая 19-20
	шт
	36

	11
	PR.08.3481
Дюбель металлический универсальный 5х30
	шт
	36

	12
	PR.08.3626
Саморез 4,2х32 с прессшайбой
	шт
	36

	13
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	1

	14
	КМ-О(4к)
Коробка монтажная огнестойкая IP41, 72х72х36
	шт
	1

	 

	15
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен до 25 см
	шт
	1

	16
	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр: до 25 мм
	м
	1

	17
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм
	м
	1,03

	18
	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл
	шт
	1

	19
	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 110 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 Мпа
	м3
	0,03

	 

	20
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	система
	1


Марки, стоимости материалов, а также технические требования применяемого оборудования должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ и соответствовать требованиям и характеристикам указанных в техническом задании.
Объемы и виды выполняемых работ согласовываются Заказчиком поэтапно, с составлением ведомостей работ и исполнительных схем непосредственно перед началом этапа работ.
В состав работ должны быть включены все работы по демонтажу конструкций и оборудования в соответствие с технологическими планировками.

