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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение сертификации баллона автомобильного
металлопластикового для сжатого природного газа
(по техническим условиям ТУ 4591-001-07507512-96)
согласно Техническому регламенту ТР ТС 018/2011.

1 Общая информация
Предназначен для использования в качестве топливных емкостей на
автомобилях.
Баллон состоит из цилиндрического сварного герметичного лейнера из конструкционной легированной стали 15ХСНД и оболочки из композиционного материала (стеклопластика) на цилиндрической поверхностилейнера (КПГ-2 по ГОСТ 33986-2016).
Баллоны изготавливаются с 1 или 2 горловинами.
Резьба горловин 			по ГОСТ 9909: W=27,8
Вместимость баллонов 		35, 50, 60, 80 л (см. табл.1)
Давление рабочее 		19,6 МПа (200кгс/см2).
Давление пробное 		29,4 МПа (300кгс/см2).

Таблица 1
	№
п/п
	Вместимость,
л
	Рабочее
давление,
Мпа
(кгс/см2)
	Диаметр
баллона
наружный,
D мм
	Длина,
L мм
	Масса,
кг
	Толщина
стенки,
мм

	
	
	
	
	
	
	металл
	оплетка

	1 
	35
	19,6 (200)
	265
	835
	26
	3,8+0,4
	3…4.4

	2 
	50
	
	
	1150
	36
	3,8+0,4
	3…4.4

	3 
	50
	
	325
	817
	37
	3,8+0,4
	3…4.4

	4 
	60
	
	
	955
	44,5
	3,8+0,4
	3…4.4

	5 
	80
	
	
	1270
	54
	3,8+0,4
	3…4.4




Пример записи условного обозначения баллонов при заказе:
Баллон БЦМ -V - Р раб - D/L ТУ 4591-001-07507512-96, где:
V	– объём (л),
Рраб	– рабочее давление (МПа),
D/L	– наружный диаметр (мм) /длина (мм).


2 Назначение и цели
Осуществление оценки (подтверждения) соответствия автомобильныхметаллопластиковых баллонов для сжатого природного газа с рабочимдавлением 19,6 МПа (200кгс/см) требованиям технического «О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).

3 Требования к услуге
Сертификация проводится аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по сертификации и испытательной лабораторией (центрами) Таможенного союза с подготовкой и передачей АО «Котласский ЭМЗ» оформленного в установленном порядке Сертификата соответствия.
[bookmark: _GoBack]Предоставить оригинал Сертификата в срок до 3-х месяцев, после заключения договора.  

4 Состав конкурентного предложения
В состав конкурентного предложения должны входить:
-   цена;
-   сведения об аккредитации (лицензия, сертификат);
- подтверждение о включении в Единый реестр органов по сертификации ииспытательных лабораторий Таможенного союза с возможностью сертификации по ТР ТС 018/2011.






















Сертификационные  испытания  проводятся  в  соответствии  с  таблицей 2  на  баллонах, прошедших  приёмо-сдаточные  испытания.

      Таблица  2                                       
Испытания баллонов  БЦМ

	№ п/п
	Наименование  испытаний
	Требования по
ГОСТ 33986-2016
	Метод испытаний по ГОСТ 33986-2016
	Объём и количество испытываемых баллонов
	Примечания

	1
	Приёмо-сдаточные испытания
по ТУ 4591-001-07507512-96
	-
	-
	-
	Испытания не  проводятся, предъявляются протоколы предыдущих испытаний, при этом по п.1.4.3 (проверка на разрушение)-за последние 3 года

	2
	Испытание на циклическое воздействие при экстремальных температурах
	4.1.1

	7.7


	1 шт. поз.1
или 2 табл.1
	




	
	
	
	
	1 шт.поз.3 или 4 или 5 табл.1
	

	3
	Испытание на огнестойкость
	4.3
	7.15

	1 шт. поз.1 или 2 табл.1
	



	
	
	
	
	1 шт.поз.3 или 4 или 5 табл.1
	

	4
	Испытание на проникновение
	4.4

	7.16



	1 шт.поз.1 или 2 табл.1
	

	
	
	
	
	1 шт.поз.3 или 4 или 5 табл.1
	

	5
	Испытание на трещиностойкость
	4.1.1

	7.17



	1 шт.поз.1 или 2 табл.1
	

	
	
	
	
	1 шт.поз.3 или 4 или 5 табл.1
	

	6
	Испытание на разрыв
	4.1.1


	7.19

	1 шт. поз.1 или 2 табл.1
	

	
	
	
	
	1шт.поз.3 или 4 или 5 табл.1
	

	7
	Испытание в кислотной среде
	4.1.1
	7.14
	1 шт.поз.1 или 2 табл.1
	

	
	
	
	
	1 шт.поз.3 или 4 ил 5 табл.1
	





[image: ]

Основанием для проведения работ по сертификации продукции в законодательно регулируемой сфере является аккредитация органа по сертификации в соответствии с требованиями Постановления от 21 сентября 1994 года № 16 «Требования к органу по сертификации продукции и порядок его аккредитации» и разрешение уполномоченного органа, указанного в п. 1.1 (наличие зарегистрированного аттестата аккредитации и лицензии на проведение работ по сертификации продукции).



АО «Котласский ЭМЗ»:

	Главный конструктор				В.А.Вяткин


	Директор по качеству 				Л.А. Сидельникова


	Главный технолог 				С.И. Турунова
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