







Техническое задание на демонтаж лестничных маршей  
здание АБК-2, этаж Мансарда-Мансарда-1


Лестничный марш №1

1. Демонтаж перил металлических 17,5п.м.
2. Демонтаж ступеней 16 шт. размер 1200х300мм., площадка размер 2500х1200мм.
3. Демонтаж косоур швеллер П-20, 19,1п.м., столбы размер 100х100мм. 2,55п.м.  
4. Демонтаж перегородки межкомнатной из ГКЛ; H-2100mm. L-1600mm. с сохранением дверного полотна, коробки, наличников и последующим облагораживанием проёма. 
5. Монтаж перегородки; алюминиевая система ТАТПРОФ ТП 45, заполнение стекло с пленкой прозрачной укрепляющей, цвет белый, размер                H-2145mm. L-2390mm.

Лестничный марш №2

6.    Демонтаж перил металлических 17,5п.м.
7. Демонтаж ступеней 16 шт. размер 1200х300мм., площадка размер 2500х1200мм.
8. Демонтаж косоур швеллер П-20, 19,1п.м., столбы размер 100х100мм. 2,55п.м.  
9. Демонтаж перегородки межкомнатной из ГКЛ; 15,5 кв.м.  с сохранением дверного полотна, коробки, наличников и последующим облагораживанием проёма.
10. Монтаж перегородки межкомнатной по системе КНАУФ С-112 с одним дверным проёмом, установка двери (демонтированной), 15,7 кв.м. окраска; цвет по согласованию с заказчиком. 
11. Монтаж перегородки алюминиевая система ТАТПРОФ ТП 45, заполнение стекло с пленкой прозрачной укрепляющей, цвет белый размер                 H-2167mm. L-2500mm.
*Подрядчик берет на себя все расходы по вывозу и утилизации строительных отходов.
** Фото лестничного марша прилагаю
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