Приложение 1.
Техническое задание на систему ситуационного видеонаблюдения за ходом производственного процесса

	№
п/п


	Характеристики объекта закупки
	Примечание

	
	Наименование показателей объекта закупки
	Значения показателей объекта закупки
	

	
	
	которые не могут изменяться
	Изменяемые значения показателей
(минимальные и (или) максимальные значения показателей)
	

	
	Комплекс системы ситуационного видеонаблюдения за ходом производственного процесса – 1 шт.

	Состав:

	1
	IP-камера (TRASSIR TR-D3151IR2 v2 (R) 2.8 или аналогичная) – 119 шт.

	
	Размер матрицы
	
	< 1/2.9 и > 1/2

	

	
	Число мегапикселей матрицы
	
	Не менее 5

	

	
	Частота кадров (кадр/сек)
	
	Не менее 25
	

	
	Поддержка карт памяти MicroSD
	Наличие
	
	

	
	Фокусное расстояние

	2.8 мм

	
	

	
	ИК подсветка

	
	Не менее 25 м

	

	
	IP защита

	IP66

	
	

	
	WDR

	Real WDR 120dB

	
	

	
	IK защита

	IK10

	
	

	
	Диапазон температур
	
	Минимальная: не выше -40 градусов Цельсия
Максимальная: не ниже 60 градусов Цельсия
	

	
	Встроенный микрофон
	Наличие
	
	

	
	Аналитика, детекция
	
	Пересечение линии/ Вход и выход из области/ Люди
	

	
	Угловое поле объектива
	
	Нормальное (61° - 89°)
	

	
	Лицензия для подключения к видеорегистратору в комплекте
	Наличие
	
	

	
	Альтернативное питание
	POE
	
	

	
	Сетевой порт	
	RJ-45
	
	

	
	В Реестре российской радиоэлектронной продукции
	Наличие
	
	

	2
	Видеорегистратор (TRASSIR NeuroStation CT1 8800R/160-A5 или аналогичный) – 1 шт.

	
	Форм-фактор
	Устанавливаемый в стойку 19”
	
	

	
	Нейросетевая видеоаналитика
	
	Не менее 2 каналов
	

	
	
	
	
	

	
	Поддержка SSL-шифрования
	Наличие
	
	

	
	Потребляемая предельная мощность, Вт
	
	Не более 600
	

	
	HDD
	
	до 8 жестких дисков 10ТБ (не менее 2-х в комплекте)
	

	
	Протоколы сетевые
	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
	
	

	
	Сетевой интерфейс
	
	Не менее 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
	

	
	Аудиовыходы
	
	Не менее 1 (jack 3.5мм)
	

	
	Аудиовходы
	
	Не менее 1 (jack 3.5мм)
	

	
	Максимальное разрешение вывода
	DisplayPort, HDMI - 4K
	
	

	
	Количество видеовыходов
	
	Не менее 1x DisplayPort, 1x HDMI
	

	
	Формат аудиоосжатия
	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2
	
	

	
	Формат видеосжатия
	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)
	
	

	
	Скорость воспроизведения
	-32х - 32х
	
	

	
	Суммарный поток
	
	Не менее 720 Мбит/с
	

	
	Разрешение записи
	без ограничений (в зависимости от IP-камеры)
	
	

	
	USB 

	
	Не менее 4 USB 3.2 Gen1, 2 Не менее 2 USB 2.0 (Type A)

	

	
	Каналов видео

	
	Не менее 160 IP-каналов

	

	
	В Реестре российской радиоэлектронной продукции
	Наличие
	
	

	3
	Коммутатор (Eltex MES2300-48P или аналогичный) – 3 шт.

	
	Форм-фактор
	Устанавливаемый в стойку 19”
	
	

	
	Коммутационная производительность Гбит/c
	
	Не менее 176
	

	
	Пропускная способность млн пакетов/c
	
	Не менее 130
	

	
	Оперативная память коммутатора
	
	Не менее 2 Гб
	

	
	Flash память
	
	Не менее 512 Мб
	

	
	Количество интерфейсов SFP+ с пропускной способностью 10 Гбит/с
	
	Не менее 4
	

	
	Количество интерфейсов с пропускной способностью 1 Гбит/с
	
	Не менее 48
	

	
	Количество интерфейсов стэкирования
	
	
	

	
	CPU
	
	
	

	
	Поддержка POE +
	Наличие
	
	

	
	Бюджет мощности PoE
	
	Не менее 1400 Вт
	

	
	Таблица маршрутизации
	
	Не менее 4063
	

	
	Таблица ARP записей
	
	Не менее 1981
	

	
	Поддержка VLAN 
	
	Не менее 4094
	

	
	Поддержка протоколов IPV4: RIP, OSPF, RIPng, OSPFv3
	Наличие
	
	

	
	Поддержка объединения данных коммутаторов в одну логическую единицу (стэк)
	Наличие
	
	

	
	Поддержка LLDP
	Наличие
	
	

	
	Защита от наиболее распространённых типов угроз: DoS address attacks, ARP storms, ICMP attacks.
	Наличие
	
	

	
	Защита от атак на STP - фильтрация BPDU (Bridge Protocol Data Units)
	Наличие
	
	

	
	Функция исключения отдельных портов из расчёта STP
	Наличие
	
	

	
	Возможность управлением устройством через web-интерфейс и консоль 
	Наличие

	
	

	
	Питание от сети переменного тока 220-230В, 50Гц
	Наличие
	
	

	
	Рабочая температура окружающей среды
	
	Не менее чем от -0°C и не более +40°C
	

	
	Максимальное количество коммутаторов в стеке
	9
	
	

	
	В Реестре российской радиоэлектронной продукции
	Наличие
	
	



1.	Требования к качеству поставляемого Товара:
Поставляемое Товар должен быть новым, в фирменной упаковке, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка Товара, изготовленного из материалов, бывших в употреблении.
Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной. 
2.	Условия и сроки поставки:
Предлагаемое к поставке Товар должен быть не ранее 2025 года выпуска, выпускаться серийно, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, сертифицированным в соответствии с действующим законодательством.
3.	Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 24 месяцев
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