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Приложение № 2 к ДоЗ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку металлических передвижных и
стационарных стеллажей в корпус № 104, 3 этаж.
1. [bookmark: bookmark30]Цель и назначение.
Обеспечение безопасности хранения технической документации в
архивных папках формата А4, ф. А3, в корпус № 104, 3 этаж.
2. [bookmark: bookmark32]Общие требования.
2.1. Приобретение архивных мобильных передвижных
стеллажей с механическим приводом следующей конфигурации:
· [bookmark: _GoBack]Мобильный ряд стеллажей 3095х3105х634мм следующими параметрами:
· высотой 3095 мм; глубина полки 300мм; длинна полки 1000мм; максимальная
нагрузка на полку 80-90 кг. Количество уровней 8+1 (крышка), Разделитель полок 8 шт.
· Мобильный ряд стеллажей 3095х3105х1050мм следующими параметрами:
· высотой 3095 мм; глубина полки 500мм; длинна полки 1000мм; максимальная
нагрузка на полку 80-90 кг. Количество уровней 8+1 (крышка), Разделитель папок: 480 шт.
· Стационарный ряд - односторонний:
высотой 3104 мм; глубина полки 500мм; длинна полки 1000мм; максимальная
нагрузка на полку 80-90 кг. Количество уровней 8+1 (крышка), Лицевая стенка: 1 шт.
2.2. Поставщик должен предоставить сопроводительную и иную документацию на стеллажи (паспорт, декларации соответствия, акты приема -выполненных работ/испытаний и пр.).
2.3. Поставляемые стеллажи должны быть новыми, не ранее 2024 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также стеллажей, собранных из восстановленных деталей).
2.4. Покупатель предоставляет подготовленное помещение под установку стеллажей. Поставщик осуществляет доставку, такелажные работы по подъему на 3 (третий) этаж и перемещению до места сборки, сборку и монтаж в соответствии с приложенным планом помещения, и схеме расстановки к настоящему техническому заданию.
2.5. Поставщик должен гарантировать качество выполненных работ.
Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия" при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
2.6. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 мес. с момента ввода стеллажей в эксплуатацию.
2.7. При соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения срок службы стеллажей -не менее 20 лет с момента проведения монтажных работ.
[bookmark: bookmark34]3 Схема расстановки стеллажей.
3.1 Корпус 1 в корпус № 104, 3 этаж.:
Выполнить сборку и монтаж. Общие габариты установленных стеллажей не должны превышать:
размера -по длине 3800 мм.
· по ширине 4800 мм.
· свободный ход перемещения не менее 700 мм.
[bookmark: bookmark36]Приложение:
· Схема расстановки - на 1 листе со схематичным расположением стеллажей.
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Приложение 1  -   «СХЕМА РАССТАНОВКИ ТОВАРА» к  Техническому заданию  Приложения №2  по Договору №  __________ от  ____________________ 2025г.  
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