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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №18.10-2025 
на приобретение оборудования и программного 
обеспечения для сетевой инфраструктуры
1. Предмет закупки: серверное оборудование и программное обеспечение.
2. Цель закупки: настоящее техническое задание определяет требования к составу поставляемого серверного оборудования, характеристикам его компонентов для ООО «Кировский компрессор» (далее – Заказчик).
3. Место поставки: Кировская обл., г. Киров, ул. Тихая, 12
4. Спецификация поставляемого товара (далее – Спецификация):
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Ед. Изм.
	Кол-во

	1
	Сервер
	шт.
	1

	2
	Microsoft Windows Server
	шт.
	1

	3
	Серверный шкаф
	шт.
	1

	4
	Патч-панель
	шт.
	1

	5
	Блок распределения питания
	шт.
	4

	6
	Кабельный органайзер
	шт.
	2

	7
	Маршрутизатор
	шт.
	1

	8
	Коммутатор для подключения к серверам
	шт.
	1

	9
	Коммутатор для производственного и офисного помещений
	шт.
	2

	10
	Шкаф телекоммуникационный подвесной
	шт.
	2

	11
	Сетевое хранилище с дисками
	шт.
	1

	12
	Источник бесперебойного питания
	шт.
	1

	13
	DAC-кабель
	шт.
	2


5. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара, потребительским свойствам товара, размерам товара:
	1.
	Сервер (PE R760xs 16B, 2*Xeon Gold 6426Y Processor (2.5GHz, 16C/32T, 16GT/s, 38M Cache), 8*64GB_5600МHz, 2*480GB SSD SATA Mix Use + 2*3840GB SSD
(Samsung PM1653), 2*1400W, Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T OCP +
Intel X710 Quad Port 10GbE SFP+, Emulex LPE35002 Dual Port 32GB FC HBA,
PERC H755, iDRAC 9 ENT, TPM, Bezel, Rails, 3Ywarr или эквивалент)

	1.1.
	Производитель
	DELL

	1.2.
	Требования к портам на передней панели сервера
	Не менее 1xUSB порт;
Устройство визуального мониторинга состояния сервера в виде набора светодиодных индикаторов.

	1.3.
	Требования к портам на задней панели сервера
	Не менее 2x USB порта;
1x DB-15 VGA порт.

	1.4.
	Архитектура
	х86_64

	1.5.
	Базовая тактовая частота
	минимум 2.4 ГГц.

	1.6.
	Количество установленных процессоров
	2 процессора

	1.7.1
	Процессор 
	Не хуже Xeon Gold 6426Y

	1.7.2
	Техпроцесс, нм
	Не более 10 нм

	1.7.3
	Количество ядер минимум
	16 ядер на 1 процессор

	1.7.4.
	Объём кэш-памяти
	Не менее 38 Мб

	1.8.
	Тип оперативной памяти
	DDR5 с поддержкой частоты не ниже 5600 МГц

	1.10.
	Объем оперативной памяти, не менее
	512 ГБ, модули памяти должны быть установлены в соответствии с рекомендациями производителя сервера для максимальной производительности.

	1.11.
	Сетевые интерфейсы
	1GbE (RJ-45) не менее 4-х штук

	1.12.
	Дополнительно сетевые интерфейсы
	Ethernet адаптер 10 Гбит/с 4-портами SFP+

	1.13.
	Дополнительные сетевые интерфейсы 
	Адаптер 32 Гбит/с 2-портами FC

	1.14.
	SSD SAS диски 2.5 
	SSD SAS 3.84 TB – 2 шт.

	1.15.
	«Горячая» замена дисков
	Да

	1.16.
	Дисковая корзина
	Не менее 16 шт. 2.5

	1.17.
	Тип диска для загрузки операционной системы или гипервизора (System boot solution)
	SSD не менее 480 GB

	1.18.
	Количество дисков для загрузки операционной системы или гипервизора (System boot solution)
	2 диска, объединенных в RAID1.

	1.19
	RAID-Контроллер
	В наличие поддержка режимов RAID 0/1/10/5/50/6/60, поддержка жестких дисков SAS, портов, пропускная способность не менее 12 Gbps, не менее 8 GB объём кэш памяти, не менее 16 портов SAS

	1.20.
	Количество установленных блоков питания, шт.
	Не менее 2

	1.21.
	Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт.
	Не менее 2

	1.22.
	Уровень резервирования установленных блоков питания
	N+1

	1.23.
	Мощность блока питания
	Не менее 1400 Ватт

	1.24.
	Система охлаждения
	Вентиляторы с резервированием N + 1;
возможность «горячей» замены вентиляторов

	1.25.
	Система управления сервером
	Наличие инструмента удаленного управления сервером по сети, с помощью которого можно удаленно включать, выключать, перезагружать сервер, выполнять его диагностику, обновляться.

	1.26.
	Установка в серверный шкаф

	Направляющие для монтажа сервера в стойку (шкаф), совместимость со шкафом, указанном в п.3.

	1.27.
	Техническая поддержка
	Не менее 3-х (трех) лет с гарантийным обслуживанием оборудования.

	1.28.
	Поддержка операционных систем
	Совместимость с Windows Server 2019 или выше

	1.29.
	Виртуализация
	Поддержка гипервизоров Microsoft Windows Server с ролью Hyper-V, VMware vSphere/ESXi

	1.30.
	Операционная система, установленная на сервер
	Microsoft Windows Server 2019 или выше

	2.
	Microsoft Windows Server

	2.1.
	Microsoft Windows Server
	ОС должна быть установлена на сервер, указанный в п.1 Спецификации

	3.
	Серверный шкаф (Шкаф серверный ПРОФ напольный 42U (600x1200) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 или эквивалент)

	3.1.
	Высота, юнитов U
	Не менее 27 U

	3.2.
	Полезная глубина, мм
	Не менее 1000

	4.
	Патч-панель (Патч-панель Lanmaster TWT-PP48UTP 19" 2U 48xRJ45 кат.5e UTP или эквивалент)

	5.
	Блок распределения питания (ЦМО БР 16-008 гор.размещ. 8xSchuko базовые 10A C14 или эквивалент)

	6.
	Кабельный органайзер (ЦО ГКО-О-4.62-9005 односторонний кольца 1U
шир.:19" глуб.:85мм или эквивалент)

	7.
	Маршрутизатор (MikroTik RB1100AHX4 (RB1100X4) или эквивалент)

	8.
	Коммутатор для подключения к серверам (Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM или эквивалент)

	9.
	Коммутатор для производственного и офисного помещений (Mikrotik CRS326-24G-2S+RM или эквивалент)

	10.
	Шкаф телекоммуникационный подвесной (Шкаф телекоммуникационный настенный Prime 19" 6U 600x450x370 (ШxГxВ) дверь стекло черный (RAL 9005), SRW01-6045.06.02-BK или эквивалент)

	11.
	Сетевое хранилище с дисками (QNAP TS-432PXU-2G / 4xЖесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E Server Enterprise Capacity 512E (7200rpm) 512Mb 3.5" с комплектом направляющих RAIL-B02 или эквивалент)

	12.
	Источник бесперебойного питания (ИБП RT-Series 3 kVA UPS302R2RT2B035 / Карта интерфейсная SNMP (версия-2) SCMS300035 или эквивалент)

	13.
	DAC-кабель

	13.1.
	Длина
	2 метра

	13.2.
	Тип
	SFP+

	13.3.
	Скорость
	10 Гбит/с

	13.2.
	Совместимость с оборудованием
	DELL, Mikrotik или эквиваленту в п. 8, QNAP или эквиваленту в п. 11


6. Требования к упаковке и комплектации оборудования
Применяемое оборудование должно поставляться к месту поставки в упаковке (таре) завода – изготовителя, обеспечивающей защиту оборудования от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного типа оборудования и условиям гарантийного обслуживания. Упаковка (тара) оборудования и комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней оборудования (опись, упаковочные
ярлыки или листы). Упаковка не должна иметь признаков повреждения, нарушения целостности.
Поставляемое оборудование должно иметь все необходимые кабели и монтажные принадлежности для обеспечения сборки и монтажа оборудования.
Товар должен иметь инструкции (памятки) и (или) другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Требования к серверному оборудованию
Поставляемое оборудование:
· должно быть новым (ранее не использованным) и работоспособным, не восстановленным;
· не должно быть заложенным, не должно находиться под арестом, не должно иметь каких-либо обременений и/или ограничений;
· не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном его использовании;
· не должно иметь механических повреждений;
· не должно иметь признаков изменения внутреннего устройства, за исключением случаев установки совместимых модулей;
· оборудование должно быть новым, не восстановленным, должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. 
· Серверное оборудование, указанное в п.1 Спецификации, должно быть не ранее чем 2024 года.
· не должно иметь признаков попадания внутрь посторонних предметов.
Все оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.
8. Требования к гарантийному обслуживанию
Поставляемое серверное оборудование, указанное в п. 1, 11, должно сопровождаться сервисной поддержкой, в течении 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания акта передачи, включающей в себя:
· гарантийную и техническую поддержку на территории РФ для всех компонентов поставляемого оборудования не менее чем на 3 года с момента поставки; 
· возможность обращения в службу поддержки в рабочее время (08-00 - 17-00 МСК), 5 дней в неделю (пн-пт), по электронной почте.
Для оборудования, указанного в п. 7, 8, 9, 12 в течении 12 (двенадцати месяцев) месяцев должна осуществляться гарантийная поддержка с момента подписания акта передачи.
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