ТЗ №15.09-25 на поставку вилочного погрузчика
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	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

	ИНН 4345538284 / КПП 434501001
	
	Л.Н. Куницын

	
	«____»
	
	2025 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 15.09-2025
на поставку погрузчика вилочного

Техническое задание (ТЗ) является неотъемлемой частью договора. 
Все пункты, оговоренные в ТЗ, обязательны для указания в ТКП.

Рассматриваются ТКП содержащие информацию,
указанную в п.9 технического задания.

1. Назначение оборудования.
Предназначен для операций: перемещение грузов
1.1. Режим работы оборудования – 2 смены по 8 часов, 5 дней в неделю, с остановкой на плановое обслуживание.

2. [bookmark: _Ref145591676]Общие требования.
	№ п/п
	Параметр
	Требования по параметру

	2.1. 
	Поставляемое количество
	1 единица

	2.2. 
	Сопроводительная документация
	Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке.

	2.3. 
	Инструктаж
	Инструктаж по работе на погрузчике должен составлять не менее 2 рабочих дней и состоять из 2-х частей (инструктаж водителя погрузчика, инструктаж обслуживающего персонала).

	2.4. 
	Состояние
	Поставляемый погрузчик должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также погрузчиков, собранных из восстановленных деталей).

	2.5. 
	Место доставки
	Кировская обл., г. Киров, ул. Тихая, д.12.

	2.6. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок определяется производителем в технической документации, но в любом случае должен составлять не менее 36 (двенадцати) месяцев или 3000 моточасов с момента ввода в эксплуатацию. 

	2.7. 
	Срок службы до капитального ремонта
	Не менее 5 лет. 

	2.8. 
	Упаковка
	Упаковка должна обеспечить сохранность погрузчика во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках.

	2.9. 
	Условия доставки
	Поставщик осуществляет доставку погрузчика до местонахождения Заказчика.



3. [bookmark: _Ref145591631]Основные ключевые технические характеристики оборудования.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение

	3.1. 
	Характеристики

	3.2. 
	Грузоподъемность
	кг
	не менее 3500

	3.3. 
	Высота подъема груза
	мм
	 не менее 3000

	3.4. 
	Дорожный просвет
	мм
	не менее 140

	3.5. 
	Тип колес
	-
	пневматические

	3.6. 
	Количество колес
	-
	не менее 4

	3.7. 
	Количество ведущих колес
	-
	не менее 2

	3.8. 
	Скорость передвижения
	км/ч
	[bookmark: _GoBack]не менее 10

	3.9. 
	Преодолеваемый уклон с грузом
	°
	не менее 10

	3.10. 
	Радиус разворота
	мм
	Не более 2500

	3.11. 
	Наклон мачты вперед/назад
	°
	не менее 6/12

	3.12. 
	Длина вил
	мм
	Не менее 1070

	3.13. 
	Тип двигателя
	-
	электрический

	3.14. 
	Тип аккумулятора
	-
	Литиевый


[bookmark: _Ref145591660]

4. Комплектация оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Примечание

	4.1 
	Регулируемая скорость управления всеми  гидравлическими функциями
	наличие

	4.2 
	Опора для груза
	наличие

	4.3 
	Освещение: 2 передних фары, передние индикаторы поворотов, задние комбинированные фонари
	наличие

	4.4 
	Автоматический звуковой сигнал заднего хода
	наличие

	4.5 
	Зеркала заднего вида
	наличие

	4.6 
	Коврик для ног
	наличие

	4.7 
	Кресло с амортизацией
	наличие

	4.8 
	Панель приборов;
	наличие

	4.9 
	Счетчик моточасов
	наличие

	4.10 
	Индикатор уровня заряда АКБ
	наличие

	4.11 
	Индикатор уровня масла
	наличие

	4.12 
	Индикатор системы тормозов
	наличие

	4.13 
	Индикатор неисправности двигателя
	наличие

	4.14 
	Боковое смещение каретки
	наличие

	4.15 
	Позиционер вил
	наличие

	4.16 
	Индикатор веса груза
	наличие

	4.17 
	Комплект сервисных фильтров на 3000 моточасов
	наличие

	4.18 
	Проблесковый маячок
	наличие

	4.19 
	Запасное колесо
	наличие

	4.20 
	Буксировочный крюк
	наличие

	4.21 
	Комплект масел для первой заправки оборудования
	наличие

	4.22 
	Комплект запасных и расходных частей на один год эксплуатации
	наличие



5. Сопроводительная документация товара.

Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке 
5.1. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.
5.2. Каталог запасных частей;
5.3. Спецификация на все ГСМ и рабочие жидкости (с указанием вязкости, стандартов и т.п.), которые допускаются к использованию на оборудовании.
5.4. Сервисная книжка.
5.5. Паспорт самоходной машины и других видов техники (ПСМ) оформленный в соответствии с требованиями и правилами Гостехнадзора РФ и в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 г. № 100 «О паспорте самоходной машины и других видов техники».
5.6. Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 или Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза №823 от 18.10.2011г.
5.7. Заверенная копия Таможенного приходного ордера, подтверждающего оплату утилизационного сбора.
5.8. Заверенная копия Таможенной декларации (Декларации на товар), подтверждающей ввоз Товара на территорию Российской Федерации под таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» (для Товара, произведенного за пределами Российской Федерации и подлежащего таможенному оформлению).
5.9. Полный пакет документов, необходимых для регистрации в органах Гостехнадзора РФ

6. Безопасность и экологичность оборудования.

6.1. Оборудование должно соответствовать:
· ГОСТ Р 51354-99 (ИСО 3691-80) «Транспорт напольный безрельсовый. Требования безопасности»;
· ГОСТ 16215-80 «Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия»;
· Требованиям и правилам Гостехнадзора РФ

7. Дополнительные требования к поставщику
· Наличие на территории РФ собственного склада расходных и комплектующих материалов.
· Наличие собственного штата инженеров сервисного обслуживания.
· Время реагирования на заявки в случае возникновения технических вопросов или технических неисправностей оборудования не более 8 часов.
· Выезд специалистов на территорию Заказчика для восстановления работоспособности оборудования в случае выхода его из строя в рамках гарантийных обязательств в срок не более 48 часов.

8. Требования к условиям приемки оборудования
8.1. Приемка оборудования Заказчиком осуществляется на объекте Заказчика после выполнения Поставщиком работ по доставке и разгрузке оборудования.
8.2. Основанием для начала процедуры приемки является предъявление Поставщиком полного пакета технической и эксплуатационной документации, предусмотренной Разделом 5 настоящего Технического задания.
8.3. Приемка осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Поставщика путем проведения приемочных испытаний в следующем объеме:
8.4. Проверка комплектности:
8.4.1. Проверка комплектности и соответствия оборудования заявленной спецификации.
8.4.2. Проверка наличия и правильности оформления паспорта, формуляра, сертификатов, инструкций по эксплуатации на русском языке.
8.5. Внешний осмотр:
8.5.1. Проверка отсутствия механических повреждений, следов коррозии, нарушений лакокрасочного покрытия.
8.5.2. Проверка состояния шин, вил, каретки, мачты, защитных ограждений на отсутствие дефектов.
8.5.3. Проверка наличия и читаемости заводских табличек и маркировки.
8.6. Проверка функционирования без нагрузки:
8.6.1. Проверка работы двигателя на всех режимах (легкость пуска, отсутствие посторонних шумов, вибраций).
8.6.2. Проверка плавности хода, торможения, работы рулевого управления.
8.6.3. Проверка работы гидравлической системы: подъем/опускание мачты, наклон рамы, работа бокового смещения (при наличии). Система не должна иметь подтеков масла.
8.6.4. Проверка работы всех систем безопасности: тормозной системы, стояночного тормоза, звукового и световых сигналов, аварийных выключателей.
8.7. Испытания под номинальной и пиковой нагрузкой:
8.7.1. Подъем груза массой не более 3 тонн на максимальную высоту с выдержкой в верхнем положении для проверки отсутствия самопроизвольного опускания.
8.7.2. Перемещение с номинальным грузом по территории с выполнением типовых операций (разгоны, повороты, торможение) для оценки устойчивости и управляемости.
8.8. Критерием успешного прохождения приемочных испытаний является полное соответствие оборудования всем параметрам, заявленным в настоящем Техническом задании и технической документации Поставщика, а также отсутствие скрытых дефектов и неисправностей.
8.9. Результаты приемочных испытаний оформляются двусторонним Актом приемки-передачи оборудования, который является неотъемлемой частью Договора. Подписание Акта подтверждает исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке исправного и готового к эксплуатации оборудования.
8.10. В случае выявления несоответствий или дефектов, Заказчик составляет и передает Поставщику Акт о выявленных недостатках. Подписание Акта приемки-передачи в этом случае откладывается до полного устранения всех недостатков Поставщиком за его счет и проведения повторных испытаний.

9. [bookmark: _Ref141964503]Состав технико-коммерческого предложения.

9.1. Описание предлагаемого оборудования
9.2. Все технические характеристики и комплектацию оборудования, указанных в п. 3 и 4 настоящего ТЗ (в том числе и не соответствующие техническому заданию); прочие технические характеристики.
9.3. Сведения, указанные в п. 2, 7 технического задания.
9.4. Сведения о проведении приемочных испытаний оборудования (пункт 8 технического задания)
9.5. Все пункты комплектации данного ТЗ, которые возможно поставить в ТКП, должны быть включены в окончательную стоимость оборудования.

10. Требования к срокам приемки оборудования
10.1. [bookmark: _Ref141806730]По готовности Поставщика к отгрузке оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика, о готовности оборудования к отгрузке.
10.2. По получении уведомления п. 9.1 Заказчик оповещает Поставщика о готовности принять оборудование и специалистов Поставщика для проведения разгрузки оборудования, сборки, приемки оборудования, проведения инструктажа для персонала Заказчика и сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию.
10.3. Оборудование и специалисты Поставщика обязаны прибыть на объект Заказчика в городе местонахождения Заказчика для проведения разгрузки оборудования, сборки, проведения приемки оборудования, инструктажа для персонала Заказчика и сдачи-приемки Оборудования в эксплуатацию в течение 5 (пяти) календарных дней после получения письменного уведомления от Заказчика о готовности Оборудования к проведению работ, при условии своевременной оплаты Заказчиком платежей, согласно договора.
10.4. Поставщик обязуется в срок не более 10 календарных дней с момента прибытия специалистов Поставщика на площадку Заказчика провести сборку, передачу, а также инструктаж персонала Заказчика по работе на оборудовании и по обслуживанию оборудования.
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