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Комплект КЗС к трубе 820х12мм (труба с трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ 9.602-2016) – 788шт
Комплект КЗС к трубе 1420х16мм (труба с трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ 9.602-2016) – 34шт
Комплект КЗС к трубе 1220х12мм (труба с трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ 9.602-2016) – 634шт
Комплект КЗС к трубе 1020х12мм (труба с трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ 9.602-2016) – 56шт

Комплект КЗС должен быть согласно ГОСТ 9.602-2016 приложение Ж, Конструкция №9:
Весьма усиленная комбинированная: 
первый слой: праймер П-001 или Славянка; 
второй слой липкие ленты Полилен-ЛИ + термоусадочная Терма-СТ; 
третий слой обертка Полилен-ОБ. Для агрессивных сред, толщина до 2,5 мм.


Комментарий по составу комплекта КЗС:
Манжеты термоусаживающиеся (КЗС) Состав: Манжета (под диаметр трубопровода). Замковая пластина. Комплект праймера.  Либо с внутренним термоплавким клеевым слоем. Толщина не менее 2,4 мм  (должна соответствовать толщине изоляционного покрытия закупаемых трубопровода, материал совместим с типом изоляционного покрытия закупаемых трубопроводов). 
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