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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям 
на з.у. с к.н. 18:26:040630:1435, 18:26:040630:1436, 18:26:040630:1429, 18:26:040630:1376, расположенный по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/362

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Наименование объекта капитального строительства (далее – Объект)
	Производственная площадка АО «Концерн «Калашников»»

	2. Месторасположение Объекта
	на з.у. с к.н. 18:26:040630:1435, 18:26:040630:1436, 18:26:040630:1429, 18:26:040630:1376 расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/362

	3. Заказчик
	АО «Концерн «Калашников»

	4. Исполнитель и требования к Исполнителю
	Исполнитель должен иметь все разрешительные документы на выполнение указанных Работ.

	5. Вид строительства 
	Новое строительство

	6. Сведения и данные о проектируемом Объекте
	[bookmark: _GoBack]Площадь съемки – 15 га.

	7. Стадии проектирования Объекта
	Инженерные изыскания,
Проектная и Рабочая документация,
Прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и Проектной документации.

	8. Сроки выполнения Работ
	Не более 60 (Шестидесяти) календарных дней, из них:
полевые и камеральные работы - 30 (Тридцать) календарных дней; согласование расположения инженерных сетей с ресурсоснабжающими организациями/службами - 30 (Тридцать) календарных дней.
Прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий не входит в сроки выполнения Работ. Сроки устранения Исполнителем замечаний экспертизы – не могут превышать сроков, установленных Градостроительным кодексом РФ.

	9. Уровень ответственности объекта капитального строительства (согласно ФЗ №384)
	Нормальный

	10. Работы
	Выполнение инженерно-геодезические изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации и получения* положительного заключения государственной экспертизы.
Стоимость всех справок и результатов анализов, необходимых для осуществления Работ, входит в стоимость Договора.
*Примечание: Заказчик или Генеральный проектировщик (юридическое лицо, осуществляющее разработку Проектной документации) направляет согласованный с Заказчиком отчёт результатов инженерно-геодезических изысканий на экспертизу, Исполнитель вносит правки по замечаниям экспертизы до момента получения положительного заключения экспертизы.

	11. Требования к выполнению Работ 
	Инженерно-геодезические изыскания выполнить с целью создания инженерно-топографических планов, включая ситуацию, рельеф исследуемого участка, существующие здания, сооружения и инженерные коммуникации (наземные, надземные и подземные) и других элементах планировки, для проектирования Объекта.
Исполнитель должен согласовать, выполненную топографическую съемку, со всеми балансодержателями, инженерно-техническими службами и организациями в чьем ведении находятся инженерные сети, обнаруженные в границах инженерно-геодезических изысканий. 
В ходе инженерно-геодезических изысканий, в том числе, следует выявить расположение и нанести на Топографическую съемку все существующие сети пожарного водопровода и пожарные гидранты.
Топографическую съемку выполнить в границах инженерно-геодезических изысканий, обозначенных в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию, на земельных участках с кадастровыми номерами 18:26:040630:1435, 18:26:040630:1436, 18:26:040630:1429, 18:26:040630:1376, в системе координат СК- г. Ижевска, система высот Балтийская с сечением рельефа через 0,5м.

	12. Сведения о ранее выполненных изысканиях 
	Нет. 

	13. Сведения об используемой топооснове
	Топографический план  М 1:500, система координат - МСК-18, система высот – Балтийская.

	14. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, форматы материалов в электронном виде)
	Обеспечить точность, надежность и достоверность представленных данных и характеристик в объеме, обеспечивающем качественное выполнение проектных работ в соответствии с нормативными документами. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания, и содержать прогноз изменения их значений в процессе строительства и эксплуатации Объекта.
Выполнить Программу инженерно-геодезических изысканий и Отчёт результатов инженерно-геодезических изысканий, которые должны представлять собой:
1. В распечатанном виде на бумажном носителе в трёх экземплярах: документация в цвете, сложенная и сброшюрованная в отдельный том в формате А4 или А3. 
Следует использовать только стандартные форматы листов от А4 до А0 или кратные им по ГОСТ 2.301-68.
2.  В электронном виде на одном USB носителе. Электронные копии материалов результатов инженерных изысканий в виде файлов передаются Заказчику в следующих форматах:
а) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
б) pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
в) для получения заключения государственной экспертизы электронные документы представляются в виде файлов в формате xml.
[bookmark: Par2]Электронные документы должны быть оформлены и скомплектованы в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства".
Заказчику выдаются копии электронных документов, скомплектованные в пакет электронных данных, который представляет собой набор папок и файлов, упакованных в zip-архив (пакет) или объединенных в общую папку. Состав содержательной части пакета электронных данных должен соответствовать составу документации. Наименования файлов, включенных в содержательную часть пакета электронных данных, должны соответствовать обозначению, номеру листа и наименованию электронного документа.
3. Документация в электронном и бумажном виде должна быть подписана в установленном порядке лицами, ответственными за её выполнение.
Электронные документы подписываются с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лицами, обладающими полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документация, сформированная в форме электронного документа, подписывается лицами, участвующими в ее разработке, осуществлении нормоконтроля и согласовании, а в случае невозможности обеспечения их электронной подписью - на отдельные документы в составе документации оформляется информационно-удостоверяющий лист на бумажном носителе, содержащий наименование электронного документа, к которому он выпущен, фамилии и подписи не обеспеченных электронной подписью лиц, дату и время последнего изменения документа. Такой информационно-удостоверяющий лист сканируется в установленном порядке и сформированный по результатам сканирования электронный документ подписывается лицом, уполномоченным на предоставление документов для проведения государственной экспертизы, с использованием электронной подписи.

	15. Нормативные требования
	Работы должны выполняться в соответствии со следующими нормативными документами:
- СП 47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
- СП 11-104-97. Часть I. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
- СП 11-104-97. Часть II. Выполнение съемок подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства.
-  ГОСТ Р 21.301-2021. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям.
- Приказ Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства".

	16. Приложения
	Приложение №1. Ситуационный план с границами выполнения инженерно-геодезических изысканий.

	
	






















































Приложение №1
к Техническому заданию 
на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям.

Ситуационный план с границами выполнения инженерно-геодезических изысканий.
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                     - граница выполнения инженерно-геодезических изысканий
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