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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ устройства пеленгации БПЛА















г. Рязань, 2026
1. Наименование поставляемого товара: пеленг  БПЛА
2. Назначение товара: используется для радиоподавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
3. Технические[footnoteRef:1], функциональные, качественные, количественные, эксплуатационные и иные характеристики товара/работ/услуг [footnoteRef:2]: [1:  Технические характеристики должны быть раскрыты максимально подробно. Указывается количество (объем), единицы измерения, параметры (от… до…, не менее… не более…), стандартная комплектация, необходимость дополнительных опций, требования к дате выпуска (напр., б/у) и т.п. При закупке большого объема продукции номенклатура приводится в виде таблицы. 
Требования к продукции должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и/или в виде безальтернативных показателей (да/нет, наличие/отсутствие), за исключением случаев приобретения продукции, в отношении которой невозможно однозначно сформулировать и описать соответствующие требования.]  [2:  При закупке работ/услуг необходимо указывать информацию о наличии этапов выполнения работ/ оказания услуг, план-графиков и пр.] 

      - Диапазон пеленгации: 
От 430 до 460 МГц;
От 830 до 870 МГц;
От 902 до 928 МГц;
От 1005 до 1370 МГц;
От 1404 до 1465 МГц;
От 2265 до 2615 МГц;
От 3000 до 3500 МГц;
От 4980 до 5950 МГц;
- Дальность обнаружения БПЛА от места установки не менее 2000 м.
- Необходимо идентифицировать известные дроны типа DJI, SJ.
- Обнаружение и идентификация сигналов БПЛА, управляемых по протоколу wifi.
- Возможность отличения сигнала БПЛА от других сигналов, для исключния факта ложного срабатывания.
-  Возможность работы в автоматическом режиме.
-  Возможность кругового обзора 360 градусов.
-  Возможность определения координат оператора БПЛА.
-  Возможность обновления ПО с целью добавления новых дронов.
- Потребляемая мощность не более 2 кВт при напряжении электропитания 220 В.  
- Возможность  работы в сложной радиочастотной обстановке             ( отсечение фона).
- Возможность отображения на карте местности и загрузка своих карт в наиболее распространённых форматах.
- Отображение радиуса защиты и сектора обнаружения.
- Сервер хранения данных обнаружения до 180 календарных дней (опционально).
- IP 65.
необходимо 2 комплекта, оборудование должно быть новым,  без военной приёмки (ВП).
Требования к сроку гарантийных обязательств: не менее 1 года
4. Перечень технической сопроводительной документации: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Требования к ограничению нахождения закупаемой продукции в обороте и/или безопасности поставляемого товара в соответствии с законодательством не требуется
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