Приложение 2 к Документации о закупке – Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ
на поставку электроматериалов

1. Общая часть:
Заказчик: ПАО «Кировский завод «Маяк»
Назначение предмета закупки: поставка электроматериалов

2. Технические требования к товару*:

	№ п/п
	Наименование
	Требования к продукции
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 10 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: C
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 1
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	96
	шт

	2. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 16 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: C
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 1
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	96
	шт

	3. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 25 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: C
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 1
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	78
	шт

	4. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 32 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: C
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 1
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	24
	шт

	5. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 40 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: C
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 1
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	12
	шт

	6. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 6 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: C
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 1
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	42
	шт

	7. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 16 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: D
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 3
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	18
	шт

	8. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 25 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: D
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 3
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	18
	шт

	9. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 32 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: D
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 3
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	12
	шт

	10. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 40 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: D
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 3
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	12
	шт

	11. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 63 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: D
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 3
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	12
	шт

	12. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 16 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: С
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 3
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	30
	шт

	13. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 25 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: С
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 3
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	42
	шт

	14. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 32 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: С
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 3
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	24
	шт

	15. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 40 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: С
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 3
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	12
	шт

	16. 
	Автоматический выключатель
	· Тип изделия: Выключатель автоматический;
· Тип: ВА47-29;
· Номинальный ток: 63 А;
· Номинальное напряжение: 230 В;
· Номин. отключающая способность: 4,5 кА.
· Частота – 50 Гц;
· Степень защиты - IP20;
· Характеристика срабатывания: С
· Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный;
· Количество полюсов/модулей: 3
· Ширина модуля (не более): 17,8 мм;
· Полная высота модуля (не более): 82,5 мм;
· Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм;
· Возможность присоединения шины типа FORK – да.
· Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да.
	12
	шт

	17. 
	Быстродействующий предохранитель 
	· Категория:Предохранитель
· Тип:цилиндрический, плавкая вставка
· Вид тока: AC
· Номинальный ток, 32 А
· Времятоковая характеристика: aR
· Напряжение AC макс., 600 В
FWC-32А10F Bussmann или эквивалент
	6
	шт

	18. 
	Вилка сетевая
	· Тип изделия: вилка электрическая
· Номинальный ток	: 16 А
· Номинальное напряжение: 250 В
· Степень защиты: IP20
· Форма разъема: угловая
· Наличие заземления: есть
	120
	шт

	19. 
	Вилка сетевая
	· Номинальный ток: 10 А
· Номинальное напряжение: 250 В
· Степень защиты: IP20
· Форма разъема: прямая
· без заземляющего контакта
	200
	шт

	20. 
	Вилка силовая переносная
	· Количество полюсов:3
· Номинальный ток: 16 А
· Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6
· Степень защиты: IP44
· Тип подключения: винтов. зажим/клемма
· Контакты: 3Р+РЕ
3Р+РЕ, 16А, ССИ-014 IEK или эквивалент
	40
	шт

	21. 
	Вилка силовая переносная
	· Количество полюсов: 4
· Номинальный ток: 32 А
· Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6
· Степень защиты: IP44
· Тип подключения: винтов. зажим/клемма
· Контакты: 3Р+РЕ
3Р+РЕ, 32А, ССИ-024 IEK или эквивалент
	40
	шт

	22. 
	Вилка силовая переносная
	· Количество полюсов: 5
· Номинальный ток: 16 А
· Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6
· Степень защиты: IP44
· Тип подключения: винтов. зажим/клемма
· Контакты: 3Р+РЕ+N
3Р+РЕ+N, 16А, ССИ-015 IEK или эквивалент 
	80
	шт

	23. 
	Вилка силовая переносная
	· Количество полюсов: 5
· Номинальный ток: 32 А
· Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6
· Степень защиты: IP44
· Тип подключения: винтов. зажим/клемма
· Контакты: 3Р+РЕ+N
3Р+РЕ+N, 32А, ССИ-025 IEK или эквивалент
	90
	шт

	24. 
	Выключатель
	· Номинальное напряжение:250 В
· Способ монтажа: открытой установки
· Цвет: белый
· Номинальный ток: 10 А
· Количество клавиш: 2
· Степень защиты: IP44
System Electric, BA10-002B, или эквивалент
	100
	шт

	25. 
	Выключатель
	· Номинальное напряжение:250 В
· Способ монтажа: открытой установки
· Цвет: белый
· Номинальный ток: 10 А
· Количество клавиш: 1
· Степень защиты: IP44
System Electric, BA10-001B, или эквивалент
	300
	шт

	26. 
	Выключатель
	· Номинальное напряжение:250 В
· Способ монтажа: скрытой установки
· Цвет: белый
· Номинальный ток: 10 А
· Количество клавиш: 2
· Степень защиты: IP20
System Electric, BС10-002B, или эквивалент
	54
	шт

	27. 
	Выключатель
	· Номинальное напряжение:250 В
· Способ монтажа: скрытой установки
· Цвет: белый
· Номинальный ток: 10 А
· Количество клавиш: 1
· Степень защиты: IP20
System Electric, BС10-001B, или эквивалент
	100
	шт

	28. 
	Кабель
	· Маркировка кабеля: ВВГнг
· Количество жил:	3
· Сечение жилы:	1,5 мм2
· Тип исполнения внешней изоляции:LS - с низким газо-дымовыделением 
ВВГпнг-LS 3х1,5 мм2
	1000
	м

	29. 
	Кабель
	· Маркировка кабеля: ВВГнг
· Количество жил: 3
· Сечение жилы: 2,5 мм2
· Тип исполнения внешней изоляции:LS - с низким газо-дымовыделением 
ВВГнпг-LS 3х2,5 мм2
	1000
	м

	30. 
	Кабель
	· Маркировка кабеля: КГН
· Количество жил:	1
· Сечение жилы:	10 мм2
КГН 1х10 мм2
	60
	м

	31. 
	Кабель
	· Маркировка кабеля: КГН
· Количество жил:	1
· Сечение жилы:	2,5 мм2
КГН 1х2,5 мм2
	30
	м

	32. 
	Кабель
	· Маркировка кабеля: КГН
· Количество жил:	1
· Сечение жилы:	4 мм2
КГН 1х4 мм2
	60
	м

	33. 
	Кабель
	· Маркировка кабеля: КГН
· Количество жил:	1
· Сечение жилы:	6 мм2
КГН 1х6 мм2
	60
	м

	34. 
	Клемма с рычажком (сжим)
	· Тип изделия: клемма
· Количество контактов: 3
· Диапазон сечений: 0.08-4
· Номинальный ток: 32А
· Способ монтажа: на кабель
· Многоразовая (с рычажком)
3-х местная 222-413, ном.ток 32А, IEK или эквивалент
	1500
	шт

	35. 
	Клемма с рычажком (сжим)
	· Тип изделия: клемма
· Количество контактов: 5
· Диапазон сечений: 0.08-4
· Номинальный ток: 32 А
· Способ монтажа: на кабель
· Многоразовая (с рычажком)
5-ти местная 222-415, ном.ток 32А, IEK или эквивалент
	500
	шт

	36. 
	Ответвительный сжим 
	· Номин. поперечное сечение магистрали	4...10 мм²
· Номин. поперечное сечение ответвления	1.5...10 мм²
· Защитное покрытие поверхности: без покрытия
· Изолированный зажим:Да
· Степень защиты: IP20
	100
	шт

	37. 
	Патрон
	· Цвет: Черный;
· Исполнение: подвесной;
· Напряжение: 220;
· Номинальный ток: 4 А;
· Цоколь (патрон) лампы: E27;
· Тип крепления контактов: винтовое крепление;
· Материал: карболитовый.
	100
	шт

	38. 
	Патрон
	· Цвет: Черный;
· Исполнение: потолочный;
· Напряжение: 220;
· Номинальный ток: 4 А;
· Цоколь (патрон) лампы: E27;
· Тип крепления контактов: винтовое крепление;
· Материал: карболитовый.
	100
	шт

	39. 
	Патрон
	· Напряжение: 220;
· Номинальный ток: 4 А;
· Цоколь (патрон) лампы: E27;
· Тип крепления контактов: винтовое крепление;
· Материал: керамика.
	100
	шт

	40. 
	Патрон
	· Напряжение: 220;
· Цоколь (патрон) лампы: E40;
· Тип крепления контактов: винтовое крепление;
· Материал: керамика.
	20
	шт

	41. 
	Плавкая вставка
	· Исполнение: с ножевыми контактами
· Серия: ПН-2
· Материал токопроводящих элементов:Медь (CU)
· Наполнитель корпуса: кварцевый песок
· Материал корпуса: керамика
· Ток предохранителя: 100 А
	100
	шт

	42. 
	Плавкая вставка
	· Исполнение: с ножевыми контактами
· Серия: ПН-2
· Материал токопроводящих элементов:Медь (CU)
· Наполнитель корпуса: кварцевый песок
· Материал корпуса: керамика
· Ток предохранителя: 250 А
	100
	шт

	43. 
	Плавкая вставка
	· Исполнение: с ножевыми контактами
· Серия: ПН-2
· Материал токопроводящих элементов:Медь (CU)
· Наполнитель корпуса: кварцевый песок
· Материал корпуса: керамика
· Ток предохранителя: 400 А
	30
	шт

	44. 
	Плавкая вставка
	· Исполнение: с ножевыми контактами
· Серия: ПН-2
· Материал токопроводящих элементов:Медь (CU)
· Наполнитель корпуса: кварцевый песок
· Материал корпуса: керамика
· Ток предохранителя: 50 А
	70
	шт

	45. 
	Пластиковый бокс
	· Цвет: белый
· Количество рядов:1
· Din рейка:Да
· Степень защиты: IP30
· Материал корпуса: Пластик
· Ширина в числах модульных расстояний: 2
· Наличие крышки: Да.
· Цвет крышки: прозрачная.
Корпус пластиковый KREPTA 3  КМПн 2/2 IP30 белый или эквивалент
	35
	шт

	46. 
	Пластиковый бокс
	· Цвет: белый
· Количество рядов:1
· Din рейка:Да
· Степень защиты: IP30
· Материал корпуса: Пластик
· Ширина в числах модульных расстояний: 4
· Наличие крышки: Да.
· Цвет крышки: прозрачная.
Корпус пластиковый KREPTA 3 КМПн 2/4 IP30 белый или эквивалент
	20
	шт

	47. 
	Пластиковый бокс
	· Цвет: белый
· Количество рядов:1
· Din рейка:Да
· Степень защиты: IP30
· Материал корпуса: Пластик
· Ширина в числах модульных расстояний: 6
· Наличие крышки: Да.
· Цвет крышки: прозрачная.
Корпус пластиковый KREPTA 3 КМПн 2/6 IP30 белый или эквивалент
	15
	шт

	48. 
	Пластиковый бокс
	· Цвет: белый
· Количество рядов:1
· Din рейка:Да
· Степень защиты: IP55
· Материал корпуса: Пластик
· Ширина в числах модульных расстояний: 2
· Наличие крышки: Да.
· Цвет крышки: прозрачная.
Корпус пластиковый KREPTA 5 КМПн-5 IP55 или эквивалент
	10
	шт

	49. 
	Предохранитель
	· Номинальный ток срабатывания: 10 А;
· Рабочее напряжение: 380 В;
· Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
· Материал керамика;
· Габарит предохранителя:1
ПВД, I исп., 10А
	20
	шт

	50. 
	Предохранитель
	· Номинальный ток срабатывания: 4 А;
· Рабочее напряжение: 380 В;
· Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
· Материал керамика;
· Габарит предохранителя:1
ПВД, I исп., 4А
	18
	шт

	51. 
	Предохранитель
	· Номинальный ток срабатывания: 6,3 А;
· Рабочее напряжение: 380 В;
· Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
· Материал керамика;
· Габарит предохранителя:1
ПВД, I исп., 6,3А
	20
	шт

	52. 
	Предохранитель
	· Номинальный ток срабатывания: 10 А;
· Рабочее напряжение: 380 В;
· Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
· Материал керамика;
· Габарит предохранителя:1
ПВД, II исп., 10А
	20
	шт

	53. 
	Предохранитель
	· Номинальный ток срабатывания: 25 А;
· Рабочее напряжение: 380 В;
· Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
· Материал керамика;
· Габарит предохранителя:2
ПВД, II исп., 25А
	20
	шт

	54. 
	Предохранитель
	· Номинальный ток срабатывания: 4 А;
· Рабочее напряжение: 380 В;
· Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
· Материал керамика;
· Габарит предохранителя:2
ПВД, II исп., 4А
	18
	шт

	55. 
	Предохранитель
	· Номинальный ток срабатывания: 6,3 А;
· Рабочее напряжение: 380 В;
· Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
· Материал керамика;
· Габарит предохранителя:2
ПВД, II исп., 6,3А
	20
	шт

	56. 
	Провод
	· Вид изделия - провод;
· В -«Виниловый». 
· С- «Соединительный».
· Количество токопроводящих жил:3
· Площадь поперечного сечения силовой жилы, мм²:1,5
· Номинальное переменное напряжение:380 В, 
· Минимальный радиус изгиба: 60 мм
· Диапазон рабочих температур:	−25...+40 °C
ПВС 3х1,5 мм2
	900
	м

	57. 
	Провод
	· Вид изделия - провод;
· В -«Виниловый». 
· С- «Соединительный». 
· Количество токопроводящих жил:3
· Площадь поперечного сечения силовой жилы, мм²:2,5
· Номинальное переменное напряжение:	380 В 
· Минимальный радиус изгиба: 60 мм
· Диапазон рабочих температур:	−25...+40 °C
ПВС 3х2,5 мм2
	600
	м

	58. 
	Провод
	· Вид изделия - провод;
· В -«Виниловый». Оболочка из поливинилхлоридного пластиката;
· С- «Соединительный». Указывает на назначение провода - для подсоединения приборов к сети;
· Количество токопроводящих жил:5
· Площадь поперечного сечения силовой жилы, мм²:4
· Номинальное напряжение: 380 В
· Минимальный радиус изгиба: 75 мм
· Диапазон рабочих температур: −25...+40 °C
ПВС 5х4 мм2
	100
	м

	59. 
	Провод
	· Тип изделия: провод;
· Марка: ПуГВ-LS
· Количество жил:	1
· Сечение жилы: 6 мм2
· Напряжение: 750 В;
· Материал жилы:	Медь
· Конструкция жилы: Многопроволочная
· Тип исполнения кабельного изделия:	LS
ПуГВ-LS 1х6 мм2
	200
	м

	60. 
	Разъём
	· Тип: РШ-ВШ 
· Способ установки: наружная установка
· Количество розеток: 1 шт
· Количество полюсов: 3
· Материал корпуса: карболит
· Напряжение сети: 230 В
· Степень защиты: IP20
Разъём РШ-ВШ 3-х полюсный TDM или эквивалент
	30
	шт

	61. 
	Разъём
	· Тип: РШ-ВШ 
· Способ установки: наружная установка
· Количество розеток: 1 шт
· Количество полюсов: 3Р+РЕ
· Материал корпуса: карболит
· Напряжение сети: 380 В
· Номинальная сила тока: 32 А
· Степень защиты: IP20
· Заземление: есть
Разъём РШ-ВШ 4-х полюсный TDM или эквивалент
	30
	шт

	62. 
	Розетка
	· Монтаж: открытой установки
· Количество гнезд: 2
· Тип комплектации: розетка в сборе
· Maксимальный ток: 16 А
· Номинальное напряжение: 250В
· Степень защиты: IP20
· Крышка - нет
· Заземление - есть
· Защитные шторки: нет
· Наличие задней стенки: да
· Цвет: белый
· Способ присоединения: винтовая клемма
· Материал: пластик;
· Вид/марка материала: термопласт;
· Форма: прямоугольная
· Высота (не более): 102 мм;
· Ширина (не более): 61 мм;
PA16-007B ЭТЮД О/У Systeme Electric или аналог
	200
	шт

	63. 
	Розетка
	· Монтаж: скрытой установки
· Количество гнезд: 2
· Тип комплектации: розетка в сборе
· Maксимальный ток: 16 А
· Номинальное напряжение: 250В
· Степень защиты: IP20
· Крышка - нет
· Заземление - есть
· Защитные шторки: нет
· Цвет: белый
· Способ присоединения: винтовая клемма
· Материал: пластик;
· Вид/марка материала: термопласт;
· Форма: прямоугольная
· Глубина (не более): 48,5 мм;
PC16-107B ЭТЮД О/У Systeme Electric или аналог
	50
	шт

	64. 
	Розетка
	· Монтаж: открытой установки
· Количество гнезд: 1
· Тип комплектации: розетка в сборе
· Maксимальный ток: 16 А
· Номинальное напряжение: 250В
· Степень защиты: IP20
· Крышка - нет
· Заземление - нет
· Защитные шторки: нет
· Наличие задней стенки: да
· Цвет: белый
· Способ присоединения: винтовая клемма
· Материал: пластик;
· Вид/марка материала: термопласт;
· Форма: прямоугольная
· Высота (не более): 61 мм;
· Ширина (не более): 61 мм;
PA16-001B ЭТЮД О/У Systeme Electric или аналог
	50
	шт

	65. 
	Розетка
	· Монтаж: открытой установки
· Количество гнезд: 1
· Тип комплектации: розетка в сборе
· Maксимальный ток: 16 А
· Номинальное напряжение: 250В
· Степень защиты: IP20
· Крышка - нет
· Заземление - есть
· Защитные шторки: нет
· Наличие задней стенки: да
· Цвет: белый
· Способ присоединения: винтовая клемма
· Материал: пластик;
· Вид/марка материала: термопласт;
· Форма: прямоугольная
· Высота (не более): 61 мм;
· Ширина (не более): 61 мм;
· PA16-003B ЭТЮД О/У Systeme Electric или аналог
	90
	шт

	66. 
	Розетка
	· Монтаж: открытой установки
· Количество гнезд: 2
· Гнезда соединены внутри (в сборе): да
· Maксимальный ток: 16 А
· Номинальное напряжение: 250В
· Степень защиты (не менее): IP44
· Крышка - да
· Заземление - есть
· Наличие задней стенки: да
· Цвет: белый
· Способ присоединения: винтовая клемма
· Материал: пластик;
· Форма: прямоугольная
ERMP22-K03-16-54-EC  или аналог
	60
	шт

	67. 
	Светильник 
	· Вид крепления: накладной;
· Тип крепления: крепежные скобы;
· Тип светильника: настенный/потолочный;
· Цоколь: G13;
· Тип лампы: светодиодная, 2х1200мм, Т8, G13.
· Мощность лампы: от 18 Вт.
· Кол-во ламп в светильнике: 2 шт.
· Лампа в комплекте: нет
· Материал корпуса: пластик;
· Материал рассеивателя: полистирол;
· Материал основания для ламп: металл;
· Цвет корпуса – серый;
· Плафон – прозрачный;
· Напряжение питания: от 170 до 270 В
· Длина светильника (не более): 1250 мм
· Защита от пыли и влаги: IP65
· Климатическое исполнение: УХЛ1
Navigator DSP-04-1200-IP65-2xT8-G13 без ламп (двухламповый) или эквивалент
	100
	шт

	68. 
	Розетка силовая
	· Номинальный ток: 16 А;
· Тип: переносная;
· Количество полюсов: 4
· Степень защиты - 	IP44
· Контакты:	3P+PE
· Напряжение: 380 В 
· Тип подключения: Клемма винтовая
· Крышка: да.
· Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6
· Материал: Пластик
ССИ-214 IEK или эквивалент
	30
	шт

	69. 
	Розетка силовая
	· Номинальный ток: 32 А;
· Тип: переносная;
· Количество полюсов: 4
· Степень защиты - 	IP44
· Контакты:	3P+PE
· Напряжение: 380 В 
· Тип подключения: Клемма винтовая
· Крышка: да.
· Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6
· Материал: Пластик
ССИ-224 IEK или эквивалент
	50
	шт

	70. 
	Розетка силовая
	· Номинальный ток: 32 А;
· Тип: переносная;
· Количество полюсов: 5
· Степень защиты - 	IP44
· Контакты:	3P+PE+N
· Напряжение: 380 В 
· Тип подключения: Клемма винтовая
· Крышка: да.
· Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6
· Материал: Пластик
ССИ-225 IEK или эквивалент
	60
	шт

	71. 
	Розетка силовая
	· Номинальный ток: 16 А;
· Тип: переносная;
· Количество полюсов: 5
· Степень защиты - 	IP44
· Контакты:	3P+PE+N
· Напряжение: 380 В 
· Тип подключения: Клемма винтовая
· Крышка: да.
· Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6
· Материал: Пластик
ССИ-215 IEK или эквивалент
	30
	шт

	72. 
	Розетка силовая
	· Номинальный ток: 16 А;
· Тип: стационарная;
· Количество полюсов: 4
· Степень защиты - 	IP44
· Контакты:	3P+PE
· Напряжение: 380 В 
· Тип подключения: Клемма винтовая
· Крышка: да.
· Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6
· Материал: Пластик
ССИ-114 IEK или эквивалент
	25
	шт

	73. 
	Розетка силовая
	· Номинальный ток: 32 А;
· Тип: стационарная;
· Количество полюсов: 4
· Степень защиты - 	IP44
· Контакты:	3P+PE
· Напряжение: 380 В 
· Тип подключения: Клемма винтовая
· Крышка: да.
· Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6
· Материал: Пластик
ССИ-124 IEK или эквивалент
	30
	шт

	74. 
	Розетка силовая
	· Номинальный ток: 16 А;
· Тип: стационарная;
· Количество полюсов: 5
· Степень защиты - 	IP44
· Контакты:	3P+PE+N
· Напряжение: 380 В 
· Тип подключения: Клемма винтовая
· Крышка: да.
· Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6
· Материал: Пластик
ССИ-115 IEK или эквивалент
	25
	шт

	75. 
	Розетка силовая
	· Номинальный ток: 32 А;
· Тип: стационарная;
· Количество полюсов: 5
· Степень защиты - 	IP44
· Контакты:	3P+PE+N
· Напряжение: 380 В 
· Тип подключения: Клемма винтовая
· Крышка: да.
· Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6
· Материал: Пластик
ССИ-125 IEK или эквивалент
	50
	шт

	76. 
	Стартер
	· Тип устройства (модель): Стартер для люминисцентных ламп (S2)
· Мощность лампы, Вт: 4-22
· Номинальное напряжение, В 127
· Частота – 50 Гц
	300
	шт

	77. 
	Стартер
	· Тип устройства (модель): Стартер для люминисцентных ламп (S10)
· Мощность лампы, Вт: 4-65
· Номинальное напряжение, В 220-240
· Частота – 50 Гц
	500
	шт

	78. 
	Стяжки 
	· Материал: пластиковые кабельные 
· Размер 4х300 мм
	3000
	шт

	79. 
	Шина 
	· Тип: Шина N на DIN изоляторе
· Номинальный ток: 100 А;
· Сечение шины: 6x9
· Кол-во соединений (выводов): 12
· Номинальное напряжение: 400В;
· Материал: латунь
· Макс поперечное сечение проводника, мм² :16/6
· Цвет изолятора - синий
	50
	шт

	80. 
	Лампа накаливания
	· Напряжение, В	12
· Цоколь: E27
· Колба: A60 (60 мм)
· Форма: Грушевидная
· Покрытие колбы: Прозрачное
· Мощность, Вт	40
· Цветовая температура: 2700 K
· Световой поток, лм: 620
· Световая отдача, лм/Вт: 16
· Срок службы, часов: 1000
· Степень защиты: IP20
	100
	шт

	81. 
	Лампа накаливания
	· Напряжение, В	24
· Длина лампы, мм	98
· Форма колбы: Грибовидная
· Покрытие колбы: Прозрачная
· Тип изделия:	Лампа накаливания местного освещения (МО)
· Световой поток:	580 Лм
· Мощность, Вт	40
· Тип цоколя:	Е27
· Диаметр, мм	50
· Срок службы, ч	1000
· Тип изделия:	Лампа накаливания местного освещения (МО)
	150
	шт

	82. 
	Лампа накаливания
	· Напряжение, В: 36
· Форма колбы:	M50
· Покрытие колбы: Прозрачная
· Световой поток:	от 550 Лм
· Мощность, Вт	40
· Тип цоколя:	Е27
· Диаметр, мм	50
· Срок службы, ч	1000
· Тип изделия	Лампа накаливания местного освещения (МО)
	200
	шт

	83. 
	Лампа накаливания
	· Напряжение, В	36
· Форма колбы: Грибовидная
· Покрытие колбы: Прозрачная
· Тип изделия: Лампа накаливания местного освещения (МО)
· Световой поток: 1450 Лм
· Мощность (не менее), Вт: 95
· Тип цоколя:	Е27
· Срок службы (не менее), ч: 1000
	60
	шт

	84. 
	Лампа накаливания
	· Напряжение, В 220
· Тип: лампы накаливания
· Мощность лампочки, Вт 25
· Световой поток (не менее), Лм 250
· Цветовая температура, К 2700
· Цоколь: E27
· Форма: груша
· Срок службы, ч 1000
	84
	шт

	85. 
	Лампа накаливания
	· Напряжение, В 220
· Цоколь: E27
· Мощность лампы:	40 Вт
· Напряжение лампы:	220-230 В
· Световой поток (не менее):	415 лм
· Форма лампы/колбы:	Грушевидная
· Модель/исполнение: Прозрачный
· Средн. номин. срок службы	1000 ч
	100
	шт

	86. 
	Лампа накаливания
	· Напряжение: 220-230 В
· Мощность: 60 Вт.
· Тип колбы: груша
· Тип цоколя: Е27
· Размер, диаметр, мм: 50х97
· Средн. номин. срок службы	1000 ч
	300
	шт

	87. 
	Лампа накаливания
	· Напряжение: 220-230 В
· Мощность: 95 Вт.
· Тип колбы: груша
· Тип цоколя: Е27
· Размер, диаметр, мм: 50х97
· Средн. номин. срок службы	1000 ч
	300
	шт

	88. 
	Лампа накаливания
	· Мощность, Вт	25
· Тип цоколя:	E14
· Назначение: для холодильников
· Напряжение, В	220-230
РН 220-25 (малогабарит) или эквивалент
	30
	шт

	89. 
	Лампа накаливания
	· Напряжение: 230 В
· Мощность: 60 Вт
· Номинальная частота: 50 Гц
· Световой поток (не менее): 530 Лм
· Тип цоколя: E14
· Длина: 100 мм
· Диаметр: 35 мм
· Свечеобразная
220В ДВ 220-60 или эквивалент
	60
	шт

	90. 
	Лампа накаливания
	· Функциональное назначение: лампа
· Напряжение, В	6.3
· Мощность, Вт	1.9
· Цоколь резьбовой
МН 6,3-0,3 или эквивалент
	30
	шт

	91. 
	Лампа накаливания
	· Мощность лампы:60 Вт
· Цоколь:E27
· Форма колбы лампы:Рефлектор
· Напряжение лампы: 230В
· Световой поток (не менее):470 лм
· Общая длина:105 мм
· Цвет стекла: матовый
· Средний номинальный срок службы:1000 ч
· Диаметр: 64.5 мм
220В к точечным светильникам R63, 60Вт, Е27/ES или эквивалент
	66
	шт

	92. 
	Лампа накаливания
	· Номинальное напряжение: 26 В 
· Номинальная мощность: 15 Вт 
· Световой поток: 142 лм 
· Средняя продолжительность горения: не менее 100 ч 
РН 26-15/ цоколь штифт 2-х конт. или эквивалент
	36
	шт

	93. 
	Лампа люминесцентная
	· Мощность лампы:18 Вт
· Цоколь: G13
· Цветовая температура:4000 К
· Форма колбы лампы: Цилиндрическая
· Световой поток (не менее):1200 лм
· Длина: 590 мм
· Диаметр кольца:26 мм
· Обозначение лампы: T8
18Вт G13 640 OSRAM или эквивалент
	700
	шт

	94. 
	Лампа люминесцентная
	· Мощность лампы: 36 Вт
· Цоколь: G13
· Цветовая температура:4000 К
· Форма колбы лампы: Цилиндрическая
· Световой поток (не менее):2850 лм
· Длина: 1200 мм
· Диаметр кольца:26 мм
· Обозначение лампы: T8
36Вт G13 640 OSRAM или эквивалент
	1100
	шт

	95. 
	Лампа люминесцентная
	· Мощность лампы: 58 Вт
· Цоколь: G13
· Цветовая температура:4000 К
· Форма колбы лампы: Цилиндрическая
· Световой поток (не менее):4600 лм
· Длина: 1515 мм
· Диаметр кольца:26 мм
· Обозначение лампы: T8
58Вт G13 640 OSRAM или эквивалент
	250
	шт

	96. 
	Лампа люминесцентная
	· Тип цоколя:	G5
· Мощность, Вт	54
· Напряжение, В	220
· Цветовая температура:4000
· Световой поток, Лм	4450
· Форма колбы	:Трубчатая
· Длина, мм	1149
· Цвет свечения:Белый
· Диаметр, мм	16
· Срок службы, 24000 ч
	12
	шт

	97. 
	Лампа люминесцентная
	· Цоколь:G5
· Мощность, Вт 39
· Цветовая температура, K4000
· Индекс цветопередачи, Ra80-89
· Световой поток, Лм	3100
	24
	шт

	98. 
	Лампа люминесцентная
	· Вид цоколя:2G7 
· Мощность: 11 Вт 
· Входное напряжение:220-240 В 
· Цветовая температура, 4000К
· Форма лампочки:U-образная 
· Срок службы, часов:15000 ч. 
· Световой поток:900 Лм
	12
	шт

	99. 
	Лампа люминесцентная
	· Мощность (Вт):26
· Форма:трубчатая
· Цоколь:G24q-3
· Световой поток:1800 лм
· Срок службы: 20000 ч
· Длина:163 мм
· Диаметр:12 мм
· Тип: компактная
	24
	шт

	100. 
	Лампа люминесцентная
	· Мощность лампы:18 Вт
· Цоколь: 2G11
· Цветовая температура:4000 К
· Световой поток:1200 лм
· Общая длина:214.5 мм
· Диаметр:17.5 мм
· Цветопередача:840
· Средний номинальный срок службы:20000 ч
· Тип: компактная
	12
	шт

	101. 
	Лампа люминесцентная
	· Тип цоколя:	2G11
· Мощность, Вт	36
· Напряжение, В	220
· Цветовая температура: 4000К
· Световой поток, Лм	2900
· Форма колбы:Трубчатая
· Тип: компактная
	28
	шт

	102. 
	Лампа люминесцентная
	· Мощность лампы:55 Вт
· Цоколь:2G11 
· Цветовая температура:4000 К
· Световой поток:4800 лм
· Диаметр:17.5 мм
· Цветопередача:840
· Средний номинальный срок службы:20000 ч
· Тип: компактная
	18
	шт

	103. 
	Лампа дугоразрядная
	· Тип лампы:ДРЛ
· Тип цоколя: E27
· Мощность, Вт	125
· Напряжение, В	220
· Цветовая температура: 5000
· Световой поток, Лм	7600
· Форма колбы: Эллипсоидная
· Срок службы, ч	12000
· Диапазон рабочих температур	от -40 до +40
· Номинальное напряжение, В	220-230
	18
	шт

	104. 
	Лампа дугоразрядная
	· Тип изделия:Лампа
· Тип лампы:ДРЛ
· Мощность лампы:250 Вт
· Цоколь:E40
· Диаметр:76 мм
· Световой поток:14300 лм
· Общая длина:190 мм
· Форма колбы лампы: Эллипсоидная
· Средний номинальный срок службы:20000 ч
· Напряжение лампы: 220В
	30
	шт

	105. 
	Лампа галогеновая
	· Мощность лампы:1000 Вт
· Цоколь:R7s
· Цветовая температура:2000-5000К
· Напряжение: 220В
· Световой поток:21000 лм
· Средний номинальный срок службы:2000 ч
	12
	шт

	106. 
	Лампа галогеновая
	· Мощность лампы:2000 Вт
· Цоколь:R7s
· Цветовая температура:2000-5000К
· Напряжение: 220В
· Световой поток:30000 лм
· Средний номинальный срок службы:2000 ч
	18
	шт

	107. 
	Лампа галогеновая
	· Мощность лампы:500 Вт
· Цоколь:R7s
· Цветовая температура:2000-5000К
· Напряжение: 220В
· Световой поток:7200 лм
· Средний номинальный срок службы:2000 ч
	6
	шт

	108. 
	Лампа галогеновая
	· Мощность лампы 50 Вт
· Напряжение: 220В
· Тип: GX 5.3
· Исполнение:cпот
· Цветовая температура:3000-5000 К
· Тип отражателя:Стекло
· Диаметр: 50мм
· Средний номинальный срок службы:2000 ч
JCR/C 220-240В  (ø50мм, GX 5.3) или эквивалент
	20
	шт

	109. 
	Лампа
	· Тип: светодиодная
· Тип цоколя: E27
· Мощность (не менее), Вт: 12
· Напряжение, В	12-36
· Цветовая температура: 4000 К
· Световой поток (не менее): 1000 Лм
· Форма колбы:Грушевидная
· Степень защиты:IP20
· Срок службы, ч	30000
· Длина, мм	118
· Цвет свечения:Белый
· Диаметр, мм	60
· Цвет:Белый
12-36В 12Вт Е27 Varton или эквивалент
	400
	шт

	110. 
	Лампа
	· Тип: светодиодная
· Мощность (Вт):20
· Напряжение:220 В
· Цоколь: E27
· Цветовая температура:4000 К
· Диаметр (не более): 60 мм
· Длина (не более): 113 мм
· Колба: матовая
· Тип колбы:A
· Форма: груша
· Световой поток (не менее): 1900 лм
· Средний срок службы: 30000 ч
LED-A60-VC 20Вт IN HOME или эквивалент
	800
	шт

	111. 
	Лампа
	· Тип: светодиодная
· Мощность: 20-25 Вт
· Напряжение:220 В
· Цоколь: E27
· Цветовая температура:4000 К
· Диаметр (не более): 66 мм
· Длина (не более): 136 мм
· Колба: матовая
· Форма: груша
· Световой поток (не менее): 2000 лм
· Средний срок службы: 30000 ч
LLE-A60-20-230-40-E27 IEK;   LED-A65-VC 25Вт 230В Е27 4000К 2380Лм IN HOME;   LL-A65-25-230-40-E27-G Generica или эквивалент
	150
	шт

	112. 
	Лампа
	· Тип:светодиодная
· Мощность (Вт):40
· Напряжение:220 В
· Цоколь: E27
· Цветовая температура:4000 К
· Тип колбы: A80
· Форма:шар
· Световой поток: от 3600 лм
· Световая отдача:90 лм/Вт
· Срок службы:25000 ч
· Диаметр (не более): 80 мм
· Длина (не более): 150 мм
220В 40Вт Е27 SAFFIT или эквивалент
	120
	шт

	113. 
	Лампа
	· Тип:светодиодная Т8
· Цоколь: G13
· Длина: 1500 мм
· Форма колбы лампы: Трубчатая
· Номинальное напряжение: 230 В
· Цветовая температура: 4000 К
· Мощность лампы : 24 Вт
· Исполнение колбы: матовая
	600
	шт

	114. 
	Лампа
	· Тип:светодиодная Т8
· Цоколь: G13
· Длина: 1200 мм
· Форма колбы лампы: Трубчатая
· Номинальное напряжение: 230 В
· Цветовая температура: 4000 К
· Мощность лампы: 40 Вт
· Световой поток: 4000 Лм
· Исполнение колбы: матовая
IN HOME LED-T8 40Вт 230В G13 4000К 4000Лм 1200мм или эквивалент
	200
	шт

	115. 
	Лампа
	· Тип:светодиодная Т8
· Цоколь: G13
· Длина: 1200 мм
· Форма колбы лампы: Трубчатая
· Номинальное напряжение: 230 В
· Цветовая температура: 4000 К
· Мощность лампы: 25 Вт
· Световой поток: 2500 Лм
· Исполнение колбы: матовая
	200
	шт

	116. 
	Лампа
	· Тип:светодиодная Т8
· Цоколь: G13
· Длина: 1200 мм
· Форма колбы лампы: Трубчатая
· Номинальное напряжение: 230 В
· Цветовая температура: 4000 К
· Мощность лампы: 20-30 Вт
· Световой поток: 2000-3000 Лм
· Исполнение колбы: матовая
LED-T8-М-PRO 30Вт 230В G13 IN HOME или эквивалент
	1400
	шт

	117. 
	Лампа
	· Тип:светодиодная Т8
· Цоколь: G13
· Длина: 900 мм
· Форма колбы лампы: Трубчатая
· Номинальное напряжение: 230 В
· Цветовая температура: 4000 К
· Мощность лампы: 14 Вт
· Световой поток: 1100 Лм
· Исполнение колбы: матовая
	150
	шт

	118. 
	Лампа
	· Тип:светодиодная Т8
· Цоколь: G13
· Длина: 600 мм
· Форма колбы лампы: Трубчатая
· Номинальное напряжение: 230 В
· Цветовая температура: 4000 К
· Мощность лампы: 13 Вт
· Световой поток: 1300 Лм
· Исполнение колбы: матовая
	700
	шт

	119. 
	Прожектор
	· Тип: светодиодный
· Мощность: 30 Вт
· Напряжение: 230 В
· Степень защиты: IP65
· Цветовая температура: 4000K
· Световой поток: 2400 Лм
· Материал: алюминий
· Средний срок службы: 50000 ч
СДО 06-30 IEK или эквивалент
	15
	шт

	120. 
	Прожектор
	· Мощность: 50 Вт
· Напряжение: 230 В
· Степень защиты: IP65
· Цветовая температура: 4000K
· Световой поток: 2400 Лм
· Материал: алюминий
· Средний срок службы: 50000 ч
СДО 06-50 IEK или эквивалент
	10
	шт

	121. 
	Прожектор
	· Мощность, Вт	100
· Материал корпуса светильника: Сплав алюминиевый
· Материал рассеивателя:	Стекло.
· Номинальное напряжение, В	230
· Цветовая температура: 4000K
· Срок службы, ч	20000
· Степень защиты	IP65
СДО 06-100 IEK или эквивалент
	8
	шт

	122. 
	Прожектор
	· Мощность, Вт	200
· Напряжение: 230 В
· Материал: алюминий
· Световой поток, лм	16000
· Цветовая температура: 4000K
· Степень защиты - IP65
СДО 06-200 IEK или эквивалент
	3
	шт

	123. 
	Лампа дугоразрядная натриевая
	· Тип лампы: ДНАТ
· Тип цоколя:	E27
· Мощность, Вт	70
· Напряжение, В	220
· Цветовая температура: от 2000 до 5000 К
· Световой поток, Лм	6200
· Форма колбы	:Трубчатая
· Срок службы, ч	28000
ДНАТ 70Вт Е27 TDM Electric или эквивалент
	30
	шт

	124. 
	Лампа дугоразрядная натриевая
	· Тип лампы: ДНАТ
· Тип цоколя: E40
· Мощность, Вт	100
· Напряжение, В	220
· Цветовая температура: от 2000 до 5000 К
· Световой поток, Лм	9200
· Форма колбы	Трубчатая
· Срок службы, ч	28000
ДНАТ 100Вт Е40 TDM Electric или эквивалент
	30
	шт

	125. 
	Лампа дугоразрядная натриевая
	· Мощность	250 Вт
· Напряжение, В	220
· Цоколь	E40
· Цветовая температура: от 2000 до 5000 К
· Световой поток:25000 лм
ДНАТ 250Вт Е40 TDM Electric или эквивалент
	20
	шт

	126. 
	Лампа металлогалогенная 
	· Форма лампы/колбы:Трубчатая
· Цоколь:E40
· Мощность лампы:1000 Вт
· Цветовая температура: от 3000 до 4000 К
· Напряжение лампы: 220 В
· Световой поток (не менее): 110000 лм
220В, 3350К, Ra64, POWERSTAR HQI-T 1000W/N, код 4008321528285, Ledvance или эквивалент
	2
	шт

	127. 
	Лампа металлогалогенная 
	· Форма лампы/колбы: Трубчатая с односторонним цоколем
· Цоколь	E40
· Цветовая температура: от 3000 до 4000 К
· Мощность лампы	2000 Вт
· Напряжение лампы	380 В
· Световой поток (не менее): 210000 лм
2000Вт, 380В, 210000Лм, 3800К, Ra59, HPI-T 2000W/542 E40 380V, код 871150020235245, Philips или эквивалент
	1
	шт




3. Общие требования:
3.1. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц. 
3.2. Поставляемые товары не должны иметь признаков контрафактности, а именно: несанкционированного использования или нанесения торговых марок производителя продукции на территории РФ. Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет его оригинальности, контрафактности, в независимой экспертной организации или в авторизированном сервисном центре производителя оборудования. Расходы, потраченные на проведение экспертизы, будут отнесены на счет Поставщика в случае получения заключения экспертной организации не в пользу Поставщика.
3.3. Каждая единица поставляемого товара должна соответствовать размерам, качеству, комплектности, техническим характеристикам, техническим условиям изготовителя.
3.4. Упаковка и маркировка товара Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011). Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. 
3.5. Упаковка не должна содержать вскрытий, за исключением случаев проверки и фасовки товара на партии.
3.6. Гарантийный срок на поставляемую продукцию - согласно ГОСТ (ТУ и т.д.), но не менее 12 месяцев с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока.
3.7. Поставщик должен гарантировать безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
3.8. Поставляемый товар должен быть экологически безопасен, сертифицирован и по безопасности должен соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и действующему законодательству РФ.

4. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.

5. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
Доставка до склада Заказчика выполняется силами и за счет Поставщика. Стоимость доставки входит в стоимость Товара.

6. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Поставка Товара осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента внесения аванса Покупателем.
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7. Условия оплаты:
Аванс в размере 50% оплачивается Покупателем на основании счета Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Окончательный расчет (за вычетом ранее уплаченного аванса) производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара в полном объеме и подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

8. Дополнительные требования:
8.1. Поставщик обязан передать документы с каждой единицей товара: копии сертификатов соответствия; технический паспорт на русском языке; руководство пользователя на русском языке; гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода (при наличии).
8.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
*в заявке участника не допускается написание слов «не более», «не менее» (за исключением указания их в паспорте товара, при наличии)
