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[bookmark: _Hlk184905968]      Приложение № 2 
к договору №______ / ______________от ____.2025 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №106– 2025 (Заказчик 862)
на поставку Манометра газового грузопоршневого МГП-В-2,5.

Техническое задание является неотъемлемой частью договора.
Все пункты, оговоренные в ТЗ, обязательны для указания в ТКП.
	
1. Назначение оборудования: предназначены для создания и точного измерения избыточного (положительного и отрицательного) давления газов при поверке и калибровке средств измерений давления.
	№
	Параметр
	Требования по параметру

	2.1 
	Срок выполнения заявки
	Указывается в ТКП. Перед заключением договора, срок поставки согласовывается с Заказчиком (руководителем проекта).

	2.2 
	Количество поставляемого оборудования
	1 шт.

	2.3 
	Требования к сроку гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев

	2.4 
	Сопроводительная документация товара
	Комплектность и наполнение документации должно соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019. 
Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном виде на русском языке.

	2.5 
	Упаковка оборудования
	В соответствии с требованиями пункта 5 технического задания. 

	2.6 
	Доставка оборудования
	УР, г. Ижевск, проезд им. Дерябина д.2/02


2. Общие требования

3. Технические характеристики оборудования.
	№
	Параметр
	Ед. изм.
	Значение

	3.1 
	Все технические характеристики должны соответствовать Описанию типа средств измерений. (Номер в госреестре: 52506-16)
	-
	Соответствуют

	3.2 
	Класс точности
	-
	0,05

	3.3 
	Габаритные размеры, не более
	мм
	550х550х300

	3.4 
	Масса без грузов, не более
	кг
	25

	3.5 
	Номер записи утвержденного типа в ФИФ ОЕИ.
	-
	Наличие

	3.6 
	Язык надписей и обозначений
	-
	Русский



4. Комплектация оборудования (из учета на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):
	№
	Наименование
	Примечание

	4.1 
	Манометр газовый грузопоршневой МГП-В-2,5.
	наличие

	4.2 
	Комплектация в соответствии описанию типа средств измерений. (Номер в госреестре: 52506-16)
	наличие

	4.3 
	Сведения о поверке во ФГИС «АРШИН», поверка оборудования сроком действия не менее 10 месяцев на момент поставки.
	наличие

	4.4 
	Комплект сопроводительной документации согласно п.2.4 включая, но не ограничиваясь (копия методики поверки, паспорт, Руководство по эксплуатации, копия сертификата об утверждении типа СИ).
Комплект сопроводительной документации предоставляется до поставки оборудования в электронном виде в редактируемом формате word.
	наличие


Прочие устройства и приспособления, обеспечивающие нормальную работу оборудования, согласно руководства по эксплуатации.

5. [bookmark: _Hlk175147815]Требования к упаковке и климатическому исполнению оборудования:
-Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки поставляемыми видами транспорта.
- Оборудование должно быть поставлено в тропическом исполнении. ГОСТ 15151-69 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом». 
Оборудование выполнить в климатическом исполнении: ТВ (ТН,2) «тропики влажные» по ГОСТ 15150-69.
В случае если оборудование не может быть поставлено в тропическом исполнении, поставщик уведомляет об этом в письменном виде Заказчика.
6. Состав технико-коммерческого предложения:
Технико-коммерческое предложение должно содержать информацию, указанную в таблице ниже. Все предоставляемые документы заверяются печатью и подписью руководителя организации.
	№
	Параметр

	6.1 
	Технические характеристики всего предлагаемого оборудования с указанием характеристик, указанных в настоящем ТЗ, либо паспорт (руководство по эксплуатации) на оборудование.

	6.2 
	Общая стоимость комплекта поставки оборудования


[bookmark: _GoBack]
7. Порядок контроля и приемки:
	№
	Параметр

	7.1 
	Приемка оборудования производится на территории Заказчика (АО «Концерн «Калашников»). Производится визуальный осмотр, проверка комплектации.

	7.2 
	Контроль осуществляется на основании требований, изложенных в данном техническом задании и прилагаемой технической документации, к поставляемому оборудованию.
Окончательная приемка считается успешной, при условии соблюдения всех заявленных требований, указанных в техническом задании и в предоставляемой технической документации.





ПОДПИСИ СТОРОН:
	ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Концерн «Калашников»

	ПРОДАВЕЦ 
	ПРОДАВЕЦ 
ООО «ЕЦНК»

	_______________ / Иванова Е.В./
М.П.
	_______________ /_____________/
М.П.
	_______________ / П.И. Эльковский/
М.П.
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                         Приложение №  2     к договору № ______  /   ______________ от  ____ .2025  г .   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   № 106 –   20 2 5   ( Заказчик 862 )   на поставку Манометра  газового  грузопоршневого МГП - В - 2,5 .     Техническое задание является неотъемлемой частью договора.   Все пункты, оговоренные в ТЗ, обязательны для указания в ТКП.       1.   Назначение  оборудования :  предназначены  для создания и точного измерения  избыточного (положительного и  отрицательного) давления газов при поверке и  калибровке средств измерений давления.   2.   О бщие   требования     3.   Технические   характеристики   оборудовани я .  

№  Параметр  Ед.   изм.  Значение  

3.1    Все технические характеристики должны  соответствовать Описанию типа средств измерений.  (Номер в  госреестре :   52506 - 16 )  -  С оответствуют  

3.2    Класс точности  -  0,05  

3.3    Габаритные размеры ,   не   более  мм  550х550х3 00  

3.4    Масса   без грузов,   не более  кг  25  

3.5    Номер записи утвержденного типа в ФИФ ОЕИ.  -  Н аличие  

3.6    Язык  надписей и обозначений  -  Р усский  

  4.   Комплектация оборудования (из учета на каждую единицу оборудования, если  другое не оговорено в  примечании):  

№  Наименование  Примечание  

№  Параметр  Требования по параметру  

2.1    Срок выполнения заявки  Указывается   в ТКП. Перед заключением договора,  срок поставки согласовывается с Заказчиком  (руководителем  проекта).  

2.2    Количество поставляемого  оборудования  1   шт.  

2.3    Требования к сроку  гарантийного обслуживания  Не менее   12 месяцев  

2.4    Сопроводительная  документация товара  Комплектность и наполнение документации  должно соответствовать ГОСТ Р 2.601 - 2019.    Эксплуатационные документы должны быть  предоставлены в бумажном виде на русском языке.  

2.5    Упаковка оборудования  В соответствии с требованиями пункта 5  технического задания.    

2.6    Доставка оборудования  УР, г. Ижевск, проезд им. Дерябина д.2/02  

