	От __.__.2025 №___-УЗ/25

	Руководителю организации



Запрос о предоставлении ценовой информации

[bookmark: _Hlk126332217][bookmark: _Hlk189053350]Автономная некоммерческая организация «Цифровой аудит» (далее – АНО «Цифровой аудит») планирует провести закупку на поставку и выполнение пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию источников бесперебойного питания в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1).
Предполагаемые сроки проведения закупки: сентябрь 2025 года.
Просим предоставить информацию о ценах товаров, работ, указанных в Техническом задании, по форме, предусмотренной приложением № 2.
Предложение должно содержать: срок действия предлагаемой цены; расчет цены, включая любые расходы, затраты и вознаграждения в связи с исполнением договора; цену за единицу товара, работы; общую стоимость договора на условиях, указанных в Техническом задании.
Срок поставки товаров, выполнения работ – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
Срок оплаты – в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания документа о приемке.
Предоставленная информация должна быть заверена подписью лица, ответственного за предоставляемую информацию в соответствии с принятым в организации порядком подписания документов, содержащих ценовую информацию и условия исполнения принятых в соответствии с данной ценовой информацией обязательств и подтверждена печатью организации в случае ее наличия. Ответственность за недостоверность информации в КП и (или) документов, включенных в КП, за действия, совершенные на основании указанных информации и(или) документов, несет организация, предоставившая КП.
Ответ просим направить с использованием электронной торговой площадки (далее – ЭТП) в срок, указанный на ЭТП.
Обращаем Ваше внимание, что настоящий запрос опубликован исключительно с целью сбора информации о стоимости товаров, не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для сторон.

Приложения: 
1. Приложение № 1 Техническое задание на 8 л.;
1. Приложение № 2 Форма предоставления коммерческого предложения на 2 л.

	Руководитель управления закупок                                 
	                           Ю.С. Пыленок




Приложение № 1 
Техническое задание 

Техническое задание 
на поставку и выполнение пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию источников бесперебойного питания

1. Спецификация поставляемых товаров
	№
	Наименование товаров
	Количество, шт.

	1
	Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРВАРД 3310 или эквивалент: (ИБП Delta Amplon RT-серия 3phase 10kVA, ИБП Huawei UPS2000G 10kVA UPS2000-G-10KRTL, ИБП EATON 9PX10KiRTN 9PX 10000i RTN, ИБП MRT-10K BAT PACK ИБП 10кВА/кВт, ИБП HIDEN EXPERT UDC92010S-RT).
	1

	2
	Батарейная емкость совместимая с поставляемым ИБП (автономия при нагрузке 9кВт – 15 минут).
	1



	Технические характеристики товаров
(параметры эквивалентности)

	

	Источник бесперебойного питания

	Активная мощность (Ватт)
	≥ 10 000

	Диапазон входного напряжения при работе от сети, В
	80-380

	Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем
	Да

	Возможность подключения внешних батарей
	Да

	Входной коэффициент мощности
	≥ 0.99

	Допустимое время работы при перегрузке 110% (Минут)
	≥ 30

	Выходной коэффициент мощности
	≥ 0.99

	Допустимое время работы при перегрузке 125% (Минута)
	≥ 10

	Заряд батарей в режиме повышенной энергоэффективности
	Да

	Звуковой сигнал	
	Да

	Интерфейс связи
	Ethernet или USB или Web

	Тип установки	
	В стойку/напольный

	Наличие клеммного выхода
	да

	Байпас
	Встроенный

	Минимальная температура окружающей среды (Градус Цельсия)
	0

	Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке (Минут)
	≥ 30

	Нулевое (0мс) время переключения из режима повышенной энергоэффективности
	Да

	Коэффициент нелинейных искажений напряжения
	1,5- 2 % 
(линейная нагрузка)

	Подключение ввода
	3Ph+N+PE

	Подключение вывода
	1Ph+N+PE

	Полная мощность (Вольт-ампер)
	≥ 10 000

	Наличие дисплея
	Да/Нет

	Наличие режима повышенной энергоэффективности
	Да

	Наличие функции параллельной работы
	Да

	Наличие функции холодного старта
	Да

	Номинальная входная частота (Герц)
	50 ~ 60

	Номинальная выходная частота (Герц)
	50 ~ 60

	Номинальная мощность (Ватт)
	≥ 10000

	Расчетная мощность нагрузки относительно номинальной в кВт для подбора времени автономной работы (Процент)
	100

	Уровень шума (Децибел)
	40  ~ 55

	Наличие дополнительных функций 
	Автоматическое определение внешнего подключения батарей; Выходы питания на нагрузку с батарейной поддержкой; Прогнозирование состояния батарей; Светодиодная индикация режимов работы и (или) состояния индикаторных батарей; Управляемые выходы питания; 

	Управление и мониторинг ИБП
	Возможность удаленного мониторинга ИБП через интерфейс Ethernet; Возможность управления с ПК; Локальное хранение журнала события и логов с возможностью складирования их на другом ресурсе; 

	Режим нагрузочного самотестирования источника бесперебойного питания без подключения нагрузки
	Да

	Модульная архитектура силовой части источника бесперебойного питания
	Да

	Батарейная емкость

	Номинальное напряжение одного аккумулятора (Вольт)
	12

	Емкость одного аккумулятора (Ампер-час (3,6 кКл))
	≥ 100

	Количество батарейных кабинетов (Штука)
	1

	Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей (Вольт)
	600

	Минимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей (Вольт)
	360

	Расположение батарей
	Вне источника бесперебойного питания в шкафах

	Тип исполнения батарейных кабинетов
	Отдельно стоящие батарейные шкафы

	Тип используемых батарей
	Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые




2. Срок поставки товаров
Поставка товаров осуществляется Подрядчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

3. Место поставки товаров
115114, г. Москва ул. Летниковская, 2, строение 3.
Частичная поставка и поставка по частям товара не допускается.

4. Требования к качеству товаров.
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и должен поставляться в заводской упаковке (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 
Корпус товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Пластмассовые и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих их нормальному функционированию в настоящем или будущем. Подвижные элементы товара должны легко перемещаться без перекосов и заеданий.
Заказчик имеет право провести технический контроль и/или проверку товара для подтверждения его соответствия настоящему Техническому заданию. Товар, имеющий внешние дефекты, выявленные при распаковке, будет возвращен Подрядчику.
Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству товара в момент его передачи, в течение гарантийного срока.
Качество товара должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров. Товар должен соответствовать нормам, стандартам и правилам, действующим на территории Российской Федерации. В определенных законодательством случаях соответствие продукции установленным требованиям должно быть подтверждено сертификатом соответствия (декларацией о соответствии). Подрядчик несет полную ответственность за качество поставляемого товара.
Поставляемый товар должен выпускаться серийно (подтверждается предоставлением официального письма от Подрядчика, заверенного подписью руководителя Подрядчика, а в случае его отсутствия, иного уполномоченного лица Подрядчика, и печатью организации Подрядчика (при наличии печати)) не ранее 2025 года.
- Поставляться с Руководством по эксплуатации на русском языке.
Товар должен соответствовать требованиям:
ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 «Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора». Настоящий стандарт распространяется на электронные источники бесперебойного питания (ИБП) с устройством хранения электрической энергии, подключенным к линии постоянного тока, который присутствует в перечне стандартов к ТР ТС 020/2011.
Подтверждающим документом является:
- Сертификат ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- Декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

5. Требования к упаковке и маркировке товара
Товар должен поставляться Подрядчиком в упаковке завода-производителя данного вида товара с соответствующей маркировкой на каждой упаковке. 
Товар должен быть упакован в потребительскую тару, материал и качество упаковки должны обеспечивать сохранность продукции, принадлежностей, запасных частей от повреждения при транспортировании и хранении. Продукция в транспортной таре должна быть доставлена в стандартной транспортной упаковке, надлежащего качества. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. Отгрузка товара должна производиться в упаковке, соответствующей стандартам производителя.
Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Упаковка должна иметь на себе информацию о виде, количестве товара и серийных номерах товара, находящегося в ней, а также должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
Товар, имеющий внешние дефекты, выявленные при распаковке, возвращается Подрядчику. Такой товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по договору.
Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
Требования к упаковке и маркировке товара должны соответствовать требованиям: на корпусе товара должна присутствовать маркировка производителя с указанием необходимой идентифицирующей информации. При наличии заводского номера он должен быть указан.

6. Гарантийный срок на поставленный товар
Устанавливается равным сроку гарантии завода-производителя, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев.
Течение гарантийного срока начинается со дня подписания сторонами универсального передаточного документа.
При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов в товаре Заказчик в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента обнаружения вышеназванных недостатков, сообщает об этом Подрядчику. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик обязан в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения собственными силами и за свой счет устранить обнаруженные недостатки товара либо произвести замену дефектного товара (его частей) на товар (части товара) надлежащего качества.
Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на товар и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на товар, при условии одновременной передачи комплектующих изделий и товара.

7. Требования к безопасности товара (механизмам обеспечения безопасности)
7.1	Соответствие товара требованиям безопасности подлежит подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:
-	Сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).
-	Сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).
-	Сертификатом электромагнитной совместимости (при необходимости).
7.2	Поставляемый товар при использовании, хранении и транспортировке должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды.
7.3	Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии требованиями Технического регулирования ЕАЭС: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Регулирует уровни электромагнитных излучений устройств; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
7.4	Транспортирование и хранение товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны такие правила.

8. Общие требования к работам. Требования к составу выполняемых работ, а также их результатам
	№
п/п
	Перечень основных
требований
	Содержание требований

	1
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	При проведении электромонтажных работ в условиях действующей электроустановки необходимо руководствоваться «приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" и приказом Минтруда России от 29.04.2022 N 279н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н".». При производстве работ в электроустановках Заказчика требуется обязательное оформление Подрядчиком наряда-допуска на выполнение работ в электроустановках.
-	Безопасность выполняемых работ – согласно ФЗ № 69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности, ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования», «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования» и др.

	2
	Условия организации производства работ
	ПНР должны проводиться с учетом обязательного требования - без остановки текущей деятельности Заказчика.
При необходимости выполнения «шумных» работ Подрядчик заранее согласовывает с Заказчиком время начала и окончания данного вида работ.

	3
	Требования к материалам, используемым при выполнении работ
	Материалы доставляются Подрядчиком на объект в упаковке по нормам, без дефектов, в необходимом количестве, с оформлением необходимой сдаточной документации, с сертификатами и паспортами качества, со сроками гарантии. Материалы передаются с гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

	4
	Требования к выполнению и результатам работ
	Подрядчику необходимо выполнить следующие работы:
1 Монтаж ИБП и батарей:
- Установка самого корпуса ИБП на ровной и прочной поверхности.
- Монтаж батарейных модулей или шкафов для них, если необходимо.
- Подключение батарей к ИБП.

2 Электротехнические работы:
- Подключение ИБП к питающей сети через розетку с заземлением.
- Подключение защищаемого оборудования к выходу ИБП.
- Прокладка и подключение сигнальных кабелей для мониторинга через сетевые интерфейсы.

3 Пусконаладка и тестирование:
- Настройка рабочих параметров и калибровка оборудования.
- Проведение тестов без нагрузки и с нагрузкой для проверки корректности работы в различных режимах (штатный, от батареи, байпас).
- Проверка корректности работы индикации на ИБП.

4 Завершающие работы:
Обучение персонала правильной эксплуатации ИБП.
Проведение финальной проверки всей системы и сдача результатов работ заказчику.

	5
	Дополнительные требования к выполнению работ
	-	При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями Заказчика, действующими нормативными документами и законодательными актами РФ.
-	Соблюдать экологические мероприятия, мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с нормативными и законодательными актами РФ.
-	Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется и оформляется путем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Обязательным условием процедуры сдачи-приемки результатов выполненных работ является наличие исполнительной документации в том числе: сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов); паспортов на применяемые материалы и товарных (товарно-транспортных) накладных на материалы, использованные в процессе производства работ и т.п.
-	После завершения работ Подрядчик передает Заказчику результат выполненных работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

	6
	Требования к результатам работ
	Работы должны быть оказаны в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов, правил эксплуатации, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, ГОСТ, технических условий, законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких работ.
По завершению и сдаче работ Подрядчиком передается Заказчику исполнительная документация в цифровом виде, на электронном носителе, паспорта на каждое изделие и гарантийные талоны.



9. Требования к Подрядчику
Подрядчик обязуется назначить приказом ответственного за соблюдение техники безопасности и охраны труда при производстве ПНР.
Подрядчик обязуется назначить приказом ответственного за электробезопасность (ответственный за электрохозяйство) на объекте Заказчика имеющих действующее на период выполнения работ удостоверение о повышении квалификации по электробезопасности на 4 группу допуска (Глава 1.2, п. 1.2.3. Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)).
Подрядчик в ходе проведения работ должен соблюдать требования к безопасности работ, и пожарную безопасность. Подрядчик обязуется назначить приказом ответственного за обеспечение мер охраны труда и техники безопасности, а также ответственного за соблюдение мер противопожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве работ на объекте Заказчика имеющих действующее на период выполнения работ удостоверение о повышении квалификации.
Подрядчик обязан соблюдать правила пропускного режима для автотранспорта и персонала, руководствоваться разрешенными маршрутами движения транспорта, а также указаниями контрольно-пропускной охраны и ответственных представителей Заказчика.

10. Срок выполнения работ
Работы выполняются Подрядчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

11. Место выполнения работ
Выполнение работ Подрядчиком осуществляется по адресу: 115114, Москва ул. Летниковская, 2, строение 3

12. Гарантийный срок на выполненные работы
[bookmark: _Hlk201134890]Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Гарантийный срок на материалы (детали, элементы, узлы и агрегаты) определяется заводом-изготовителем таких товаров (материалов). Гарантии качества предоставляются в полном объеме и распространяются на весь объем работ, выполненных Подрядчиком по договору.
При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов в результате выполненных работ Заказчик в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента обнаружения вышеназванных недостатков, сообщает об этом Подрядчику. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик обязан в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения собственными силами и за свой счет устранить обнаруженные недостатки в результате выполненных работ.





	[image: Изображение выглядит как Графика, дизайн, искусство

Автоматически созданное описание со средним доверительным уровнем]
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Приложение 2
Рекомендуемая форма предоставления
коммерческого предложения
На бланке организации (при наличии)
№ __ от ____ 20 _ г.
на № ___ от ____
АНО «Цифровой аудит»


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В ответ на запрос от ________ № ___ __________ (наименование организации, ИНН) сообщает ценовую информацию на ___________ (указать предмет закупки) согласно условиям, указанным в запросе и Техническом задании:
	№ п/п
	Наименование товаров, ПО, работ
	Кол-во
	Цена единицы каждого товара, работы, руб., вкл. НДС / НДС не облагается[footnoteRef:1] [1:  Необходимо выбрать один из вариантов.] 


	1
	Источник бесперебойного питания ___
	1 шт.
	

	2
	Батарейная емкость ___
	1 шт.
	

	3
	Выполнение пусконаладочных работ
	1 усл. ед.
	



Итого стоимость _____________ (указать предмет закупки) на поставку товаров, составляет ________ (________) рублей ___ коп., включая НДС _% / НДС не облагается на основании _____.
Стоимость включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.
Срок действия предлагаемой цены составляет: _____ (рекомендуется указывать срок не менее 60 календарных дней).



Представитель организации                                               ФИО
м.п. (при наличии)
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