Технические условия
      1.Условия поставки: за счет Поставщика.
2.Место поставки товара: 623400, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 6
3.Срок поставки:  в течение  30 календарных   дней, после подписания договора обеими сторонами.
4.Условия оплаты: отсрочка платежа 30 дней после поставки товара на склад Покупателя.
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	Наименование
	Технические  требования
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	1
	Лампа накаливания МО 60ВТ 12В Е27
	Мощность лампы - 60
Напряжение лампы  - 12
Цоколь - E27
Форма колбы лампы - Грибовидная
Исполнение - Прозрачный (-ая)
Световой поток - 980
Диаметр - 50
Общая длина - 90
	шт.
	10

	2
	Лампа накаливания 60Вт 36В E27
	Мощность лампы - 60
Напряжение лампы  - 36
Цоколь - E27
Форма колбы лампы - Грибовидная
Исполнение - Прозрачный (-ая)
Световой поток - 950
Диаметр - 50
Общая длина - 98
	шт.
	10

	3
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт  18/765 G13
	Тип изделия – Лампа люминесцентная
Мощность лампы - 18
Цоколь - G13
Форма колбы лампы – Трубчатая
Цвет - Белый
Световой поток - 1050
Цветовая температура - 6500
Диаметр трубы - 26
Длина – 604
Напряжение  220

	шт.
	20

	4
	Лампа люминесцентная ЛЛ 18вт  18/830 G13 дневная
	Тип изделия – Лампа люминесцентная
Мощность лампы - 18
Цоколь - G13
Форма колбы лампы – Цилиндрическая
Цвет - Белый
Световой поток - 1200
Цветовая температура - 4000
Диаметр трубы - 26
Длина – 590
Напряжение  220

	шт.
	25

	5
	Лампа люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/830 G13
	Тип изделия – Лампа люминесцентная
Мощность лампы - 36
Цоколь - G13
Напряжение, В- 220
Форма колбы - Трубчатая
Цветовая температура - 3000
Световой поток - 3350
Диаметр трубы - 26
Длина - 1200
	шт.
	40

	6
	Лампа люминесцентная L 58W/640 58Вт T8 4000К
	Тип изделия – Лампа люминесцентная
Мощность лампы - 58
Цоколь - G13
Напряжение, В- 220
Форма колбы лампы - Трубчатая
Световой поток - 3500
Цветовая температура - 4000
Диаметр трубы - 26
Длина - 1500
	шт.
	14

	7
	Лампа светодиодная 10Вт G13 4000К 600мм
	Тип изделия – Лампа светодиодная
Мощность лампы - 10
Номинальное напряжение - 220
Род тока - Переменный ток (AC)
Форма колбы лампы - Линейная
Цоколь - G13
Цвет - Белый
Световой поток - 800
Диаметр - 28
Длина - 600
Цветовая температура - 4000
Цвет корпуса - Белый
	шт.
	25

	8
	Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К
	Тип изделия – Лампа светодиодная
Мощность лампы - 18
Форма колбы лампы – Трубчатая
Цоколь - G13
Цвет - Белый
Световой поток - 1600
Цветовая температура - 4000
Диаметр - 28
Длина - 1200
	шт.
	25

	9
	Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К
	Тип изделия – Лампа светодиодная
Мощность лампы - 18
Форма колбы лампы – Трубчатая
Цоколь - G13
Цвет - Белый
Световой поток - 1600
Цветовая температура - 4000
Диаметр – 26
Длина - 1200
	шт.
	20

	10
	Лампа светодиодная 11Вт  4000К
E27 230В
	Тип изделия – Лампа светодиодная
Мощность лампы - 11
Номинальное напряжение - 230
Форма колбы лампы - Шарообразная
Цоколь - E27
Цветовая температура - 4000
Световой поток - 1050
	шт.
	20

	11
	Лампа светодиодная 14Вт 230В E27 6500К
	Тип изделия – Лампа светодиодная
Мощность лампы – 14
Форма колбы лампы - Шарообразная
Цоколь - E27
Цвет - Белый
Световой поток - 1330
Цветовая температура - 6500
	шт.
	10

	12
	Лампа светодиодная A60 15Вт  4000К E27 220В
	Тип изделия – Лампа светодиодная
Мощность лампы - 15
Номинальное напряжение – 220
Род тока - Переменный ток (AC)
Форма колбы лампы - Грушевидная
Цоколь - E27
Цвет - Белый
Диаметр - 60
Световой поток - 1200
Длина - 112
Цветовая температура – 4500
	шт.
	40

	13
	Лампа светодиодная A65
20Вт грушевидная 4000К
E27 230В
	Тип изделия – Лампа светодиодная
Мощность лампы - 20
Номинальное напряжение - 230
Род тока - Переменный ток (AC)
Номинальный ток - 115
Форма колбы лампы - Грушевидная
Цоколь - E27
Цвет - Белый
Диаметр – 60
Длина - 125
Цветовая температура - 4000
Степень защиты - IP20
Световой поток - 2000
	шт.
	10

	14
	Лампа светодиодная A65
20Вт грушевидная 4500К
E27 230В
	Тип изделия – Лампа светодиодная
Мощность лампы - 20
Номинальное напряжение - 230
Форма колбы лампы - Грушевидная
Цоколь - E27
Цвет - Белый
Номинальное напряжение - 174-265
Диаметр – 60
Длина - 118
Цветовая температура - 4500
Световой поток - 1800
	шт.
	20

	15
	Лампа светодиодная низковольтная  10Вт 4000К нейтр. бел. E27 800лм 12-48В
	Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная
Мощность лампы - 10
Номинальное напряжение с  12  по  48
Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)
Форма колбы лампы - Шарообразная
Цоколь - E27
Цвет - Белый
Световой поток - 900
Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая)
Диаметр - 60
Номинальный световой поток - 800
Длина - 110
Цветовая температура – 4000
	шт.
	20

	16
	Лампа низковольтная светодиодная 12Вт  4000К бел. E27 900лм 12-36В
	Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная
Мощность лампы - 12
Номинальное напряжение с  12  по  36
Форма колбы лампы - Грушевидная
Цоколь - E27
Цвет - Белый
Световой поток - 900
Диаметр - 60
Длина - 110
Цветовая температура – 4000
	шт.
	10

	17
	Лампа светодиодная 30Вт 4000К E27
	Тип изделия – Лампа светодиодная
Мощность лампы - 30
Номинальное напряжение 230
Форма колбы лампы – Грушевидная
Цоколь – E27
Цвет - Белый
Световой поток - 2850
Номинальный световой поток - 4000
	шт.
	20

	18
	Лампа светодиодная 40Вт 220В E27 6500К
	Тип изделия – Лампа светодиодная
Мощность лампы - 40
Номинальное напряжение с  170  по  265
Род тока - Переменный ток (AC)
Форма колбы лампы - Цилиндрическая
Цоколь - E27
Цвет - Белый
Световой поток - 3200
Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая)
Диаметр – 118
Длина – 204
Цветовая температура - 6500
Степень защиты – IP20
	шт.
	30

	19
	Лампа светодиодная высокомощная  6500 E27/E40 65Вт   холод. бел. (переходник в компл.)
	Тип изделия – Лампа светодиодная  высокомощная  с переходником в комплекте
Мощность лампы - 65
Номинальное напряжение с  170  по  265
Форма колбы лампы - Цилиндрическая
Цоколь - E27/E40
Цвет - Белый
Цветовая температура - 6500
	шт.
	20

	20
	Лампа светодиодная высокомощная  6500К E27/E40 105Вт  холод. бел. (переходником в компл.)
	Тип изделия – Лампа светодиодная  высокомощная с переходником в комплекте
Мощность лампы - 105
Номинальное напряжение с  185  по  240
Форма колбы лампы - Грибовидная
Цоколь - E27/E40
Цвет - Белый
Световой поток - 5200
Цветовая температура - 6500
	шт.
	10

	21
	Бокс ЩРН-П-6 модулей навесн. пластик IP41
	Тип изделия - Щиток квартирный
Способ монтажа - Навесной
Высота - 200
Ширина - 148
Глубина – 95
С монтажной панелью - Нет
Степень защиты - IP41
Материал корпуса - Пластик
Количество рядов - 1
Количество модулей DIN- 6
Тип крышки - Закрытого типа
	шт.
	1

	22
	Бокс ЩРН-П-8 модулей навесн. пластик IP41
	Тип изделия - Щиток квартирный
Способ монтажа - Навесной
Высота – 200
Ширина – 184
Глубина – 95
Din рейка - Да
С монтажной панелью - Нет
Степень защиты - IP41
Материал корпуса - Пластик
Количество модулей DIN - 8
Тип крышки - Закрытого типа
Цвет - Белый
С замком - Да
	шт.
	1

	23
	Бокс ЩРН-П-12 модулей навесн. пластик IP41
	Тип изделия - Щиток квартирный
Способ монтажа - Навесной
Высота – 200
Ширина – 184
Глубина – 95
Din рейка - Да
С монтажной панелью - Нет
Степень защиты - IP41
Материал корпуса - Пластик
Количество модулей DIN - 12
Тип крышки - Закрытого типа
Цвет - Белый
С замком - Да
	шт.
	1

	24
	Евровилка прямая белая
	Цвет - Белый
Материал - Пластик
Степень защиты - IP20
Номинальный ток – 16А
Заземление - Да
Напряжение, В- 220
	шт.
	10

	25
	Вилка каучуковая з/з прямая 16A IP44 черная       V8-B-IP44
	Цвет - Черный
Материал - Резина литая
Степень защиты - IP44
Номинальный ток - 16
Номинальное напряжение - 220
Заземление-Да
	шт.
	5

	26
	Вилка штепсельная с заземление
	Номинальный ток – 16А
Цвет - Белый
Материал - Пластик
Степень защиты - IP20
Номинальное напряжение - 220
Заземление - Да
	шт.
	10

	27
	Вилка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность  380 В
	Тип изделия - Вилка силовая стандарта CEE, Номинальный  ток - 32
Количество силовых полюсов – 3Р+РE
Заземление - Да
Степень защиты - IP44
Количество фаз- 3
Материал корпуса - Пластик
Номинальное напряжение - 380
Заземление - Да
Количество постов - 1
	шт.
	5

	28
	Вставка плавкая ПН-2 100/63.0А
	Номинальный ток - 63
Род тока - Переменный  (AC)/Постоянный (DC)
Способ монтажа-На аппарат
Степень защиты-IP00
Напряжение, В- 380
Количество силовых полюсов- 1
Габарит предохранителя- 100А
	шт.
	10

	29
	Вставка плавкая ПН-2 100А
	Номинальный ток - 100
Род тока - Переменный  (AC)/Постоянный (DC)
Степень защиты-IP00
Напряжение, В- 380
Количество силовых полюсов-1
Габарит предохранителя-100А
	шт.
	10

	30
	Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА47-29 4.5кА
	Номинальный ток - 16
Общее количество полюсов - 1
Род тока - Переменный  (AC)
Характеристика срабатывания - C
Номинальная отключающая способность-4.5 кА
Номинальное напряжение – 230 В
Степень защиты - IP20
Способ монтажа –DIN-рейку
Количество защищенных полюсов - 1
	шт.
	5

	31
	Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-29 4.5кА
	Номинальный ток - 25
Общее количество полюсов - 1
Род тока - Переменный ток (AC)
Характеристика срабатывания - C
Номинальная отключающая способность-4,5 кА
Номинальное напряжение – 230 В
Степень защиты - IP20
Способ монтажа –DIN-рейку
Количество защищенных полюсов - 1
	шт.
	10

	32
	Выключатель автоматический двухполюсный 25А С ВА47-29 4.5кА
	Номинальный ток - 25
Общее количество полюсов - 2
Род тока - Переменный ток (AC)
Характеристика срабатывания - C
Номинальная отключающая способность-4,5 кА
Номинальное напряжение – 400 В
Способ монтажа –DIN-рейку
Степень защиты - IP20
Количество защищенных полюсов - 2
	шт.
	5

	33
	Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-29 4.5кА
	Номинальный ток - 63
Общее количество полюсов - 3
Род тока - Переменный ток (AC)
Характеристика срабатывания - C
Номинальная отключающая способность-4,5 кА
Номинальное напряжение – 400 В
Способ монтажа –DIN-рейку
Степень защиты  - IP20
Количество защищенных полюсов - 3
	шт.
	10

	34
	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3
	Номинальный ток - 100
Общее количество полюсов - 3
Род тока - Переменный ток (AC)
Характеристика срабатывания - C
Номинальное напряжение – 400 В
Способ монтажа – Монтажная плата
Степень защиты  - IP20
Количество защищенных полюсов - 3
	шт.
	1

	35
	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3
	Номинальный ток - 160
Общее количество полюсов - 3
Род тока - Переменный ток (AC)
Характеристика срабатывания - C
Номинальное напряжение – 400 В
Способ монтажа – Монтажная плата
Степень защиты  - IP20
Количество защищенных полюсов - 3
	шт.
	1

	36
	Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 16A 30мA
	Количество силовых полюсов - 2
Тип срабатывания по диф.току- AC
Дифференциальный ток, мА- 30
Род тока - Переменный ток (AC)
Номинальный ток - 16
Способ монтажа –DIN-рейку
Номинальное напряжение – 230 В
Степень защиты  - IP20
	шт.
	1

	37
	Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63 2Р 25А 30мА А
	Количество силовых полюсов - 2
Тип срабатывания по диф.току- AC
Дифференциальный ток, мА- 30
Род тока - Переменный ток (AC)
Номинальный ток - 25
Способ монтажа –DIN-рейку
Номинальное напряжение – 230/400 В
Степень защиты  - IP20
	шт.
	1

	38
	Выключатель автоматический однополюсный 16А С 4.5kA 230В
	Номинальный ток - 16
Общее количество полюсов - 1
Род тока - Переменный  (AC)
Характеристика срабатывания - C
Номинальная отключающая способность-4.5 кА
Номинальное напряжение – 230 В
Степень защиты - IP20
Способ монтажа –DIN-рейку
Количество защищенных полюсов – 1
	шт.
	12

	39
	Выключатель одноклавишный наружный  с изолирующей пластиной, 10А, 250B, белый
	Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка
Количество клавиш – 1
Способ монтажа - Открытой установки
Номинальное напряжение - 250
Номинальный ток - 10
Цвет - Белый
Подходит для степени защиты - IP20
Материал - Пластик
Тип подключения - Винтовое
	шт.
	10

	40
	Выключатель двухклавишный наружный с изоляционной пластиной 10A 250B белый
	Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка
Количество клавиш – 2
Способ монтажа - Открытой установки
Номинальное напряжение - 250
Номинальный ток - 10
Цвет - Белый
Подходит для степени защиты - IP20
Материал - Пластик
Тип подключения - Винтовое
	шт.
	10

	41
	Кнопка SW2C-11 возвратная черная NO+NC
	Тип изделия- Кнопка
Степень защиты- IP54
Количество НО контактов- 1
Количество НЗ контактов- 1
Диаметр отверстия, мм- 22
Напряжение, В- 220
Номинальный ток, А-7.5
Цвет толкателя-Черный
Тип толкателя- Цилиндрический
Номинальное напряжение, В- 230
Фиксация кнопки-Без фиксации
Цвет толкателя-Черный
Тип толкателя- Цилиндрический
	шт.
	20

	42
	Кнопка LAY5-BS142 Грибок с ключом красная d22м 240В 1р
	Количество НЗ контактов- 1
Диаметр отверстия, мм- 22
Номинальное напряжение, В- 230
Наличие индикатора (сигнальной лампы)- Нет
Количество НО контактов - 0
Количество переключающих контактов-0
Напряжение, В- 220
Цвет толкателя - Красный
Тип толкателя - Грибовидный
Степень защиты - IP20
Фиксация кнопки - С фиксацией
	шт.
	12

	43
	Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 220В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321
	Номинальный ток, А- 18
Количество силовых полюсов- 3
Степень защиты- IP54
Исполнение - Нереверсивное
Напряжение катушки управления, В- 220
Род тока - Переменный (AC)
Напряжение, В- 660
Количество силовых НО контактов- 3
Способ монтажа - Монтажная плата
Количество НО контактов- 1
Тип подключения- Винтовое
Количество НЗ контактов- 0
Количество силовых НЗ контактов- 0
	шт.
	1

	44
	Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321
	Номинальный ток, А- 18
Количество силовых полюсов- 3
Степень защиты- IP54
Исполнение- Нереверсивное
Напряжение катушки управления, В- 380
Род тока- Переменный (AC)
Напряжение, В- 660
Количество силовых НО контактов-3
Способ монтажа-Монтажная плата
Количество НО контактов- 1
Тип подключения- Винтовое
Количество НЗ контактов- 0
Количество силовых НЗ контактов- 0
	шт.
	1

	45
	Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НЗ
	Номинальный ток, А- 25
Степень защиты- IP20
Исполнение-Нереверсивное
Напряжение катушки управления, В- 230
Количество силовых полюсов- 3
Род тока- Переменный (AC)
Напряжение, В- 660
Количество НЗ контактов- 1
Количество силовых НО контактов- 3
Способ монтажа- DIN-рейка
Количество НО контактов- 0
Тип подключения- Винтовое
Количество силовых НЗ контактов- 0
	шт.
	2

	46
	Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 400В АСЗ 1НО+1НЗ
	Номинальный ток, А- 40
Степень защиты- IP20
Исполнение- Нереверсивное
Напряжение катушки управления, В- 400
Количество силовых полюсов- 3
Род тока- Переменный (AC)
Напряжение, В- 660
Количество НЗ контактов- 1
Количество НО контактов- 1
Количество силовых НО контактов- 3
Способ монтажа- Монтажная плата
Тип подключения- Винтовое
Количество силовых НЗ контактов- 0
	шт.
	6

	47
	Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 400В АС 1НО+1НЗ
	Номинальный ток, А- 65
Количество силовых полюсов- 3
Степень защиты- IP20
Исполнение - Нереверсивное
Напряжение катушки управления, В- 400
Род тока - Переменный (AC)
Напряжение, В-660
Количество НЗ контактов- 1
Количество НО контактов- 1
Способ монтажа- Монтажная плата
Количество силовых НО контактов- 3
Тип подключения- Винтовое
Количество силовых НЗ контактов- 0
	шт.
	4

	48
	Коробка распределительная 70х70х40 IP55 белая
	Способ монтажа - Открытый
Степень защиты- IP55
Цвет - Белый
Материал изделия - Полипропилен
Длина, мм- 70
Форма - Квадратная
Высота, мм- 40
Глубина, мм- 40
Ширина, мм- 70
	шт.
	10

	49
	Коробка распределительная 100х100х50 IP55
	Цвет - Серый
Степень защиты- IP54
Наличие клемм- нет
Способ монтажа- Открытый
Материал изделия- Полистирол
Длина, мм- 100
Форма- Квадратная
Высота, мм- 100
Глубина, мм- 50
Ширина, мм- 100
	шт.
	10

	50
	Пост кнопочный ПКТ-40 У2 6.3А IP30 вверх/вниз/влево/вправо с ключом защиты
	Высота, мм- 192
Номинальный ток, А-10
Степень защиты- IP30
Род тока - Переменный (AC)
Способ монтажа - Монтажная плата
Напряжение, В- 660
Количество НЗ контактов- 0
Количество НО контактов- 0
Количество переключающих контактов-4
Тип толкателя- Цилиндрический
Цвет- Черный
	шт.
	5

	51
	Пускатель электромагнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 25А, без реле, IP00,
	Номинальный ток, А- 40
Напряжение катушки управления, В- 110
Напряжение, В- 380
Количество силовых НО контактов- 3
Количество силовых НЗ контактов- 0
Количество НО контактов- 2
Количество НЗ контактов- 2
Способ монтажа - Монтажная плата
Степень защиты- IP00
Исполнение - Нереверсивное
Род тока - Переменный (AC)
Реверсивность - Нет
	шт
	2

	52
	Пускатель электромагнитный ПМЛ-2220 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, с реле РТЛ-1022-2 17-25А, в корпусе из пластика IP54, с кнопками ПУСК + СТОП
	Степень защиты- IP54
Исполнение: Нереверсивное
Количество НЗ контактов- 0
Количество НО контактов- 1
Количество силовых НЗ контактов- 0
Количество силовых НО контактов- 3
Напряжение катушки управления, В- 380
Напряжение, В- 660
Номинальный ток, А- 25
Род тока - Переменный (AC)
Способ монтажа - Монтажная плата
Реверсивность- Нет
	шт
	2

	53
	Розетка наружная  с заземлением без шторок изол.пл., 16А, 250В, белый
	Номинальный ток, А- 16
Цвет- Белый
Количество постов- 1
Шторки- Нет
Материал изделия- Пластик
Крепление- Винтовое
Степень защиты- IP20
Крышка- Да
Напряжение, В- 220
Тип подключения- Винтовое
Способ монтажа- Открытый
Заземление - Да
Номинальное напряжение, В- 250
	шт
	30

	54
	Розетка  наружная двойная, с заземлением, со шторками, с изолирующей пластиной, 16А, 250В, белый
	Номинальный ток, А- 16
Цвет- Белый
Количество постов- 2
Шторки- Да
Материал изделия- Пластик
Степень защиты- IP20
Высота, мм- 106
Крышка- Да
Напряжение, В- 220
Тип подключения- Винтовое
Способ монтажа-Открытый
Заземление - Да
Номинальное напряжение, В- 250
	шт
	40

	55
	Розетка двойная с заземлением в сборе белая
	Заземление- Да
Шторки- Нет
Цвет- Белый
Количество постов- 2
Номинальный ток, А- 16
Способ монтажа- Скрытый
Материал изделия- Пластик
Степень защиты- IP20
Индикация- Нет
Высота, мм- 112
Крышка- Нет
Покрытие- Лакированное
Тип подключения- Винтовое
Род тока- Переменный (AC)
Напряжение, В- 220
Номинальное напряжение, В- 220-250
	шт
	10

	56
	Розетка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность  380 В 124
	Номинальное напряжение, В- 400
Количество силовых полюсов- 3P+E
Степень защиты- IP44
Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч- 6
Номинальный ток, А- 32
Заземление- Да
Напряжение, В- 380
Материал корпуса- Пластик
	шт
	5

	57
	Фонарь светодиодный  ручной, зарядка от USB, регулируемый фокус, 3 режима
	Фонарь светодиодный
Степень защиты- IP40
Исполнение фонаря- Ручное
Тип питания: Встроенный аккумулятор
Зарядка USB
	шт
	1

	58
	Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1,2Ah, 180Lm, 8 часов
	Емкость аккумулятора, Ач- 1.2
Напряжение питания- 3.7
Срок службы, ч- 8
Цвет корпуса- Черный
Цветовая температура- 4500
Световой поток, Лм- 180
Степень защиты- IP33
Материал корпуса- Пластик
Ширина, мм- 42
Напряжение, В- 3.7
Исполнение фонаря- Налобное
Тип питания- Встроенный аккумулятор
Мощность, Вт- 3
	шт
	1

	59
	Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1Ah, 180Лм, 6 часов
	Емкость аккумулятора, Ач- 0.8
Напряжение питания- 3.7
Световой поток, Лм- 180
Срок службы, ч- 6
Цвет корпуса - Черный
Цветовая температура- 4500
Степень защиты- IP33
Материал корпуса: Пластик
Напряжение, В- 3.7
Исполнение фонаря- Налобное
Тип питания- Встроенный аккумулятор
Мощность, Вт- 3
	шт
	1

	60
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В IP54 с тремя автоматами
	Тип изделия- Ящик ЯТП
Цвет- Серый
Степень защиты- IP54
Входное напряжение, В- 220
Выходное напряжение, В- 12
Высота, мм- 185
Номинальная мощность, кВА- 0.25
Материал оболочки- Металл
Способ монтажа- Навесной
Глубина, мм- 295
Ширина, мм- 145
	шт
	2

	61
	Ящик силовой ЯБПВУ 100-IP54-У3-009
	Степень защиты- IP54
Номинальный ток, А- 100
Высота, мм- 354
Цвет - Серый
Материал оболочки- Металл
Способ монтажа- Навесной
Напряжение, В- 380
Глубина, мм- 155
Ширина, мм- 264
	шт
	1

	62
	Щит с монтажной панелью ЩМП-400х300х220 (ЩРНМ-1) IP31
	Способ монтажа- Навесной
Материал изделия- Сталь
Степень защиты- IP31
Высота, мм- 400
Тип изделия: Щит монтажный
Цвет- Серый
Дверь- Металлическая
Толщина материала изделия- 0.8
Наличие замка- Да
Напряжение, В- 380
Крышка- Нет
Глубина, мм- 220
Ширина, мм- 300
Номинальный ток, А- 630
	шт
	1



