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[bookmark: _Hlk154744784]ТЗ на поставку сервера

	Техническое задание на поставку сервера:

	Функциональные, технические, качественные характеристики 
	Значение показателей

	Сервер, 2 шт., в составе:

	Корпус для установки в стандартный 19” серверный шкаф/стойку
	соответствие

	Форм-фактор сервера, RU
	не более 1

	Максимальное количество процессоров, штук
	не менее 2

	Количество установленных процессоров, штук
	не менее 2

	Тактовая базовая частота процессора, ГГц    
	не менее 2,8

	Turbo Режим работы CPU
	соответствие

	Количество ядер на процессор, штук
	не менее 24

	Технология Hyper Threading
	соответствие

	Рассеиваемая мощность на процессор, Вт
	не более 230

	Кэш-память L3, МБ
	не менее 36

	Установленные процессоры должны обеспечивать работу оперативной памяти в восьмиканальном режиме при максимальной частоте не ниже 3200 МГц.
	соответствие

	Максимальное количество слотов в шасси сервера для установки модулей памяти DIMM
	не менее 32

	Сервер должен поддерживать установку памяти DDR4 с рабочей частотой модулей не ниже 3200 МГц и поддержкой коррекции однобитовых ошибок и обнаружения двухбитовых
	соответствие

	Все установленные модули памяти должны быть одного типа
	соответствие

	Объем установленной оперативной памяти, ГБ;
	не менее 512

	Кол-во установленных модулей
	не более 8

	Возможность установки модулей оперативной памяти типа DCPMM
	соответствие

	Максимальное количество модулей оперативной памяти типа DCPMM, штук
	не менее 12

	Сервер должен поддерживать установку DIMM модулей памяти максимальным объемом не менее 256 Гбайт каждый.
	соответствие

	Подсистема памяти должна иметь функции обеспечения отказоустойчивости, такие как зеркалирование, а также коррекцию ошибок ECC.
	соответствие

	Сервер должен иметь на передней панели следующие порты и органы управления: кнопку-индикатор включения и выключения сервера, кнопку-индикатор идентификации (UID), кнопку Reset, кнопку NMI, индикаторы здоровья (общий статус, температура, электропитание), 1 × VGA, 2 × USB 2.0 TypeA, а также информационную бирку.

	соответствие

	Сервер должен иметь на задней панели следующие порты и органы управления:: 1 × VGA, кнопку-индикатор включения и выключения сервера, кнопка-индикатор идентификации (UID), 2 × USB 3.0 TypeA, 1 × консольный порт BMC RS-232 (RJ-45), 1 × порт удаленного управления BMC 1GbE (RJ-45), 4 × встроенный сетевой порт 1GbE (RJ-45), 1 × разъем MicroSD (для BMC), 1 × порт BMC/host 1GbE (RJ-45).
	соответствие

	Сервер должен иметь не менее 2 внутренних портов USB 3.0 TypeA
	соответствие

	Сервер должен иметь рельсы для монтажа в стандартный серверный шкаф, а также возможность использования кабельного органайзера
	соответствие

	Сервер должен иметь лицевую панель с замком для предотвращения несанкционированного доступа к фронтальным накопителям, а также с ЖК экраном для вывода диагностической информации: 
· Информация о сервере:
· Модель сервера
· имя сервера;
· серийный номер;
· общий статус;
· Информация о подключении выделенного и переключаемого интерфейса:
· МАС ВМС;
· IP адрес/маска/шлюз;
· Режим DHCP/Static;
· Состояние подключения;
· Блок информации о состоянии сервера:
· Температура CPU0, CPU1, chassis inlet, outlet;
· Информация об ошибках: код ошибки и описание ошибки;
· Информация о статусе ВМС и безеля:
· Информация о версиях микрокодов.
	соответствие

	Сервер должен иметь не менее 4 отсеков для установки накопителей формата 3.5 дюйма с интерфейсом SATA/NVMe, с поддержкой «горячей» замены и возможностью совместной установки накопителей с интерфейсами различных между собой типов.
	соответствие

	Сервер должен иметь возможность дополнительной установки в задней части корпуса не менее 2 накопителей формата 2.5 дюйма с интерфейсом SAS/SATA/NVMe, с поддержкой возможности совместной установки накопителей с интерфейсами различных между собой типов.
	соответствие

	Сервер должен иметь возможность установки не менее 2 (двух) накопителей M.2 с интерфейсом SATA с возможностью объединения их в аппаратный RAID-массив.
	соответствие

	В сервере должно быть установлено 2 накопителя M.2 SATA объёмом 480 ГБ каждый.
	соответствие

	Сервер должен иметь возможность предоставить не менее 3 отсеков PCIe Gen4  и не менее 1 разъёма OCP 3.0 PCIe Gen 4.0 x8 для установки адаптеров ввода-вывода.
	соответствие

	Райзеры, поставляемые в комплекте с сервером, должны иметь возможность предоставить для установки адаптеров ввода-вывода не менее 2 разъёмов PCIe 4.0 с шириной шины не менее x16 и не менее 1 разъёма PCIe 4.0 с шириной шины не менее x8.
	соответствие

	Сервер должен иметь не менее 4 интегрированных портов Ethernet 1000BASE-T на задней панели.
	соответствие

	Сервер должен иметь не менее 4 портов 10Гбит SFP+ на задней панели.
	соответствие

	Сервер должен иметь не менее 2 портов Fibre Channel 32GB на задней панели, с трансиверами FC32Gb в количестве 2 шт. в комплекте
	соответствие

	AOC кабель SFP+, скорость передачи 10 Гбит/с, 850 нм, 3 м, не менее 2 штук
	соответствие

	Подсистема охлаждения должна иметь не менее 7 резервируемых модулей охлаждения с «горячей» заменой. Модули охлаждения должны иметь резервирование уровня N+1.
	соответствие

	Подсистема электропитания должна состоять не менее чем из двух модулей питания с «горячей» заменой. Модули питания должны иметь сертификацию не хуже 80 PLUS Gold (92%).
	соответствие

	Подсистема электропитания должна поддерживать схему электропитания с отказоустойчивостью (1+1).
	соответствие

	Блоки питания должны функционировать при подключении к однофазной электрической сети переменного тока частотой 50 Гц и диапазоном напряжений от 200 до 240 В.
	соответствие

	Сервер должен поддерживать установку модулей питания с «горячей» заменой мощностью до 2400 Вт с питанием от сети.
	соответствие

	В сервер должно быть установлено не менее двух модулей питания мощностью не менее 1200Вт каждый.
	соответствие

	Сервер должен быть оснащён кабелями питания С13-С14 длиной не менее 1,5 метров для подключения к питающей сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В.
	соответствие

	Сервер должен поставляться или иметь возможность установки базовой системы ввода-вывода (BIOS), внесенной в реестр российского программного обеспечения.
	соответствие

	Сервер должен обладать актуальной записью в Реестре промышленной продукции, произведённой на территории Российской Федерации (Реестр Минпромторг РФ). 
	соответствие

	Сервер должен иметь модуль удаленного управления и мониторинга с возможностью реализаций следующих функций:
•	удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера;
•	удаленная установка операционной системы;
•	виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM);
•	подключение образов VirtualMedia для установки и загрузки ОС;
•	поддержка графического интерфейса и управления посредством интерфейса командной строки;
•	возможность удаленного обновления микрокода модуля управления и микрокодов объединительных плат накопителей;
•	возможность загрузки с резервного образа UEFI или BMC при сбое загрузки с основного образа.
•	Предоставление информации об ошибках оперативной памяти, и функции автоматического исправления ошибок памяти;
•	Запись действий в KVM;
•	Поддержка SNMPv3;
•	Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте;
	соответствие

	•	Сервер должен комплектоваться системой мониторинга и инвентаризации c функционалом:
· Поддержка применения настроек BIOS на несколько устройств;
· Предоставление информации о состоянии дисков в слотах устройства;
· Возможность расширения функциональности BMC через взаимодействие с установленной системой:
· Вывод расширенных данных по сетевым интерфейсам, включая скорость, наличие или отсутствие линка и версии прошивок сетевых интерфейсов. 
	соответствие

	Гарантия и сервисная поддержка производителя на сервер и входящие в него компоненты должна быть сроком не менее 60 месяцев с режимом реагирования 9×5 в рабочее время с 10:00 до 19:00 по московскому времени, по рабочим дням с понедельника по пятницу, за исключением выходных и официальных праздничных дней. 
	соответствие

	Производитель должен предоставлять для сервера паспорт и руководство владельца / руководство по эксплуатации на русском языке.
	соответствие

	Список поддерживаемых ОС и гипервизоров, в том числе сертифицированного ПО:
•	Astra Linux Special Edition 1.6 / 1.7
•	ECP Veil SE
•	HOSTVM
•	SberLinux
•	SharxBase 5.10
•	SpaceVM
•	vStack HCP 2.2
•	zVirt 3.3 / 4.0 / 4.1
•	Альт СП 8 / 10, Альт Сервер 10, Альт Виртуализация 10
•	Базис.Digital Energy, Базис.DynamiX
•	Горизонт-ВС
•	Р-Виртуализация
•	РЕД ОС 7.2 / 7.3 / 8, Виртуализация 7.3
•	РОСА «Хром» 12 Сервер, «Кобальт» 7.9 Сервер, «Виртуализация» 2.1
•	РУСТЭК
	соответствие

	Доставка: г. Ижевск
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