Приложение №2 
к договору № 
от ______ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 
[bookmark: _Hlk134017134]на поставку автопогрузчика

Техническое задание является неотъемлемой частью договора. 
Общие требования:
	№ п/п
	Параметр
	Требования по параметру

	1. 
	Срок поставки оборудования
	В течении 14 календарных дней с момента подписания Договора Сторонами.

	2. 
	Количество поставляемого оборудования
	1 единица

	3. 
	Сопроводительная документация товара
	Комплектность и наполнение документации должно соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019.
Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке.

	4. 
	Состояние оборудования
	Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2025 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей).

	5. 
	Доставка оборудования
	Указать адрес доставки

	6. 
	Монтаж и ПНР

	Покупатель осуществляет подготовку площадки под установку, разгрузку.
Продавец осуществляет: доставку его до места разгрузки, сборку (при необходимости).

	7. 
	Требования к сроку гарантийного обслуживания
	Гарантийный срок определяется производителем в технической документации к Оборудованию, но в любом случае составляет не менее 2 (двух) лет с момента ввода в эксплуатацию.

	8. 
	Упаковка оборудования
	Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках

	9. 
	Варианты производителей и моделей
	Без ограничений



1. Основные технические характеристики
	№
п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. 
	Грузоподъемность, т
	не менее 3 

	2. 
	Высота подъема вил, мм
	не менее 6000

	3. 
	Расположение оператора
	Сидя

	4. 
	Длина вил, мм
	не менее 920

	5. 
	Высота погрузчика со сложенной стрелой, мм
	не более 3000

	6. 
	Количество секций стрелы
	Трёхсекционная

	7. 
	Тип двигателя
	Дизельный

	8. 
	Объём двигателя, л
	Не менее 3

	9. 
	Мощность двигателя, кВт
	Не менее 30

	10. 
	Колёса  
	С протектором, камерные

	11. 
	Наличие кабины
	Закрытая кабина

	12. 
	Страна производитель
	Без ограничений

	13.
	Отопление кабины
	Да

	14.
	Высота погрузчика по защитному ограждению (крыше), мм
	Не более 2500

	15.
	Длина погрузчика без вил, мм
	Не более 3000

	16.
	Ширина погрузчика, мм
	Не более 2400




2. Требования к условиям эксплуатации оборудования
Климатическое исполнение: Исполнение оборудования должно соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических регионов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
Температура в помещении: +10…+40°С
Относительная влажность: не более 70%

3. Безопасность и экологичность оборудования.
Оборудование должно соответствовать, при условии применяемости данных стандартов в данном виде оборудования.

4.  Требования к условиям приемочных испытаний и ПНР.
Приемка оборудования производится по количеству, комплектности и качеству в соответствии с требованиями ТЗ и действующими нормами РФ.



5.  Адрес доставки.
426006, РФ, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им Дерябина, дом 2/193, помещение 78 
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