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Техническое задание №1
на выполнение работ по текущему ремонту помещения №18Н-36 (кабинет 308-308А) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20, Лит.А, корпус №104, 4 эт.

	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1. 
	Основание для закупки работ
	1.План работ по ТО, ремонту и реконструкции объектов недвижимости на 2025 г.

	2. 
	Описание объекта
	Местоположения объекта: СПб, ул. Чугунная, д. 20, территория №1, корпус №104, 4 этаж, пом. 18Н-36 (каб. 308-308а, площадь помещения – 126,4м.кв.)

	3. 
	Состав и содержание работ
	Потолок:
- расчистка от старой краски, устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля – 128 м.кв.
Стены:
- расчистка стен от старой краски с последующим выравниванием, шпаклевкой, грунтовкой и окраской водоэмульсионными моющими составами ~125 м.кв.
- демонтаж остекленной перегородки – 17 п.м. Н=3,0м.
- устройство перегородки из гипсокартона  по каркасу из оцинкованного профиля с изоляцией толщ. 100 мм. – 51 м.кв.
-  шпаклевка, грунтовка и окраска водоэмульсионными составами перегородки  (с двух сторон) и колонн ~164 м.кв.
Двери:
- демонтаж деревянных двухстворчатых дверей и дверных коробок – 1350х2200 – 2 двери.
- установка деревянных двухстворчатых дверных блоков с установкой дверного замка в комплекте ~1350х2200 – 2 двери.
Пол:
- разборка покрытия полов из линолеума- 128 м.кв.
- разборка деревянных  плинтусов- 50 п.м.
- устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" – 128 м.кв.
- Устройство покрытий из линолеума – 128 м.кв.
- Устройство ПВХ плинтусов  – 50 п.м.
Окна:
- замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты с установкой подоконников, отливов и откосов ( 4500х3200) – 3 окна 
- установка вертикальных жалюзи
Отопление:
- Демонтаж чугунных радиаторов 15 секций – 3 шт.
- Установка радиаторов биметаллические – 3 шт.
- замена стояков отопления с проходом на 2 и 4 эт.- 50 п.м.
- замена подводок к радиаторам – 30 п.м.
- установка запорной арматуры

Электрооборудование:
- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 18 шт.
- демонтаж электрощита с последующей установкой
- демонтаж слаботочной сети с последующей прокладкой с подключением 12 рабочих мест
- прокладка электрокабеля с установкой розеток для подключения 12 рабочих мест
- установка светильников светодиодных – 36 светильников 60х60
- замена выключателей – 4 шт.
 - устройство пожарной сигнализации

	4. 
	Сроки выполнения работ
	35 рабочих дней

	5. 
	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:
	Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ, определяется заводом-изготовителем таких материалов.                                                                   1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ за свой счет и несет риск случайного повреждения или уничтожения результатов работ до момента приемки его Заказчиком.
2. Качество работ, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям Контракта.

	6. 
	Контактное лицо, ответственное за координацию выполнения работ
	Заместитель начальника управления №191 -         Матюхин Александр Викторович 
Тел.  +7 (812)292-58-90

	7. 
	Требования к качеству выполняемых работ:
	1. Выполняемые работы должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для работ данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской. 
2. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми действующими строительными нормами и правилами технических регламентов, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для работ такого вида.  Все поставляемые материалы и комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты, заключения и иные документы, удостоверяющие их качество.

	8. 
	Требования к результатам выполненных работ:

	1. Выполнение работ осуществляется силами и средствами Подрядчика, с использованием материалов и инструментов Подрядчика с разгрузкой с транспортного средства.  
2. Работы должны быть выполнены в объемы и сроки, предусмотренные Контрактом и техническим заданием
3. При проведении скрытых работ, Подрядчик предоставляет акты скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ.
4. После завершения работ подрядчик должен предоставить заказчику исполнительную документацию

	9. 
	При производстве работ Подрядчик обязан
	Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания.
Обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику.
При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ. 
Руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ в области строительства.
Любой строительный мусор, жидкие отходы (включая, но не ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ по Договору, подлежат вывозу с Объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации Заказчика, прилегающую к Объекту территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен. 
По окончании работ Подрядчик обязан произвести уборку и очистку Объекта и территории, прилегающей к Объекту от строительного и иного мусора. 
Вывоз строительного мусора подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет.

	10. 
	Особые условия 
	Все работы необходимо выполнять с учетом специфики производственного и охранного режима объекта, в дни и часы, согласованные с заказчиком

	11. 
	Уточнение и дополнение задания
	Настоящее задание может уточняться и дополняться в ходе работ в установленном порядке по письменному согласованию сторон.


Приложение: 
1. План кабинета с расстановкой рабочих мест на 1 листе в 1 экз.

	
Управляющий директор АО «ЛОМО»


_________________ /Д.А. Владимиров /
М.П. 


	



______________   /_________________/
М.П.

	Дата подписания:
«____» ____________ 2025г.
	Дата подписания:
«____» _______________ 2025 г.




ООО "Уровень Комфорта"



Приложение к Техническому заданию №1
План кабинета с расстановкой рабочих мест 
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Техническое задание №2
на проведение ремонтных работ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 20, лит. А, в корпусе № 104,4-этаж, оси 3-5, пом. 18Н-137

Основание: Организация новых рабочих мест, обеспечение технологических требований к помещениям, санитарных норм, техники безопасности и выполнения мероприятий по охране труда.

Разработчик задания: Офис управления ЕРС проектами

1. Цель проводимых работ:
Организация новых рабочих мест в корпусе 104, 4эт.: -Кабинет 301А (пом. 18Н-137, 82,3 кв. м.)
2. Строительно-монтажные работы
Перед началом всех строительно-монтажных работ:
· согласовать с участком № 195 и установить контейнер для сбора строительных отходов, образующихся при строительных работах.
· демонтированные светильники и люминесцентные лампы сдать на участок № 195.
В помещении 18Н-137:
· Демонтировать существующее покрытие пола и плинтуса.			
· Демонтировать существующее радиаторы отопления.			
· Демонтировать существующую разводку сети электроснабжения и освещения с оконечными устройствами, светильниками. 
· Демонтировать существующие слаботочные сети, за исключением пожарной сигнализации (если имеется в рабочем состоянии). 		 	 		
· Заменить оконные блоки, фурнитуру и подоконники. В случае невозможности замены оконных блоков, выполнить их восстановительный ремонт.
· Выполнить монтаж новых радиаторов отопления.
· Выполнить новую разводку сети электроснабжения и освещения в гофрированной трубе с зондом (ПНД D20 мм, цвет: Черный) с установкой оконечных устройств скрытого типа.
· Выполнить локальную компьютерную и телефонную сеть с подключением к локальной сети АО «ЛОМО» с установкой оконечных устройств скрытого типа. 	- 	
· Заложить резервную трассу из гофрированной трубы с зондом (ПНД D20 мм, цвет: Черный) для прокладки возможных дополнительных сетей.	
· Выполнить устройство фальш-стен из ГКЛ по всему периметру кабинета.
· Выполнить устройство перегородок из ГКЛ (выгородить изолированное помещение).
· Выполнить устройство дверного проема в новое помещение. Установить глухую деревянную дверь с врезным замком и ручками.	
· Выполнить окраску существующего потолка и части стен выше подвесного потолка, цвет согласовать по месту. 
· Выполнить шпаклевку и окраску вновь возводимых перегородок и фальш-стен, цвет согласовать по месту. 
· Произвести монтаж ячеистого подвесного потолка типа «Грильято» среднего размера ячеек темного цвета со встроенными светодиодными светильниками.
· Заменить входную дверь с сохранением ширины проема.
· Выполнить ремонт пола с настилом линолеума в серых тонах (под «бетон») и установкой плинтусов.
· Установить вертикальные светонепроницаемые жалюзи на окна.
3. Прочие требования.
Нет.

Приложение:
1.	Приложение 1 Компоновка помещения на 1 листе.




	
Управляющий директор АО «ЛОМО»

___________________ /Д.А. Владимиров /
М.П. 

	


_________________   /_________________/
М.П.

	Дата подписания:
«____» __________________ 2025г.
	Дата подписания:
«____» _____________________ 2025г.









Приложение к Техническому заданию №2

Компоновка помещения
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Mpimseuans:
1. TInoUaAM 1 OGbeMsl MATEPaNOB yKa3aHsi 563 YeTa HOPMUPYEMbiX OTXOI0B W OTYOROB Ha PaCKPOR. 06-01-2025-01
2. TIoTpeGHOCT. MATEHANOR NOACHCTeMSI OTAGTKN CTeH (CTORNHSIR, HANPBMIOIOILA NPOGHIH, METH3B) ONPEQENHT U3 CPELHEro PACXOAa Ha KBaAPATHBI METP nnowaz 1.
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