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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ
на поставку оргтехники, комплектующих, расходных материалов
1. Общая часть:
Заказчик: ПАО «Кировский завод «Маяк»
Назначение предмета закупки: Поставка оргтехники, комплектующих, расходных материалов

2. Технические требования к товару (оборудованию):

	№ п/п
	Наименование продукции
	Технические требования
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	АРМ из реестра Минпромторга в составе: Системный блок + монитор
	Системный блок:
• Процессор: Сокет не ниже LGA 1700, Частота процессора базовая не менее 2,5 Ггц, Количество ядер не менее 6, Количество потоков не менее 12, тип поддерживаемой памяти не ниже DDR-5, Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не менее 18Мб, тепловыделение – не более 117Вт,  Модель графического ядра не ниже Intel UHD Graphics 730
•Кулер процессора: Совместимость с сокетом LGA 1700.
• Оперативная память: Объем не менее 16 Гб (не более 32 Гб), Тип DDR5, максимально возможный объем увеличения не менее 128 Гб
• Накопитель: Объем не менее 480Гб (не более 1 Тб), форм фактор M.2 2280
• Материнская плата: Форм-фактор: mATX, Сокет: LGA 1700; чипсет: не ниже Intel B660 ,Память: 4х DDR5; частотой до 4800 МГц, Слоты:, 2 х M.2 Key M, 1 х M.2 Кеу E; 1 х 2,5 Gb/s RJ-45; Видеовыходы: 1 x USB Type-C, 2 х HDMI, 1 х Mini DisplayPort, 1 х DP, 1  х VGA
Разъемы USB: 
Количество портов USB 2.0 на передней панели  - не менее 2шт.;
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 – не менее 2 шт.;
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели – не менее 2шт.;
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) – не менее 2 шт.;
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) – не менее 5 шт.; 
Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2 – не менее 1шт.;
Количество портов USB Type-C на передней панели – не менее 2шт.; 
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C – не менее 4шт.;
• Блок питания:  Мощность не менее 450 Вт, 
• Корпус:  Типоразмер корпуса Mini-Tower, габариты корпуса: Длина не более 400 мм, Высота не менее 400 мм, Ширина не менее 200 мм, , форм фактор материнской платы Micro-ATX, разъемы на передней панели, подключенные к материнской плате не менее: 2 х USB 2.0, 2 х USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 х Jack 3.5 мм, кнопка включения и перезагрузки на передней панели; 
Все разъемы, слоты, порты, указанные в Описании объекта закупки, должны быть свободными (за исключением слота М.2 Key M, предназначенного для установки накопителя SSD);
Использование переходников, разветвителей, иных дополнительных устройств не должно приводить к увеличению количества разъемов, слотов, портов за счет сокращения внутреннего пространства корпуса или к изменению их предназначения относительно заложенного производителем товара;
Наличие, а также количество разъемов не должно обеспечиваться за счет внешних периферийных устройств, в том числе переходников, разветвителей.
Монитор: 
Диагональ экрана не менее 23,8, разрешение экрана не менее 1920х1080, частота обновления экрана не мене  100 Гц, Тип матрицы IPS, яркость экрана не менее 300 кд/м2, Разъемы: DisplayPort x 1, HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1, выход на наушники, встроенные динамики, Блок питания: внутренний, время отклика не более 4 мс, возможно установить ножку с регулировкой высоты, производитель идентичный системному блоку
	118
	шт

	2
	Клавиатура\мышь
	Комплект с подключением по USB (Допустимые производители A4-Tech, Genius, Logitech)
	118
	шт

	3
	Операционная система
	Astra Linux Special Edition 1.8, х86-64, «Усиленный» («Воронеж»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для 1 виртуального сервера, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 24 мес
	2
	шт

	4
	Информационный киоск
	Корпус:
Исполнение: напольное; Материал: сталь; Запуск: Физическая кнопка на корпусе; Дополнительно: Держатель сканера штрих-кодов; 
Дисплей:
Тип: промышленный; Диагональ 19»; Тип матрицы IPS; Тип сенсора PCAP; Количество касаний: Мультитач; Разрешение не менее 1920х1080 (FULLHD); Яркость не менее 300 кд/м; Степень защиты не менее IP65; Блок питания: Импульсный, напряжение не менее 12В, ток 3А; Бесперебойная работа в режиме 24/7
Системный блок:
Процессор не ниже Intel core i3-12100; Оперативная память не менее 8 GB; Диск не менее SSD 250GB; Блок питания Не менее 450W 80+ Bronze; Наличие порта Ethernet; 
Дополнительно:
Считыватель контактных и бесконтактных карт ACR1281U-C1; 
ПО: Rohos Logon Key для входа в Windows по смарт-картам, USB-токенам и RFID-картам.
	6
	шт

	5
	Коммутатор
	Тип коммутатора: управляемый; Исполнение: для установки в 19" шкаф; Высота не более 1U; Максимальная потребляемая мощность не более 420 Вт; Возможность работы от сети переменного тока; Количество блоков питания не менее 1; Пропускная способность не менее 128 Гбит/с; Количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+ не менее 24; Количество портов 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) не менее 4; Объем ОЗУ не менее 512 Мбайт; Размер таблицы MAC адресов не менее 16 000; Количество поддерживаемых VLAN не менее 4 000; Размер  пакета Jumbo frames не менее 12 000  байт; Количество групп L2 Multicast (IGMP Snooping) не менее 1 000; Размер таблицы ARP не менее 1 000; Бюджет PoE не мнее 370 Вт; 
Функции VLAN:
Поддержка Voice VLAN; Поддержка 802.1Q; Поддержка Q-in-Q; Поддержка GVRP; Поддержка Selective Q-in-Q.
L2 функции:
Поддержка IGMP snooping; Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d); Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w); Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s); Поддержка Spanning Tree Fast Link option; Поддержка STP Root Guard; Поддержка BPDU Filtering; Поддержка STP BPDU Guard; Поддержка Loopback Detection (LBD); Поддержка ERPS (G.8032v2); Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT).
L3 функции:
Статические  IP-маршруты; Протоколы динамической маршрутизации: RIPv1/2, OSPFv2, OSPFv3; Поддержка протокола VRRP; Протокол динамической маршрутизации мультикаста IGMP Proxy.
Функции обеспечения безопасности:
Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP Snooping); Опция 82 протокола DHCP; IP Source Guard; Dynamic ARP Inspection; Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса; Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x; Guest VLAN; Система предотвращения DoS-атак; Сегментация трафика; Фильтрация DHCP-клиентов; Предотвращение атак BPDU.
Качество обслуживания (QoS):
Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing); Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1р; Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast,multicast, unknown unicast);  Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR); Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL; Назначение меток VLAN на основании ACL; Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP.
Списки управления доступом ACL:
L2-L3-L4 ACL; IPv6 ACL;
ACL на основе:
— Порта коммутатора
— Приоритета IEEE 802.1p
— VLAN ID
— EtherType
— DSCP
— Типа IP-протокола
— Номера порта TCP/UDP
Мониторинг и управление: 
Консольный порт RS-232; Интерфейсы управления CLI, Web-интерфейс; SNMP; Syslog; Traceroute; LLDP (IEEE 802.1ab) + LLDP MED; Клиенты RADIUS, TACACS+; Сервер SSH; Ping; шифрование пароля; механизм ограничения трафика в сторону CPU; мониторинг температуры, загрузки ОЗУ, CPU и TCAM
	14
	шт


 
2. Общие требования:
2.1. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц. 
2.2. Каждая единица поставляемого товара должна соответствовать размерам, качеству, комплектности, техническим характеристикам, техническим условиям изготовителя.
2.2. Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. 
2.4. Упаковка не должна содержать вскрытий, за исключением случаев проверки и фасовки товара на партии.
2.5. Гарантийный срок на поставляемую продукцию - согласно ГОСТ (ТУ и т.д.), но не менее 12 месяцев с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока.
2.6. Поставщик должен гарантировать безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
2.7. Системный блок и монитор в составе АРМ должны быть из Реестра Минпромторга.

3. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.

4. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
[bookmark: _Hlk204856360]Доставка товара до склада Покупателя, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67, выполняется силами и за счет Поставщика. Стоимость доставки входит в стоимость товара.  
Погрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Разгрузка товара осуществляется силами и за счет Покупателя.

5. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Поставщик обязан поставить Товар не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения оплаты.



6. Условия оплаты:
Аванс - 50% оплачивается Покупателем на основании счета Поставщика в течение 10 рабочих дней. Окончательный расчет в течение 10 рабочих дней после подписания УПД.
 
7. Дополнительные требования:
7.1. Поставщик обязан передать документы с каждой единицей товара: копии сертификатов соответствия; технический паспорт на русском языке; руководство пользователя на русском языке; гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.
7.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
