

Техническое задание

на поставку фанеры

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед.изм.
	Ориентировочное количество
	Характеристики, требуемые заказчиком 
(Показатели, значения которых изменяться не могут)


	1.
	Фанера, береза ФК, сорт II/II, класс эмиссии Е1, Ш2, 1525 х1525 х 4, ГОСТ 3916.1-2018 
	1
	м3
	33
	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марки ФК с сочетанием сортов шпона наружных сортов II/II, класса эмиссии Е1, шлифованной с двух сторон, длиной  1525мм, шириной 1525мм, толщиной 4мм.

	2.
	Фанера, береза ФК, сорт II/II, класс эмиссии Е1, Ш2, 1525 х1525 х 10, ГОСТ 3916.1-2018
	1
	м3
	1
	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марки ФК с сочетанием сортов шпона наружных сортов II/II, класса эмиссии Е1, шлифованной с двух сторон, длиной  1525мм, шириной 1525мм, толщиной 10мм.



Срок поставки с даты направления Заявки: в течение 10 (десяти) рабочих дней 
Место поставки: г. Москва, ул. Расковой, 34.
Поставка Товара осуществляется по заявкам, направляемым от Покупателя в адрес Поставщика, в течение срока действия Договора. 
[bookmark: _GoBack]Условия оплаты: 100 % постоплата от цены Товара, поставленного по соответствующей Заявке, осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней после поставки Товара
Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 27.04.2027 г. или до момента выборки Товара на сумму максимального значения цены Договора.

