
	Договор N ____

г. Санкт-Петербург "___"__________ ____ г.

АО «ЛОМО», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя генерального директора по управлению имущественным комплексом Кононевской Ксении Александровны, действующего на основании доверенности №015/166-124 от 21.05.2025 г., с одной стороны, и _________________________
являющийся членом саморегулируемой организации ____________________________ (наименование саморегулируемой организации), регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций ______________________________, что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации от "___"___________ ____ г. N ____,)
именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании _______________________ (документ, подтверждающий полномочия), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по проектированию автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (разработка проектной документации в соответствии с Техническим заданием Заказчика) для объектов Заказчика, находящихся по адресу: 
[bookmark: _GoBack]- г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, лит. А, корпус № 174 – (Техническое задание Заказчика -  Приложение № 3 к настоящему Договору); 
- г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, лит. А, корпус № 112 – (Техническое задание Заказчика -  Приложение № 4 к настоящему Договору);
 - г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, лит. А, корпус № 113 – (Техническое задание Заказчика -  Приложение № 5 к настоящему Договору);
- г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, лит. А, корпус №114 (Техническое задание Заказчика -  Приложение № 6 к настоящему Договору);
- г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, лит. А, корпус № 121 (Техническое задание Заказчика -  Приложение № 7 к настоящему Договору);
- г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, лит. А, корпус № 130 (Техническое задание Заказчика -  Приложение № 8 к настоящему Договору);
1.2.  Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы (проектную документацию) в соответствии с условиями Договора.
1.3. При выполнении работ Подрядчик руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования");
- ГОСТ Р 59638-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст);
- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) "Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 N 256);
- ГОСТ Р 53704-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст);
- ГОСТ 34332.3-2021 "Межгосударственный стандарт. Безопасность функциональная систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений. Часть 3. Требования к системам" (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.05.2021 N 476-ст).
1.4. Подрядчик является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования________________________________, регистрационный номер СРО________________________, с наличием права выполнять работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с положениями Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Права и обязанности Сторон при выполнении работ

2.1. Заказчик передает Подрядчику исходные данные и Техническое задание на проектирование автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - Техническое задание) которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 7).
2.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании и настоящем Договоре. Подрядчик вправе отступить от указанных требований только с письменного согласия Заказчика.
2.3. Подрядчик не вправе передавать любую документацию, полученную или созданную им при исполнении настоящего Договора, третьим лицам без согласия Заказчика.
         2.4. Подрядчик обязан выполнить работу по настоящему Договору самостоятельно, без привлечения третьих лиц.
2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подготовленной проектной документации от Подрядчика Заказчик обязан согласовать и принять проектную документацию или сообщить о необходимости устранения выявленных недостатков, перечень которых Заказчик обязан указать в письменной претензии. Окончательный вариант проектной документации передается Подрядчиком Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 1).
2.6. Заказчик использует проектную документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим Договором, не вправе передавать проектную документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика, за исключением передачи проектной документации третьим лицам для осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации на объекте Заказчика, указанном в п. 1.1 Договора.
2.7. Заказчик обязан привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации.

3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по Договору в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к Договору) составляет ________ (_______________) рублей, включая НДС _____% - ________ (_______________) рублей.
3.2. Заказчик производит авансовый платёж в размере 30 % от общей стоимости Работ, что составляет ________________________(__________________) рублей, включая НДС 20 % (__________)__________рублей, на основании счёта выставляемого Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами.
3.2. Окончательный расчет по настоящему Договору в размере 70% от общей стоимости Работ, что составляет _______________________(_________) рублей, включая НДС 20 % (__________)__________рублей, Заказчик производит на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания его сторонами.
3.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик возвращает Заказчику полученную предварительную оплату в течение 10 (десяти) рабочих дней после расторжения Договора. При этом стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора составляют акт об объемах и стоимости выполненных Работ по Договору на момент расторжения и оформляют акт сверки взаиморасчетов, а также акт сдачи-приёмки выполненных работ с приложением копий всех документов, подтверждающих объём выполненных Работ.
3.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, не связанной с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору он оплачивает Подрядчику все выполненные на момент расторжения Договора Работы, согласно составленного Сторонами Акта сдачи-приёмки фактически выполненных работ.
3.6. Работы выполненные Подрядчиком с отклонениями от проектной документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, приемке и оплате не подлежат.

4. Срок выполнения проектных работ

4.1.  Срок выполнения работ составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет «Подрядчика» согласно п. 3.2. настоящего Договора.
4.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

5. Ответственность Сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе монтажа и запуска системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте Заказчика, а также в процессе ее последующей эксплуатации.
5.2. При обнаружении недостатков в проектной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию и, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) от стоимости неисполненного обязательства, но суммарно не более 10% от просроченной суммы.
5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, согласованных Сторонами в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) от стоимости неисполненного обязательства, но суммарно не более 10% от просроченной суммы.
5.5. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантия на выполненные Работы – 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору. 
6.2. Гарантия на использование документации вступает в силу после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.3. Подрядчик обязан за свой счет устранить все недостатки в информации в документации, возникшие по его вине.
6.4. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций по эксплуатации и требований, о которых ему сообщил Подрядчик при сдаче выполненных Работ и которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Обстоятельства непреодолимой силы (военные действия на территории Российской Федерации, санкционные ограничения, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, режим ЧС, военное положение, а также прочие ограничительные режимы, вводимые в Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции) удлиняет срок настоящего Договора на период действия этих обстоятельств в том случае, если они в значительной степени препятствуют полному или частичному выполнению настоящего Договора в срок. Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней должны уведомить друг друга о наступлении и об окончании действия обстоятельств непреодолимой силы. Уведомление об их наличии и продолжительности должно быть подтверждено соответствующими документами. В случае если Стороны не посылают подтвержденного, как указано выше, уведомления, то они не имеют права ссылаться на обстоятельства, освобождающие их от ответственности, которые определяются в статье 401 ГК РФ.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора и повлиявших на его исполнение, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. Документ, выданный соответствующей торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д., является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
         
8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае, если достижение согласия путем переговоров невозможно, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До передачи дела в суд обязательно соблюдение претензионного порядка. Претензия предъявляется в письменной форме по почтовому адресу и (или) в электронном виде путем направления скан-копии претензии на адрес электронной почты Стороны, с последующим направлением оригинала по адресу, указанному в разделе 10 Договора. Претензия рассматривается Стороной в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты доставки претензии.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит применению законодательство Российской Федерации.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами или их уполномоченными представителями и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами или их уполномоченными представителями.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:

9.5.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 1).
9.5.2. Спецификация (Приложение № 2)
9.5.3. Техническое задание на выполнение работ по проектированию систем АУПС и СОУЭ в корпусе № 174 (Приложение № 3).
9.5.4. Техническое задание на выполнение работ по проектированию систем АУПС и СОУЭ в корпусе № 112 (Приложение № 4).
9.5.5. Техническое задание на выполнение работ по проектированию систем АУПС и СОУЭ в корпусе № 113 (Приложение № 5).
9.5.6. Техническое задание на выполнение работ по проектированию систем АУПС и СОУЭ в корпусе № 114 (Приложение № 6).
9.5.7. Техническое задание на выполнение работ по проектированию систем АУПС и СОУЭ в корпусе № 121 (Приложение № 7).
9.5.8. Техническое задание на выполнение работ по проектированию систем АУПС и СОУЭ в корпусе № 130 (Приложение № 8).

10. Реквизиты и подписи сторон

	 Заказчик:

 АО «ЛОМО» 

194044, г. Санкт-Петербург, 
ул. Чугунная, д. 20
ИНН 7804002321, КПП 780401001
Р/с 40702810455080140142
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
к/с 30101810810500000000653
БИК 044030653
ОГРН 1027802498514
Тел.: +7 921 767 09 98
E-mail:  MNSkrypn@lomo.ru


	 Подрядчик:


	[bookmark: _Hlk203728613]
Заместитель генерального директора
по управлению имущественным комплексом
АО «ЛОМО»

________________ К.А. Кононевская
М.П.
«_____» _____________2025

 
	
 





	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	________/_________ (подпись/Ф.И.О.)
	
	_______/_________ (подпись/Ф.И.О.)




Приложение № 1 
к Договору №______от ____________
Акт сдачи-приемки выполненных работ

г. Санкт-Петербург "___"________ ____ г.

_______________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.), действующего___ на основании _________________________ (Устава, доверенности, паспорта), с одной стороны и
АО «ЛОМО», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя генерального директора по управлению имущественным комплексом Кононевской Ксении Александровны, действующего на основании доверенности №015/166-124 от 21.05.2025 г., с другой стороны составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором №_________ от "___"__________ ____ г. на выполнение работ по проектированию системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - Договор) Подрядчик выполнил следующие работы:
1.1. Разработка проекта системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и технической документации, включая:_____________________
__________________________________________________
[bookmark: Par26]2. Работы выполнены в соответствии с установленными Договором сроками.

[bookmark: Par30]3. Качество выполненных работ соответствует согласованным Сторонами требованиям.

4. Стоимость выполненных работ составила ______ (______________) рублей, в том числе НДС ______ (______________) рублей.
5. Стороны взаимных претензий не имеют.
6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

	Заказчик:
АО «ЛОМО»


______________________/___________/


	Подрядчик:



______________________/___________/


          
                                                                                                                                                                                                              

Приложение № 2 
к Договору №______от ____________
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
	Наименование
	Единица 
измерения
	
Количество в единицах измерения
	
Сумма без НДС 20% (руб.) 
	
Сумма с учетом НДС 20% (руб.)

	1
	Проектирование систем СПС и СОУЭ в корпусе № 174
	Условная единица
	
1
	
	

	2 
	Проектирование систем СПС и СОУЭ в корпусах № 112, № 113, № 114
	Условная единица 
	

1
	
	

	 3
	Проектирование СПС и СОУЭ в корпусе № 121
	Условная единица 
	
1
	
	

	 4
	Проектирование СПС и СОУЭ в корпусе № 130
	Условная единица 
	
1
	
	

	
	 ВСЕГО по ДОГОВОРУ:
	


Общая Стоимость Работ в соответствии со Спецификацией составляет - ___________________ руб. (___________________________), в т.ч. НДС 20% - ___________руб.


	Исполнитель:	
__________________________
_________________________


_________________/____________
«____»______________2025г.     
	Заказчик:
Управляющий директор
АО «ЛОМО»


________________ /____________________
«____»______________2025г.     











                                                                                                                                              Приложение № 3
к Договору №______от ____________
	

«СОГЛАСОВАНО»                    
____________________
____________________


_____________/___________/
«___» ___________ 2025 г.

	

«УТВЕРЖДАЮ»
____________________
____________________


__________________ /___________/
«___» ____________ 2025 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
           на выполнение работ по проектированию систем АУПC и СОУЭ в корпусе № 174
                                                Адрес: СПб, ул. Чугунная,  д. 20
Описание объекта
· Этажность: 3-этажное здание
· Общая площадь помещений 1 этажа, принадлежащих Заказчику составляет 2253,8 кв.м
· 2 этажа -2239,4кв.м, 3 этажа- 827 кв.м, МИК — 1529 кв.м
· Высота потолков: 3,5 м. Высота подвесного потолка (фальшпотолка) 3,0 м. МИК : 1 этаж
— 5.25 метров, 2 этаж - 15.24 метров
· Назначение помещений: административные, хозяйственные и складские помещения.
· Наличие на объекте помещений с круглосуточным пребыванием персонала: нет.
· Класс функциональной пожарной опасности по федеральному закону № 123-ФЗ.
· Отделка помещений ГКЛ, штукатурка, сэндвич панели, потолка во всех помещениях подвесные (типа «Амстронг»).
· В запотолочном пространстве расположены провода для электропитания цепей освещения.
· Основную пожарную нагрузку составляют: мебель, электроприборы, и т.п. Класс пожара согласно ГОСТ 27331-87 — «А» («A1»).
· Система дымоудаления и принудительной вентиляции не предусмотрена.
Нормативные документы
· Федеральный	закон № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный	закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Правила	противопожарного	режима	Российской	Федерации	утв.	Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;
· CП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
· CП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
· CП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНИП 23-03-2003».
· CП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования»;
· CП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности»;
· ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия.»;
· ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· CП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
· ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1);
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· ГОСТ 12.2.007.0-75* «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· CП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;
· ПУЭ изд.6 и 7 «Правила устройства электроустановок»;
· РД 25.953—90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и  охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы»;
· ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта. Автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно—пожарной сигнализации»;
· ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и 
проводок на планах»;
· ГОСТ 21.208-2013 «СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
· РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
· РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт».
1. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИН
Проектом предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации (далее АУПС) на базе оборудования компании российских производителей (типа «Болид») с применением прибора приемно-контрольного и управления пожарный (ППKУ типа «Сириус»).
Система АУПС должна иметь возможность наращивания за счет расширения аппаратной и программной частей.
Вывод сигнала о срабатывании системы АУПС должен передаваться на круглосуточный пост охраны (охранного предприятия), расположенный за территорией «охраняемого объекта». Предусмотреть проектом оборудование для индикации контроля пожарного состояния
«охраняемого объекта» в помещении № 3 (серверной) по правому крылу.
АУПС должна проектироваться с целью выполнения следующих основных задач:
· своевременное обнаружение пожара; достоверное обнаружение пожара;
сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;
· взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), инженерными системами объекта.
Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий: 
        выбором типов пожарных извещателей;
· выбором алгоритма принятия решения о пожаре;
· защитой от ложных срабатываний.
Установка AПC должна формировать сигналы управления в системы: оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
· на управление вентиляции и кондиционирования воздуха (при наличии),
· на разблокирование исполнительных устройств СКУД, расположенных на путях эвакуации (при наличии),
—и на другие инженерные системы согласно CП 484.1311500.2020 и № 123—ФЗ.
Выбор алгоритма работы системы пожарной сигнализации выполнить согласно CП 484.1311500.2020.
Размещение пожарных извещателей выполнить в соответствии с CП 484.1311500.2020.

Предусмотреть защиту пространства за подвесными потолками автоматической пожарной сигнализацией по умолчанию без расчёта пожарной нагрузки.
При расстановке пожарных извещателей над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения, сработавшего извещателя. Конструкция перекрытий фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания. В случае необходимости предусмотреть проектом люки или другие конструкции для удобства обслуживания извещателей.
Предусмотреть запас по емкости ДПЛС не менее 20%.
Предусмотреть разделение объекта на отдельные зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) согласно п.6.3.3, 6.3.4 CП 484.1311500.2020, при этом исходить из соображения деления объекта на максимально возможное количество ЗКПС.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ
Выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) осуществить в соответствии с требованиями CП 3.13130.2009.
СОУЭ должна обеспечивать:
а) автоматическое включение оповещателей при получении командного импульса от установки АУПС при ее срабатывании на «Пожар»;
b) общий уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями CП 3.13130.2009;
с) в качестве исходных данных для акустического расчёта необходимого уровня звукового давления сигналов СОУЭ следует руководствоваться CП 51.13330.2011;
d) возможность контроля работоспособности оборудования оповещения, исправности каналов оповещения и источников питания;
е) световое оповещение людей при пожаре предусмотреть в соответствии с требованиями CП 3.13130.2009;
f) выбор оборудования системы оповещения согласовать с Заказчиком.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНШО
Разводка электропитания оборудования систем АУПС и СОУЭ 220B должна быть выполнена согласно CП 6.13130.2021, от панели противопожарных устройств, установленной в помещении электрощитовой или от отдельной ячейки вводного щита. 
Предусмотреть резервный источник питания с аккумуляторной батареей обеспечивающей непрерывную работу систем АУПС и СОУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги.
Источник питания должен обеспечить передачу сообщений о своем текущем состоянии на пост охраны (охранного предприятия). 
Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по "ГОСТ IEC 60065-2024. Межгосударственный стандарт. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности". Заземление и зануление приборов и оборудования должно выполняться согласно ПУЭ и требованиям технической документации на оборудование.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕТИРУЕМЫМ КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ
               В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ с.82 – кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного оповещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и против дымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Предусмотреть проектом использование сертифицированных огнестойких кабельных линий, время работоспособности линии принять не менее 45 минут.
Согласно ГОСТ 31565-2012, для прокладки кабельных линий в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, должны применяться кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением типа нг(А)-FRLS.
5. ТРЕБОВАННИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И К COCTABУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Перед началом выполнения проектных работ Исполнитель совместно с уполномоченным представителем Заказчика, проводит обследование объекта, изучение планировки помещений, ознакомление с имеющимися и будущими планировочными и инженерными решениями объекта.
При необходимости организации новых каналов связи, выполнить обследование существующей кабельной канализации на возможность ее дальнейшего использования.
Комплект документов должен содержать:
Рабочая документация должна выполняться с учетом требований ГОСТ Р 21.101-2020 и содержать следующие разделы:
а) Общие данные, ведомости рабочих чертежей, ведомости ссылочных и прилагаемых документов, алгоритм работы системы, включая исходные данные для программирования технических средств и т.п.;
b) Общие указания — текстовую часть, содержащую: 
- Описание защищаемого объекта и его характеристика, 
- Состав и описание проектируемой системы,
- Акустический расчет системы оповещения,
- Расчет времени работы системы от резервированных источников питания, 
- Размещения указания по монтажу и эксплуатации оборудования,
- Указания по электропитанию и заземлению, 
- Указания по монтажу и эксплуатации,
- Указания по выполнению мер по охране труда и технике безопасности.
с) Рабочие чертежи в составе:
· Лист условно-графических изображений,
· Структурную схему системы,
· Планы размещения оборудования, кабельных трасс и элементов проектируемых систем;
· Чертежи шкафов с установленным оборудованием;
· Схемы электрических соединений системы;
· Таблицу ЗКПС для системы пожарной сигнализации;
· Кабельный журнал с перечнем всех кабельных связей с указанием их длины, типа кабеля;
· Спецификация оборудования, применяемого при монтаже систем (в спецификации приводится полный перечень применяемых материалов и оборудования с указанием их количества, заводского наименования и производителя).
d) Сметную документацию, выполненную в соответствии с федеральным реестром сметных нормативов 2022 года.

    Разработанная рабочая и сметная документация предъявляются в двух экземплярах на бумажном и электронном носителе на русском языке.
Формы иных документов, необходимых для выполнения и сдачи/приемки работ, разрабатываются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рабочем порядке в процессе выполнения работ по Договору.

Электронные версии документов передаются между сторонами по электронной почте в формате Portable Document Format (PDF), а также исходном формате документов: форматы Microsoft Office и др. по согласованию сторон.

	Заказчик:
АО «ЛОМО»


______________________/___________/


	Подрядчик:



______________________/___________/












	

























		     Приложение № 4
к Договору №______от ____________
	

«СОГЛАСОВАНО»                    
____________________
____________________


_____________/___________/
«___» ___________ 2025 г.

	

«УТВЕРЖДАЮ»
____________________
____________________


__________________ /___________/
«___» ____________ 2025 г.



                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
      на выполнение работ по проектированию систем АУПС и СОУЭ в корпусе № 112
                                              Адрес: СПб, ул. Чугунная,  д. 20

Описание объекта 
· Этажность: Астрокорпус. Здание с одноэтажной пристройкой.
· Общая площадь помещений этажа, принадлежащих Заказчику составляет 5907.5 кв.м.
· Высота потолков в помещениях:  43Н-98 h= 8.20 м., в пом. 43Н-97  h =  21.15 м 
· Назначение помещений: производственные, складские помещения. 
· Наличие на объекте помещений с круглосуточным пребыванием персонала:  нет.
· Класс функциональной пожарной опасности по федеральному закону № 123-ФЗ. 
· Отделка помещений: штукатурка, профнастил, металлические панели, стекло.
· В запотолочном пространстве расположены воздуховоды и провода для электропитания цепей освещения. 
· Основную пожарную нагрузку составляют: мебель, электроприборы, и т.п. Класс пожара согласно ГОСТ 27331-87 – «А» («А1»).
· Система  дымоудаления  не  предусмотрена.

Нормативные документы
· Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. 25.12.2023 года);    
· Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Правила противопожарного режима Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
· CП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНИП 23-03-2003»;
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования»;
· СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности»; 
· ГОСТ 34428-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;
· ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; 
· ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· [bookmark: _Hlk112740807]СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 
· ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1);
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· ГОСТ 12.2.007.0-75* «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· ПУЭ изд.6 и 7 «Правила устройства электроустановок»;
· РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы»; 
· ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта. Автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;
· ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах».

1. ТРЕБОВАНИЯ  К  СИСТЕМЕ  АВТОМАТИЧЕСКОЙ  ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Проектом предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации (далее АУПС) на базе оборудования компании российских производителей (типа «Болид»). Вывод сигнала о срабатывании системы АУПС должен передаваться в  диспетчерскую комнату (корп.101) за территорией «охраняемого объекта». АУПС должна проектироваться с целью выполнения следующих основных задач:
· своевременное обнаружение пожара;
· достоверное обнаружение пожара;
· сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;
· взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), инженерными системами объекта.
Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий:
· выбором типов пожарных извещателей;
· выбором алгоритма принятия решения о пожаре;
· защитой от ложных срабатываний.
Установка АУПС должна формировать сигналы управления в системы:
· оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
· на управление вентиляции и кондиционирования воздуха (при наличии),
· на разблокирование исполнительных устройств СКУД, расположенных на путях эвакуации (при наличии),
· и на другие инженерные системы согласно СП 484.1311500.2020 и № 123-ФЗ.
Выбор алгоритма работы системы пожарной сигнализации выполнить согласно СП 484.1311500.2020. 
Размещение пожарных извещателей выполнить в соответствии с СП 484.1311500.2020.
Предусмотреть защиту пространства за подвесными потолками автоматической пожарной сигнализацией по умолчанию без расчёта пожарной нагрузки.
При расстановке пожарных извещателей  над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения, сработавшего извещателя. 

2. ТРЕБОВАНИЯ  К  СИСТЕМЕ  ОПОВЕЩЕНИЯ  И  УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ  ЛЮДЕЙ

Выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) осуществить в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.
СОУЭ должна обеспечивать:
a) автоматическое включение оповещателей при получении командного импульса от установки АУПС при ее срабатывании на «Пожар»;
b) общий уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;
c) в качестве исходных данных для акустического расчёта необходимого уровня звукового давления сигналов СОУЭ следует руководствоваться СП 51.13330.2011;
d) возможность контроля работоспособности оборудования оповещения, исправности каналов оповещения и источников питания;
e) световое оповещение людей при пожаре предусмотреть в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;
f) выбор оборудования системы оповещения согласовать с Заказчиком.

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Разводка электропитания оборудования систем АУПС и СОУЭ 220В должна быть выполнена согласно СП 6.13130.2021, от панели противопожарных устройств, установленной в помещении электрощитовой или от отдельной ячейки вводного щита.
 Предусмотреть резервный источник питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающей непрерывную работу систем АУПС и СОУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги. 
Источник питания должен обеспечить передачу сообщений о своем текущем состоянии на пост охраны (охранного предприятия).  
Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности. Заземление и зануление приборов и оборудования должно выполняться согласно ПУЭ и требованиям технической документации на оборудование. 

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОЕКТИРУЕМЫМ  КАБЕЛЬНЫМ  ЛИНИЯМ

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ ст. 82 – кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и против дымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Предусмотреть проектом использование сертифицированных огнестойких кабельных линий, время работоспособности линии принять не менее 45 минут.
Согласно ГОСТ 31565-2012, для прокладки кабельных линий в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, должны применяться кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением типа - нг(А)- FRLS.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
К СОСТАВУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перед началом выполнения проектных работ Исполнитель совместно с уполномоченным представителем Заказчика, проводит обследование объекта, изучение планировки помещений, ознакомление с имеющимися и будущими планировочными и инженерными решениями объекта. 
При необходимости организации новых каналов связи, выполнить обследование существующей кабельной канализации на возможность ее дальнейшего использования.
Комплект документов должен содержать: 
Рабочая документация должна выполняться с учетом требований ГОСТ Р 21.101-2020 и содержать следующие разделы:
a) Общие данные, ведомости рабочих чертежей, ведомости ссылочных и прилагаемых документов, алгоритм работы системы, включая исходные данные для программирования технических средств и т.п.;
b) Общие указания – текстовую часть, содержащую:
· Описание защищаемого объекта и его характеристика, 
· Состав и описание проектируемой системы,
· Акустический расчет системы оповещения,
· Расчет времени работы системы от резервированных источников питания,
· Размещение указания по монтажу и эксплуатации оборудования,
· Указания по электропитанию и заземлению,
· Указания по монтажу и эксплуатации, 
· Указания по выполнению мер по охране труда и технике безопасности.
c) Рабочие чертежи в составе:
· Лист условно-графических изображений,
· Структурную схему системы,
· Планы размещения оборудования, кабельных трасс и элементов проектируемых систем;
· Чертежи шкафов с установленным оборудованием,
· Схемы электрических соединений системы,
· Таблицу ЗКПС для системы пожарной сигнализации;
· Кабельный журнал с перечнем всех кабельных связей с указанием их длины, типа кабеля;
· Спецификация оборудования, применяемого при монтаже систем (в спецификации приводится полный перечень применяемых материалов и оборудования с указанием их количества, заводского наименования и производителя). 
d) Сметную документацию, выполненную в соответствии с федеральным реестром сметных нормативов 2022 года.
Разработанная рабочая и сметная документация предъявляются в двух экземплярах на бумажном  и электронном носителе на русском языке.
Формы иных документов, необходимых для выполнения и сдачи/приемки работ, разрабатываются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рабочем порядке в процессе выполнения работ по Договору.
Электронные версии документов передаются между сторонами по электронной почте в формате Portable Document Format (PDF), а также исходном формате документов: форматы Microsoft Office и др. по согласованию сторон. 


	Заказчик:
АО «ЛОМО»


______________________/___________/


	Подрядчик:



______________________/___________/
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_____________/___________/
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____________________
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__________________ /___________/
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	                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
     на выполнение работ по проектированию систем АУПC и СОУЭ в корпусе № 113
                                                Адрес: СПб, ул. Чугунная,  д. 20
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Описание объекта :
· Этажность: Малая башня астрокорпуса одноэтажное помещение 98
· Общая площадь помещений  этажа, принадлежащих Заказчику составляет 525.4 кв.м.
· Высота  в помещении:  43Н-98 h= 8.65 м., в пом. 43Н-97  h =  21.15 м 
· Назначение помещений: производственные.
·  Наличие на объекте помещений с круглосуточным пребыванием персонала:  нет.
· Класс функциональной пожарной опасности по федеральному закону № 123-ФЗ. 
· Отделка помещений: профнастил, металлические панели, стекло.
· Основную пожарную нагрузку составляют:, электроприборы, и т.п. Класс пожара согласно ГОСТ 27331-87 – «А» («А1»).В-1
· Система  дымоудаления  не  предусмотрена.

Нормативные документы
· Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. 25.12.2023 года);    
· Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Правила противопожарного режима Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
· СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНИП 23-03-2003».
· СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования»;
· СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности»; 
· ГОСТ 34428 - 2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;
· ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; 
· ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 
· ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1);
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· ГОСТ 12.2.007.0-75* «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· ПУЭ изд.6 и 7 «Правила устройства электроустановок»;
· РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы»; 
· ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта. Автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»; 
· ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;

1.  ТРЕБОВАНИЯ  К  СИСТЕМЕ  АВТОМАТИЧЕСКОЙ  ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Проектом предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации (далее АУПС) на базе оборудования компании российских производителей (типа «Болид»). Вывод сигнала о срабатывании системы АУПС должен передаваться в  диспетчерскую комнату (корп.101) за территорией «охраняемого объекта». АУПС должна проектироваться с целью выполнения следующих основных задач:
· своевременное обнаружение пожара;
· достоверное обнаружение пожара;
· сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;
· взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), инженерными системами объекта.
Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий:
· выбором типов пожарных извещателей;
· выбором алгоритма принятия решения о пожаре;
· защитой от ложных срабатываний.
Установка АУПС должна формировать сигналы управления в системы:
· оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
· на управление вентиляции и кондиционирования воздуха (при наличии),
· на разблокирование исполнительных устройств СКУД, расположенных на путях эвакуации (при наличии),
· и на другие инженерные системы согласно СП 484.1311500.2020 и № 123-ФЗ.
Выбор алгоритма работы системы пожарной сигнализации выполнить согласно СП 484.1311500.2020. 
Размещение пожарных извещателей выполнить в соответствии с СП 484.1311500.2020.
Предусмотреть защиту пространства за подвесными потолками автоматической пожарной сигнализацией по умолчанию без расчёта пожарной нагрузки.
При расстановке пожарных извещателей над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения, сработавшего извещателя. 

2. ТРЕБОВАНИЯ  К  СИСТЕМЕ  ОПОВЕЩЕНИЯ  И  УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ  ЛЮДЕЙ

Выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) осуществить в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.
СОУЭ должна обеспечивать:
a) автоматическое включение оповещателей при получении командного импульса от установки АУПС при ее срабатывании на «Пожар»;
b) общий уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;
c) в качестве исходных данных для акустического расчёта необходимого уровня звукового давления сигналов СОУЭ следует  руководствоваться СП 51.13330.2011;
d) возможность контроля работоспособности оборудования оповещения, исправности каналов оповещения и источников питания;
e) световое оповещение людей при пожаре предусмотреть в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;
f) выбор оборудования системы оповещения согласовать с Заказчиком.

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Разводка электропитания оборудования систем АУПС и СОУЭ 220В должна быть выполнена согласно СП 6.13130.2021, от панели противопожарных устройств, установленной в помещении электрощитовой или от отдельной ячейки вводного щита.
 Предусмотреть резервный источник питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающей непрерывную работу систем АУПС и СОУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги. 
Источник питания должен обеспечить передачу сообщений о своем текущем состоянии на пост охраны (охранного предприятия).  
Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности. Заземление и зануление приборов и оборудования должно выполняться согласно ПУЭ и требованиям технической документации на оборудование. 

        4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОЕКТИРУЕМЫМ  КАБЕЛЬНЫМ  ЛИНИЯМ

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ ст. 82 – кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и против дымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Предусмотреть проектом использование сертифицированных огнестойких кабельных линий, время работоспособности линии принять не менее 45 минут.
Согласно ГОСТ 31565-2012, для прокладки кабельных линий в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, должны применяться кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением типа - нг(А)- FRLS.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
К СОСТАВУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перед началом выполнения проектных работ Исполнитель совместно с уполномоченным представителем Заказчика, проводит обследование объекта, изучение планировки помещений, ознакомление с имеющимися и будущими планировочными и инженерными решениями объекта. 
При необходимости организации новых каналов связи, выполнить обследование существующей кабельной канализации на возможность ее дальнейшего использования.
Комплект документов должен содержать: 
Рабочая документация должна выполняться с учетом требований ГОСТ Р 21.101-2020 и содержать следующие разделы:
a) Общие данные, ведомости рабочих чертежей, ведомости ссылочных и прилагаемых документов, алгоритм работы системы, включая исходные данные для программирования технических средств и т.п.;
b)   Общие указания – текстовую часть, содержащую:
· Описание защищаемого объекта и его характеристика, 
· Состав и описание проектируемой системы,
· Акустический расчет системы оповещения,
· Расчет времени работы системы от резервированных источников питания,
· Размещение указания по монтажу и эксплуатации оборудования,
· Указания по электропитанию и заземлению,
· Указания по монтажу и эксплуатации, 
· Указания по выполнению мер по охране труда и технике безопасности.
a) Рабочие чертежи в составе:
· Лист условно-графических изображений,
· Структурную схему системы,
· Планы размещения оборудования, кабельных трасс и элементов проектируемых систем;
· Чертежи шкафов с установленным оборудованием,
· Схемы электрических соединений системы,
· Таблицу ЗКПС для системы пожарной сигнализации;
· Кабельный журнал с перечнем всех кабельных связей с указанием их длины, типа кабеля;
· Спецификация оборудования, применяемого при монтаже систем (в спецификации приводится полный перечень применяемых материалов и оборудования с указанием их количества, заводского наименования и производителя). 
b) Сметную документацию, выполненную в соответствии с федеральным реестром сметных нормативов 2022 года.
Разработанная рабочая и сметная документация предъявляются в двух экземплярах на бумажном  и электронном носителе на русском языке.
Формы иных документов, необходимых для выполнения и сдачи/приемки работ, разрабатываются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рабочем порядке в процессе выполнения работ по Договору.
Электронные версии документов передаются между сторонами по электронной почте в формате Portable Document Format (PDF), а также исходном формате документов: форматы Microsoft Office и др. по согласованию сторон. 



	Заказчик:
АО «ЛОМО»


______________________/___________/


	Подрядчик:



______________________/___________/

















































                                                                                                                                              Приложение № 6
к Договору №______от ____________
	

«СОГЛАСОВАНО»                    
____________________
____________________


_____________/___________/
«___» ___________ 2025 г.

	

«УТВЕРЖДАЮ»
____________________
____________________


__________________ /___________/
«___» ____________ 2025 г.



                                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
      на выполнение работ по проектированию систем АУПС и СОУЭ в корпусе № 114
                                                    (тип оповещения не выше 2)
                                                 Адрес: СПб, ул. Чугунная,  д. 20

	Описание объекта : Башня сборочно - монтажного корпуса
· Этажность: 1 этаж. Одноэтажное здание.
· Общая площадь помещений 1 этажа, принадлежащих Заказчику составляет 1823 кв.м.
· Высота потолков в помещениях:  25Н-111 h= 47.11. м., 
· Назначение помещений: производственные, монтажные, складские помещения.  
·  Наличие на объекте помещений с круглосуточным пребыванием персонала:  нет.
· Класс функциональной пожарной опасности по федеральному закону № 123-ФЗ. 
· Отделка помещений: штукатурка, профнастил, металлические панели, стекло.
· В запотолочном пространстве расположены воздуховоды и провода для электропитания цепей освещения. 
· Основную пожарную нагрузку составляют: мебель, электроприборы, и т.п. Класс пожара согласно ГОСТ 27331-87 – «А» («А1») «B» («В-1»)
· Система  дымоудаления  не  предусмотрена.

Нормативные документы
· Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. 25.12.2023 года);    
· Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Правила противопожарного режима Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
· СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНИП 23-03-2003».
· СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования»;
· СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности»; 
· ГОСТ 34428 -2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;
· ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; 
· ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 
· ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1);
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· ГОСТ 12.2.007.0-75* «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· ПУЭ изд.6 и 7 «Правила устройства электроустановок»;
· РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы»; 
· ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта. Автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»; 
· ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;

1. ТРЕБОВАНИЯ  К  СИСТЕМЕ  АВТОМАТИЧЕСКОЙ  ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Проектом предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации (далее АУПС) на базе оборудования компании российских производителей (типа «Болид»). Вывод сигнала о срабатывании системы АУПС должен передаваться в  диспетчерскую комнату (корп.101) за территорией «охраняемого объекта». АУПС должна проектироваться с целью выполнения следующих основных задач:
· своевременное обнаружение пожара;
· достоверное обнаружение пожара;
· сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;
· взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), инженерными системами объекта.
Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий:
· выбором типов пожарных извещателей;
· выбором алгоритма принятия решения о пожаре;
· защитой от ложных срабатываний.
Установка АУПС должна формировать сигналы управления в системы:
· оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
· на управление вентиляции и кондиционирования воздуха (при наличии),
· на разблокирование исполнительных устройств СКУД, расположенных на путях эвакуации (при наличии),
· и на другие инженерные системы согласно СП 484.1311500.2020 и № 123-ФЗ.
Выбор алгоритма работы системы пожарной сигнализации выполнить согласно СП 484.1311500.2020. 
Размещение пожарных извещателей выполнить в соответствии с СП 484.1311500.2020.
Предусмотреть защиту пространства за подвесными потолками автоматической пожарной сигнализацией по умолчанию без расчёта пожарной нагрузки.
При расстановке пожарных извещателей  над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения, сработавшего извещателя. 

1. ТРЕБОВАНИЯ  К  СИСТЕМЕ  ОПОВЕЩЕНИЯ  И  УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ  ЛЮДЕЙ

Выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) осуществить в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.
СОУЭ должна обеспечивать:
1. автоматическое включение оповещателей при получении командного импульса от установки АУПС при ее срабатывании на «Пожар»;
1. общий уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;
1. в качестве исходных данных для акустического расчёта необходимого уровня звукового давления сигналов СОУЭ следует принять СП 51.13330.2011;
1. возможность контроля работоспособности оборудования оповещения, исправности каналов оповещения и источников питания;
1. световое оповещение людей при пожаре предусмотреть в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;
1. выбор оборудования системы оповещения согласовать с Заказчиком.

1. ТРЕБОВАНИЯ  К  ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Разводка электропитания оборудования систем АУПС и СОУЭ 220В должна быть выполнена согласно СП 6.13130.2021, от панели противопожарных устройств, установленной в помещении электрощитовой или от отдельной ячейки вводного щита.
 Предусмотреть резервный источник питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающей непрерывную работу систем АУПС и СОУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги. 
Источник питания должен обеспечить передачу сообщений о своем текущем состоянии на пост охраны (охранного предприятия).  
Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности . Заземление и зануление приборов и оборудования должно выполняться согласно ПУЭ и требованиям технической документации на оборудование. 

1. ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОЕКТИРУЕМЫМ  КАБЕЛЬНЫМ  ЛИНИЯМ

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ ст. 82 – кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и против дымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Предусмотреть проектом использование сертифицированных огнестойких кабельных линий, время работоспособности линии принять не менее 45 минут.
Согласно ГОСТ 31565-2012, для прокладки кабельных линий в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, должны применяться кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением типа - нг(А)- FRLS.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
К СОСТАВУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перед началом выполнения проектных работ Исполнитель совместно с уполномоченным представителем Заказчика, проводит обследование объекта, изучение планировки помещений, ознакомление с имеющимися и будущими планировочными и инженерными решениями объекта. 
При необходимости организации новых каналов связи, выполнить обследование существующей кабельной канализации на возможность ее дальнейшего использования.
Комплект документов должен содержать: 
Рабочая документация должна выполняться с учетом требований ГОСТ Р 21.101-2020 и содержать следующие разделы:
1. Общие данные, ведомости рабочих чертежей, ведомости ссылочных и прилагаемых документов, алгоритм работы системы, включая исходные данные для программирования технических средств и т.п.;
1. Общие указания – текстовую часть, содержащую:
· Описание защищаемого объекта и его характеристика, 
· Состав и описание проектируемой системы,
· Акустический расчет системы оповещения,
· Расчет времени работы системы от резервированных источников питания,
· Размещение указания по монтажу и эксплуатации оборудования,
· Указания по электропитанию и заземлению,
· Указания по монтажу и эксплуатации, 
· Указания по выполнению мер по охране труда и технике безопасности.
1. Рабочие чертежи в составе:
· Лист условно-графических изображений,
· Структурную схему системы,
· Планы размещения оборудования, кабельных трасс и элементов проектируемых систем;
· Чертежи шкафов с установленным оборудованием,
· Схемы электрических соединений системы,
· Таблицу ЗКПС для системы пожарной сигнализации;
· Кабельный журнал с перечнем всех кабельных связей с указанием их длины, типа кабеля;
· Спецификация оборудования, применяемого при монтаже систем (в спецификации приводится полный перечень применяемых материалов и оборудования с указанием их количества, заводского наименования и производителя). 
1. Сметную документацию, выполненную в соответствии с федеральным реестром сметных нормативов 2022 года.
Разработанная рабочая и сметная документация предъявляются в двух экземплярах на бумажном  и электронном носителе на русском языке.
Формы иных документов, необходимых для выполнения и сдачи/приемки работ, разрабатываются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рабочем порядке в процессе выполнения работ по Договору.
Электронные версии документов передаются между сторонами по электронной почте в формате Portable Document Format (PDF), а также исходном формате документов: форматы Microsoft Office и др. по согласованию сторон. 
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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проектированию систем АУПС и СОУЭ в корпусе 121, 1÷ 3 этаж .
Адрес: СПб, ул. Чугунная,  д. 20

Описание объекта : Административный  корпус 
· Этажность: 3-этажное здание .  Год постройки – 1973.
· Общая   площадь   помещений   с  мезонином  (по ПИБ), принадлежащих  Заказчику  составляет 4463,7 кв.м 
· Высота потолков: 3,8 м. Высота подвесного потолка (фальшпотолка) 3,3 м.
· Назначение помещений: административные, хозяйственные, производственные
· Наличие на объекте помещений с круглосуточным пребыванием персонала:  есть.
· Класс функциональной пожарной опасности по федеральному закону № 123-ФЗ. 
· Стены кирпичные  с расшивкой швов, металлические по мет.каркасу, колонны Ж/Б, перегородки кирпичные, деревянные оштукатуренные, перекрытия монолитные ж/б плиты, крыша рубероидная.   
· В запотолочном пространстве расположены провода для электропитания цепей освещения. 
· Основную пожарную нагрузку составляют: мебель, электроприборы, и т.п. Класс пожара согласно ГОСТ 27331-87 – «А» («А1») – 2 этаж, «В» («В2») – 1,3 этажи.
· Система дымоудаления и принудительной вентиляции не предусмотрена.

Нормативные документы
· Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. 25.12.2023 года);    
· Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Правила противопожарного режима Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;
· СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНИП 23-03-2003»;
· СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности»; 
· ГОСТ Р 34428 - 2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;
· ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; 
· ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 
· ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1);
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· ГОСТ 12.2.007.0-75* «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· ПУЭ изд.6 и 7 «Правила устройства электроустановок»;
· РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы»; 
· ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта. Автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»; 
· ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;
· ГОСТ 21.208-2013 «СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»; 
· РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
· РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».	

1. ТРЕБОВАНИЯ  К  СИСТЕМЕ ПОЖАРНОЙ  СИГНАЛИЗАЦИИ

Проектом предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации (далее АУПС) на базе оборудования компании российских производителей (типа «Болид») с применением прибора приемно-контрольного и управления пожарный (ППКУ типа «Сириус»). 
Вывод сигнала о срабатывании системы АУПС должен передаваться на круглосуточный диспетчерский пункт корп. 101, 1 этаж  расположенный за территорией «охраняемого объекта». 
АУПС должна проектироваться с целью выполнения следующих основных задач:
· своевременное обнаружение пожара;
· достоверное обнаружение пожара;
· сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;
· взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), инженерными системами объекта.
Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий:
· выбором типов пожарных извещателей;
· выбором алгоритма принятия решения о пожаре;
· защитой от ложных срабатываний.
Установка АУПС должна формировать сигналы управления в системы:
· оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
· на управление вентиляции и кондиционирования воздуха (при наличии),
· на разблокирование исполнительных устройств СКУД, расположенных на путях эвакуации (при наличии),
· и на другие инженерные системы согласно СП 486.1311500.2020 и № 123-ФЗ.
Выбор алгоритма работы системы пожарной сигнализации выполнить согласно СП 486.1311500.2020. 
Размещение пожарных извещателей выполнить в соответствии с СП 486.1311500.2020.
Предусмотреть защиту пространства за подвесными потолками автоматической пожарной сигнализацией [изм.1] в соответствии 
 с требованиями п. 10.3 табл.2 СП 486-1311500-2020 (для кабелей (проводов) с объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр кабельной линии (электропроводки)
и в соответствии с прим.2 табл.2 СП 486-1311500-2020 табл.2 п. 10.3 (для трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести НГ и Г1; для прокладки кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 м кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1) [изм.1].
При расстановке пожарных извещателей  над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения, сработавшего извещателя. Конструкция перекрытий фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания. В случае необходимости предусмотреть проектом люки или другие конструкции для удобства обслуживания извещателей.
Предусмотреть запас по емкости ДПЛС не менее 20%.
Предусмотреть разделение объекта на отдельные зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) согласно п.6.3.3, 6.3.4 СП 486.1311500.2020, при этом исходить из соображения деления объекта на максимально возможное количество ЗКПС.

2. ТРЕБОВАНИЯ  К  СИСТЕМЕ  ОПОВЕЩЕНИЯ  И  УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ  ЛЮДЕЙ

[bookmark: _Hlk200369165]Выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) осуществить в соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020.
СОУЭ должна обеспечивать:
a) автоматическое включение оповещателей при получении командного импульса от установки АУПС при ее срабатывании на «Пожар»;
b) общий уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020 и отсутствия данных руководствоваться СП 51.13330.2011;
c) возможность контроля работоспособности оборудования оповещения, исправности каналов оповещения и источников питания;
d) световое оповещение людей при пожаре предусмотреть в соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020 выбор оборудования системы оповещения согласовать с Заказчиком.

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Разводка электропитания оборудования систем АУПС и СОУЭ 220В должна быть выполнена согласно СП 6.13130.2021, от панели противопожарных устройств, установленной в помещении электрощитовой или от отдельной ячейки вводного щита.
 Предусмотреть резервный источник питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающей непрерывную работу систем АУПС и СОУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги. 
Источник питания должен обеспечить передачу сообщений о своем текущем состоянии на пост охраны (охранного предприятия).  
Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ IES 60065-2024. «Межгосударственный стандарт. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности». Заземление и зануление приборов и оборудования должно выполняться согласно ПУЭ и требованиями технической документации на оборудование.

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОЕКТИРУЕМЫМ  КАБЕЛЬНЫМ  ЛИНИЯМ

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ ст. 82 – кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, внутреннего противопожарного водопровода в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Предусмотреть проектом использование сертифицированных огнестойких кабельных линий, время работоспособности линии принять не менее 45 минут.
Согласно ГОСТ 31565-2012, для прокладки кабельных линий в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, должны применяться кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением типа - нг(А)- FRLS.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И К СОСТАВУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перед началом выполнения проектных работ Исполнитель совместно с уполномоченным представителем Заказчика, проводит обследование объекта, изучение планировки помещений, ознакомление с имеющимися и будущими планировочными и инженерными решениями объекта. 
При необходимости организации новых каналов связи, выполнить обследование существующей кабельной канализации на возможность ее дальнейшего использования.
Комплект документов должен содержать: 
Рабочая документация должна выполняться с учетом требований ГОСТ Р 21.101-2020 и содержать следующие разделы:
a) Общие данные, ведомости рабочих чертежей, ведомости ссылочных и прилагаемых документов, алгоритм работы системы, включая исходные данные для программирования технических средств и т.п.;
b) Общие указания – текстовую часть, содержащую:
· Описание защищаемого объекта и его характеристика, 
· Состав и описание проектируемой системы,
· Акустический расчет системы оповещения,
· Расчет времени работы системы от резервированных источников питания,
· Размещение указания по монтажу и эксплуатации оборудования,
· Указания по электропитанию и заземлению,
· Указания по монтажу и эксплуатации, 
· Указания по выполнению мер по охране труда и технике безопасности.
c) Рабочие чертежи в составе:
· Лист условно-графических изображений,
· Структурную схему системы,
· Планы размещения оборудования, кабельных трасс и элементов проектируемых систем;
· Чертежи шкафов с установленным оборудованием,
· Схемы электрических соединений системы,
· Таблицу ЗКПС для системы пожарной сигнализации;
· Кабельный журнал с перечнем всех кабельных связей с указанием их длины, типа кабеля;
· Спецификация оборудования, применяемого при монтаже систем (в спецификации приводится полный перечень применяемых материалов и оборудования с указанием их количества, заводского наименования и производителя). 
d) Сметную документацию, выполненную в соответствии с федеральным реестром сметных нормативов 2022 года.
Разработанная рабочая и сметная документация предъявляются в двух экземплярах на бумажном  и электронном носителе на русском языке.
Формы иных документов, необходимых для выполнения и сдачи/приемки работ, разрабатываются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рабочем порядке в процессе выполнения работ по Договору.
Электронные версии документов передаются между сторонами по электронной почте в формате Portable Document Format (PDF), а также исходном формате документов: форматы Microsoft Office и др. по согласованию сторон.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проектированию систем АУПС и СОУЭ в корпусе 130, 1÷ 2 этаж .
Адрес: СПб, ул. Чугунная,  д. 20

Описание объекта : корпус экспресс - кафе
· Этажность: 2-этажное здание . Год постройки – 1934.
· Общая   площадь   помещений  2 этажей (по ПИБ), принадлежащих  Заказчику  составляет 545.6 кв.м 
· Высота потолков: 3,8 м. Высота подвесного потолка (фальшпотолка) планируется  3,3 м.
· Назначение помещений: административные, производство, хозяйственные .
· Наличие на объекте помещений с круглосуточным пребыванием персонала:  нет.
· Класс функциональной пожарной опасности по федеральному закону № 123-ФЗ. 
· Стены кирпичные  с расшивкой швов, металлические по мет.каркасу, колонны Ж/Б, перегородки кирпичные, деревянные оштукатуренные, перекрытия монолитные ж/б плиты, крыша стальная по деревянным стропилам   
· В запотолочном пространстве расположены провода для электропитания цепей освещения. 
· Основную пожарную нагрузку составляют: мебель, электроприборы, и т.п. Класс пожара согласно ГОСТ 27331-87 – «А» («А1»).В(В-1)
· Система дымоудаления и принудительной вентиляции не предусмотрена.

Нормативные документы
· Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. 25.12.2023 года);    
· Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Правила противопожарного режима Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;
· СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. 
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНИП 23-03-2003».
· СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности»; 
· ГОСТ 34428 – 2018  «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;
· ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; 
· ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 
· ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1);
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· ГОСТ 12.2.007.0-75* «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· ПУЭ изд.6 и 7 «Правила устройства электроустановок»;
· РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы»; 
· ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта. Автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»; 
· ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;
· ГОСТ 21.208-2013 «СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»; 
· РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
· РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».	

             1.ТРЕБОВАНИЯ  К  СИСТЕМЕ    ПОЖАРНОЙ  СИГНАЛИЗАЦИИ

Проектом предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации (далее АУПС) на базе оборудования компании российских производителей (типа «Болид») с применением прибора приемно-контрольного и управления пожарный (ППКУ типа «Сириус»). 
Вывод сигнала о срабатывании системы АУПС должен передаваться на круглосуточный диспетчерский пункт корп. 101 , 1 этаж  расположенный за территорией «охраняемого объекта». 
АУПС должна проектироваться с целью выполнения следующих основных задач:
· своевременное обнаружение пожара;
· достоверное обнаружение пожара;
· сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;
· взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), инженерными системами объекта.
Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий:
· выбором типов пожарных извещателей;
· выбором алгоритма принятия решения о пожаре;
· защитой от ложных срабатываний.
Установка АУПС должна формировать сигналы управления в системы:
· оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
· на управление вентиляции и кондиционирования воздуха (при наличии),
· на разблокирование исполнительных устройств СКУД, расположенных на путях эвакуации (при наличии),
· и на другие инженерные системы согласно СП 486.1311500.2020 и № 123-ФЗ.
Выбор алгоритма работы системы пожарной сигнализации выполнить согласно СП 486.1311500.2020. 
Размещение пожарных извещателей выполнить в соответствии с СП 486.1311500.2020.
Предусмотреть защиту пространства за подвесными потолками автоматической пожарной сигнализацией [изм.1] в соответствии 
 с требованиями п. 10.3 табл.2 СП 486-1311500-2020 (для кабелей (проводов) с объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр кабельной линии (электропроводки)
и в соответствии с прим.2 табл.2 СП 486-1311500-2020 табл.2 п. 10.3 (для трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести НГ и Г1; для прокладки кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 м кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1) [изм.1].
При расстановке пожарных извещателей  над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения, сработавшего извещателя. Конструкция перекрытий фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания. В случае необходимости предусмотреть проектом люки или другие конструкции для удобства обслуживания извещателей.
Предусмотреть запас по емкости ДПЛС не менее 20%.
Предусмотреть разделение объекта на отдельные зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) согласно п.6.3.3, 6.3.4 СП 486.1311500.2020, при этом исходить из соображения деления объекта на максимально возможное количество ЗКПС.

2. ТРЕБОВАНИЯ  К  СИСТЕМЕ  ОПОВЕЩЕНИЯ  И  УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ  ЛЮДЕЙ

Выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) осуществить в соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020.
СОУЭ должна обеспечивать:
             a) автоматическое включение оповещателей при получении командного импульса от установки АУПС при ее срабатывании на «Пожар»;
             b) общий уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020 в качестве исходных данных для акустического расчёта необходимого уровня звукового давления сигналов СОУЭ  следует руководствоваться  СП 51.13330.2011
             c) возможность контроля работоспособности оборудования оповещения, исправности каналов оповещения и источников питания;
             d) световое оповещение людей при пожаре предусмотреть в соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020 выбор оборудования системы оповещения согласовать с Заказчиком.

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Разводка электропитания оборудования систем АУПС и СОУЭ 220В должна быть выполнена согласно СП 6.13130.2021, от панели противопожарных устройств, установленной в помещении электрощитовой или от отдельной ячейки вводного щита.
 Предусмотреть резервный источник питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающей непрерывную работу систем АУПС и СОУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги. 
Источник питания должен обеспечить передачу сообщений о своем текущем состоянии на пост охраны (охранного предприятия).  
Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности. Заземление и зануление приборов и оборудования должно выполняться согласно ПУЭ и требованиям технической документации на оборудование. 

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОЕКТИРУЕМЫМ  КАБЕЛЬНЫМ  ЛИНИЯМ

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ ст. 82 – кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и против дымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Предусмотреть проектом использование сертифицированных огнестойких кабельных линий, время работоспособности линии принять не менее 45 минут.
Согласно ГОСТ 31565-2012, для прокладки кабельных линий в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, должны применяться кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением типа - нг(А)- FRLS.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И К СОСТАВУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перед началом выполнения проектных работ Исполнитель совместно с уполномоченным представителем Заказчика, проводит обследование объекта, изучение планировки помещений, ознакомление с имеющимися и будущими планировочными и инженерными решениями объекта. 
При необходимости организации новых каналов связи, выполнить обследование существующей кабельной канализации на возможность ее дальнейшего использования.
Комплект документов должен содержать: 
Рабочая документация должна выполняться с учетом требований ГОСТ Р 21.101-2020 и содержать следующие разделы:
e) Общие данные, ведомости рабочих чертежей, ведомости ссылочных и прилагаемых документов, алгоритм работы системы, включая исходные данные для программирования технических средств и т.п.;
f) Общие указания – текстовую часть, содержащую:
· Описание защищаемого объекта и его характеристика, 
· Состав и описание проектируемой системы,
· Акустический расчет системы оповещения,
· Расчет времени работы системы от резервированных источников питания,
· Размещение указания по монтажу и эксплуатации оборудования,
· Указания по электропитанию и заземлению,
· Указания по монтажу и эксплуатации, 
· Указания по выполнению мер по охране труда и технике безопасности.
g) Рабочие чертежи в составе:
· Лист условно-графических изображений,
· Структурную схему системы,
· Планы размещения оборудования, кабельных трасс и элементов проектируемых систем;
· Чертежи шкафов с установленным оборудованием,
· Схемы электрических соединений системы,
· Таблицу ЗКПС для системы пожарной сигнализации;
· Кабельный журнал с перечнем всех кабельных связей с указанием их длины, типа кабеля;
· Спецификация оборудования, применяемого при монтаже систем (в спецификации приводится полный перечень применяемых материалов и оборудования с указанием их количества, заводского наименования и производителя). 
h) Сметную документацию, выполненную в соответствии с федеральным реестром сметных нормативов 2022 года.
Разработанная рабочая и сметная документация предъявляются в двух экземплярах на бумажном  и электронном носителе на русском языке.
Формы иных документов, необходимых для выполнения и сдачи/приемки работ, разрабатываются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рабочем порядке в процессе выполнения работ по Договору.
Электронные версии документов передаются между сторонами по электронной почте в формате Portable Document Format (PDF), а также исходном формате документов: форматы Microsoft Office и др. по согласованию сторон.
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