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[bookmark: _Hlk184905968]      Приложение № 2 
к договору № ______________от ____.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №76– 2025 (Заказчик 862)
на поставку Экспресс-анализатор на серу АС-7932М

Техническое задание является неотъемлемой частью договора.
	
1. Назначение оборудования: Экспресс-анализатор на серу АС-7932М предназначен для измерения массовой доли серы в сталях, сплавах и других материалах методом автоматического кулонометрического титрования.
	№
	Параметр
	Требования по параметру

	2.1 
	Количество поставляемого оборудования
	1 шт.

	2.2 
	Требования к сроку гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев

	2.3 
	Сопроводительная документация товара
	Комплектность и наполнение документации должно соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019. 
Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном виде на русском языке.

	2.4 
	Упаковка оборудования
	В соответствии с требованиями пункта 5 технического задания. 

	2.5 
	Доставка оборудования
	УР, г. Ижевск, проезд им. Дерябина д.2/02


2. Общие требования

3. Технические характеристики оборудования.
	№
	Параметр
	Ед. изм.
	Значение

	3.1 
	Все технические характеристики должны соответствовать Описанию типа средств измерений. (Номер в госреестре: 8678-13)
	-
	Соответствуют

	3.2 
	Габаритные размеры не более

	3.2.1 
	Измерительный блок
	мм
	330х150х335

	3.2.2 
	Блок газоподготовки
	мм
	120х200х450

	3.2.3 
	Датчик
	мм
	300х500х300

	3.2.4 
	Устройство сжигания
	мм
	420х630х450

	3.3 
	Масса, не более

	3.3.1 
	Измерительный блок
	кг
	10

	3.3.2 
	Блок газоподготовки
	кг
	5

	3.3.3 
	Датчик
	кг
	6

	3.3.4 
	Устройства сжигания
	кг
	60

	3.4 
	Электропитание
	В/Гц
	220/50

	3.5 
	Номер записи утвержденного типа в ФИФ ОЕИ.
	-
	Наличие

	3.6 
	Язык надписей и обозначений
	-
	Русский



4. Комплектация оборудования (из учёта на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):
	№
	Наименование
	Примечание

	4.1 
	Измерительный блок
	наличие

	4.2 
	Датчик
	наличие

	4.3 
	Блок газоподготовки
	наличие

	4.4 
	Устройство сжигания корректор массы КМ-7426 (-7573) 
	1 комплект

	4.5 
	Комплект запчастей и принадлежностей
	1 комплект

	4.6 
	Сведения о поверке оборудования сроком действия не менее 10 месяцев на момент поставки.
	наличие

	4.7 
	Комплект сопроводительной документации согласно п.2.4 включая, но не ограничиваясь (копия методики поверки, паспорт, руководство по эксплуатации, копия сертификата об утверждении типа СИ).
Комплект сопроводительной документации предоставляется до поставки оборудования.
	наличие


Прочие устройства и приспособления, обеспечивающие нормальную работу оборудования, согласно руководства по эксплуатации.

5. [bookmark: _Hlk175147815]Требования к упаковке и климатическому исполнению оборудования:
-Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки поставляемыми видами транспорта.
- Оборудование должно быть поставлено в тропическом исполнении. ГОСТ 15151-69 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом». 
Оборудование выполнить в климатическом исполнении: ТВ (ТН,2) «тропики влажные» по ГОСТ 15150-69.
В случае если оборудование не может быть поставлено в тропическом исполнении, поставщик уведомляет об этом в письменном виде Заказчика.
6. Порядок контроля и приемки:
	№
	Параметр

	6.1.
	Приемка оборудования производится на территории Заказчика (АО «Концерн «Калашников»). Производится визуальный осмотр, проверка комплектации.

	6.2.
	Контроль осуществляется на основании требований, изложенных в данном техническом задании и прилагаемой технической документации, к поставляемому оборудованию.
Окончательная приемка считается успешной, при условии соблюдения всех заявленных требований, указанных в техническом задании и в предоставляемой технической документации.



[bookmark: _GoBack]ПОДПИСИ СТОРОН:
	ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Концерн «Калашников»

	ПРОДАВЕЦ 
____ "__________"

	_______________ /Иванова Е.В./
М.П.
	_______________ / __________/
М.П.




