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Техническое задание
На поставку консольных стеллажей с выполнением работ по сборке и монтажу
в корпусе № 123, 1 этаж.
1. Цель и назначение. 
Обеспечение безопасности хранения ТМЦ, расположенных в корпусе №123.

2. Общие требования:

2.1. Приобретение консольных стеллажей следующей конфигурации:

· Консольные односторонние высотой 2000мм глубиной 940мм длинной 8584мм 4-х ярусные грузоподъемностью 700 кг на ярус -3шт (8 секций по 1073мм)

· Консольные односторонние высотой 2000мм глубиной 940мм длинной 4292мм 4-х ярусные грузоподъемностью 700 кг на ярус -2шт (4 секции по 1073мм)

· Консольные двусторонние высотой 2000мм глубиной 1740мм длинной 3219мм 4-х ярусные грузоподъемностью 700 кг на ярус -1шт (3 секции по 1073мм)

· Консольные односторонние высотой 2000мм глубиной 940мм длинной 6438мм 4-х ярусные грузоподъемностью 700 кг на ярус -1шт (6 секций по 1073мм)

· Консольные односторонние высотой 2000мм глубиной 940мм длинной 5365мм 4-х ярусные грузоподъемностью 700 кг на ярус -1шт (5 секций по 1073мм)

2.2. Поставщик должен предоставить сопроводительную и иную документацию на стеллажи (паспорт, декларации соответствия, акты испытаний и пр.).
2.3. Поставляемые стеллажи должны быть новыми, не ранее 2024 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также стеллажей, собранных из восстановленных деталей).
2.4. Покупатель осуществляет подготовку площадки под установку оборудования.
Поставщик осуществляет такелажные работы, сборку и монтаж в соответствии с приложенным планом корпуса к настоящему техническому заданию.
2.5 Поставщик должен гарантировать соответствие стеллажей требованиям "ГОСТ Р 55525-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия" при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
2.6 Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 мес. с момента ввода стеллажей в эксплуатацию.
2.7 При соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения срок службы стеллажей - 10 лет с момента изготовления.

3. Строительно-монтажные работы.

3.1 Корпус 123:

Помещение 1Н-15
- Выполнить сборку и монтаж одностороннего консольного стеллажа длинной 8584 мм вдоль стены по оси А.
- Выполнить сборку и монтаж одностороннего консольного стеллажа длинной 6438 мм вдоль стены по оси Б.
- Выполнить сборку и монтаж одностороннего консольного стеллажа длинной 4292 мм вдоль стены по оси 7.

Помещение 1Н-12, 1Н-13, 1Н-14:
- Выполнить сборку и монтаж одностороннего консольного стеллажа длинной 8584 мм вдоль стены по оси В.
- Выполнить сборку и монтаж одностороннего консольного стеллажа длинной 8584 мм вдоль стены по оси Б.
- Выполнить сборку и монтаж одностороннего консольного стеллажа длинной 4292 мм вдоль стены по оси 7.

Помещение 1Н-16
- Выполнить сборку и монтаж одностороннего консольного стеллажа длинной 5365 мм вдоль стены по оси Б.
- Выполнить сборку и монтаж двустороннего консольного стеллажа длинной 3219 мм по центру помещения с отступом от стены по оси А 1500 мм.


Приложение:
- План корпуса 123, 1 этаж – на 1 листе со схематичным расположением стеллажей.
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План корпуса 123, 1 этаж
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