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[bookmark: _Hlk184905968]								     			  Приложение № 2
[bookmark: _Hlk204233726]к договору № _______________от___________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 54-2025 (Заказчик 862)
[bookmark: _Hlk165883981][bookmark: _Hlk165877633][bookmark: _Hlk165880558][bookmark: _Hlk165879977]на поставку Калибратора-вольтметра универсального В1-28.
1.  Назначение оборудования: предназначен для поверки и калибровки различных приборов и устройств.
2. Общие требования:
	№
п/п
	Параметр
	Требования по параметру

	2.1 
	Количество поставляемого оборудования
	1 шт.

	2.2 
	Требования к сроку гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев

	2.3 
	Сопроводительная документация товара
	Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном виде на русском языке.

	2.4 
	Доставка оборудования
	УР, г. Ижевск, проезд им. Дерябина д.2/02

	2.5 
	Упаковка оборудования
	В соответствии с требованиями пункта 5 технического задания.



3. Технические характеристики:

	№ п/п
	Параметр
	Ед. измер.
	Значение

	3.1 
	Все технические характеристики должны соответствовать Описанию типа средств измерений. (Номер в госреестре: 10759-86)
	
-
	Соответствуют 

	3.2 
	Габаритные размеры (длина, ширина, высота)
	мм
	490х215х675

	3.3 
	Масса прибора без упаковки, не более
	кг
	31,5

	3.4 
	Электропитание
	В/Гц
	220/50

	3.5 
	Номер записи утвержденного типа в ФИФ ОЕИ.
	-
	наличие

	3.6 
	Язык надписей и обозначений
	-
	Русский



4. Комплект поставки (из учета на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):

	№ п/п
	Наименование
	Примечание

	4.1 
	Калибратор-вольтметр универсальный
	Наличие

	4.2 
	Комплект кабелей
	Наличие

	4.3 
	Одиночный комплект ЗИП
	Наличие

	4.4 
	Сведения о поверке оборудования во ФГИС «АРШИН», сроком действия не менее 10 месяцев на момент поставки. Копия методики поверки.
	наличие

	4.5 
	Комплект сопроводительной документации согласно п.2.4 включая, но не ограничиваясь (копия методики поверки, руководство по эксплуатации, паспорт, копия сертификата об утверждении типа СИ). Комплект сопроводительной документации предоставляется до поставки оборудования в электронном виде и в редактируемом формате word.
	наличие



5. [bookmark: _Hlk175147815][bookmark: _Hlk165884046]Требования к упаковке и климатическому исполнению оборудования:
- Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки поставляемыми видами транспорта.
- Оборудование должно быть поставлено в тропическом исполнении. ГОСТ 15151-69 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом».
- Оборудование выполнить в климатическом исполнении: ТВ (ТН,2) «тропики влажные» по ГОСТ 15150-69.
[bookmark: _GoBack]- В случае, если оборудование не может быть поставлено в тропическом исполнении, поставщик уведомляет об этом в письменном виде Заказчика.

6. Порядок контроля и приемки:
	№
п/п
	Параметр

	6.1
	Приемка оборудования производится на территории Заказчика (АО «Концерн «Калашников»). Производится визуальный осмотр, проверка работоспособности узлов и механизмов, комплектации. Приёмка по деталям не производится.

	6.2
	Контроль поставляемого оборудования осуществляется на основании требований, изложенных в данном техническом задании и прилагаемой технической документации, к поставляемому оборудованию.
Окончательная приемка оборудования считается успешной, при условии соблюдения всех заявленных требований, указанных в техническом задании и в предоставляемой технической документации.


ПОДПИСИ СТОРОН:
	ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Концерн «Калашников»


	ПРОДАВЕЦ 
ООО __________________
	ПРОДАВЕЦ 
ЗАО "НПО "ТЕХНОКОМ""
	ПРОДАВЕЦ 
ООО «ЕЦНК»

	_______________ / Смоленцев А.А./ 
М.П.
	_______________ / ___________/
М.П.
	_______________ / Вопнерук М.А./
М.П.
	_______________ / П.И. Эльковский/
М.П.




