Приложение 2 к Документации о закупке – Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ
на поставку электроматериалов


1. Общая часть:
Заказчик: ПАО «Кировский завод «Маяк»
Назначение предмета закупки: поставка электроматериалов

2. Технические требования к товару:

	№ п/п
	Наименование
	Требования к продукции
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия: 	ВА47-29
Номинальный ток:10 А
Номинальное напряжение:230 В
Характеристика срабатывания:C
Ширина в числах модульных расстояний:1
Количество защищенных полюсов:1
Общее количество полюсов:1
Частота с - по
50 Гц по 50 Гц
Степень защиты IP
IP20

ВА 47-29 1Р С10,
IEK или эквивалент
	96
	шт

	2
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Количество силовых полюсов: 1
Номинальный ток, А	16
Характеристика эл.магнитного расцепителя:	C
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	: 4.5
Род тока:	Переменный (AC)
Тип расцепителя:	Электромагнитный, тепловой
Номинальное напряжение, В	230
Количество модулей DIN:1
Степень защиты:	IP20
ВА 47-29 1Р С16, IEK или эквивалент
	96
	шт

	3
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия: 	ВА47-29
Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В
Номинальный ток In - 25А
Номинальная отключающая способность - 4500А
Напряжение постоянного тока - 48В/полюс
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов - 1
Условия эксплуатации - УХЛ4
Степень защиты выключателя - IP20

ВА 47-29 1Р С25 IEK или эквивалент
	78
	шт

	4
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В
Номинальный ток In - 32А
Номинальная отключающая способность - 4500А
Напряжение постоянного тока - 48В/полюс
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов - 1
Условия эксплуатации - УХЛ4
Степень защиты выключателя - IP20

ВА 47-29 1Р С32 IEK или эквивалент
	24
	шт

	5
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В
Номинальный ток In - 40А
Номинальная отключающая способность - 4500А
Напряжение постоянного тока - 48В/полюс
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов - 1
Условия эксплуатации - УХЛ4
Степень защиты выключателя - IP20

ВА 47-29 1Р С40 IEK или эквивалент
	12
	шт

	6
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В
Номинальный ток In - 6А
Номинальная отключающая способность - 4500А
Напряжение постоянного тока - 48В/полюс
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов - 1
Условия эксплуатации - УХЛ4
Степень защиты выключателя - IP20

ВА 47-29 1Р С IEK или эквивалент
	42
	шт

	7
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Номинальный ток:16 А
Номинальное напряжение:400 В
Характеристика срабатывания: D
Ширина в числах модульных расстояний:3
Количество защищенных полюсов:3
Общее количество полюсов:3
Степень защиты IP
IP20

ВА 47-29 3Р D16 IEK или эквивалент
	18
	шт

	8
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В
Номинальный ток In - 25A
Номинальная отключающая способность - 4500А
Напряжение постоянного тока - 48В/полюс
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - D
Число полюсов - 3
Условия эксплуатации - УХЛ4
Степень защиты выключателя - IP20

ВА 47-29 3Р D25 IEK или эквивалент
	18
	шт

	9
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В
Номинальный ток In - 32A
Номинальная отключающая способность - 4500А
Напряжение постоянного тока - 48В/полюс
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - D
Число полюсов - 3
Условия эксплуатации - УХЛ4
Степень защиты выключателя - IP20

ВА 47-29 3Р D32 IEK или эквивалент
	12
	шт

	10
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Номинальный ток:40 А
Номинальное напряжение:400 В
Характеристика срабатывания:D
Ширина в числах модульных расстояний:3
Количество защищенных полюсов:3
Общее количество полюсов:3
Степень защиты :IP20

ВА 47-29 3Р D40 IEK или эквивалент
	12
	шт

	11
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В
Номинальный ток In - 63A
Номинальная отключающая способность - 4500А
Напряжение постоянного тока - 48В/полюс
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - D
Число полюсов - 3
Условия эксплуатации - УХЛ4
Степень защиты выключателя - IP20

ВА 47-29 3Р D63 IEK или эквивалент
	12
	шт

	12
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В
Номинальный ток In - 16А
Номинальная отключающая способность - 4500А
Напряжение постоянного тока - 48В/полюс
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов - 3
Условия эксплуатации - УХЛ4
Степень защиты выключателя - IP20

ВА 47-29 3Р С16, IEK или эквивалент
	30
	шт

	13
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В
Номинальный ток In - 25А
Номинальная отключающая способность - 4500А
Напряжение постоянного тока - 48В/полюс
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов - 3
Условия эксплуатации - УХЛ4
Степень защиты выключателя - IP20

ВА 47-29 3Р С25 IEK или эквивалент
	42
	шт

	14
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Номинальный ток In - 32А
Номинальная отключающая способность - 4500А
Напряжение постоянного тока - 48В/полюс
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов - 3
Условия эксплуатации - УХЛ4
Степень защиты выключателя - IP20

ВА 47-29 3Р С32 IEK или эквивалент
	24
	шт

	15
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В
Номинальный ток In - 40А
Номинальная отключающая способность - 4500А
Напряжение постоянного тока - 48В/полюс
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - С
Число полюсов - 3
Условия эксплуатации - УХЛ4
Степень защиты выключателя - IP20

ВА 47-29 3Р С40 IEK или эквивалент
	12
	шт

	16
	Автоматический выключатель
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Серия:	ВА47-29
Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В
Номинальный ток In - 63А
Номинальная отключающая способность - 4500А
Напряжение постоянного тока - 48В/полюс
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов - 3
Условия эксплуатации - УХЛ4
Степень защиты выключателя - IP20

ВА 47-29 3Р С63  IEK или эквивалент
	12
	шт

	17
	Быстродействующий предохранитель 
	Категория:Предохранитель
Тип:цилиндрический, плавкая вставка
Вид тока: AC/DC
AC
Номинальный ток, А
32
Времятоковая характеристика:aR
Напряжение AC макс., В
600

FWC-32А10F Bussmann или эквивалент
	6
	шт

	18
	Вилка сетевая
	Тип изделия	вилка электрическая
Номинальный ток	16 А
Номинальное напряжение	250 В
Степень защиты	IP20
Наличие заземления:есть

250в c заземляющим контактом, 16А
	120
	шт

	19
	Вилка сетевая
	Номинальный ток: 10 А
Номинальное напряжение: 250 В
Степень защиты: IP20
Форма разъема: прямая
без заземляющего контакта

250в без заземляющего контакта, 10А, прямая
	200
	шт

	20
	Вилка силовая переносная
	Количество полюсов:3
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов):6
Номинальный ток, А
16
Тип подключения:
Винтов. зажим/клемма
Контакты: 3Р+РЕ


3Р+РЕ, 16А, ССИ-014 IEK или эквивалент
	40
	шт

	21
	Вилка силовая переносная
	Количество полюсов:4
Максимальная сила тока:32 А
Степень защиты: IP44
Напряжение в соответствии с EN 60309-2 и цвет
400 В (50+60 Гц) красная
Кабельный ввод:
Уплотнительная гайка
Материал:Пластик
Способ подключения:
Винтовая клемма
Контакты: 3Р+РЕ

3Р+РЕ, 32А, ССИ-024 IEK или эквивалент
	40
	шт

	22
	Вилка силовая переносная
	Количество полюсов:3
Контакты:3P+PE+N
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов):6
Номинальный ток, А
16
Тип подключения:
Винтов. зажим/клемма
Цветовая кодировка
Красный

3Р+РЕ+N, 16А, ССИ-015 IEK или эквивалент
	80
	шт

	23
	Вилка силовая переносная
	Номинальный ток: 32 А
Диапазон рабочего напряжения: 380-415 Вольт
Номинальная частота сети: 50 Гц
Положение заземляющего контакта: на 6 часов
Рабочая температура: от -25 до +40°C
Степень защиты: IP44
Количество полюсов: 5 (3P+PE+N)

3Р+РЕ+N, 32А, ССИ-025 IEK или эквивалент
	90
	шт

	24
	Выключатель
	Номинальное напряжение:250 В
Способ монтажа:Открытой установки
Цвет:Белый
Номинальный ток:10 А
Количество исполнительных клавиш:2
Подходит для степени защиты: IP20


двухклавишный открытой установки 10А System Electric, белый (Blanca), или эквивалент
	100
	шт

	25
	Выключатель
	Номинальное напряжение:250 В
Способ монтажа:Открытой установки
Цвет:Белый
Номинальный ток:10 А
Количество исполнительных клавиш:1
Подходит для степени защиты: IP20

одноклавишный открытой установки 10А System Electric, белый (Blanca), или эквивалент
	300
	шт

	26
	Выключатель
	Номинальное напряжение:250 В
Способ монтажа:
Скрытой установки
Цвет:Белый
Номинальный ток:10 А
Количество исполнительных клавиш:2
Подходит для степени защиты: IP20

двухклавишный скрытой установки 10А System Electric, белый (Blanca), или эквивалент
	54
	шт

	27
	Выключатель
	Номинальное напряжение:250 В
Способ монтажа:
Скрытой установки
Цвет:Белый
Номинальный ток:10 А
Количество исполнительных клавиш:1
Подходит для степени защиты: IP20

одноклавишный скрытой установки 10А System Electric, белый (Blanca), или эквивалент
	100
	шт

	28
	Кабель
	Маркировка кабеля:	ВВГнг
Количество жил:	3
Сечение жилы:	1,5 мм2
Тип исполнения внешней изоляции:	LS - с низким газо-дымовыделением

ВВГпнг-LS 3х1,5 мм2
	1000
	м

	29
	Кабель
	Маркировка кабеля:	ВВГнг
Количество жил:	3
Сечение жилы:	2,5 мм2
Тип исполнения внешней изоляции:	LS - с низким газо-дымовыделением

ВВГнпг-LS 3х2,5 мм2
	1000
	м

	30
	Кабель
	Маркировка кабеля: КГН
Количество жил:	1
Сечение жилы:	10 мм2

КГН 1х10 мм2
	60
	м

	31
	Кабель
	НРШМ
не распространяет горение
изоляция из резины
маслостойкая оболочка шлангового типа
1 жила
номинальное сечение жилы 2,5 мм2

НРШМ 1х2,5 мм2
	30
	м

	32
	Кабель
	Маркировка кабеля: КГН
Количество жил:	1
Сечение жилы:	4 мм2

КГН 1х4 мм2
	60
	м

	33
	Кабель
	Маркировка кабеля: КГ(А)
Количество жил:	1
Сечение жилы:	6 мм2
Тип исполнения внешней изоляции:	LS - с низким газо-дымовыделением

КГН 1х6 мм2
	60
	м

	34
	Клемма с рычажком (сжим)
	Тип изделия:
Клемма
Количество контактов:
3
Диапазон сечений:
0.08-4
Номинальный ток, А:32
Способ монтажа:
на кабель
Серия: 222-413
Многоразовая (с рычажком)

3-х местная 222-413, ном.ток 32А, IEK или эквивалент
	1500
	шт

	35
	Клемма с рычажком (сжим)
	Тип изделия:
Клемма
Количество контактов:
5
Диапазон сечений:
0.08-4
Номинальный ток, А:32
Способ монтажа:
на кабель
Серия: 222-415
Многоразовая (с рычажком)

5-и местная 222-415, ном.ток 32А IEK или эквивалент
	500
	шт

	36
	Ответвительный сжим 
	Номин. поперечное сечение магистрали	4...10 мм²
Номин. поперечное сечение ответвления	1.5...10 мм²
Защитное покрытие поверхности:Без покрытия
Изолированный зажим:Да
- степень защиты IP20
	100
	шт

	37
	Патрон
	Цвет:Черный
Исполнение:Подвесной патрон для лампы
Цоколь (патрон) лампы:E27
Тип крепления:Винтовое крепление
карболитовый
	100
	шт

	38
	Патрон
	Тип изделия: Патрон
Тип цоколя: E27
Напряжение, В	220
Материал изделия: Карболит
Номинальный ток, А	4
Цвет: Черный
Степень защиты: IP20
потолочный
	100
	шт

	39
	Патрон
	Исполнение: Подвесной патрон для лампы
Цоколь (патрон) лампы:E27
Материал: Керамика
	100
	шт

	40
	Патрон
	Исполнение: Потолочный патрон для лампы
Цоколь (патрон) лампы:E40
Материал: Керамика
	20
	шт

	41
	Плавкая вставка
	Исполнение:
с ножевыми контактами
Серия:ПН-2
Степень защиты:IP 00
Материал токопроводящих элементов:Медь (CU)
Наполнитель корпуса: кварцевый песок
Материал корпуса:Керамика
Ток предохранителя:100 А
	100
	шт

	42
	Плавкая вставка
	Исполнение:
с ножевыми контактами
Серия:ПН-2
Степень защиты:IP 00
Материал токопроводящих элементов:Медь (CU)
Наполнитель корпуса: кварцевый песок
Материал корпуса:Керамика
Ток предохранителя:250 А
	100
	шт

	43
	Плавкая вставка
	Исполнение:
с ножевыми контактами
Серия:ПН-2
Степень защиты:IP 00
Материал токопроводящих элементов:Медь (CU)
Наполнитель корпуса: кварцевый песок
Материал корпуса:Керамика
Ток предохранителя:400 А
	30
	шт

	44
	Плавкая вставка
	Исполнение:
с ножевыми контактами
Серия:ПН-2
Степень защиты:IP 00
Материал токопроводящих элементов:Медь (CU)
Наполнитель корпуса: кварцевый песок
Материал корпуса:Керамика
Ток предохранителя:50 А
	70
	шт

	45
	Пластиковый бокс
	С монтажной панелью:Нет
Количество рядов:1
Din рейка:Да
Степень защиты: IP30
Материал корпуса:
Пластик
Ширина в числах модульных расстояний:2
Прозрачная дверь:Да
Тип крышки:Закрытого типа

Корпус пластиковый KREPTA 3  КМПн 2/2 IP30 белый IEK или эквивалент
	35
	шт

	46
	Пластиковый бокс
	Количество рядов:1
Din рейка:Да
Степень защиты: IP30
Материал корпуса:Пластик
Ширина в числах модульных расстояний:4
Прозрачная дверь
Да
Тип крышки
Закрытого типа

Корпус пластиковый KREPTA 3 КМПн 2/4 IP30 белый IEK или эквивалент
	20
	шт

	47
	Пластиковый бокс
	Количество рядов:1
Din рейка:Да
Степень защиты:IP30
Материал корпуса:Пластик
Ширина в числах модульных расстояний:6
Прозрачная дверь:Да
Тип крышки:Закрытого типа

Корпус пластиковый KREPTA 3 КМПн 2/6 IP30 белый IEK или эквивалент
	15
	шт

	48
	Пластиковый бокс
	Количество рядов:1
Din рейка:Да
Степень защиты:IP55
Материал корпуса:Пластик
Ширина в числах модульных расстояний:5
Прозрачная дверь:Да
Тип крышки:
Закрытого типа

Корпус пластиковый KREPTA 5 КМПн-5 IP55 IEK или эквивалент
	10
	шт

	49
	Предохранитель
	Номинальный ток срабатывания: 10 А;
Рабочее напряжение: 380 В;
Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
Материал керамика;
Габарит предохранителя:1

ПВД, I исп., 10А
	20
	шт

	50
	Предохранитель
	Номинальный ток срабатывания: 4 А;
Рабочее напряжение: 380 В;
Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
Материал керамика;
Габарит предохранителя:1

ПВД, I исп., 4А
	18
	шт

	51
	Предохранитель
	Номинальный ток срабатывания: 6,3 А;
Рабочее напряжение: 380 В;
Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
Материал керамика;
Габарит предохранителя:1

ПВД, I исп., 6,3А
	20
	шт

	52
	Предохранитель
	Номинальный ток срабатывания: 10 А;
Рабочее напряжение: 380 В;
Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
Материал керамика;
Габарит предохранителя:1


ПВД, II исп., 10А
	20
	шт

	53
	Предохранитель
	Номинальный ток срабатывания: 25 А;
Рабочее напряжение: 380 В;
Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
Материал керамика;
Габарит предохранителя:2

ПВД, II исп., 25А
	20
	шт

	54
	Предохранитель
	Номинальный ток срабатывания: 4 А;
Рабочее напряжение: 380 В;
Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
Материал керамика;
Габарит предохранителя:2

ПВД, II исп., 4А
	18
	шт

	55
	Предохранитель
	Номинальный ток срабатывания: 6,3 А;
Рабочее напряжение: 380 В;
Диапазон рабочих температур  -60… +85 °C;
Материал керамика;
Габарит предохранителя:2

ПВД, II исп., 6,3А
	20
	шт

	56
	Провод
	Вид изделия - провод;
В -«Виниловый». Оболочка из поливинилхлоридного пластиката;
С- «Соединительный». Указывает на назначение провода - для подсоединения приборов к сети;
Количество токопроводящих жил:3
Площадь поперечного сечения силовой жилы, мм²:1,5
Номинальное переменное напряжение:380 В,
частотой 50 Гц
Минимальный радиус: изгиба	60 мм
Диапазон рабочих температур:	−25...+40 °C

ПВС 3х1,5 мм2
	900
	м

	57
	Провод
	Вид изделия - провод;
В -«Виниловый». Оболочка из поливинилхлоридного пластиката;
С- «Соединительный». Указывает на назначение провода - для подсоединения приборов к сети;
Количество токопроводящих жил:3
Площадь поперечного сечения силовой жилы, мм²:2,5
Номинальное переменное напряжение:	380 В частотой 50 Гц
Минимальный радиус изгиба: 60 мм
Диапазон рабочих температур:	−25...+40 °C

ПВС 3х2,5 мм2
	600
	м

	58
	Провод
	Вид изделия - провод;
В -«Виниловый». Оболочка из поливинилхлоридного пластиката;
С- «Соединительный». Указывает на назначение провода - для подсоединения приборов к сети;
Количество токопроводящих жил:5
Площадь поперечного сечения силовой жилы, мм²:4
Номинальное переменное напряжение	380 В частотой 50 Гц
Минимальный радиус изгиба	75 мм
Диапазон рабочих температур	−25...+40 °C

ПВС 5х4 мм2
	100
	м

	59
	Провод
	Тип изделия:	Провод
Марка:ПуГВ-LS
Количество жил:	1
Сечение жилы, мм2	6
Напряжение, В	750
Материал жилы:	Медь
Конструкция жилы: Многопроволочная
Тип исполнения кабельного изделия:	LS

ПуГВ-LS 1х6 мм2
	200
	м

	60
	Разъём
	Способ установки:
наружная установка
Количество розеток:
1 шт
Количество полюсов:
3Р+РЕ
Материал корпуса:
карболит
Наличие крышки:
есть
Напряжение сети:
400/380 В
Номинальная сила тока:
32 А
Степень защиты:
IP20
Заземление:есть
Тип:розетка РШ-ВШ

Разъём РШ-ВШ 3-х полюсный TDM или эквивалент
	30
	шт

	61
	Разъём
	Тип товара: Розетка силовая TDM
Количество постов (мест):1
Номин. Ток: 32 А
Номин. Напряжение: 380 В
Способ монтажа: Накладной
Степень защиты: IP20
Модель/исполнение:Спец. исполнение (для электроплит и силов. установок)
С защитными шторками:
Нет
С встроенным зарядным устройством USB:Нет
С откидной крышкой:Нет
Способ подключения:
Винтов. зажим/клемма
Тип крепления:
Винтовое крепление
Материал: Карболит
Тип:розетка: РШ-ВШ

Разъём РШ-ВШ 4-х полюсный TDM или эквивалент
	30
	шт

	62
	Розетка
	Монтаж:накладной (открытый)
Количество гнезд:2
Количество постов:2
Тип комплектации:розетка в сборе
Рамка:не требуется(идет в комплекте)
Max ток: 16 А
Степень защиты: IP20
Крышка
нет
Заземление
есть
Защитные шторки:нет
Цвет:белый
Материал:АБС-пластик
Количество модулей:нет
Наличие задней стенки:да
Форма:прямоугольная
Ориентация монтажа:
универсальная
Вид розетки:силовая
Линейка
BLANCA

двухместная открытой установки с заземляющим контактом, без шторок System Electric, белый (Blanca) или эквивалент
	200
	шт

	63
	Розетка
	Монтаж:встраиваемый (скрытый)
Количество гнезд:2
Количество постов:1
Тип комплектации:розетка в сборе
Рамка:не требуется(идет в комплекте)
Max ток:16 А
Степень защиты:IP20
Крышка:нет
Заземление:есть
Защитные шторки:нет
Цвет:белый
Материал:АБС-пластик
Количество модулей:нет
Наличие задней стенки:нет
Форма:
прямоугольная
Ориентация монтажа:
универсальная
Вид розетки:
Силовая
Линейка
BLANCA

двухместная скрытой установки с заземляющим контактом, без шторок System Electric, белый (Blanca) или эквивалент
	50
	шт

	64
	Розетка
	Способ подключения:
Винтовой зажим
Подходит для степени защиты (IP):IP20
Линейка
BLANCA
Номин. напряжение
250 В
Вид/марка материала:Термопласт
Способ монтажа:открытой установки
Номин. Ток:16 А
Вид Товара:
Розетки Электрические
Установка:
Скрытый монтаж
Лицевая накладка:
Моноблок с рамкой
Материал:
Пластик
Модель/исполнение
Без заземляющего контакта

одноместная открытой установки без заземляющего контакта, без шторок System Electric, белый (Blanca) или эквивалент
	50
	шт

	65
	Розетка
	Монтаж:открытый
Количество гнезд:1
Количество постов:1
Тип комплектации:розетка в сборе
Рамка:
не требуется(идет в комплекте)
Max ток:16 А
Серия
Blanca
Степень защиты:IP20
Крышка: нет
Заземление: есть
Защитные шторки:нет
Материал:АБС-пластик
Количество модулей:нет
Наличие задней стенки:нет
Форма:квадратная
Ориентация монтажа
горизонтальная

Вид розетки
силовая одноместная открытой установки с заземляющим контактом, без шторок System Electric, белый (Blanca) или эквивалент
	90
	шт

	66
	Розетка
	Монтаж:накладной (открытый)
Количество гнезд:2
Количество постов:2
Тип комплектации:розетка в сборе
Рамка:
не требуется(идет в комплекте)
Max ток:16 А
Степень защиты:IP44
Крышка:да
Заземление:есть
Защитные шторки:есть
Цвет: белый
Материал: термопласт
Количество модулей: нет
Наличие задней стенки: да
Форма:прямоугольная
Ориентация монтажа:
горизонтальная
Вид розетки:
силовая

двухместная открытой установки с заземляющим контактом, IP44, белый, System Electric или эквивалент
	60
	шт

	67
	Светильник 
	Вид крепления:накладной
Тип:настенные/потолочные
двухламповый
Цоколь:G13
Тип лампы:светодиодная
Лампа в комплекте:нет
Материал корпуса/плафона/арматуры: пластик
Цвет корпуса – серый; Плафон - прозрачный
Цветность:нет
Напряжение питания:220 В
Длина светильника:1250 мм
Тип колбы: T8
Защита от пыли и влаги: IP65

Navigator DSP-04-1200-IP65-2xT8-G13 без ламп (двухламповый) или эквивалент
	100
	шт

	68
	Розетка силовая
	Ток, А:	16
Количество полюсов: 4
Степень защиты - 	IP44
Число контактов	3P+PE (трехфазн. 4-проводника)
Цветовая кодировка:Красный
Наличие блокировки:Без блокировки
Диапазон раб напряжений, В	380...415
Тип подключения: Клемма винтовая
Макс поперечное сечение проводника, мм²	2,5
Фиксирующее устройство:Крышка
Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч	6
Материал:Пластик

переносная 3Р+РЕ, 16А, ССИ-214 IEK или эквивалент
	30
	шт

	69
	Розетка силовая
	Ток, А	32
Количество полюсов:4
Степень защиты -IP44
Макс поперечное сечение проводника, мм²	6,0
Температура эксплуатации, °C	-25...40
Тип подключения:	Клемма винтовая
Наличие блокировки:Без блокировки
Материал:Пластик
Ввод кабеля: Уплотнительная гайка
Диапазон раб напряжений, В	380...415
Число контактов:	3P+PE (трехфазн. 4-проводника)
Номин частота, Гц	50/60
Фиксирующее устройство:Крышка
Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч	6
Номин электр прочность изоляции, В	500
Профиль - угол вилки	Прям./прямолинейн.
Цветовая кодировка:Красный

переносная 3Р+РЕ, 32А, ССИ-224 IEK или эквивалент
	50
	шт

	70
	Розетка силовая
	Ток, А	32
Количество полюсов:5
Степень защиты - IP	IP44
Температура эксплуатации, °C	-25...40
Номин электр прочность изоляции, В	500
Исполнение для вооруженных сил	Нет
Номин частота, Гц	50/60
Материал:Пластик
Тип подключения:Клемма винтовая
Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч	6
Диапазон раб напряжений, В	200...240
Цветовая кодировка:Красный
Ввод кабеля: Уплотнительная гайка
Фиксирующее устройство:Крышка
Наличие блокировки:Без блокировки
Профиль - угол вилки	Прям./прямолинейн.
Макс поперечное сечение проводника, мм²	6,0
Число контактов: 3P+N+PE (трехфазн. 5-проводников)


переносная 3Р+РЕ+N, 32А, ССИ-225 IEK или эквивалент
	60
	шт

	71
	Розетка силовая
	Ток, А	16
Количество полюсов:5
Степень защиты - IP	IP44
Фиксирующее устройство:Крышка
Наличие блокировки:Без блокировки
Номин частота, Гц	50/60
Число контактов:3P+N+PE (трехфазн. 5-проводников)
Ввод кабеля:Уплотнительная гайка
Температура эксплуатации, °C	-25...40
Диапазон раб напряжений, В	200...240
Номин электр прочность изоляции, В	500
Тип подключения:Клемма винтовая
Макс поперечное сечение проводника, мм²	2,5
Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч	6
Материал:Пластик
Цветовая кодировка:Красный

переносная 3Р+РЕ+N, 16А, ССИ-215 IEK или эквивалент
	30
	шт

	72
	Розетка силовая
	Ток, А	16
Количество полюсов:4
Степень защиты - IP	IP44
Температура эксплуатации, °C	-25...40
Тип подключения:Клемма винтовая
Наличие блокировки:Без блокировки
Способ крепления:Наружный монтаж
Цветовая кодировка:Красный
Диапазон раб напряжений, В	380...415
Модель или исполнение: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Фиксирующее устройство: Крышка
Макс поперечное сечение проводника, мм²	2,5
Число контактов: 3P+PE (трехфазн. 4-проводника)
Номин электр прочность изоляции, В	500
Материал:	Пластик

стационарная открытой установки 3Р+РЕ, 16А, ССИ-114 IEK или эквивалент
	25
	шт

	73
	Розетка силовая
	Ток, А	32
Количество полюсов:4
Степень защиты - IP	IP44
Номин частота, Гц	50/60
Цветовая кодировка:Красный
Тип подключения:Клемма винтовая
Фиксирующее устройство:Крышка
Температура эксплуатации, °C	-25...40
Материал:Пластик
Диапазон раб напряжений, В	380...415
Номин электр прочность изоляции, В	500
Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч	6
Наличие блокировки:Без блокировки
Макс поперечное сечение проводника, мм²	6,0
Способ или тип крепления:Наружный монтаж
Число контактов:3P+PE (трехфазн. 4-проводника)


стационарная открытой установки 3Р+РЕ, 32А, ССИ-124 IEK или эквивалент
	30
	шт

	74
	Розетка силовая
	Ток, А	16
Количество полюсов:5
Степень защиты - IP	IP44
Способ или тип крепления:Наружный монтаж
Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч	6
Фиксирующее устройство:Крышка
Наличие блокировки:Без блокировки
Диапазон раб напряжений, В	380...415
Номин частота, Гц	50/60
Число контактов:3P+N+PE (трехфазн. 5-проводников)
Тип подключения:Клемма винтовая
Модель или исполнение:Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Материал:Пластик
Цветовая кодировка:Красный

стационарная открытой установки 3Р+РЕ+N, 16А, ССИ-115 IEK или эквивалент
	25
	шт

	75
	Розетка силовая
	Ток, А	32
Количество полюсов:5
Степень защиты -	IP44
Наличие блокировки:Без блокировки
Модель или исполнение:Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Цветовая кодировка:Красный
Число контактов:3P+N+PE (трехфазн. 5-проводников)
Тип подключения:Клемма винтовая
Номин электр прочность изоляции, В	500
Номин частота, Гц	50/60
Фиксирующее устройство:Крышка
Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч	6
Диапазон раб напряжений, В	380...415
Способ или тип крепления:Наружный монтаж
Материал:Пластик

стационарная открытой установки 3Р+РЕ+N, 32А, ССИ-125 IEK или эквивалент
	50
	шт

	76
	Стартер
	Тип устройства (модель):Стартер
Мощность лампы, Вт:4-20
Номинальное напряжение (с-по), В 127
Степень защиты:IP20

127 В IEK или эквивалент
	300
	шт

	77
	Стартер
	Мощн подключ ЛЛ лампы типа T8, Вт	4...65
Включение:Одиночное
Номин напряжение, В	220...240
Степень защиты - IP	IP20
Длина, мм	38
Класс защиты	II
Подходит для ламп мощностью, Вт	65

220 В IEK или эквивалент
	500
	шт

	78
	Стяжки 
	Материал: пластиковые кабельные
Размер 5х300 мм
	3000
	шт

	79
	Шина 
	Длина, мм	54
Кол-во соединений:	6
Кол-во мест подключения:6
Материал:	Латунь
Тип монтажа:	Непосредственная установка
Высота, мм	9.0
Температура эксплуатации, °C	-40...50
Ширина, мм	54.0
Толщина, мм	6
Номин ток, А	100

Шина N на DIN-изол ШНИ-6х9-12-Д-С
	50
	шт

	80
	Лампа накаливания
	Тип:Лампа накаливания
Цоколь:E27
Колба:	A60 (60 мм)
Покрытие колбы:Прозрачное
Мощность, Вт	40
Напряжение, В	12
Диммирование:	Да
Диапазон диммирования, %	0-100
Класс энергоэффе­кти­вности:E
Цветность:Теплый белый
Цветовая температура:2700K
Индекс цветопередачи, Ra8:100
Световой поток, лм	620
Световая отдача, лм/Вт	16
Срок службы, часов	1000
Степень защиты	IP20
	100
	шт

	81
	Лампа накаливания
	Напряжение, В	24
Сфера применения: Освещение рабочих мест технологического оборудования
Длина лампы, мм	98
Форма колбы:Грибовидная
Покрытие колбы: Прозрачная
Тип изделия:	Лампа накаливания местного освещения (МО)
Световой поток:	580 Лм
Мощность, Вт	40
Тип цоколя	Е27
Диаметр, мм	50
Срок службы, ч	1000
Тип изделия:	Лампа накаливания местного освещения (МО)
	150
	шт

	82
	Лампа накаливания
	Напряжение, В 36
Сфера применения: Освещение рабочих мест технологического оборудования
Длина лампы, мм	93
Форма колбы:	M50
Покрытие колбы: Прозрачная
Световой поток:	550 Лм
Мощность, Вт	40
Тип цоколя:	Е27
Диаметр, мм	50
Срок службы, ч	1000
Тип изделия	Лампа накаливания местного освещения (МО)
	200
	шт

	83
	Лампа накаливания
	Напряжение, В	36
Сфера применения:Освещение рабочих мест технологического оборудования
Длина лампы, мм	98
Форма колбы:Грибовидная
Покрытие колбы: Прозрачная
Тип изделия:	Лампа накаливания местного освещения (МО)
Световой поток:1450 Лм
Мощность, Вт	100
Тип цоколя:	Е27
Диаметр, мм	50
Срок службы, ч	1000
	60
	шт

	84
	Лампа накаливания
	Напряжение, В 220
Степень защиты: IP20
Тип светильника: лампа
Тип: лампы накаливания
Мощность лампочки, Вт 25
Световой поток, Лм 250
Цветовая температура, К 2700
Свет белый
Цоколь: E27
Форма: груша
Срок службы, ч 1000
	84
	шт

	85
	Лампа накаливания
	Цоколь:	E27
Мощность лампы:	40 Вт
Напряжение лампы:	220-230 В
Световой поток:	415 лм
Форма лампы/колбы:	Грушевидная
Модель/исполнение:Прозрачный
Диаметр	55 мм
Общ. длина	97 мм
Средн. номин. срок службы	1000 ч
	100
	шт

	86
	Лампа накаливания
	Мощность, Вт 60
Тип цоколя: E27
Напряжение лампы:	220-230 В
Средн. номин. срок службы	1000 ч
	300
	шт

	87
	Лампа накаливания
	Мощность, Вт 95
Тип цоколя: E27
Напряжение лампы:	220-230 В
Средн. номин. срок службы	1000 ч
	300
	шт

	88
	Лампа накаливания
	Мощность, Вт	25
Тип цоколя:	E14
Назначение: для холодильников
Напряжение, В	220-230
220В РН 220-25 (малогабар) Е14
	30
	шт

	89
	Лампа накаливания
	Мощность: 60 Вт
Номинальная частота: 50 Гц
Рабочее напряжение: 230 В
Световой поток: 530 Лм
Тип цоколя: E14
Длина: 100 мм
Диаметр: 35 мм
Свечеобразная

220В ДВ 220-60
	60
	шт

	90
	Лампа накаливания
	Функциональное назначение:	лампа
Напряжение, В	6.3
Мощность, Вт	1.9
Цоколь резьбовой

Артикул: МН 6,3-0,3
или эквивалент
	30
	шт

	91
	Лампа накаливания
	Мощность лампы:60 Вт
Цоколь:E27
Форма колбы лампы:Рефлектор
Напряжение лампы с - по
230 В по 230 В
Световой поток:470 лм
Общая длина:105 мм
Класс энергоэффективности:G
Цвет зеркала:Серебро
Средний номинальный срок службы:1000 ч
Диаметр: 64.5 мм

220В к точечным светильникам R63, 60Вт, Е27/ES
	66
	шт

	92
	Лампа накаливания
	Номинальное напряжение: 26 В Номинальная мощность: 15 Вт Световой поток: 142 лм
Средняя продолжительность горения: не менее 100 ч
Лампа рассчитана на работу в сетях постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.
РН 26-15/ цоколь штифт 2-х конт.
	36
	шт

	93
	Лампа люминесцентная
	Мощность лампы:18 Вт
Цоколь:G13
Цветовая температура:4000 К
Форма колбы лампы:
Цилиндрическая
Световой поток:1200 лм
Индекс цветопередачи:
60-69 (класс 2В)
Класс энергоэффективности:B
Диаметр трубы:26 мм
Длина:590 мм
Диаметр кольца:26 мм
Средний номинальный срок службы:13000 ч
Обозначение лампы:T8

18Вт G13 640 OSRAM или эквивалент
	700
	шт

	94
	Лампа люминесцентная
	тип лампы:	ЛЛ
Тип цоколя:	G13
Мощность, Вт	36
Напряжение, В	220
Цветовая температура:4000
Световой поток, Лм	2850
Форма колбы	Трубчатая
Длина, мм	1200
Диаметр, мм	26

36Вт G13 640 OSRAM
	1100
	шт

	95
	Лампа люминесцентная
	Тип колбы:T8
Мощность (Вт):58
Форма:трубчатая
Цоколь:G13
Световой поток:4600 лм
Цветность:
естественный белый (4000 К)
Цветопередача:60 Ra
Назначение:
общее освещение
Срок службы:13000 ч
Длина:1515 мм
Диаметр:26 мм
Напряжение:220-240 В

58Вт G13 640 OSRAM или эквивалент
	250
	шт

	96
	Лампа люминесцентная
	Тип изделия:Лампа
Серия	ЛЮМ ЛАМПЫ T5
Тип лампы:	ЛЛ
Тип цоколя:	G5
Мощность, Вт	54
Напряжение, В	220
Цветовая температура:4000
Световой поток, Лм	4450
Форма колбы	:Трубчатая
Длина, мм	1149
Цвет свечения:Белый
Диаметр, мм	16
Срок службы, 24000 ч
	12
	шт

	97
	Лампа люминесцентная
	Тип лампы:Люминесцентная
Цоколь:G5
Мощность, Вт 39
Цветовая температура, K4000
Индекс цветопередачи, Ra80-89
Световой поток, Lm3100
	24
	шт

	98
	Лампа люминесцентная
	Тип:люминесцентная Вид цоколя:2G7 Потребляемая мощность: 11 Вт
Входное напряжение:220-240 В Цветовая температура, К:светлый (3500-5000 K) Форма лампочки:U-образная Срок службы, часов:15000 ч. Световой поток:900 Лм

	12
	шт

	99
	Лампа люминесцентная
	Мощность (Вт):26
Форма:трубчатая
Цоколь:G24q-3
Световой поток:1800 лм
Цветопередача:89 Ra
Назначение:общее освещение
Срок службы: 20000 ч
Длина:163 мм
Диаметр:12 мм
Тип:
люминесцентная
компактная
	24
	шт

	100
	Лампа люминесцентная
	Мощность лампы:18 Вт
Цоколь:2G11 (4-штырьковый)
Цветовая температура:4000 К
Подходит для электронного балласта:Да
Световой поток:1200 лм
Общая длина:214.5 мм
Индекс цветопередачи
80-89 (класс 1В)
Диаметр:17.5 мм
Класс:энергоэффективности
A
Цветопередача:840
Средний номинальный срок службы:20000 ч
	12
	шт

	101
	Лампа люминесцентная
	Тип изделия:	Лампа
Тип лампы:	КЛЛ
Тип цоколя:	2G11
Мощность, Вт	36
Напряжение, В	220
Цветовая температура:4000
Световой поток, Лм	2900
Форма колбы:Трубчатая
компактная
	28
	шт

	102
	Лампа люминесцентная
	Мощность лампы:55 Вт
Цоколь:2G11 (4-штырьковый)
Цветовая температура:4000 К
Подходит для электронного балласта:Да
Световой поток:4800 лм
Общая длина:530.5 мм
Индекс цветопередачи
80-89 (класс 1В)
Диаметр:17.5 мм
Класс энергоэффективности:A+
Цветопередача:840
Специальное применение
Общего назначения
Средний номинальный срок службы:20000 ч
компактная
	18
	шт

	103
	Лампа дугоразрядная
	Тип изделия:Лампа
Тип лампы:ДРЛ
Тип цоколя:E27
Мощность, Вт	125
Напряжение, В	220
Цветовая температура:5000
Световой поток, Лм	7600
Форма колбы: Эллипсоидная
Срок службы, ч	12000
Диапазон рабочих температур	от -40 до +40
Цвет: Белый
Номинальное напряжение, В	220-230
	18
	шт

	104
	Лампа дугоразрядная
	Тип изделия:Лампа
Тип лампы:ДРЛ
Мощность лампы:250 Вт
Цоколь:E40
Диаметр:76 мм
Световой поток:14300 лм
Общая длина:190 мм
Индекс цветопередачи
40-59 (класс 3)
Класс энергоэффективности:B
Световая отдача лампы:52 лм/Вт
Форма колбы лампы:
Эллипсоидная (-ое)
Средний номинальный срок службы:20000 ч
Напряжение лампы с - по
220 В по 220 В
	30
	шт

	105
	Лампа галогеновая
	Мощность лампы:1000 Вт
Цветовая температура:3000 К
Напряжение лампы с - по
220 В по 240 В
Световой поток:21000 лм
Средний номинальный срок службы:2000 ч
	12
	шт

	106
	Лампа галогеновая
	Мощность лампы:2000 Вт
Цоколь:R7s
Цветовая температура:2900 К
Форма колбы лампы:
Трубчатая с двухсторонним цоколем
Напряжение лампы с - по
230 В по 230 В
Световой поток:30000 лм
Общая длина:333 мм
Диаметр:7 мм
Класс энергоэффективности:F
Средний номинальный срок службы:2000 ч
	18
	шт

	107
	Лампа галогеновая
	Мощность лампы:500 Вт
Цоколь:R7s
Цветовая температура:2900 К
Форма колбы лампы:
Трубчатая с двухсторонним цоколем
Напряжение лампы с - по
230 В по 230 В
Световой поток:7200 лм
	6
	шт

	108
	Лампа
	Мощность лампы
50 Вт
Угол распределения светового потока
38 град.
Напряжение лампы с - по
220 В по 240 В
Исполнение:Спот
Цветовая температура:3000 К
Тип отражателя:Стекло
Средний номинальный срок службы:2000 ч

JCR/C 220-240В  (ø50мм, GX 5.3) или эквивалент
	20
	шт

	109
	Лампа
	Тип лампы:LED
Тип цоколя:E27
Мощность, Вт	12
Напряжение, В	12-36
Цветовая температура:4000
Световой поток, от	1000 Лм
Форма колбы:Грушевидная
Степень защиты:IP20
Срок службы, ч	30000
Индекс цветопередачи: 80-89
Высота, мм	125
Длина, мм	118
Цвет свечения:Белый
Диаметр, мм	60
Тип кривой силы света:Д
Материал изделия: Поликарбонат
Цвет:Белый
Диапазон рабочих температур	от +1 до +40
Угол рассеивания, град	200
Номинальное напряжение, В	12-36
	400
	шт

	110
	Лампа
	
Тип:светодиодная
Мощность (Вт):15
Напряжение:220 В
Цоколь:E27
Цветовая температура:4000 К
Цветопередача:89 Ra
Диаметр: не более 60 мм
Длина: не более 120 мм
Тип колбы:A
Форма:груша
Световой поток:
от 1400 лм
Срок службы:
30000 ч


Производитель: LED-A60-VC 15Вт IN HOME или эквивалент




	800
	шт

	111
	Лампа
	Цоколь:E27
Род тока: Переменный ток (AC)
Форма колбы лампы:
Грушевидная
Номинальное напряжение с - по
230 В
Цветовая температура с - по
4000 К
Мощность лампы с - по
20 Вт
Цвет:Белый
Индекс цветопередачи
80-89 (класс 1В)
Степень защиты IP
IP20
Исполнение стекла/колбы:Матовый (-ая)
Средний номинальный срок службы: 30000 ч
Световой поток: от  2000 лм


230В 20Вт Е27 IEK или эквивалент
	150
	шт

	112
	Лампа
	Тип:светодиодная
Мощность (Вт):40
Напряжение:220 В
Цоколь:E27
Цветовая температура:4000 К
Цветопередача:80 Ra
Тип колбы:A80
Форма:шар
Световой поток: от 3600 лм
Световая отдача:90 лм/Вт
Срок службы:25000 ч
Диаметр: не более 80 мм
Длина: не более 150 мм


220В 40Вт Е27 SAFFIT или эквивалент
	120
	шт

	113
	Лампа
	Цоколь:G13
Род тока:Переменный ток (AC)
Форма колбы лампы:
Трубчатая
Номинальное напряжение с - по
230 В по 230 В
Цветовая температура с - по
4000 К по 4000 К
Мощность лампы с - по
24 Вт по 24 Вт
Цвет:Белый
Исполнение стекла/колбы:Матовый (-ая)
Средний номинальный срок службы:
30000 ч
Длина: 1500 мм
Т8
	600
	шт

	114
	Лампа
	Форма колбы:Т8 (трубка)
Тип цоколя: G13
Мощность лампы, Вт 40
Световой поток, лм 4000
Длина: 1200 мм
Цветовая температура: 4000 К
Колба – матовая

Производитель: IN HOME LED-T8 40Вт 230В G13 4000К 4000Лм 1200мм или эквивалент
	200
	шт

	115
	Лампа
	Тип изделия:Лампа светодиодная LED
Тип лампы:	LED
Тип цоколя:	G13
Форма колбы:Т8 (трубка)
Мощность, Вт 25
Колба – матовая
Напряжение, В	220
Цветовая температура:4000
Световой поток, Лм	2500
Форма колбы:Трубчатая
Срок службы, ч 30000
Длина 1200 мм
	200
	шт

	116
	Лампа
	Тип изделия:Лампа светодиодная
Тип лампы:LED
Тип цоколя:G13
Мощность, Вт	20
Напряжение, В	220
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток, Лм	2000
Форма колбы	Трубчатая Т8
Колба – матовая
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, ч	30000
Длина 1200 мм
	1400
	шт

	117
	Лампа
	Тип:светодиодная
Мощность (Вт):14
Напряжение:220 В
Цоколь:G13
Цветовая температура
4000 К
Цветопередача
70 Ra
Диаметр:26 мм
Длина:900 мм
Тип колбы:T8
Форма:трубчатая
Световой поток
1100 лм
Световая отдача
78 лм/Вт
Срок службы
35000 ч
	150
	шт

	118
	Лампа
	Тип изделия:	Лампа светодиодная
Тип лампы:	LED
Тип цоколя:	G13
Мощность, Вт	13
Напряжение, В	220
Цветовая температура:4000
Световой поток, Лм	1300
Форма колбы:Трубчатая Т8
Срок службы, ч 30000
Длина 600 мм
	700
	шт

	119
	Прожектор
	Мощность: 30 Вт
Напряжение: 230 В
Степень защиты: IP65
Цветовая температура: от 4000K до 6500К
Световой поток: 2400 Лм
Угол светового пучка: 110°
Материал: алюминий
Длина: 161 мм
Ширина: 25 мм
Высота: 125 мм
Срок службы: 50000 ч


Прожектор СДО 06-30 IEK или эквивалент
	15
	шт

	120
	Прожектор
	Мощность: 50 Вт
Напряжение: 230 В
Степень защиты: IP65
Цветовая температура: от 4000K до 6500К
Световой поток: 2400 Лм
Угол светового пучка: 110°
Материал: алюминий
Длина: 161 мм
Ширина: 25 мм
Высота: 125 мм
Срок службы: 50000 ч


Прожектор СДО 06-50 IEK или эквивалент
	10
	шт

	121
	Прожектор
	Материал корпус:Алюминий
Материал корпуса светильника:
Сплав алюминиевый
Материал рассеивателя:	Стекло.
Мощность, Вт	100
Номинальное напряжение, В	198-253
Цветовая температура: от 4000K до 6500К
Световая отдача, лм/Вт80
Способ монтажа:Накладной
Срок службы, ч	20000
Степень защиты	IP65

Прожектор СДО 06-100 IEK или эквивалент
	8
	шт

	122
	Прожектор
	Номинальная мощность, Вт	200
Световой поток, лм	16000
Цветовая температура, К	от 4000K до 6500 К
Индекс цветопередачи - Ra	70-79 (класс 2A)
Степень защиты - IP	IP65
Угол светового излучения	Широкий световой пучок
Мощность лампы, Вт	200
Световая отдача, лм на Вт	80
Макс мощность системы, Вт	200

Прожектор СДО 06-200 IEK или эквивалент
	3
	шт

	123
	Лампа дугоразрядная натриевая
	Тип изделия:Лампа
Тип лампы: ДНАТ
Тип цоколя:	E27
Мощность, Вт	70
Напряжение, В	220
Цветовая температура: 2000
Световой поток, Лм	6200
Форма колбы	:Трубчатая
Срок службы, ч	28000

ДНАТ 70Вт Е27 TDM Electric или эквивалент
	30
	шт

	124
	Лампа дугоразрядная натриевая
	Тип лампы: ДНАТ
Тип цоколя: E40
Мощность, Вт	100
Напряжение, В	220
Цветовая температура: 2000
Световой поток, Лм	9200
Форма колбы	Трубчатая
Срок службы, ч	28000

ДНАТ 100Вт Е40 TDM Electric или эквивалент
	30
	шт

	[bookmark: _GoBack]125
	Лампа дугоразрядная натриевая
	Мощность	250 Вт
Цоколь	E40
Цветовая температура	2000-2700K (Теплый)
Световой поток:25000 лм

ДНАТ 250Вт Е40 TDM Electric или эквивалент
	20
	шт

	126
	Лампа металлогалогенная 
	Форма лампы/колбы:Трубчатая
Цоколь:E40
Мощность лампы:1000 Вт
Напряжение лампы:	125 В
Световой поток:110000 лм


220В, 3350К, Ra64, POWERSTAR HQI-T 1000W/N, код 4008321528285, Ledvance или эквивалент
	2
	шт

	127
	Лампа металлогалогенная 
	Форма лампы/колбы: Трубчатая с односторонним цоколем
Цоколь	E40
Мощность лампы	1955 Вт
Напряжение лампы	217 В
Световой поток:210000 лм
Средн. номин. срок службы:12000 ч

2000Вт, 380В, 210000Лм, 3800К, Ra59, HPI-T 2000W/542 E40 380V, код 871150020235245, Philips или эквивалент
	1
	шт



3. Общие требования:
3.1. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц. 
3.2. Поставляемые товары не должны иметь признаков контрафактности, а именно: несанкционированного использования или нанесения торговых марок производителя продукции на территории РФ. Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет его оригинальности, контрафактности, в независимой экспертной организации или в авторизированном сервисном центре производителя оборудования. Расходы, потраченные на проведение экспертизы, будут отнесены на счет Поставщика в случае получения заключения экспертной организации не в пользу Поставщика.
3.3. Каждая единица поставляемого товара должна соответствовать размерам, качеству, комплектности, техническим характеристикам, техническим условиям изготовителя.
3.4. Упаковка и маркировка товара Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011). Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. 
3.5. Упаковка не должна содержать вскрытий, за исключением случаев проверки и фасовки товара на партии.
3.6. Гарантийный срок на поставляемую продукцию - согласно ГОСТ (ТУ и т.д.), но не менее 12 месяцев с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока.
3.7. Поставщик должен гарантировать безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
3.8. Поставляемый товар должен быть экологически безопасен, сертифицирован и по безопасности должен соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и действующему законодательству РФ.

4. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.

5. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
Доставка до склада Заказчика выполняется силами и за счет Поставщика. Стоимость доставки входит в стоимость Товара.

6. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Поставка Товара осуществляется в течение 4 недель с момента внесения аванса Покупателем.

7. Условия оплаты:
Аванс в размере 50% оплачивается Покупателем на основании счета Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Окончательный расчет (за вычетом ранее уплаченного аванса) производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара в полном объеме и подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12.

8. Дополнительные требования:
8.1. Поставщик обязан передать документы с каждой единицей товара: копии сертификатов соответствия; технический паспорт на русском языке; руководство пользователя на русском языке; гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода (при наличии).
8.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
