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Профессиональная морская радиостанция для использования на судах и плавсредствах. В память Аргут А-18 запрограммированы каналы международного мореплавания, и морские каналы США и Канады. Вызов в международном аварийном канале № 16 включается одной кнопкой. Корпус радиостанции водонепроницаемый, держится на поверхности воды. При попадании в морскую воду автоматически включается световая сигнализация. Номера каналов индицируются крупно на дисплее с подсветкой.
Технические данные:
Рабочий диапазон частот, МГц передача 156.025-157.425, прием 156.025-163.275
Частотный диапазон Морской
Мощность передатчика, Вт 5
Тип радиоинтерфейса Аналоговый
Количество каналов:
58 (сетка частот INT)
48 (сетка частот USA)
62 (сетка частот CAN)
аварийный канал 16
10 (метеослужба)
Шаг сетки частот, кГц 50
Сопротивление антенны, Ом 50
Тип ВЧ-соединителя SMA (f)
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 63x148х42 (без антенны), 63x276x42 (с антенной)
Масса, г 260 (без антенны), 285 (с антенной)
Тип аккумуляторной батареи Li-ion
Ёмкость аккумуляторной батареи, мАч 1800
Напряжение питания, В 7,4
Диапазон рабочих температур, ˚С от -20 до +60
Приёмник
Тип Прямого преобразования
Чувствительность в аналоговом режиме
(СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с 0,25 мкВ или -119 дБм
Избирательность по соседнему каналу, дБ 60
Интермодуляционная избирательность, дБ 65
Номинальная выходная мощность, Вт 1
Коэффициент нелинейных искажений, % 10
Передатчик
Отклонение частоты (N10-6) 2,5
Мощность несущей, Вт 2 (низкая), 5 (высокая)
Максимальная девиация частоты, кГц 5
Функции и особенности:
• Влагозащищенный ударопрочный корпус • Переключение мощности передатчика • Вид модуляции: FM • Поддержка CTCSS • Режим работы через ретранслятор • Функция “нажми и говори” PPT • Сканирование каналов • Блокировка клавиатуры • Звук при нажатии кнопок
• Сигнал окончания передачи • Антенна съемная • Дисплей с подсветкой • Влагозащита IPX7 • Режим сохранения энергии • Регулировка громкости • Сигнал вызова • Подключение гарнитуры • Шумоподавление
Свойство положительной плывучести
Радиостанция обладает необычной конструктивной особенностью – при падении в воду устройство не тонет, а плавает, как поплавок. Это свойство положительной плавучести позволяет пользователю легко выловить радиостанцию при падении в воду и снова пользоваться устройством.
Класс защиты IP67 
Корпус радиостанции соответствует коду пылевлагозащиты IP67. Устройство надежно закрыто от попадания пыли и песка. Допустимо погружение устройства в воду на глубину до 1 м без ущерба для работоспособности радиостанции.
Датчик падения в морскую воду 
При падении в воду включается световая сигнализация. Благодаря сигнализации, устройство легко заметить в воде днем и ночью, поэтому рацию практически невозможно потерять.
Идеальный звук 
В радиостанции есть функция шумоподавления, которая включается однократным нажатием одной из кнопок на корпусе рации и легко выключается повторным нажатием этой кнопки. Благодаря этой функции, пользователю легко отсечь все фоновые шумы и добиться идеального звука при передаче информации.


