

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по текущему / мелкому ремонту помещений, а также на инженерном оборудовании / системах на эксплуатируемых Заказчиком объектах.

	1.
	Наименование товаров, работ, услуг
(с указанием кодов классификаторов)
	Количество поставляемых  товаров, работ, услуг

	Выполнение работ по текущему / мелкому ремонту помещений, а также на инженерном оборудовании / системах на эксплуатируемых Заказчиком объектах.

Коды классификаторов:
ОКПД 2: _____________Не заполняется 

ОКВЭД 2: ____________

	Количество, наименование и характеристики товаров, работ, услуг указаны в п.4.

	2.
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

	Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр.1.
Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12
Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок С
Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок А
Российская Федерация, г. Москва, Ходынская ул., дом 2, стр.1
Российская Федерация, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А
Российская Федерация, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр 1А
Российская Федерация, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр 31Б, 31Д
Российская Федерация, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр 40
Российская Федерация, г. Москва, Перовское ш, 1, стр 1 - 3
Российская Федерация, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д. 27А, стр. 1
Российская Федерация, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д. 18, стр. 2
Российская Федерация, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д. 16, стр. 1
Российская Федерация, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д. 20А, стр. 4

	3.
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

	с даты подписания договора по 31.12.2027г.

	4.
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров, работ, услуг. Качественные характеристики товаров, работ, услуг.

	
	Вид работ/оборудования.
	Выполнять работы по текущему / мелкому ремонту помещений, а также на инженерном оборудовании / системах на эксплуатируемых Заказчиком объектах.
Работы выполняются по мере необходимости по заявкам Заказчика. 
Подрядчик представляет результаты выполненных Работ, а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать. 
Данный объем не включает в себя работы по реконструкции и капитальному ремонту.

	Цель работ.
	Выполнять работы по текущему / мелкому ремонту помещений, а также на инженерном оборудовании / системах

	Стоимость работ
	1. Предельная стоимость по договору: 50 000 000,00 рублей, кроме того НДС по ставке, действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Минимальная стоимость разовой заявки, направляемой Подрядчику будет составлять минимум 100 000,00 рублей.
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	Перечень выполняемых работ. 
	Демонтажные работы.
1. Частичный демонтаж перегородок из ГКЛ.
2. Частичная разборка кирпичных ненесущих стен и перегородок
3. Демонтаж звукоизоляции перегородок из ГКЛ
4. Демонтаж облицовки стен из ГКЛ
5. Частичный демонтаж гипсолитовых перегородок 
6. Демонтаж облицовки стен из ДСП
7. Снятие (срубка) старой штукатурки со стен толщиной до 100 мм
8. Сбивка старой керамической плитки со стен
9. Снятие старой краски со стен
10. Снятие старых обоев со стен
11. Демонтаж лепнины
12. Демонтаж полов типа брекчия
13. Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм
14. Демонтаж деревянных полов по лагам
15. Разборка покрытия полов из плит ДСП в 1 слой
16. Разборка покрытия полов из ДВП
17. Разборка покрытия полов и плит фальшпола
18. Демонтаж старого паркета, ламината
19. Разборка бортовых камней
20. Разборка тротуарной плитки
21. Разборка асфальтобетонных покрытий
22. Разборка кровель из рулонных материалов
23. Разборка кровель из листовой стали
24. Срубка железобетонных ступеней
25. Разборка покрытия полов из керамических плиток и керамогранита
26. Разборка бетонных оснований под полы 
27. Разборка утепления покрытий пола из керамзита
28. Снятие старой подложки, оргалита, фанеры
29. Снятие старого линолеума, ковролина
30. Снятие гидроизоляции из гидростеклоизола
31. Демонтаж плинтусов цементных и из керамической плитки
32. Демонтаж ПВХ и деревянных плинтусов
33. Демонтаж подвесного потолка типа "Армстронг"
34. Демонтаж плиток потолка типа "Армстронг" с сохранением направляющих
35. Демонтаж реечного алюминиевого потолка
36. Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ
37. Снятие старой штукатурки потолков
38. Снятие обоев с потолка
39. Демонтаж столешницы 
40. Демонтаж деревянных и металлических дверных блоков
41. Демонтаж металлических бронедверей
42. Демонтаж деревянных оконных блоков и подоконных досок 
43. Демонтаж решеток металлических оконных или дверных
44. Демонтаж металлических витражей с остеклением, алюминиевых дверей
45. Демонтаж стекол и стеклопакетов из металлических переплетов
46. Демонтаж козырька над входом
47. Демонтаж ванн
48. Демонтаж умывальника, раковины, унитаза
49. Демонтаж полотенцесушителя
50. Демонтаж душевых кабин
51. Демонтаж труб отопления, водопровода 
52. Демонтаж труб канализации 
53. Демонтаж радиаторов
54. Разборка мелких покрытий из листовой стали (желобов, отливов, свесов)
55. Разборка водосточных труб
56. Демонтаж металлических конструкций 
57. Демонтаж мелких конструкций (парапеты, свесы)
58. Частичная разборка деревянной обрешетки из брусков
59. Разборка утепления покрытий кровли из керамзита
60. Разборка облицовки фасада из алюкобонда
61. Разборка воздуховодов из оцинкованной стали
62. Демонтаж воздухораспределительных устройств
63. Демонтаж электропроводки
64. Демонтаж розеток, выключателей
65. Демонтаж пластиковых коробов
66. Демонтаж светильников с люминесцентными лампами
67. Демонтаж точечных светильников
68. Демонтаж распределительных электрощитов
69. Демонтаж автоматов защиты
70. Демонтаж кондиционера (внутреннего и наружного блока)
71. Демонтаж фанкойла
72. Демонтаж систем вентиляции
73. Демонтаж пожарного извещателя с базой системы автоматической пожарной сигнализации (САПС)
74. Демонтаж выносного устройства оптической сигнализации (ВУОС)
75. Демонтаж пожарной станции САПС
76. Демонтаж усилителя мощности системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
77. Демонтаж модулей управления и контроля САПС
78. Демонтаж блока управления клапаном
79. Демонтаж звукового (светозвукового) оповещателя 
80. Демонтаж прибора приемно-контрольного (прибора управления)
81. Устройство отверстий в стенах и перекрытиях
82. Уборка, погрузка и вывоз мусора после выполнения демонтажных и ремонтных работ
83. Демонтаж насосов и насосных станций
84. Демонтаж стыковочных узлов к дымососу, в комплекте с переходниками и рукавами
85. Демонтаж спринклеров, насадков, установка заглушек
86. Демонтаж трубопроводов систем пожаротушения
87. Демонтаж пожарных шкафов, клапанов пожарных, комплектация пожарными рукавами и огнетушителями
88. Демонтаж замков электромагнитных
89. Демонтаж шкафов управления, автоматики
90. Демонтаж источников бесперебойного питания
91. Демонтаж аккумуляторов, преобразователей и блоков питания
92. Демонтаж видеорегистраторов
93. Демонтаж жестких дисков
94. Демонтаж видео и телекамер
95. Демонтаж коммутаторов
96. Демонтаж приборов событийного видеоконтроля
97. Демонтаж блоков и приборов приемно-контрольных
98. Демонтаж приборов оптико-электрических, ультразвуковых
99. Демонтаж приборов измерения, защиты, сигнализирующих светозвуковых
100. Демонтаж расширителей адресных
101. Демонтаж брелоков радиоканальных
102. Демонтаж устройств охранной беспроводной сигнализации
103. Демонтаж блоков индикации с клавиатурой
104. Демонтаж контроллеров
105. Демонтаж считывателей Smart-карт и кнопок накладных/встраиваемых
106. Демонтаж устройств дистанционного пуска и управления
107. Демонтаж мониторов и панелей
108. Демонтаж видеопанелей вызывных
109. Демонтаж преобразователей интерфейсов с гальванической развязкой
110. Демонтаж модулей пожаротушения, пусковых устройств
111. Демонтаж систем автоматики управления пожаротушением
112. Демонтаж громкоговорителей

Ремонтные работы
Стены
113. Восстановление облицовки и перекладка отдельных участков кирпичных стен
114. Герметизация стыков элементов полносборных зданий
115. Постановка на раствор отдельных выпавших камней
116. Восстановление облицовки наружных стен керамической плиткой и плитами из природного камня отдельными местами
117. Восстановление и укрепление отдельных простенков, перемычек, лепных порезок и розеток, карнизов
118. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья
119. Частичное восстановление кирпичной кладки стен и перегородок с армированием кладочной сеткой 
120. Частичное восстановление кладки стен и перегородок из легкобетонных и гипсовых пазогребневых блоков
121. Обрамление проемов угловой сталью 
122. Устройство штроб (борозд) в стенах 
123. Укрепление стен арматурной решеткой из прутка 
124. Герметизация несущих стен от протечки грунтовых вод
Перегородки
125. Частичная замена перегородки из ГКЛ с остеклением 
126. Частичная замена глухих перегородок из ГКЛ и ГКЛВ с теплоизоляцией на металлическом каркасе с обшивкой в 1-2 слоя с каждой стороны 
127. Частичная замена перегородок из закаленного стекла 
128. Частичная замена перегородок стеклянных в алюминиевом профиле
129. Частичное восстановление пластиковых перегородок с остеклением
130. Частичная замена противопожарных перегородок глухих и с заполнением стеклом 100% с пределом огнестойкости EIW-45 
131. Монтаж перегородок из гкл по системе кнауф  

Внутренняя отделка стен
132. Штукатурка и выравнивание стен 
133. Штукатурка стен по сетке 
134. Облицовка стен пластиковыми панелями 
135. Облицовка стен ДСП, фанерой
136. Противогрибковая обработка стен 
137. Грунтовка стен в один слой 
138. Устройство штукатурки типа "Байрамикс" 
139. Отделка готовых стен типа "Венецианская штукатурка" 
140. Облицовка стен и откосов из ГКЛ и ГКЛВ в 1-2 слоя на металлическом каркасе 
141. Шпаклевка стен и откосов смесью типа "Vetonit" 
142. Оклейка стен различными обоями 
143. Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской 
144. Устройство отбойной доски 
145. Установка алюминиевых и ПВХ уголков на наружных углах стен и колонн в офисной части 
146. Облицовка стен и колонн керамической плиткой с затиркой швов 
147. Обшивка стен листовой сталью 
148. Облицовка стен и колонн искусственным камнем, гранитом и мрамором с затиркой швов

Теплоизоляция и огнезащита
149. Утепление стен, перекрытий и перегородок пенофолом 
150. Утепление стен, перекрытий и перегородок минераловатной плитой 
151. Утепление стен, перекрытий и перегородок  пенопластом 
152. Огнезащита несущих металлических конструкций штукатуркой по сетке 
153. Огнезащита несущих металлических конструкций специальными составами 
154. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций специальными составами
Окна
155. Замена алюминиевых глухих и распашных конструкций окон с 2-камерным стеклопакетом, с пароизоляцией и гидроизоляцией примыканий. 
156. Замена глухих и распашных пластиковых окон с 2-камерным стеклопакетом, с пароизоляцией и гидроизоляцией примыканий
157. Замена стеклопакета в пластиковых конструкциях окон в действующем офисе 
158. Установка пластиковых откосов
159. Монтаж алюминиевых жалюзи горизонтальных 
160. Монтаж декоративных вертикальных жалюзи, матерчатые ламели 
161. Окраска оконных рам 
162. Устройство гидроизоляционного слоя горизонтальных и вертикальных стыков окон со стеной из паропроницаемой ленты
163. Изготовление и монтаж декоративных распашных (с навесными замками) или глухих решеток на окна 
164. Устройство подоконников 
165. Очистка окон от старой краски
166. Армирование окон пленкой класса Р3А и Р4А 
167. Оклейка непрозрачной пленкой окон 
168. Устройство отливов окон 
169. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных витражных или витринных заполнений (деревянных, металлических и др.)
170. Смена оконных приборов
171. Врезка форточек

Двери
172. Установка межкомнатных дверей 
173. Установка металлических дверей
174. Установка противопожарных дверей 
175. Установка стеклянных дверей
176. Установка дверей из алюминиевого профиля 
177. Установка дверей из арматуры Ø16 мм с ячейкой 150Х150 мм
178. Установка бронедверей всех классов
179. Установка дверных упоров 
180. Установка наличников 
181. Замена замка с ручкой в двери 
182. Замена замка в бронедверях 
183. Монтаж доводчика на  двери 
184. Масляная окраска дверных блоков с предварительной очисткой поверхности 
185. Восстановление герметизации коробок окон и дверей силиконовыми и акриловыми герметиками и монтажной пеной  

Потолки
186. Замена поврежденных плиток подвесного потолка 
187. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий
188. Штукатурка потолка 
189. Грунтовка потолков 
190. Шпаклевка потолка  
191. Окраска потолка  водоэмульсионной краской  
192. Устройство подшивного потолка из ГКЛ и ГВЛВ по металлическому каркасу разноуровневого
193. Устройство потолка 
194. Устройство алюминиевого реечного потолка 
195. Устройство алюминиевого кассетного потолка типа "Албес"
196. Устройство подвесного потолка разного типа
197. Текущий ремонт трещин в перекрытии от протечки

Полы
198. Текущий ремонт подстилающих бетонных слоев 
199. Текущий ремонт стяжки пола толщиной 
200. Выравнивание полов составом "Vetonit-3000"  
201. Устройство покрытий полимерцементных наливных 
202. Текущий ремонт армирования стяжки пола сеткой ВР-5 с ячейкой 50х50 мм 
203. Железнение цементных полов 
204. Текущий ремонт монолитных железобетонных ступеней в помещениях 
205. Текущий ремонт фанеры в 1-2 слоя под линолеум или ковролин 
206. Утепление полов плитами минераловатными 
207. Устройство гидроизоляции оклеечной "Гидростеклоизолом" 
208. Текущий ремонт обмазочной гидроизоляции поверхностей 
209. Текущий ремонт основания пола из профлиста 
210. Текущий ремонт засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзита 
211. Текущий ремонт звукоизоляции пола из плит ДВП 
212. Текущий ремонт полов и лестниц из керамической плитки, керамогранита, гранита и мрамора с затиркой швов 
213. Текущий ремонт дощатых полов по лагам 
214. Текущий ремонт полов и3 штучного паркета
215. Текущий ремонт полов из паркетной доски
216. Циклевка паркетной доски механизированным способом 
217. Покрытие паркета лаком 
218. Настил полов из ковролина  с применением клея 
219. Настил полов из ковровой плитки с применением фиксатора 
220. Сплачивание дощатых полов
221. Устройство теплого пола с терморегулятором, 
222. Устройство полосы шириной 50 мм из кварцевого агломерата SileStone  
223. Устройство декоративного элемента "Плавник" из кварцевого агломерата SileStone 
224. Устройство винилового покрытия пола  
225. Настил коммерческого линолеума гомогенного 
226. Устройство полов из ламината, 
227. Устройство плинтуса из керамогранита с использованием алюминиевого уголка 
228. Устройство плинтуса из керамогранита 
229. Устройство плинтуса из ПВХ 
230. Устройство плинтуса из нержавеющей стали и алюминия 
231. Установка плинтуса из дерева твердых пород 
232. Установка закрепляющих и стыковочных планок 
233. Установка алюминиевых порожков 
234. Окраска цементных полов 
Вентиляция, отопление, водоснабжение, канализация
235. Установка металлических вентиляционных решеток в стене 
236. Установка экранов приборов отопления с металлическими вентиляционными решетками 
237. Текущий ремонт воздуховодов
238. Замена и установка вентиляционного оборудования
239. Восстановление и устройство тепло-шумоизоляции вентиляционного оборудования
240. Монтаж воздухораспределительных устройств, воздуховодов , систем вентиляции и холодоснабжения
241. Частичная замена труб отопления
242. Замена приборов отопления
243. Частичная замена и монтаж новых стальных, чугунных, металлопластиковых, полипропиленовых и пвх труб отопления, водоснабжения и канализации.
244. Установка (Замена) кранов, задвижек, клапанов, фильтров, счетчиков и др. приборов на трубопроводы
245. Установка и подключение комплектов унитазов, ванн, раковин, моек, душевых кабин, смесителей, кранов водоразборных и водонагревателей.
246. Врезка в действующие системы водоснабжения и канализации
247. Теплоизоляция труб
248. Монтаж насосов и насосных станций
249. Проведение гидравлических испытаний
250. Промывка и чистка теплообменников.
251. Монтаж / замена фанкойлов, VRV и VRF систем.
252. Проведение балансировочных работ инженерных систем.

Благоустройство территории
253. Разработка и засыпка грунта вручную 
254. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка с уплотнением 
255. Текущий ремонт щебеночного основания под тротуары и площадки 
256. Текущий ремонт покрытий из тротуарной плитки
257. Текущий ремонт асфальтового покрытия 
258. Текущий ремонт отмостки 
259. Текущий ремонт железобетонного и бетонного монолитного фундамента крыльца главного входа 
260. Устройство пандуса металлического 
261. Устройство пандуса бетонного с армированием 
262. Установка резиновой встраиваемой окантовки края ступеней против скольжения 
263. Укладка бордюрного камня 
264. Устройство механического и автоматического шлагбаума 
265. Устройство ограждения раздвижного переносного 
266. Установка урны с креплением  
267. Установка тактильное оборудование с доставкой и монтажом в рамках реализации "Мероприятий по обеспечению доступа МГН
268. Текущий ремонт деформационного шва

Фасад
269. Штукатурка фасада
270. Шпатлевка фасада 
271. Окраска фасадов фасадной краской 
272. Облицовка  фасада керамогранитом 
273. Облицовка стен фасада искусственными плитами на металлическом каркасе 
274. Облицовка стен вентилируемого фасада  панелями из композитного материала с утеплением 
275. Облицовка стен фасада металлосайдингом на металлическом каркасе с пароизоляционным слоем 
276. Облицовка козырька и откосов витражей оцинкованным окрашенным листом 
277. Подшивка потолка оцинкованным окрашенным листом 
278. Замена водосточных труб из оцинкованной стали 
279. Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа 
280. Текущий ремонт металлического козырька запасного и эвакуационного выхода дворового фасада 
281. Текущий ремонт фасада из композитных панелей типа "алюкобонд" 4 мм 
282. Монтаж системы водостока с подогревом в зимний период 
283. Устройство входного коврика из модульных ковров-решеток 
284. Сборка и установка модульного грязезащитного покрытия (коврика) по типу "Антикаблук" 
285. Устройство антискользящего покрытия типа "Мастерфайбр" толщиной 10 мм 
286. Пескоструйная очистка, промывка фасадов
287. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей
288. Текущий ремонт гидроизоляции
289. Текущий ремонт входных групп, крылец, навесов, пандусов, ограждений и т.д.
290. Утепление фасада
291. Устройство строительных лесов для выполнения работ.
292. Текущий ремонт прижимных планок и их составляющих фасадного остекления

Кровля
293. Устройство мелких покрытий из оцинкованной окрашенной стали (примыканий, покрытий парапетов, свесов и т.п.) 
294. Частичный монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 
295. Частичное устройство мягкой рулонной кровли в 2 слоя                 
296. Частичное устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю         
297. Частичное устройство кровли из оцинкованной стали         
298. Частичное устройство пароизоляции типа "Изоспан" 
299. Текущий ремонт тротуарных плит на кровле             
300. Устройство подвесных желобов     
301. Установка воронок сливных 
302. Все виды работ по устранению неисправностей узлов примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и прочие места проходов через кровлю, стояков, стоек и т. д.
303. Укрепление и замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш, устройств заземления, анкеров, радио- и телеантенн и др.
304. Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков
305. Ремонт, очистка инверсионной кровли и воронок сливных

Оборудование защиты и безопасности     
306. Установка бронепанелей 1-5 класса защиты от взлома и по пулестойкости 
307. Установка бронелотока передаточного 
308. Установка бронеокна 
309. Устройство щелевого лотка между кассирами в перегородке 
310. Устройство экранированной оцинкованной сетки в серверной 
311. Установка переговорного устройства  
312. Установка металлических рольставней из экструдированного профиля с электроприводом на двери и окна
313. Установка противопожарных штор EI 60 из полотна (стекловолоконная нить в переплете с тонкой нержавеющей проволокой) с механическим механизмом опускания 
314. Монтаж в депозитарии/хранилище/сейфовой комнате напольного заполняемого смотрового металлического люка со съемной крышкой 

Прочие
315. Антисептирование древесины
316. Заделка отверстий, выбоин, трещин, гнезд и борозд в стенах, полах, потолках
317. Замена элементов и механизмов рольставни 
318. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком и предварительной очисткой от старой краски, зачисткой, отбеливанием 
319. Монтаж перил пристенных из нержавеющей стали трубчатого сечения 50 мм на лестницу 
320. Устройство ограждения лестницы из нержавеющей стали трубчатого сечения 50 мм со стойками и с заполнением из 3-х ригелей
321. Установка столешницы 
322. Монтаж плакатов, стендов, рекламных щитов, зеркал 
323. Установка экрана приветствия с логотипом Банка из закаленного стекла 
324. Устройство металлического ограждения наружного блока кондиционера 
325. Частичная замена элементов деревянных лестниц
326. Частичная или полная замена поручней лестничных и балконных ограждений
327. Окраска металлических конструкций
328. Покрытие поверхностей полиэтиленовой пленкой на время ремонта 
329. Частичная разборка мебели и перемещение мебели в ремонтируемых помещениях
330. Проведение пуско-наладочных работ.
331. Разработка исполнительный / рабочей документации.
332. Устройство-разборка внутренних лесов до высоты 6 м
333. Монтаж стыковочных узлов к дымососу, в комплекте с переходниками и рукавами
334. Монтаж спринклеров, насадков
335. Монтаж частей трубопроводов систем пожаротушения
336. Монтаж пожарных шкафов и клапанов пожарных в комплекте с пожарными рукавами и огнетушителями
337. Пуско-наладочные работы систем инженерно-технического обеспечения
338. Монтаж замков электромагнитных
339. Монтаж участков трубопроводов кондиционирования
340. Монтаж блоков охлаждения и приборов управления
341. Монтаж установок газового пожаротушения
342. Монтаж выносного устройства оптической сигнализации (ВУОС)
343. Монтаж пожарной станции САПС
344. Монтаж усилителя мощности СОУЭ
345. Монтаж модулей управления и контроля САПС
346. Монтаж блока управления клапаном
347. Монтаж громкоговорителей
348. Восстановление работоспособности шлефов САПС и СОУЭ
349. Программирование САПС и СОУЭ

СКС
350. Монтаж лотков кабельных проводок
351. Монтаж заземления
352. Монтаж коробов электропроводок с крышками, углами, поворотами и прочими элементами
353. Монтаж розеток RJ накладного и встроенного типа с подключением
354. Монтаж люков встроенных в полы и потолки
355. Разборка и сборка плит фальшпола и потолка
356. Монтаж телекомуникационной колонны и полуколонны
357. Прокладка кабеля витая пара от 2х1 до 100х2 в коробах, лотках, трубах, в стенах, за подвесным потолком, за обшивкой из ГКЛ с расшивкой и подключением
358. Монтаж труб ПВХ гофрированных и гладких и стальных
359. Монтаж патч-панели 1-4U, органайзеров, полок для тяжелого оборудования, блоков силовых розеток в шкаф/стойку 19”
360. Сборка открытых стоек 19” и шкафов 19”
361. Монтаж телекомуникационного шкафа на стену
362. Раздела многопарного кабеля витая пара на кросс 110 типа/патч-панель
363. Установка оптического кросса 1-4U  в стойку/шкаф 19"
364. Сварка оптического волокна
365. Протяжка оптического кабеля от 4 до 32 волокон по лоткам, в коробах, ПВХ и стальных трубах
366. Монтаж муфты оптической от 4 до 32 волокон
367. Тестирование кабельных линий 4х2 (комплекс измерений различных затуханий) с предоставлением протокола тестирования
368. Тестирование оптического кабеля (комплекс измерений различных затуханий) с предоставлением протокола тестирования
369. Определение места подключения кабеля розетки на телекоммуникационной стойке и патч-панели с восстановлением маркировки розеток. 

Электроснабжение
370. Демонтаж электропроводки в ПВХ-трубах
371. Монтаж электропроводки в ПВХ-трубах
372. Демонтаж розеток, выключателей и т п.
373. Монтаж розеток, выключателей и т. п.
374. Демонтаж пластиковых коробов
375. Монтаж пластиковых коробов
376. Демонтаж светильников с люминесцентными лампами
377. Монтаж светильников с люминесцентными лампами
378. Демонтаж светодиодных светильников
379. Монтаж светодиодных светильников
380. Демонтаж указателей направления эвакуации
381. Монтаж указателей направления эвакуации
382. Демонтаж точечных светильников
383. Монтаж точечных светильников
384. Демонтаж световых конструкций с различными источниками освещения
385. Монтаж световых конструкций с различными источниками освещения
386. Монтаж распределительных электрощитов
387. Монтаж автоматов защиты
388. Монтаж заземления
389. Монтаж шкафов управления, автоматики
390. Монтаж источников бесперебойного питания
391. Вывоз и утилизация демонтированного оборудования
392. Вывоз и утилизация отходов класса опасности 1 и 2

Слаботочные системы
393. Монтаж пожарных датчиков с подключением
394. Монтаж звуковых, световых, свето-звуковых оповещателей
395. Монтаж прибора приемно-контрольного (прибора управления)
396. Монтаж системы ВКС
397. Монтаж видеорегистраторов
398. Монтаж жестких дисков
399. Монтаж видео и телекамер 
400. Монтаж коммутаторов
401. Монтаж приборов событийного видеоконтроля
402. Монтаж блоков и приборов приемно-контрольных
403. Монтаж приборов оптико-электрических, ультразвуковых
404. Монтаж приборов измерения, защиты, сигнализирующих светозвуковых
405. Монтаж извещателей
406. Монтаж расширителей адресных
407. Монтаж брелоков радиоканальных
408. Монтаж устройств охранной беспроводной сигнализации
409. Монтаж блоков индикации с клавиатурой
410. Монтаж контроллеров
411. Монтаж считывателей Smart-карт и кнопок накладных/встраиваемых
412. Монтаж устройств дистанционного пуска и управления
413. Монтаж мониторов и панелей
414. Монтаж видеопанелей вызывных
415. Монтаж рабочих станций АРМ (системный блок, клавиатура, мышь)
416. Монтаж преобразователей интерфейсов с гальванической развязкой
417. Программирование при интеграции в существующие системы
418. Монтаж устройств автоматики управления
419. Монтаж промежуточных и оконечных устройств, приборов и оборудования
420. Иные работы, предусмотренные ТСН для города Москвы, введенными в действие в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 900-ПП "О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года" и разработанными ГАУ «Мосгосэкспертиза» с индексами пересчета, действующими на дату формирования локальной сметы.

Предусмотренные настоящим перечнем работы отнесены к текущему ремонту зданий (ч.ч. 8, 8.1 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2120). Работы, соответствующие критериям капитального ремонта, по Договору не выполняются.

	Контроль выполняемых работ и периоды выполнения.
	Выполнение работ производится в полном объёме по заявкам от Заказчика.
Для Работ, требующих обмера для определения объемов Работ, Подрядчик в срок не позднее 4 рабочих дней с даты получения заявки направляет своего представителя на Объект для проведения обмера и составления ведомости работ.
Срок выполнения заявки по организации рабочих мест сотрудников Заказчика (установка и подключение информационных и электрических розеток с прокладкой и подключением кабеля к сети) - 3 (три) рабочих дня с момента согласования объема работ Заказчиком, если более длительный срок не установлен в заявке.
Срок выполнения заявки составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента согласования объема работ, подлежащего выполнению Заказчиком, если более длительный срок не установлен в заявке.


	Требования к выполнению работ и персоналу.
	1. Для выполнения Работ Подрядчик обязуется:
-организовать процесс приема заявок и контроля выполнения работ;
-обеспечить наличие инструментов, запасных частей, комплектующих изделий, расходных и прочих материалов, необходимых для выполнения работ;
-по согласованию с Заказчиком предъявлять результаты выполненных работ контролирующим (надзирающим) органам;
-производить уборку мусора после выполнения работ, а также расстановку на прежние места предметов интерьера в случае их перемещения;
-заблаговременно подавать сведения о лицах, которые будут выполнять работы для их проверки и оформления допусков к месту проведения работ.
2. Работы выполняются в полном объеме, необходимом Заказчику, в течение срока действия Договора.
3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с учетом требований энерго- тепло- и водо- снабжающих организаций, технических условий, правил и нормативных правовых актов, действующих на территории выполнения работ на дату выполнения работ и устанавливающих требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту внутренних инженерных систем, содержанию нежилых помещений, а также с соблюдением рекомендаций изготовителей оборудования, содержащихся в предоставленной Заказчиком документации.
4. Подрядчик обязан:
- при выполнении работ не допускать возникновения аварийных ситуаций, в случае возникновения аварий незамедлительно принимать меры по уменьшению их последствий. Предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях при выполнении его указаний о способе выполнения работ и до получения от него указаний приостанавливать выполнение соответствующих работ, а также предупреждать заказчика об иных обстоятельствах, препятствующих выполнению работ и не зависящих от подрядчика, либо создающих невозможность соблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ;
- выполнять работы с использованием материалов, имеющих соответствующие государственные сертификаты. Применяемые расходные материалы к оборудованию должны соответствовать рекомендациям предприятий-изготовителей оборудования;
- выполнять работы в установленные в заявке сроки по каждому объекту. Оформлять и передавать Заказчику соответствующую документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором, в том числе исполнительную документацию;
- выполнять работы квалифицированными специалистами, опрятно одетыми;
- обеспечивать при выполнении работ соблюдение требований техники безопасности, правил охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и нести ответственность за их нарушение;
- представить Заказчику не позднее 5-и рабочих дней с даты заключения договора документы, подтверждающие наличие у сотрудника, ответственного за организацию безопасного производства работ, своевременность обучения по охране труда, проверку знаний по охране труда своих работников;
- выполнять работы своими инструментами, с использованием своих материалов и оборудования, своими силами, а также, по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, с привлечением третьих лиц (субподрядчиков). В случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков) к выполнению работ по договору, Подрядчик обязуется заключить с ними соглашение о конфиденциальности на условиях, аналогичных требованиям к обеспечению конфиденциальности сведений Заказчика;
- в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора назначить представителей, осуществляющих взаимодействие с Заказчиком по вопросам, связанным с выполнением работ;
- бережно относиться к оборудованию и имуществу Заказчика. Полностью возмещать ущерб, связанный с порчей или утратой имущества, нанесенный при выполнении работ подрядчиком или третьими лицами, привлеченными Подрядчиком в целях выполнения своих обязательств по договору;
- обеспечить конфиденциальность информации и сохранность документов, полученных или составленных в ходе выполнения работ, не разглашать их содержание без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и в соответствии с Соглашением о конфиденциальности;
- известить Заказчика за 3 (три) календарных дня до начала приемки о готовности к сдаче скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ, включая фотофиксацию. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем выполнить соответствующие работы за свой счет;
- обеспечить возможность выполнения работ на объектах круглосуточно в рабочие, нерабочие и праздничные дни, в указанные Заказчиком время и дни одновременно по всем полученным заявкам в соответствии с установленными сроками выполнения работ;
- иметь и при необходимости актуализировать все необходимые для выполнения работ разрешения, лицензии и прочие разрешительные документы от соответствующих органов.
5. Составление локальной сметы осуществляется в следующем порядке:
- для Объектов, расположенных в г. Москве, стоимость заявленных к выполнению объёмов Работ определяется в соответствии с ТСН для города Москвы, введенными в действие в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 900-ПП "О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года" и разработанными ГАУ «Мосгосэкспертиза» с индексами пересчета, действующими на дату формирования локальной сметы;
- при отсутствии стоимости материалов и/или оборудования в сборниках сметно-нормативных баз их цена определяется путем мониторинга цен от поставщиков с обязательным согласованием цены с заказчиком в порядке, установленном договором;
- для согласования отсутствующих в сборниках и номенклатурном перечне цен на используемые при выполнении Работ материалы и оборудование Подрядчик совместно с локальной сметой, направляемой Заказчику, предоставляет заказчику перечень таких материалов и оборудования с ценами и информацией о производителе, а также ценообразующие документы (не менее трёх коммерческих предложений от разных поставщиков).
Стоимость материалов и оборудования определяется по наименьшему значению из всех представленных коммерческих предложений по соответствующей позиции;
- стоимость работ по расчету стоимости включает все расходы, возникающие у подрядчика в связи с выполнением обязательств по заявке;
- не позднее 5 календарных дней с даты направления заявки заказчиком (или с даты получения Подрядчиком отказа в подписании локальной сметы) подрядчик разрабатывает и передает официальным письмом или по электронной почте на утверждение заказчику разработанную со своей стороны локальную смету;
- в случае получения от заказчика отказа в согласовании локальной сметы Подрядчик обязан в срок не позднее 2 (двух) календарных дней устранить замечания, внести корректировки в локальную смету в соответствии с требованиями Заказчика;
- для работ, требующих обмера для определения объемов работ, подрядчик в срок не позднее 5 календарных дней с даты получения заявки направляет своего представителя на Объект для проведения обмера и составления ведомости работ;
- оплата результатов выполненных работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета, выставляемого Подрядчиком на основании утвержденной по заявке локальной сметы, подписанных сторонами акта выполненных работ.

	Гарантии выполненных работ.
	Подрядчик предоставляет гарантию на результаты выполненных работ сроком 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), гарантию на материалы и замененное оборудование – в соответствии с гарантийными сроками, установленными производителями.
Подрядчик гарантирует, что в связи с использованием Подрядчиком оборудования, материалов, информации при выполнении Работ не нарушены права третьих лиц и законодательство Российской Федерации.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки Работ (результата Работ), то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт не позднее 30 (Тридцати) дней с даты уведомления Заказчика о выявлении недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков Работ (результата Работ).
В случае если Подрядчик в течение вышеуказанного  срока не устранит недостатки Работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ по устранению данных недостатков, а Подрядчик оплатит Заказчику сумму, соответствующую расходам Заказчика на устранение недостатков Работ в соответствии со счетом, выставленным Заказчиком.Ответственность:
 в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ или устранения недостатков в выполненных работах Подрядчик по требованию заказчика обязуется выплатить неустойку в размере 10 (десять) % от общей стоимости невыполненных в срок Работ по Договору за каждый календарный день просрочки в отношении обычной заявки;
- за нарушение срока направления уведомления о готовности к сдаче работ Подрядчик по требованию Заказчика обязуется уплатить неустойку из расчёта 500 (пятьсот) рублей 00 копеек за каждый календарный день просрочки;
- неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору одной из Сторон подлежит уплате другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения требования об ее уплате. Датой признания неустойки Стороной, нарушившей договорные обязательства, считается дата фактического получения другой Стороной денежных средств, перечисленных в связи с уплатой неустойки.
- в случае нарушения заказчиком сроков оплаты, предусмотренных Договором, подрядчик оставляет за собой право начислить, а заказчик обязуется уплатить подрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от указанной суммы.


	Ссылка на  технические регламенты в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации.
	Работы подлежат выполнению в соответствии с действующими регламентами, ГОСТ, СНИП, Постановлениями и иными нормативными документами, действующими / актуальными на территории Российской Федерации.




	5.
	Требования к безопасности товаров, работ, услуг.

	Применять для оказания услуг материалы и оборудование, разрешенные для использования на территории Российской Федерации, имеющие необходимые сертификаты и декларации соответствия, а также иные документы установленные законодательством РФ.
	5.1. Обязанности Подрядчика по обеспечению требований охраны труда


Минимальный перечень обязанностей Подрядчика по обеспечению требований охраны труда:
При производстве работ/оказании услуг на территории/объекте, подконтрольной Заказчику Подрядчик обязан:
1. Согласовать перед началом производства работ/оказания услуг Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников по форме согласно приложению № 1 к техническому заданию и обеспечить их выполнение.
2. При выполнении работ на высоте или в ограниченных замкнутых пространствах до начала выполнения работ самостоятельно в соответствии с действующими нормативными документами организовать разработку отдельных планов мероприятий по эвакуации и спасению работников при выполнении работ на высоте или работ в ограниченных замкнутых пространствах.
3. При наличии акта-допуска на выделенную территорию работать по своей нарядно-допускной системе.
4. Обеспечить проведение работ/оказание услуг с соблюдением норм законодательства в области охраны труда, распространяющиеся на выполняемые работы/оказываемые услуги.
5. Привлекать к работам/услугам персонал, имеющий обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6. Выполнять работы/оказывать услуги с привлечением персонала, прошедшего соответствующее обучение по охране труда, имеющего соответствующую квалификацию и не имеющего медицинских противопоказаний.
7. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте/территории, подконтрольных Заказчику, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии, несчастных случаях, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ/оказания услуг, но не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Исполнителю.
8. Предоставить представителям Заказчика в любое время доступ к местам выполнения работ/оказания услуг и персоналу Подрядчика для проведения мониторинга (аудитов/ инспекций) соблюдения требований охраны труда.
9. Организовать и проводить расследование причин чрезвычайных ситуаций, аварий и несчастных случаев в порядке, установленном законодательством.

	6.
	Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров.

	нет

	7.
	Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества на товар, работы, услуги.

	нет
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Приложение 1
к техническому заданию

	
СОГЛАСОВАНО
Руководитель работ 
(уполномоченный работник 
подрядной организации)
_______________ ФИО
           (подпись)
«________» ____________20   г

	УТВЕРЖДАЮ
Технический директор-
Главный инженер
ООО «ВБ-СЕРВИС»
_______________ ФИО
           (подпись)
«________» ____________20   г



Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем ООО «ВБ-Сервис»

	

	(наименование подрядной организации)

	

	Договор -  подряда
	№       от

	


(наименование работ)
	№
п-п
	Наименование
 мероприятия
	Срок
выполнения
	Подтверждение
 исполнения
	Ответственный
исполнитель

	1
	Организационные мероприятия 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Технические мероприятия

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






Приложение 1 к мероприятиям

Единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей при выполнении подрядных работ на территории,
 подконтрольной ООО «ВБ-Сервис»

	1. Перечень факторов, присутствующих на территории, 
но не связанных с характером выполняемых работ

	№
п-п
	Наименование
 вредных и опасных производственных факторов
	Границы зон действия  вредных и опасных производственных факторов 
	Меры по снижению уровней воздействия производственных факторов или поддержания их соответствия санитарно –гигиеническим нормативам
	Перечень рабочих мест на которых  работы выполняются по наряду-допуску
	Места установки защитных ограждений и знаков безопасности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
Составил:
	
	
	

	Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда  со стороны  ООО «ВБ-Сервис»

	
	
	
	
	

	
	(должность)
	(подпись)
	(Фамилия И О)


	
2. Перечень факторов, 
возникающих в результате производства работ (оказания услуги)

	№
п-п
	Наименование
 вредных и опасных производственных факторов, опасностей
	Границы зон действия  вредных и опасных производственных факторов, опасностей
	Меры по снижению уровней воздействия производственных факторов или поддержания их соответствия санитарно –гигиеническим нормативам
	Перечень рабочих мест на которых  работы выполняются по наряду-допуску
	Места установки защитных ограждений и знаков безопасности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Составил:
	
	
	

	Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда  со стороны  « наименование подрядной организации»

	
	
	
	

	(должность)
	(подпись)
	(Фамилия И О)
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3. Перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний

	3.1. присутствующих на территории, подконтрольной Заказчику,   но не связанных с характером выполняемых работ

	Объект исследования
:вид работ/ место/ ситуация
	Источник опасности
	Наименование выявленной опасности
	Профриск
	Вероятность наступления
	Тяжесть
послед-ствий
	Уровень
значимости
профриска
	Требуемый
тип мер управления
	Существующие
меры управления

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	
	
	

	Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда  со   стороны ООО « ВБ-Сервис»

	
	
	
	

	(должность)
	(подпись)
	(Фамилия И О)




	3.2. Возникающих в результате производства работ (оказания услуги)

	Объект исследования
:вид работ/ место/ ситуация
	Источник опасности
	Наименование выявленной опасности
	Профриск
	Вероятность наступления
	Тяжесть
послед-ствий
	Уровень
значимости
профриска
	Требуемый
тип мер управления
	Существующие
меры управления

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:

	:
	
	

	Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда  со   стороны « наименование подрядной организации»

	
	
	
	

	(должность)
	(подпись)
	(Фамилия И О)
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Приложение 2 к мероприятиям 

План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации (несчастном случае) и при проведении спасательных работ

	Настоящий план определяет порядок действий работников 

	

	(наименование  подрядной организации)

	выполняющих 
	

	
	

	
	(наименование выполняемых работ)

	по договору         
	от  (дата)      
	№  
	в случае возникновении на объекте/территории, подконтрольной

	ООО «ВБ-Сервис» аварийной ситуации, которая может создать угрозу жизни работников

	Место проведения работ (наименование, фактический адрес):
	

	
	

	Способ коммуникации с ответственными  представителями ООО «ВБ-Сервис
	Телефон: 

	Порядок действия  в случаях  обнаружения признаков аварийной ситуации

	При обнаружении признаков аварийной ситуации, не связанных с производством работ (задымление, запах гари, значительное повышение температуры воздуха, звук или вспышка взрыва, деформация или разрушение зданий сооружений, затопление водой, сигнал пожарной тревоги или сигнал общей тревоги)
	

	При обнаружении признаков аварийной ситуации, возникших в результате производимых работ 
	.

	При несчастном случае на производстве
	

	Примерная информация, которую необходимо сообщить ответственным представителям ООО «ВБ-Сервис» и экстренным службам
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