
Приложение №2 к ДоЗ


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На строительно-монтажные работы по благоустройству прилегающей территории к объекту «Ржевский полигон»

1 Цель и назначение:
Целью разработки проектных и строительно-монтажных работ является:
1.1 необходимость перебазирования стенда на новое место в связи с выходом из строя электрической подстанции и невозможности её восстановления;
1.2 необходимость проведения испытаний изделий 9Э421 и 9Э430.

2 Состав работ:
2.1 Работы проводимые на месте расположения стенда 
ПТС-12000 в настоящее время (центр испытательной войсковой части 09703).
2.1.1 Подъёмным краном поднять застропленный стенд (стоит под собственным весом, ориентировочная масса 2,5 тонны, длинна стенда 12 м) и переставить на платформу грузового автомобиля.
2.1.2 Зафиксировать растяжками стенд ПТС-12000 и осуществить транспортировку на планируемое место расположения (испытательная площадка «Пугаревская»).

2.2 Работы, проводимые на новом месте расположения стенда 
ПТС-12000 (испытательная площадка «Пугаревская»).
2.2.1 Демонтировать существующий навес, на отведенном участке (выполняется силами в/ч 09703).
2.2.2 Отодвинуть козловой кран на 25 метров, обеспечив проем для подъезда техники.
2.2.3 Перед началом строительно–монтажных работ разработать проектную документацию по размещению на испытательной площадке стенда ПТС – 12000. Выполнить технические условия (Выдаются соответствующими службами в/ч 09703) по подключению электроснабжения площадки.
2.2.4 Расчистить участок и прилегающий вал от поросли, снять верхний слой земли с площади 15х30 метров.
2.2.5 Выполнить площадку и подъездной путь из сборных железобетонных дорожных плит типа 2ПДП на песчано – щебёночное основание с последующим сварным соединением в стыках плит и заполнением швов герметизирующим материалом (СП78.13330.2012).
2.2.6 В целях безопасности установить перед валом ловушку (дощатый каркас 2х3х2 метра и засыпать песком. Ловушку изолировать от дождя и снега.
2.2.7 Произвести выравнивание погнутого основания стенда. Установить стенд на плиты и закрепить анкерными болтами.
2.2.8 Подключить стенд к сети сжатого воздуха высокого давления.
2.2.9 Дульную часть стенда направить в сторону ловушки (вала).
2.2.10  По периметру казённой части стенда установить плиты толщиной не менее 100 мм и 2,5 м высотой.
2.2.11  Выполнить навес над площадкой.
2.2.12  В непосредственной близости к стенду установить две бытовки типа БК 2,4 × 6 м, с внутренней отделкой ДВП, наружная отделка металлический сайдинг зеленого цвета.
2.2.13  Произвести подключение бытовки, предназначенной для размещения оборудования для обеспечения стенда ПТС-1200 сжатым воздухом высокого давления и бытовки, предназначенной для подготовки изделий к проведению испытаний и установке контрольно-поверочной аппаратуры к ближайшей точке подключения электрической сети.
2.2.14   Установить светильники светодиодные, направленных на стенд, для обеспечения освещённости в тёмное время суток, согласно СП 52.13330-2016 (СНиП 23-05-95*).
2.2.15  По периметру площадки установить секционный забор из сетки типа Гиттер (цвет зеленый). В заборе установить распашные ворота с навесным замком. По верхней части забора и ворот организовать защитное заграждение типа Егоза. В зоне примыкания с дорогой установить щит с включающейся надписью: «Внимание. Ведутся испытания» с проблесковым маячком желтого света. Для возможности оповещения повесить репродуктор и подсоединить к пульту разрешения пуска.
Схема расположения стенда и бытовок прилагается.
Центр испытательной войсковой части 09703 и испытательная площадка «Пугаревская» принадлежат в/ч 09703-Р и находятся на расстоянии десяти километров друг от друга.
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