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	Описание товара
	1. Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины – 5 шт.
Костюм из куртки и брюк, 3 класс защиты.
Куртка - удлиненная с отложным воротником, с центральной потайной застежкой на пуговицы, защитными накладками спереди. Втачные рукава с накладками по всей длине, напульсниками, стягивающимися по низу эластичной тесьмой. Спинка на кокетке имеет вентиляционные отверстия. Два внутренних кармана, один из которых предусмотрен для средств связи, два удобных боковых кармана спереди. 
Брюки - с цельнокроеным поясом, с широкими шлевками под ремень, боковым карманом, накладками на передних половинках, переходящими на задние. Костюм с огнестойкой лентой СОП шириной 50мм, на спине, в области груди, по низу брюк, обеспечивает хорошую видимость в светлое и темное время суток. Внешние швы выполнены огнестойкими нитками желтого цвета.
Костюм предназначен для защиты от рисков, возникающих при опасных методах сварки и работах, связанных с возникновением большого количества искр и брызг расплавленного металла, теплового излучения. 
Материал огнезащитная ткань, плотностью не менее 400 г/м². 
Доп. свойства - Защита от высоких температур.
Размерный ряд с 88 – 92 по 128 – 132.
Рост с 146-152 по 194 – 200.

	
	
	2. Костюм для защиты от нетоксичной пыли, в том числе с головным убором - 296 шт. 
Комбинезон пошит из износостойкого материала по типу Tyvek плотностью 65 г/м2, и в отличие от спанбонда, является более прочным. Возможно, неоднократное (до 10 раз) применение комбинезона. Конструктивные особенности данной модели: швы прострочены на швейной машине и проклеены синей лентой путем термоскрепления. Данный вид обработки швов увеличивает продолжительность использования изделия. Материал двухслойный и дышащий. Нижний слой спанбонд, верхний слой мембрана. Комбинезон рабочий удобен в носке, не сковывает движений. Антистатическая обработка. Устойчивость к механическим воздействиям.
Цвет товара – серый, черный, синий.

	
	
	3. Халат для защиты от общих производственных загрязнений (белый)
 – 9 шт.
Халат полуприлегающего силуэта, с продольными рельефами, с застежкой на кнопки, с английским воротником, с накладными боковыми и нагрудным карманами, с рукавами 3/4 на манжетах, со шлицей на спинке. Заниженная талия с имитацией пояса со шлевками.
Ткань: смесовая (40% полиэфир, 60% хлопок) со стретч-эффектом, плотность 205 г/м².
Цвет: белый.
Размерный ряд с 80 – 84 по 128 – 132.
Рост с 146-152 по 182 – 188.
Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014.

	
	
	4. Белье специальное хлопчатобумажное – 30 шт.
Комплект мужского термобелья «Беринг Фрост» (кальсоны + фуфайка) изготовлен из двухслойного трикотажного полотна с уникальной технологией вязки Raschel, обеспечивающей максимум тепла и комфорта.
Белье обладает высокой эластичностью, что обеспечивает отличную посадку по фигуре и комфорт в носке.
Внутренний слой с начесом (акрил) обеспечивает сохранение тепла и одновременно отведение лишней влаги от тела, внешний (хлопок/полиэфир) – ее быстрое испарение, тем самым внутри поддерживается оптимальная температура. Плоские швы обеспечивают прочность белья и создают дополнительный комфорт, не натирая и не врезаясь в местах соприкосновения с телом, что важно при физической активности. Предназначено для холодной и очень холодной погоды. Температурный режим: от –20 до –40 °C.
Состав: 25% хлопок, 25% полиэфир, 50% акрил, плотность 250 г/кв.м.
Цвет: черный.
Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011.


	
	
	5. Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды – 151 шт.
Конструкция: Смещенная застежка на пуговицы. Съемный капюшон на пуговицах. Два накладных кармана с клапанами. Отложной воротник. На спине и в верхней части рукава вентиляционные отверстия. 
Ткань: 50 % хлопок, 50% ПЭ с прорезиненным покрытием. 
Цвет: темных тонов.
Размерный ряд с 88 – 92 по 128 – 132.
Рост с 146-152 по 194 – 200.
Требования к свет возвращающим материалам свет возвращающие полосы должны быть шириной не менее 50 мм. 
Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.288-2013.

	
	
	6. Футболка хлопчатобумажная (мужская) – 352 шт.
Материал: трикотажное полотно (100% хлопок), плотность 160 г/кв.м.
· не перекручивается после стирки,
· сохраняет цвет после стирки и устойчиво к выгоранию на солнце,
· хорошо держит форму и гораздо меньше мнется в процессе носки,
· мягкое и приятное на ощупь, комфортное в носке, дышащее полотно,
· обладает повышенной стойкостью к пиллингу.
Футболка классического кроя.
Вырез горловины круглый.
Усиление выреза тесьмой от плеча до плеча для лучшего сохранения формы.
Рукав короткий.
Пройма углублена для свободы движения.
Широкий размерный ряд: с 88/158 по 128/188 (ГОСТ 21408-2009).
Рост с 146-152 по 194 – 200.
Цвет: серый меланж.
 трикотажное полотно (100% хлопок), плотность 160 г/кв.м.
Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011, ГОСТ 31408-2009.

	
	
	7. Куртка для защиты от механических воздействий (истирания) и пониженных температур (мужская) ИТР – 19 шт.
Куртка на утепляющей подкладке, с пристегивающимся капюшоном, застежкой на молнию, закрытую ветрозащитной планкой. 
Капюшон на утепляющей подкладке с регулировкой по лицевому вырезу на кнопках. 
Воротник: отложной.
Кулиски с фиксаторами по линии талии и низа. Вентиляционные отверстия – люверсы. 
Класс защиты 2, защитные свойства Ми З Тнв.
Ткань верха: смесовая, ветрозащитная, состав хлопок не менее 65%, ПЭ – 35 %, плотность не менее 240 г/м², ВО. 
Размерный ряд с 88 – 92 по 128 – 132.
Рост с 146-152 по 194 – 200.
Наличие свет возвращающих элементов (кант) обязательно. 
Цвет: темно – серый, отделка синяя. 
2 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра
Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016. 

	
	
	8. Куртка для защиты от механических воздействий (истирания) и пониженных температур (мужская) рабочая – 46 шт.
Куртка на утепляющей подкладке, с пристегивающимся капюшоном, застежкой на молнию, закрытую ветрозащитной планкой. 
Капюшон на утепляющей подкладке с регулировкой по лицевому вырезу на кнопках. 
Куртка оснащена прозрачным пластиковым карманом на груди для бейджа (пропуска).
Воротник: отложной.
Кулиски с фиксаторами по линии талии и низа. Вентиляционные отверстия – люверсы. 
Класс защиты 2, защитные свойства Ми З Тнв.
Рекомендуемые требования:
Ткань верха: смесовая, ветрозащитная, состав хлопок не менее 65%, ПЭ – 35 %, плотность не менее 240 г/м², ВО. 
Размерный ряд с 88 – 92 по 128 – 132.
Рост с 146-152 по 194 – 200.
Наличие свет возвращающих элементов (кант) обязательно. 
Цвет: темно – серый, отделка синяя. 
2 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра.
Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016. 

	
	
	9. Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) и пониженных температур (женская) ИТР – 4 шт.
Куртка на утепляющей подкладке, с пристегивающимся капюшоном, застежкой на молнию, закрытую ветрозащитной планкой. 
Капюшон на утепляющей подкладке с регулировкой по лицевому вырезу на кнопках. 
Куртка полуприлегающего силуэта:
- по талии регулировка объема - хлястики из стропы на кнопках,
- анатомический крой,
- воротник-стойка на флисовой подкладке,
- световозвращающие канты на плечах и кокетке спинки,
- декор куртки - трехцветная тесьма на кармане вдоль планки и клапанах,
- в куртке 3 функциональных кармана спереди и 2 кармана на подкладке внутри,
- по низу рукавов - трикотажные манжеты,
- спинка удлиненная.
Цвет: голубая, серая, синяя
Размерный ряд с 80 – 84 по 128 – 132
Рост с 146-152 по 182 – 188
2 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра
Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011.

	
	
	10. Куртка для защиты от механических воздействий (истирания) и пониженных температур (женская) – 12шт.
Куртка на утепляющей подкладке, с пристегивающимся капюшоном, застежкой на молнию, закрытую ветрозащитной планкой. 
Капюшон на утепляющей подкладке с регулировкой по лицевому вырезу на кнопках. 
Куртка полуприлегающего силуэта:
- по талии регулировка объема - хлястики из стропы на кнопках,
- анатомический крой,
- воротник-стойка на флисовой подкладке,
- световозвращающие канты на плечах и кокетке спинки,
- декор куртки - трехцветная тесьма на кармане вдоль планки и клапанах,
- в куртке 3 функциональных кармана спереди и 2 кармана на подкладке внутри,
- по низу рукавов - трикотажные манжеты,
- спинка удлиненная.
Цвет: голубая, серая, синяя
Размерный ряд с 80 – 84 по 128 – 132
Рост с 146-152 по 182 – 188
2 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра
Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. 

	
	
	11. Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) и пониженных температур (мужской) ИТР – 16 шт.
Куртка - с комбинированным утеплителем: 1 слой – притачной, 2 слоя – съемный утеплитель, что позволяет носить ее в осенне-весенний период. 
Застежка на двухзамковую молнию и внешний ветрозащитный клапан на ленту Велькро. Внутренний ветрозащитный клапан в верхней части. 
Боковые карманы с клапанами, специальный нагрудный карман для рации. 
Рукава с трикотажными напульсниками. Съемный на молнии утепленный капюшон. Кулиски по линии талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Специальная конструкция рукава обеспечивает удобство при работе. На подкладке лента для нанесения ФИО для определения принадлежности при стирке и химчистке.
Брюки- С центральной застежкой на молнию. Карманы боковые и накладные. 
Ткань верха: Смесовая, не менее 40 % хлопок, с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 240 г/м².
Утеплитель: 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.
Подкладка: ветрозащитная ткань.
Свет возвращающий материал: свет возвращающая лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.
Цвет: синий,  темно – синий, отделка серая.
Размерный ряд с 88 – 92 по 128 – 132.
Рост с 146-152 по 194 – 200.
2 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра.



	
	
	12. Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) и пониженных температур (женский) ИТР – 2 шт.
Куртка - с комбинированным утеплителем: 1 слой – притачной, 2 слоя – съемный утеплитель, что позволяет носить ее в осенне-весенний период. 
Застежка на двухзамковую молнию и внешний ветрозащитный клапан на ленту Велькро. Внутренний ветрозащитный клапан в верхней части. 
Боковые карманы с клапанами, специальный нагрудный карман для рации. 
Рукава с трикотажными напульсниками. Съемный на молнии утепленный капюшон. Кулиски по линии талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Специальная конструкция рукава обеспечивает удобство при работе. На подкладке лента для нанесения ФИО для определения принадлежности при стирке и химчистке.
Брюки- С центральной застежкой на молнию. Карманы боковые и накладные. Эластичная тесьма на спинке обеспечивает удобство и хорошую посадку. 
Ткань верха: Смесовая, не менее 40 % хлопок, с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 240 г/м².
Утеплитель: 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.
Подкладка: ветрозащитная ткань.
Свет возвращающий материал: свет возвращающая лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.
Цвет: темно – синий, отделка серая.
Размерный ряд с 88 – 92 по 128 – 132.
Рост с 146-152 по 194 – 200.
2 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра.
Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011.

	
	
	13. Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) и пониженных температур (мужской) рабочий – 135 шт.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Куртка - Застежка на двух замковую молнию и внешний ветрозащитный клапан на ленту Велькро. Внутренний ветрозащитный клапан в верхней части. 
Боковые карманы с клапанами, карман на груди. Рукава с трикотажными напульсниками. Съемный на молнии утепленный капюшон. Кулиски по линии талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Специальная конструкция рукава обеспечивает удобство при работе. На подкладке лента для нанесения ФИО для определения принадлежности при стирке и химчистке.
Полукомбинезон - с центральной застежкой на двух замковую молнию. Карманы боковые и накладные. Эластичная тесьма на спинке обеспечивает удобство и хорошую посадку.
Ткань верха: Смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэфир, в т.ч. антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 245 г/м².
Утеплитель: 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.
Подкладка: бязь + ветрозащитная ткань.
Световозвращающий материал: свет возвращающая лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.
Цвет: темно – синий, отделка серая.
Размерный ряд с 88 – 92 по 128 – 132.
Рост с 146-152 по 194 – 200.
2 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра.
Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011.

	
	
	14. Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) и пониженных температур (женский) – 22 шт.
Комплектация: куртка, брюки.
Куртка - с комбинированным утеплителем: 1 слой – притачной, 2 слоя – съемный утеплитель, что позволяет носить ее в осенне-весенний период. 
Застежка на двух замковую молнию и внешний ветрозащитный клапан на ленту Велькро. Внутренний ветрозащитный клапан в верхней части. 
Куртка полуприлегающего силуэта:
- по талии регулировка объема - хлястики из стропы на кнопках,
- анатомический крой,
- свет возвращающие канты на плечах и кокетке спинки,
- в куртке 3 функциональных кармана спереди и 2 кармана на подкладке внутри,
- спинка удлиненная.
Боковые карманы с клапанами, специальный карман для рации и пропуска. Рукава с трикотажными напульсниками. Съемный на молнии утепленный капюшон. Кулиски по линии талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Специальная конструкция рукава обеспечивает удобство при работе. На подкладке лента для нанесения ФИО для определения принадлежности при стирке и химчистке.
Брюки- С центральной застежкой на молнию. Карманы боковые и накладные. Эластичная тесьма на спинке обеспечивает удобство и хорошую посадку. 
Ткань верха: Смесовая, с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 245 г/м².
Утеплитель: 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.
Подкладка: ветрозащитная ткань.
Свет возвращающий материал: свет возвращающая лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.
Цвет: темно – серый, отделка красная, серая.
Размерный ряд с 80 – 84 по 128 – 132.
Рост с 146-152 по 182 – 188.
2 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра.
Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011.

	
	
	15. Костюм утепленный, для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины – 1 шт.
Защитные накладки расположены в местах, подверженных самым высоким рискам прожигания и установленных ГОСТ 12.4.250, обеспечивают высокую защиту от прожигания при выполнении сварочных работ.
Куртка и брюки со съемной утепляющей подкладкой – удобно для стирки и химчистки.
Утеплитель расположен так, что исключает толщину деталей и не сковывает движений рук.
Куртка:
· Воротник-стойка с хлястиком для застегивания на пуговицу обеспечивает защиту от ветра и от попадания искр в пододежное пространство.
· Ветрозащитная планка на съемном утеплителе – дополнительная защита от холода.
· Утепленная подбородочная часть пристегивается к верхней внутренней планке съемного утеплителя. Хорошая защита от холода и ветра.
· Куртка с центральной потайной правосторонней застежкой на петли и пуговицы с дополнительной внутренней защитной планкой.
· Полушерстяные напульсники на съемном утеплителе предохраняют от задувания ветра.
· Внутренний карман с застежкой на пуговицу позволяет носить с собой документы.
· Треугольный световозвращающий элемент на спине.
Брюки:
· Пояс со шлевками и пуговицами для регулирования объема по талии – важно при сдвоенных размерах.
· Съемный утеплитель брюк с завышенным поясом и ветрозащитными планками по боковым застежкам для защиты от продувания ветром пододежного пространства.
· Комплектация бретелями позволяет регулировать брюки по росту.
Конструкция карманов на куртке и брюках исключает попадание в них искр и брызг расплавленного металла.
Лента для ФИО на куртке и брюках позволяет определить принадлежность при стирке и химчистке.
Красные отделочные строчки огнестойкими нитками – фактор безопасности.
Ткань верха: «Марс» (100% хлопок) с огнестойкой отделкой, плотность 410 г/кв.м, пр-во (Италия).
Утеплитель: огнестойкий синтетический, 150 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
Подкладка: бязь (100% хлопок) + ветрозащитная ткань (100% ПА)
Цвет: сочетание синего и красного.
2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины.
Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2019, 
ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ ISO 11612-2020, ГОСТ 12.4.280-2014.
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	Требования
к контрагенту
	Поставляемая спецодежда (далее - Товар) должна соответствовать требованиям и характеристикам настоящего технического задания, отступления от характеристик недопустимы.
Участник закупочной процедуры обязан предоставить образцы Товара для комиссионного осмотра Заказчиком до срока рассмотрения заявок.
Образцы Товара могут быть предоставлены участником закупочной процедуры безвозмездно, либо возвращены Заказчиком обратно, по письменному запросу, за счет участника.
Образцы Товара, представленные победителем закупочной процедуры, остаются у Заказчика до полного исполнения договора на поставку Товара.
Заказчик не несет ответственности за хранение образцов Товара, предоставленных участником закупочной процедуры.
Образцы Товара оцениваются на соответствии Техническому заданию специалистами Заказчика комиссионно, до заключения договора на поставку Товара. 
Товар должен быть поставлен в соответствии с номенклатурой, количеством, определенным в спецификации и отвечать требованиям ТРТС, ГОСТам и ТУ.
Гарантийный срок на Товар не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинается с момента передачи Товара Заказчику.
Размеры Товара должны строго соответствовать требованиям Заказчика указанных в заявке.
Победитель закупочной процедуры должен представить обязательную сопроводительную документацию вместе с Товаром, подтверждающую качество Товара:
Товар должен быть произведен не позднее ноября 2025 года.
Цена Товара должна включать в себя стоимость упаковки, оформление необходимой документации, наличии сертификатов и иных документов, доставку до склада Заказчика.
Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован таким образом, чтобы была обеспечена его надлежащая транспортировка, сохранность.

	
	
	На специальную одежду должен быть нанесен логотип.
На куртку летнюю, зимнюю, на спину: 
	[image: ]


высота букв - 7 см, 
ширина –5,5 см, 
толщина линии - 1 см
высота букв: 
3,0 см, ширина 2,0 см, толщина линии – 1,0 см,
расстояние между буквами – в плотную.

Левая передняя полочка, на клапан верхнего кармана или над карманом –
 КСК 
высота букв 5,0 см,
ширина- 3,0 см, 
линии – 1,0 см.
Буквы со свет возвращающим эффектом
На халат и футболку: только на левую переднюю [image: ]
полочку над грудью:                                                              
                                                                                      
высота букв - 3,7 см,
ширина – 3,3 см, толщина линии –0,5 см. 
КСК - размер шрифта меньше КСК, высота 1 см, ширина 0,5 см.
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	Сроки выполнения обязательств
	Поставка специальной одежды в течение периода действия договора, партиями, с даты подписания по 31.12.2026 г.

Специальная одежда поставляется по заявке Заказчика, но не позднее 20 рабочих дней от подачи заявки, при предварительном согласовании количества, размерного ряда, даты и времени доставки.





Ответственный исполнитель:
Ведущий специалист по ОТ и ПБ 							М.В. Гончаренко
«____»_______________ 2025г.
Согласовано: 
Руководитель службы ПЭБ, ОТ, ПБ, ГО и ЧС					А.Б. Демидов
«_____»_______________ 2025г.
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