Характеристики
Номинальная подача (м3/ч)65
Номинальный напор (м)110
Рабочий диапазон подач (м3/ч)от 55 до 75
Рабочий диапазон по напору (м)от 118 до 102
Номинальный ток (А)65
Номинальная мощность электродвигателя (кВт)33
Внутренний диаметр обсадной трубы не менее / не более (мм)250/301
Напряжение (В)380 (+10%,-5%)
Частота (Гц)50
Количество фаз3
Длина агрегата, не более (мм)1430
Тип присоединенияРезьба СП-114-Д ГОСТ 633 (DN100)
Масса агрегата, не более (кг)186
Допускается работа с частотным преобразователем в пределах (Гц)45-50
Рекомендуемый упаковочный ящик для агрегата (артикул)99000013471
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