	Приложение №2 




                                                                               К договору поставки №_______________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку Аккумулятор 48V 460Ah 

Таблица 1. Основные требования. 
	№  п/п
	Параметр
	Требования по параметру

	1
	Наименование и количество закупаемого товара
	АКБ 1 шт


	2
	Технические
Характеристики и комплектация товара
	Таблица 2 

	3
	Требования к срокам поставки товара
	Не более 70 рабочих дней

	4
	Требования к сроку гарантийного обслуживания
	Гарантия 5 лет, своевременная техническая поддержка, ресурс АКБ не менее 3500 циклов. 


	5
	Сопроводительная документация товара.
	Товарная накладная, счет-фактура,
Документация на русском языке в бумажном формате:
- паспорт на АКБ;
- руководство по эксплуатации на АКБ;
- декларация соответствия на АКБ;
- руководство по эксплуатации на зарядное устройство;




Таблица 2. Технические характеристики и комплектация.
 
	Характеристика
	Значение

	1. Тип АКБ(Аккумуляторная батарея)
	Накопитель энергии на основе литий- ионных железофасфатных аккумуляторов

	2. Вес
	 1240кг

	3. Напряжение
	                                48V

	4. Емкость
	                           Не менее 375Ah

	5. Габариты Д*Ш*В*
	1020/485/780мм

	6. Обслуживание АКБ
	Верхнее

	7. Зарядное устройство
	 Штатное

	8. Система индикаций
	  Индикатор параметров АКБ

	9. Возможность эксплуатации при низких температурах
	До – 20 С

	10. Такелажные отверстия для съёма 
	внутренние














На свинцово-кислотных необслуживаемых элементов питания
типа 5PzSH/5EPzS/5PzS

1. [bookmark: _Hlk126943569]Общие требования:
	№  п/п
	Параметр
	Требования по параметру
	Наличие

	1. 
	Срок поставки оборудования
	Указывается в ткп
	

	2. 
	Количество поставляемого оборудования
	Комплект включает в себя 20 элементов питания габаритами 192х100х560 оснащенных системой «Акваматик»[footnoteRef:1] собираемых в один АКБ. Корпус для сборки предоставляется заказчиком. [1: ] 

	Да

	3. 
	Сопроводительная документация товара
	УПД, Декларация соответствия АКБ «Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52846-2007 (МЭК 60254-1:2005) "Батареи аккумуляторные свинцовые тяговые. Часть 1. Основные требования и методы испытаний», руководство по эксплуатации. Сертификат соответствия систем добровольной спецификации пожарной безопасности с протоколом испытаний. 
	Да

	4. 
	Требования к сроку гарантийного обслуживания
	Гарантийный срок определяется производителем в технической документации к оборудованию и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 
	Да

	5. 
	Состояние оборудования
	Поставляемое оборудование должно быть новым, 2025 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть полностью заводской сборки.
	Да

	6. 
	Требования к поставляемому оборудованию:  

	Комплект АКБ состоит из: 

	7. [bookmark: _Hlk207370886]
	
	свинцово-кислотных необслуживаемых элементов питания типа 5PzSH/5EPzS/5PzS 
	Да

	8. 
	
	габариты не более -  192х100х560
	Да

	9. 
	
	тип АКБ – закрытый
	Да

	10. 
	
	напряжение питания - Элемент АКБ 2V 625Ah
	Да

	11. 
	
	Тип клемм: под гибкую перемычку
	Да

	12. 
	
	Особенности:

	13. 
	
	Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение.
	Да

	14. 
	
	Конструкция АКБ исключает утечку электролита.
	Да

	15. 
	
	Система должна иметь возможность централизованного дозаправки воды – «Акваматик»
	Да



2. Требования к условиям эксплуатации оборудования:
Категории условия эксплуатации, хранения и в части воздействия климатических факторов внешней среды:
· температура эксплуатации в помещении и за его пределами -30…+40°С для позиций;
· относительная влажность до 100%.
· [bookmark: _GoBack]Заряд при температуре окружающей среды >0°С.


