Договор № 
г. Москва								«_______» _______________2025 г.

АО «МПО им. И. Румянцева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Конышева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по прокладке кабельных линий 0,4 кВ, монтажу оборудования, по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д 34, корп. 4, инв. № 1-43, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), ведомостью работ и материалов (Приложение № 2 к Договору) в установленные настоящим Договором сроки. 
1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать результат выполненных работ, в соответствии с условиями    настоящего  Договора.
1.3. Внесение изменений в Договор производится на основании Единого Положения о закупках Холдинговой компании АО «Технодинамика», а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

[bookmark: _GoBack]2. Цена Договора и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость работ (общая стоимость Договора) включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все издержки Подрядчика по настоящему Договору, в том числе, по оборудованию/материалам, предусмотренным в Локальной смете (Приложением № 3 к Договору), составляет ____________ (______________________________) рублей ___ копейки, в том числе НДС __ % ___________ (__________________________________________) рублей ____ копеек. 
2.2. Заказчик производит оплату в следующем порядке:
2.2.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выполнения Подрядчиком своих обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Договора, Заказчик производит предоплату в размере 25% от стоимости Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.
2.2.2 Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику акты сдачи-приемки работ в соответствии с фактически выполненными работами.
2.2.3 Сумма аванса учитывается в актах сдачи-приемки работ пропорционально суммы акта.
2.2.4. Окончательная оплата работ, выполненных по настоящему договору производится (за вычетом аванса) в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика в течение 25 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 обеими сторонами, при наличии оригинала счета на оплату. Обязательства Заказчика по оплате работ Подрядчика считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В платежном поручении должна содержаться ссылка на номер и дату настоящего Договора.
3. Права и обязанности Подрядчика.
3.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика предоставления информации, необходимой для проведения работ на объекте.  
3.2. Сотрудники Подрядчика при выполнении работ обязуются соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные локальными, нормативными актами на предприятии Заказчика.
3.3. Подрядчик обязуется вместе с оригиналом договора предоставить Заказчику копии следующих документов, заверенные печатью и подписью руководителя Подрядчика:
3.3.1. Копию Устава Подрядчика.
3.3.2. Копию протокола и/или решения об избрании единоличного органа Подрядчика.
3.3.3. Копию бухгалтерской отчётности за прошедший завершенный налоговый период (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки.
3.3.4. Копию налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость: раздел, где отражено начисление к оплате или возмещению сумм налога за последний завершенный отчетный период.
3.3.5. Копии Лицензий (разрешений), выданных Подрядчику в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
3.3.6. Письменное подтверждение Подрядчика о том, что его постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по адресу места нахождения юридического лица, а именно: копия свидетельства о регистрации права собственности на помещение по заявленному адресу и/или договор аренды, субаренды с приложением актов приема-передачи помещения или иные документы, подтверждающие присутствие Подрядчика по адресу своего места нахождения.
3.3.7. Копию документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени Подрядчика или доверенность на представителя организации, в случае если со стороны Подрядчика выступает лицо, не имеющее права действовать от имени юридического лица без доверенности.
3.3.8. Копию налоговой декларации по форме 6-НДФЛ за последний отчетный квартал текущего года с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки. Данные документы запрашиваются для прикрепления к делу Договора с целью проявления Заказчиком должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента и исключения факта получения необоснованной налоговой выгоды. В случае не предоставления Подрядчиком документов, перечисленных в пункте 3.3, договор не считается заключенным и не имеет юридической силы. Все документы предоставляются с приложением: - копий квитанций об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) и заверяются печатью и подписью Генерального директора.
В случае не предоставления указанных документов договор не считается заключенным.
3.4. Подрядчик заверяет Заказчика в том, что он (Подрядчик) является добросовестным налогоплательщиком и гарантируют, что со всех поступивших от Заказчика платежей им будут своевременно и в полном объеме исчислены уплачены предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы.
3.5. Подрядчик заверяет Заказчика, что при заключении настоящего договора сообщил Заказчику достоверные сведения и обстоятельства, имеющие значение для заключения данного договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключения, соответствия договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию). Подрядчик обязуется возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью указанных выше заверений и уплатить неустойку в размере 20 процентов от стоимости Договорной цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.
3.6 Подрядчик обязан получить предварительное письменное согласие Заказчика на привлечение третьих лиц к выполнению работ по настоящему договору. Ответственность за действия/ бездействия третьих лиц несет Подрядчик.
3.7. Выполнять работы собственными и (или) привлеченными силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае привлечения третьих лиц (привлеченные силы) осуществлять выбор контрагента - соподрядчика основываясь на требовании осмотрительности и осторожности, не допуская обстоятельств необоснованной налоговой выгоды.
3.8. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение работниками Подрядчика и работниками привлеченных им третьих лиц на территории Заказчика государственных нормативных требований охраны труда, требований санитарии и охраны окружающей среды, требований противопожарной и промышленной безопасности в соответствии с нормативной документацией РФ, в том числе требований Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, и других нормативно-правовых актов, действующих в области охраны окружающей среды и природопользования, а также соблюдение общего правопорядка и требований гражданского законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ на весь период производства и завершения работ, а также на время исправления недостатков и дефектов. 
3.9. Подрядчик должен провести среди своих работников и работников, привлеченных на условиях субподряда, прохождение вводного инструктажа по охране труда до начала выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.10. Устранить за свой счет и своими силами, в согласованные с заказчиком сроки, все дефекты и недоделки, выявленные при приемке работ Заказчиком.
3.11. На дату окончания выполнения всего комплекса работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), технический акт, справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), акты на скрытые работы, а также технические паспорта, сертификаты на оборудование и материалы использованные во время выполнения работ.
3.12. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, а также не представления мотивированного отказа от приемки выполненных работ, работы считаются надлежаще выполненными и принятыми в одностороннем порядке, после истечения срока, установленного в п. 4.2.1. настоящего договора.
3.13. Подрядчик принимает на себя обязательства по ежедневной уборке места производства работ и вывозу с территории Заказчика мусора (отходов), возникшего в процессе выполнения Подрядчиком своих договорных обязательств, своими силами и за свой счет. Складирование мусора (отходов, в том числе металлолома) производить строго на площадках временного накопления отходов, либо в местах по согласованию с Заказчиком.
3.14 Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ в случае нарушения Заказчиком порядка и сроков оплаты актов сдачи-приемки работ.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1.  Заказчик имеет право:
4.1.1. В любое время проверять ход выполнения работ, с привлечением руководящих сотрудников Подрядчика. 
4.1.2. Требовать от Подрядчика выполнения пропускного и внутриобъектового режима, действующих на объекте проведения работ.
4.1.3. Требовать от Подрядчика выполнения работ в установленные настоящим Договором сроки.
4.1.4. Требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок выполненных работ и в случае отказа Подрядчика, Заказчик имеет право назначить независимую экспертизу (расходы на экспертизу несет виновная сторона).
4.1.5. Требовать от Подрядчика предоставления по запросу Заказчика учредительных и иных документов согласно пункту 3.3 настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. В течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, а также документов, указанных в п. 3.11 настоящего Договора, подписать его и направить Подрядчику, либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.
4.2.2. Производить оплату выполняемых Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2.2. настоящего Договора.
4.3. Работа сверх согласованных объемов, которая может быть выполнена Подрядчиком по письменной просьбе Заказчика, должна быть оплачена Заказчиком дополнительно, что будет оговорено в Дополнительном соглашении к Договору.
5. Сроки и порядок выполнения работ.
5.1. Срок выполнения комплекса работ 180 (сто восемьдесят) рабочих дней с даты   перечисления предоплаты согласно п. 2.2.1 Договора.
5.2.  В случае обнаружения недостатков при приемке результатов работ в Акте сдачи-приемки выполненных работ или ином документе указываются недостатки и сроки их устранения, которые не должны превышать 15 (пятнадцать) календарных дней. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
5.3.  В случае отказа Подрядчика от устранения недостатков, невозможности их устранения силами Подрядчика, несоблюдения сроков устранения, Заказчик имеет право привлечь третью сторону для устранения недостатков, письменно предупредив об этом Подрядчика. Подрядчик в данном случае обязан возместить все расходы Заказчика по устранению недостатков и возместить возникшие с этим убытки последнего.   
5.4. Подрядчик не несет ответственности за задержки в выполнении работ, возникшие по вине Заказчика.
6.  Охрана труда и техника безопасности
6.1. Подрядчик должен неукоснительно выполнять и нести полную ответственность за выполнение всеми сотрудниками Подрядчика, работающими на местах производства работ, действующих на территории РФ требований по соблюдению правил охраны труда, пропускного режима и внутриобъектового режима на Объекте, противопожарных мероприятий, законодательства в области охраны окружающей среды, требований миграционного законодательства, требований к наличию квалификационных аттестатов, допусков.
6.2. Ответственность за выполнение работниками Подрядчика требований по охране труда и пожарной безопасности несёт Подрядчик. Ответственное лицо от Подрядчика должно быть обучено аккредитованной организацией и иметь удостоверение для выполнения данного вида работ.  
6.3. Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора (до начала работ), назначить Приказом ответственных лиц за безопасное производство работ, пожарную безопасность при производстве работ, за правила эксплуатации электроустановок и электрооборудования.
6.4. Подрядчик обязан в случаях, предусмотренных законом, отраслевыми нормами и правилами, провести допуск рабочих к производству работ после медицинского осмотра и обучения на право выполнения данного вида работ, проведения инструктажа по охране труда, обеспечения спецодеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты. 
6.5. Для выполнения работ Подрядчик привлекает квалифицированных, обученных работников.
6.6. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить последнему журналы инструктажей на рабочем месте.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком, по его вине и при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, обязательств по оплате Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,1%, от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) %, от суммы, указанной в соответствующем акте приемки работ.  На предоплату (авансовый платеж) пени (неустойка) не начисляются и не оплачиваются.
7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты, неисправности) работ, оборудования, материалов, препятствующие нормальному использованию результата работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, в котором указывает вид и характер недостатков (дефектов, неисправностей). Подрядчик обязан устранить их в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков (дефектов, неисправностей).
7.3. В случае предъявления Заказчику налоговых доначислений / штрафов / пеней за нарушение налогового законодательства при отражении в налоговом и/или бухгалтерском учете операций настоящего Договора в части неправомерно заявленных налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, а также признанных расходов при исчислении налога на прибыль Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить все понесенные убытки в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
7.4. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчиком Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,1%, от стоимости не выполненных в срок работ за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, но не более 10 (десяти) %, от общей стоимости работ.
7.5. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения возложенных на них обязательств и условий настоящего Договора. 
7.6.  Неисполнение Сторонами полностью или частично условий настоящего Договора является основанием для досрочного расторжения Договора в соответствии с действующим законодательством за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.
7.7. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств (в том числе сроков выполнения работ), если они произошли в результате виновных действий, бездействий другой Стороны. 
7.8. Стороны пришли к соглашению подтвердить отсутствие права требования у Сторон друг к другу на получение процентов на сумму долга за период правомерного пользования данными денежными средствами в соответствии с нормами, установленными ст. 317.1 ГК РФ.
7.9. В случае вынесении административных наказаний в виде штрафа контрольно-надзорными органами в отношении Заказчика, по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику понесенные убытки в размере штрафных санкций в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
8. Гарантия
8.1.	Гарантия на установленное оборудование, материалы и проложенные кабельные линии устанавливается не менее 36 месяцев. Гарантия на монтажные работы, выполненные Подрядчиком по договору, устанавливается не менее 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
8.2.	Датой начала гарантийного срока является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
8.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые), вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день устранения включительно.
9. Обеспечение исполнения договора
9.1. Обеспечение исполнения Договора составляет _______ (________________________________) рублей и может быть предоставлено Подрядчиком:
0. в виде безотзывной независимой (банковской) гарантии;
0.  путем перечисления денежных средств Заказчику на расчётный счет в качестве обеспечительного взноса. Срок возврата обеспечительного взноса Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта, предусмотренного п. 3.11 настоящего Договора. Заказчик не возвращает обеспечительный взнос Подрядчику в случаях, указанных в п. 9.5 Договора.
9.2. Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено Подрядчиком Заказчику в виде, согласно п. 9.1. Договора в течение 20 рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.
9.3. Выбор способа предоставления обеспечения исполнения договора осуществляется Подрядчиком самостоятельно, при этом, до перечисления аванса Подрядчик предъявить Заказчику документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Договора:
· в случае предоставления обеспечительного платежа – копию платежного поручения с отметкой банка;
· в случае предоставления безотзывной независимой (банковской) гарантии – оригинал банковской гарантии.
9.4. В случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения договора в виде безотзывной независимой (банковской) гарантии устанавливаются следующие требования: 
9.4.1 Подрядчик передает Заказчику оригинал банковской гарантии исполнения условий Договора, с указанием Заказчика Бенефициаром (выгодоприобретателем) по гарантии.
9.4.2 Срок действия гарантии – с момента ее выдачи до истечения, указанного в п. 5.1. настоящего Договора срока выполнения работ, увеличенного на 30 дней.
9.4.3 В случае, если за 30 дней до окончания срока действия банковской гарантии, предоставленной в соответствии с пп. 9.1-9.3 Договора, обязательства по Договору Подрядчиком не исполнены в полном объеме, Подрядчик предоставляет Заказчику новые или дополнительные банковские гарантии исполнения всех своих обязательств.
9.4.4 К банковской гарантии должны быть приложены копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших банковскую гарантию (копии приказов о назначении или доверенностей).
9.4.5 При оформлении Дополнительных соглашений к Договору по увеличению объемов работ гарантия на добавленный объем работ оформляется Подрядчиком и передается Заказчику на условиях настоящего пункта.
9.4.6 В случае увеличения по согласованию с Заказчиком стоимости без изменения объема работ либо срока выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения к Договору Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику новую или дополнительную банковскую гарантию, либо изменение к действующей банковской гарантии, из расчета общей суммы обеспечения по Договору в размере 30 % (Тридцати процентов) от общей стоимости работ с учетом налога на добавленную стоимость, с учетом увеличения её стоимости по Дополнительному соглашению, но не менее суммы, указанной в п. 9.1 Договора. Срок действия банковской гарантии должен превышать на 30 (Тридцать) рабочих дней момент подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Дополнительному соглашению к Договору.
9.4.7 Расходы по выдаче гарантии лежат на Подрядчике. Подрядчик обязан предоставить банковскую гарантию одного из банков, полностью соответствующих требованиям к банкам-гарантам, перечисленным в Приложении №5 к Договору. Банковская гарантия должна соответствовать форме Приложения № 6 к настоящему Договору.
9.4.8 В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, содержит недостоверные сведения, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в размере не менее установленного в данном разделе Договора.
9.5. Сумма обеспечения исполнения Договора может быть удержана в следующих случаях:
9.5.1 Выполнения работ Подрядчиком, не соответствующих требованиям Договора;
9.5.2 Просрочки выполнения обязательств, в том числе пропуска Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных Договором;
9.5.3 В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора;
9.5.4 Причинения Подрядчиком Заказчику просрочкой выполнения работ убытков (расходов);
9.5.5 Невозврата Подрядчиком Заказчику полученного аванса.
9.6. Заказчик вправе уменьшить размер обеспечения исполнения договора при условии соответствующего уменьшения размера аванса или отменить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора при условии отказа Подрядчика от требования аванса.
10. Срок действия Договора.
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по настоящему Договору.
11. Форс-мажор.
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, если такое нарушение произошло в результате   действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий при условии непосредственного влияния этих обстоятельств и/или их последствий на исполнение настоящего Договора.
11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить договорные обязательства по причинам, предусмотренным в пункте 8.1 настоящей статьи Договора, обязана в письменной форме без промедления известить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий. При этом сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства.
Сторона, не исполнившая вышеуказанное условие, лишается права на освобождение от ответственности за нарушение договорных обязательств.
11.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более 3 (трех) дней, Стороны обязаны провести дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора, а в случае не достижения взаимного согласия, Стороны имеют право требовать расторжения настоящего Договора с учетом предварительного уведомления другой Стороны не менее чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Стороны проводят взаиморасчеты.
12. Прочие условия.
12.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, изменение условий настоящего Договора осуществляется по согласованию Сторон путем подписания Дополнительного соглашения. Досрочное расторжение настоящего Договора осуществляется путем подписания соответствующего соглашения Сторонами.
12.2. Прекращение настоящего Договора путем его досрочного расторжения не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору, возникших до момента его прекращения, и ответственности за его нарушение.
12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон, данная Сторона обязана письменно в трехдневный срок с момента соответствующего изменения сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
12.4. Ни одна из Сторон без письменного разрешения другой Стороны не вправе принимать на работу сотрудника этой Стороны, прямо или косвенно предлагать такому сотруднику трудоустройство и (или) заключать с таким сотрудником гражданско-правовой договор, предметом которого прямо или косвенно является использование его профессиональных знаний, навыков и способностей.
12.5. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, а также с его толкованием, исполнением и прекращением действия разрешаются посредством переговоров между Сторонами.
12.6. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, неурегулированные разногласия Сторон передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
12.7. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
13. Заключительные положения.
13.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах (по одному экземпляру для каждой Стороны), имеющих равную юридическую силу.
13.2. Стороны гарантируют, что Договор подписан надлежащими уполномоченными лицами.
13.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает свое действие после выполнения Сторонами своих обязательств, завершения взаиморасчетов и урегулирования возможных разногласий.
14. Приложение к Договору.
14. Приложение к Договору.
14.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
14.2  Приложение № 2 – Ведомость работ и материалов
14.3  Приложение № 3 – Форма: «Локальная смета»
14.4. Приложение № 4 -  Форма: «Акт сдачи-приемки выполненных работ»
14.5. Приложение № 5 – Требования к банкам-гарантам.
14.6. Приложение № 6 –  Форма банковской гарантии.



15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
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«___» __________________2025 г.
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         Приложение № 1 к договору _____________ 
                              						        	     от «___»_______________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по прокладке кабельных линий 0,4 кВ, монтажу оборудования,
по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д 34, корп. 4, инв. № 1-43.

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1	Общие сведения об объекте
1.1.1	Место выполнения работ: г. Москва, ул. Расковой д. 34, корп. 4.
1.1.2	Срок выполнения комплекса работ не более 180 рабочих дней с момента предоплаты. 
1.1.3	Время выполнения работ: рабочие дни, с 8-00 до 17-00 час, в выходные дни по согласованию сторон.
1.2	Условия выполнения работ
1.2.1	Работы производятся только в отведенной зоне работ.
1.2.2	Работа осуществляется на территории действующего промышленного предприятия, без остановки производства.
1.2.3	Работа должна производиться в одну смену, в 5-ти дневную рабочую неделю. Въезд транспорта на территорию Заказчика ограничен: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00, по заранее оформленным пропускам, с описанием всего ввозимого  и вывозимого содержимого. Допуск всех работников Подрядчика осуществляется на основании оформленных пропусков по паспортным данным РФ.
1.2.4	Все используемые для ремонта материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты бывшие в употреблении, не допускаются.
1.2.5	Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
1.2.6	В случае повреждения инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядчиком работ – все работы по восстановлению производятся силами и за счет подрядчика.
1.2.7	Подрядчик производит уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.
1.3	Порядок выполнения работ
1.3.1	Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ, составленным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком.
1.3.2	До начала производства работ Подрядчику необходимо оформить акт-допуск для производства работ на территории Заказчика.
1.3.3 Подрядчик своим приказом назначает уполномоченное лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

1.4	Требования к качеству работ
1.4.1	Работа должна быть выполнена в соответствии: с требованиями Заказчика, указанными в Договоре, данном Техническом задании.
1.4.2 Выполнение работ по прокладке кабельных линий должно производиться квалифицированным и обученным персоналом Подрядчика, имеющим соответствующие разрешения и права допуска к выполнению работ в действующих электроустановках до 1000В.
1.4.3	Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. Ответственность за соблюдение норм охраны труда при выполнении работ несет подрядчик.
1.4.4	Подрядчик, выполняя работы на территории предприятия, обязан проводить работы в строго отв
еденном пространстве, не нарушая текущие технологические процессы.
1.4.5 При выполнении скрытых работ Подрядчик оформляет Акты на скрытые работы.
1.4.6 Доставку материалов и оборудования, необходимого для выполнения Работы, осуществляет Подрядчик за собственный счет.
1.4.7 Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному Договору.
1.4.8 Выполняемые работы должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания и Графика Производства Работ.
Результат работ должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
- Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»;
- ПУЭ Правилам устройства электроустановок (Приказ Министерства энергетики РФ от 08.07.2020 № 204);
- ПТЭЭП Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811);
1.5 Объем передаваемой документации
1.5.1 Заказчик передает Подрядчику техническое задание на выполнение работ по прокладке кабельных линий 0,4 кВ, монтажу оборудования, по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д 34, корп. 4.



1.6	Объем работ и материалы
1.6.1 Заменить щит управления, пульт управления, шкаф приборов стенда 55 согласно технической документации (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию). Заменить контрольные кабели между щитом управления, пультом управления, шкафом приборов, разъемами датчиков, клапанов и т.п.
1.6.2 Проложить силовые и контрольные кабели от автоматов в силовых шкафах до тиристорных преобразователей, двигателей, щитов управления и других потребителей в тиристорном зале испытательной станции цеха 20 (Таблица 1):
Таблица 1
	№ ячейки в тиристорном зале
	№ АВ
	Потребитель
	От ввода до тиристора
	От тиристора до двигателя
	От ввода до ШУ
	Контрольный

	
	
	
	Сече-
ние
	Длинам
	Сече-ние
	Длина м
	Сече-
ние
	Длина м
	Сече-
ние
	Длина м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3
	3-2
	Стенд 3 Склад механ. (старая сборка) пом. 135
	-
	-
	-
	-
	4х25
	29
	-
	-

	3
	3-3
	Стенд 4
	-
	-
	-
	-
	4х16
	25
	-
	-

	3
	3-4
	Стенд 3 Склад механ.  пом. 135
	-
	-
	-
	-
	4х25
	33
	-
	-

	4
	4-1
	ШС у стенда 55
(подключить проложенный кабель)
	-
	-
	-
	-
	4х35
	-
	-
	-

	4
	4-2
	2 этаж
(подключить проложенный кабель)
	-
	-
	-
	-
	2(4х35)
	-
	-
	-

	7
	7-2
	Стенд 63
	4х95
	29
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	9-1
	Бустер напротив цеха 10
	-
	-
	-
	-
	4х25
	60
	-
	-

	10
	10-1
	Стенд 55
	2 (4х120)
	2х22
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	11-1
	Стенд 56
	2 (4х120)
	2х27
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	14-1
	 -
	Демонти-ровать КЛ
	-
	-
	-
	2(4х25)
	2х50
	-
	-

	14
	14-2
	 -
	Демонти-ровать КЛ
	-
	-
	-
	4х25
	50
	-
	-

	17
	17-1
	Стенд 69
	4х120
	31
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	18-1
	Стенд 70
	4х120
	32
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	22-2
	Венткамера №10
	-
	-
	-
	-
	2(4х50)
	2х75
	-
	-

	27
	27-1
	 -
	Демонтировать 2 КЛ
	-
	-
	-
	4х25
	50
	-
	-

	27
	27-2
	ЩС2 авт комнаты электриков
	-
	-
	-
	-
	5х25
	40
	-
	-

	29
	
	-
	Демонтировать 2 КЛ
	
	-
	-
	4х25
	50
	-
	-

	37
	37-1
	Стенд 77
	4х120
	22
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38
	38-2
	Стенд 25
	4х120
	2х27,5
	1х120
	4х40
	-
	-
	7х1
14х1
	2х32
32

	41
	41-1
	Стенд 28А
	-
	-
	-
	-
	4х35
	20
	-
	-

	41
	41-2
	Стенд 29
	-
	-
	-
	-
	4х35
	22
	-
	-

	42
	42-3
	Стенд 72
	Демонти-ровать КЛ
	-
	-
	-
	4х95
	80
	-
	-

	45
	45-1
	Стенд 75
	4х120
	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	46
	46-1
	Стенд 68
	4х120
	21
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	46
	46-2, 46-3
	Стенд 30
	4х120
	22
	1х95
	2х17
	4х35
	15
	7х1
14х1
	2х21
22

	47
	47-1
	Стенд 67
	4х120
	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	48
	48-1, 48-2
	Стенд 36
	4х120
	20
	1х95
	2х40
	-
	-
	-
	-

	48
	48-3
	Стенд 34
	-
	-
	-
	-
	4х25
	30
	-
	-

	49
	49-2
	Стенд 31
	4х120
	27
	1х95
	2х18
	4х35
	18
	7х1
14х1
	2х31
30

	50
	50-5
	Водооборотка (пом 127)
	-
	-
	-
	-
	4х95
	150
	-
	-

	51
	51-1, 51-2
	Стенд 24
	4х120
	2х9
	1х120
	4х66
	4х35
	66
	7х1
14х1
	2х41
41

	51
	51-3
	Старая щитовая
	-
	-
	-
	-
	4х120
	100
	-
	-

	52
	52-1
	Стенд 35
	4х120
	12
	1х95
	2х41
	4х35
	42
	7х1
14х1
	2х12
12

	53
	53-1, 53-3
	Стенд 33
	4х120
	36
	1х95
	2х22
	4х35
	24
	7х1
14х1
	2х12
12

	54
	54-1
	Стенд 73
	4х120
	2х16
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	57
	57-1
	Сборка при входе ст 83 (пом. 131)
	демонтировать 3 КЛ
	-
	-
	-
	4х50
	62
	-
	-

	57
	57-2
	Щит вентиляции ст 83
	4х16
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-



1.6.3 После прокладки кабельных линий произвести монтаж наконечников, выполнить присоединение в электрических шкафах или к электродвигателям, вывесить бирки, выполнить измерение сопротивления изоляции и фазировку, оформить соответствующие протоколы, а также демонтировать заменяемые неиспользуемые кабели в щитовых тиристорного зала.
1.6.4 Окончательный объем работ, давальческий материал, количество, марка, сечение, длина и направления данных кабельных линий указать в приложении №2 к договору.
1.6.5. Кабели использовать марки ВВГнг-LS (силовые) и КГВВГнг-LS, КГВВГЭнг-LS (контрольные) с медными жилами – данные кабели - давальческий материал. Для сборки шкафов использовать кабели марки ПУГв. Кабельные линии должны быть проложены в проходных каналах под тиристорным залом и коридором 1 этажа корпуса 4 по существующим конструкциям и полкам. Прокладку на стенд 55 кабелей выполнить частично по существующим трубам, частично по новым трубам, проложенным персоналом заказчика (при необходимости).
1.6.6 По окончанию работ предоставить однолинейные схемы, компоновки оборудования, схемы электрических шкафов, схемы прокладки кабельных линий в печатном виде, в электронном виде в формате .pdf и .dwg.
Приложение: 
1. Электрические схемы стенда №55 со спецификацией на 9 л, в 1 экз.



	ПОДРЯДЧИК:



_________________
«___»__________________2025г.
   
      М. П.	
	ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО «МПО им. И. Румянцева»

________________ Д.В. Конышев
«___»__________________2025 г.
 
        М. П.







         Приложение № 2 к договору _____________ 
                              						        	     от «___»_______________2025 г.

Ведомость работ и материалов
на выполнение работ по прокладке кабельных линий 0,4 кВ, монтажу оборудования,
по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д 34, корп. 4, инв. № 1-43.

	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтаж оборудования стенда 55

	1
	Пульты и шкафы управления, шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 1200х600х500 мм
	шт.
	2,00

	2
	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина 1700х1100 мм
	шт.
	1,00

	3
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах, масса приборов: до 5 кг
	шт.
	12,00

	4
	Разъем штепсельный с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14
	шт.
	45,00

	5
	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру, количество контактов в разъеме: до 14
	разъем
	45,00

	6
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,96

	7
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,68

	8
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
	100 м
	1,20

	Раздел 2. Монтаж оборудования

	9
	Пульты и шкафы управления, шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 1200х600х500 мм
	шт.
	2,00

	10
	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина 1700х1100 мм
	шт.
	1,00

	11
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах, масса приборов: до 5 кг
	шт.
	12,00

	12
	Разъем штепсельный с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14
	шт.
	45,00

	13
	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру, количество контактов в разъеме: до 14
	разъем
	45,00

	14
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,96

	15
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,68

	16
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
	100 м
	1,20

	17
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение: до 2,5 мм2
	100 шт.
	3,12

	18
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение: до 6 мм2
	100 шт.
	0,32

	19
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение: до 16 мм2
	100 шт.
	0,08

	20
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение: до 35 мм2
	100 шт.
	0,04

	Раздел 3. Наладка оборудования стенда 55

	21
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	точка
	18,00

	22
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	токоприемник
	2,00

	23
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	4,00

	24
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам
	измерение
	4,00

	25
	Устройства преобразующие: преобразователь аналого-цифровой
	шт.
	2,00

	26
	Приборы вторичные унифицированные: прибор электронный показывающий
	шт.
	4,00

	27
	Локальные устройства, элементы систем сигнализации, блокировки и защиты: реле, блок контактных элементов с 10 входными и выходными цепями
	блок
	4,00

	28
	Устройства питания: блок питания групповой электрический
	цепь
	2,00

	29
	Системы реализующие функции управления: система дистанционного управления исполнительным механизмом
	система
	2,00

	30
	Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию
	комплекс
	1,00

	Раздел 4. Оборудование и материалы стенда 55

	31
	Шкаф управления стенда 55
	шт
	1,00

	32
	Пульт управления стенда 55
	шт
	1,00

	33
	Шкаф приборов стенда 55
	шт
	1,00

	34
	Кабель КГВВ-нг-LS 4х2,5
	м
	57,00

	35
	Кабель КГВВ-нг-LS 4х10
	м
	12,00

	36
	Кабель КГВЭВ-нг-LS 14х1
	м
	120,00

	37
	Кабель КГВЭВ-нг-LS 19х1
	м
	120,00

	38
	Провод ПУГВ-нг-LS 1,0
	м
	600,00

	Раздел 5. Стенд 3, склад механ. (старая сборка) пом. 135, стенд 4. Ячейка 3, автомат 3-1,3-2,3-4

	39
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг. Демонтаж
	100 м
	0,87

	40
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	0,87

	41
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	6,00

	42
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	3,00

	Раздел 6. Подключение силовых кабельных линий ЩС у стенда 55 и на 2 этаже. Ячейка 4, автомат 4-1,4-2

	43
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	6,00

	44
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	3,00

	Раздел 7. Замена силовых кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя стенда 63. Ячейка 7, автомат 7-2

	45
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,29

	46
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,29

	47
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	2,00

	48
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00

	Раздел 8. Замена силовых кабельных линий до бустера напротив цеха 10. Ячейка 9, автомат 9-1

	49
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг. Демонтаж
	100 м
	0,60

	50
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	0,60

	51
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	2,00

	52
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00

	Раздел 9. Замена силовых кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя стенда 55. Ячейка 10, автомат 10-1

	53
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,44

	54
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,44

	55
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	4,00

	56
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	2,00

	Раздел 10. Замена силовых кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя стенда 56. Ячейка 11, автомат 11-1

	57
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,54

	58
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,54

	59
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	4,00

	60
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	2,00

	Раздел 11. Демонтаж кабельных линий. Ячейка 14, автоматы 14-1, 14-2, ячейка 27, автомат27-1, ячейка 29, ячейка 42, автомат 42-3

	61
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,80

	62
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг. Демонтаж
	100 м
	2,50

	Раздел 12. Замена силовых кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя стенда 69. Ячейка 17, автомат 17-1

	63
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,31

	64
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,31

	65
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	2,00

	66
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00

	Раздел 13. Замена силовых кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя стенда 70. Ячейка 18, автомат 18-1

	67
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,32

	68
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,32

	69
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	2,00

	70
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00

	Раздел 14. Замена силовых кабельных линий от ввода до венткамеры №10. Ячейка 22, автомат 22-2

	71
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	1,50

	72
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	1,50

	73
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	2,00

	74
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	2,00

	Раздел 15. Замена силовых кабельных линий от ввода до ЩС2 авт комнаты электриков. Ячейка 27, автомат 27-2

	75
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг. Демонтаж
	100 м
	0,40

	76
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	0,40

	77
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	2,00

	78
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00

	Раздел 16. Замена силовых кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя стенда 77. Ячейка 37

	79
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,22

	80
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,22

	81
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	2,00

	82
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00

	Раздел 17. Замена силовых кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя и щита управления стенда 25. Ячейка 38

	83
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг. Демонтаж
	100 м
	0,65

	84
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	1,22

	85
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	0,96

	86
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	1,60

	87
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,55

	88
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	4,00

	89
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	4,00

	90
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 7
	шт.
	4,00

	91
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 14
	шт.
	2,00

	92
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,32

	93
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	4,00

	Раздел 18. Замена силовых кабельных линий от ввода до щита управления стенда 28А. Ячейка 41, автомат 41-1

	94
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг. Демонтаж
	100 м
	0,20

	95
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	0,20

	96
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	2,00

	97
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00

	Раздел 19. Замена силовых кабельных линий от ввода до щита управления стенда 29. Ячейка 41, автомат 41-2

	98
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг. Демонтаж
	100 м
	0,22

	99
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	0,22

	100
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	2,00

	101
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00

	Раздел 20 Замена силовых кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя стенда 75. Ячейка 45, автомат 45-1

	102
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,16

	103
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,16

	104
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	2,00

	105
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00

	Раздел 21. Замена силовых кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя стенда 68. Ячейка 46, автомат 46-1

	106
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,21

	107
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,21

	108
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	2,00

	109
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00

	Раздел 22. Замена силовых и контрольных кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя, шита управления и двигателя стенда 30. Ячейка 46, аттомат 46-2,46-3

	110
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг. Демонтаж
	100 м
	0,57

	111
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг. Демонтаж
	100 м
	0,12

	112
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,38

	113
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	0,64

	114
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	0,49

	115
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,18

	116
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	4,00

	117
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	4,00

	118
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 7
	шт.
	4,00

	119
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 14
	шт.
	2,00

	120
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,36

	121
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	3,00

	Раздел 23.Замена силовых кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя стенда 67. Ячейка 47, автомат 47-1

	122
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,16

	123
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,16

	124
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	2,00

	125
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00

	Раздел 24. Замена силовых и контрольных кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя, шита управления и двигателя стенда 36. Ячейко 48, автомат 48-1,48-2

	126
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг. Демонтаж
	100 м
	1,22

	127
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,53

	128
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	1,26

	129
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	0,68

	130
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,17

	131
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	2,00

	132
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	4,00

	133
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 7
	шт.
	4,00

	134
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 14
	шт.
	2,00

	135
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,38

	136
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	2,00

	Раздел 25. Замена силовых кабельных линий от ввода до щита управления стенда 34. Ячейка 48, автомат 48-3

	137
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг. Демонтаж
	100 м
	0,30

	138
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	0,30

	139
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	2,00

	140
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00

	Раздел 26. Замена силовых и контрольных кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя, шита управления и двигателя стенда 31. Ячейка 49, автомат 49-2

	141
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг. Демонтаж
	100 м
	0,85

	142
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,52

	143
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	0,92

	144
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	0,54

	145
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,27

	146
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	2,00

	147
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	4,00

	148
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 7
	шт.
	4,00

	149
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 14
	шт.
	2,00

	150
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,36

	151
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	2,00

	Раздел 27. Замена кабельной линии от силового шкафа в тиристорном зале до водооборотки (пом 127). Ячейка 50, автомат 50-5

	152
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	1,50

	153
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	1,50

	154
	Конструкции металлические кабельные, стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг
	100 шт.
	0,60

	155
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	2,00

	156
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00

	157
	Консоль усиленная ВВН-6020, 200 мм
	шт
	60,00

	Раздел 28. Замена силовых и контрольных кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя, шита управления и двигателя стенда 24. ЯЧейка 51, автоматы 51-1,51-2

	158
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг. Демонтаж
	100 м
	0,85

	159
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг. Демонтаж
	100 м
	0,38

	160
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,46

	161
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	1,23

	162
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	1,98

	163
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,18

	164
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	4,00

	165
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	4,00

	166
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 7
	шт.
	4,00

	167
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 14
	шт.
	2,00

	168
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,36

	169
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	5,00

	Раздел 29. Замена силовых и контрольных кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя, шита управления и двигателя стенда 35. Ячейка 52, автомат 52-1

	170
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг. Демонтаж
	100 м
	0,86

	171
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг. Демонтаж
	100 м
	0,39

	172
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,52

	173
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	0,36

	174
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	1,24

	175
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,12

	176
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	4,00

	177
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	4,00

	178
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 7
	шт.
	4,00

	179
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 14
	шт.
	2,00

	180
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,38

	181
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	3,00

	Раздел 30. Замена силовых и контрольных кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя, шита управления и двигателя стенда 33. Ячейка 53, автомат 53-3

	182
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг. Демонтаж
	100 м
	0,82

	183
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг. Демонтаж
	100 м
	0,37

	184
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,58

	185
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	0,94

	186
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	0,68

	187
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,36

	188
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	4,00

	189
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	4,00

	190
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 7
	шт.
	4,00

	191
	Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил: до 14
	шт.
	2,00

	192
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,36

	193
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	3,00

	Раздел 31. Замена силовых кабельных линий от ввода до тиристорного преобразователя стенда 73. Ячейка 54, автомат 54-1

	194
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг. Демонтаж
	100 м
	0,32

	195
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,32

	196
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	4,00

	197
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	2,00

	Раздел 32. Прокладка кабельной линии от силового шкафа в тиристорном зале до сборки при входе ст 83 (пом. 131). Ячейка 57, автомат 57-1

	198
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг. Демонтаж
	100 м
	0,62

	199
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	0,62

	200
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	2,00

	201
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	фазировка
	1,00







		ПОДРЯДЧИК:



_________________
«___»__________________2025г.
   
      М. П.	
	ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО «МПО им. И. Румянцева»

________________ Д.В. Конышев
«___»__________________2025 г.
 
        М. П.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
Приложение №3
 к Договору №
	

	
	
	
	
	
	ОБРАЗЕЦ
	
	
	
	

	
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	                            "УТВЕРЖДАЮ"

	
	______________________ 
	
	______________________ 

	
	"_____"________________ 2025 г.
	
	"_____"________________ 2025 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	(наименование)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	(локальный сметный расчет)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сметный расчет

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	базовая    цена
	текущая   цена
	

	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	0,00
	0,00
	  тыс.руб

	
	
	
	
	
	Строительные работы
	0,00
	0,00
	  тыс.руб

	
	
	
	
	
	Монтажные работы
	0,00
	0,00
	  тыс.руб

	
	
	
	
	
	Оборудование
	0,00
	0,00
	  тыс.руб

	
	
	
	
	
	Прочие работы
	0,00
	0,00
	  тыс.руб

	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	0,00
	0,00
	  тыс.руб

	Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ

	№№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм. руб.
	Попра-вочные коэфф.
	Коэфф. зимних удоро-жаний
	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.
	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП
	Всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Локальная смета: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по локальной смете: 
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по смете: сметный расчет
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


		ПОДРЯДЧИК:



_________________
«___»__________________2025г.
   
      М. П.	
	ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО «МПО им. И. Румянцева»

________________ Д.В. Конышев
«___»__________________2025 г.
 
        М. П.

	
	


	








Приложение № 4
к договору № __________________
«___» ____________2025 г.
ФОРМА


АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Москва                                                                                                      "__" ___________2025г.

Акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева» (АО «МПО им. И. Румянцева») в лице генерального директора Конышева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,________________________________________________   ____________именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором № _________________ Подрядчик выполнил следующие работы по адресам: г. Москва, улица  Расковой д.34, корп. 4.

	№ п/п
	Товары (работы, услуги)
	Кол-во
	Ед..
	Цена (руб.)
	Сумма (руб.)

	
	Выполнение работ по договору 
№ ________________, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), ведомостью работ и материалов (Приложение № 2 к Договору).
	
	шт.
	
	



Итого:  
Сумма НДС:  
Всего выполнено работ на сумму 
			
Форма согласована сторонами:

	ПОДРЯДЧИК:



_________________
«___» __________________2025г.
      М. П.	
	ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО «МПО им. И. Румянцева»

________________ Д.В. Конышев
«___» __________________2025 г.
М. П.








Приложение № 5
к Договору № ___________
от «__» __________ 2025 г.

Требования к банкам, гарантии которых принимаются Холдингом и организациями Холдинга в качестве обеспечения заявки и /или обеспечения исполнения договора, заключаемого Холдингом или организацией Холдинга по итогам процедуры закупки

1. Требования, предъявляемые к банкам-гарантам, являющимся резидентами Российской Федерации:
1. Банки-гаранты, являющиеся резидентами Российской Федерации, должны соответствовать совокупности следующих критериев:
0. Наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации, разрешающей выдачу банковских гарантий.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp)
0. Публикация отчетности банка на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
(источник информации: http://www.cbr.ru)
0. Наличие положительных финансовых результатов деятельности банка на 1 января текущего года не менее, чем за 2 года из 3 лет, предшествующих году объявления процедуры закупки.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 102 «Отчёт о финансовых результатах» за соответствующий год, стр. 81201)
0. Отсутствие внешнего управления, лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично.
(источник информации: http://cbr.ru/credit/likvidbase/LikvidBase.aspx)
0. Величина активов на 1 января текущего года по публикуемой отчетности не менее 30 млрд. руб.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Годовая отчетность, Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 13)
0. Величина собственного капитала на 1 января текущего года по публикуемой отчетности не менее 10 млрд. руб.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000) 
0. Совокупный объём обязательств банка по выданным гарантиям (в том числе по аккредитивам) и поручительствам за третьих лиц, предусматривающим исполнение обязательств в денежной форме (в том числе обязательств, вытекающих из акцептов, авалей, индоссаментов) на 1 января текущего года по публикуемой отчетности не превышает двукратной величины собственного капитала на ту же дату.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000, Форма 101 «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта», стр. 91315)
0. Размер обеспечиваемого обязательства (сумма гарантии) по одному договору составляет не более 5 % от величины собственного капитала банка на 1 января текущего года по публикуемой отчетности.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000) 
0. Совокупный объём выданных Заказчику-бенефициару гарантий не превышает 20 % от величины собственного капитала банка на 1 января текущего года по публикуемой отчетности.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000) 
0. Наличие офиса (отделение, филиал) в одном с бенефициаром субъекте Российской Федерации или в г.Москве.
(источник информации: http://www.cbr.ru)
1. В число банков-гарантов включается Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество.

1. Требования, предъявляемые к банкам-гарантам, являющимся нерезидентам Российской Федерации
1. Банки-гаранты, являющиеся нерезидентами Российской Федерации должны соответствовать совокупности следующих требований:
0. Наличие лицензии уполномоченного органа государства, резидентом которого является банк-гарант, разрешающего выдачу банковских гарантий (далее – «уполномоченный орган»).
(источник информации: интернет-сайт уполномоченного органа)
0. Величина собственного капитала на 1 января текущего года по публикуемой отчетности больше или равна 10 млрд. рублей в эквиваленте валюты государства, резидентом которого является Банк-гарант, рассчитанном по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления отчетности).
(источник информации: интернет-сайт уполномоченного органа) 

0. Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».
(источник информации: интернет-сайты рейтинговых агентств www.standardandpoors.com,  www.moodys.com, www.fitchratings.com, либо указанные сайты с соответствующим расширением доменного имени в государстве, резидентом которого является банк) 

При отсутствии кредитного рейтинга, присвоенного одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является.
(источник информации: интернет-сайт уполномоченного органа)
0. Размер обеспечиваемого обязательства (сумма гарантии) по одному договору должен составляет не более 5 % от величины собственного капитала банка на 1 января текущего года по публикуемой отчетности.
(источник информации: интернет-сайт уполномоченного органа)
	
ПОДРЯДЧИК:




_________________
«___»__________________2025г.
   
      М. П.	
	
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО «МПО им. И. Румянцева»

________________ Д.В. Конышев
«___» __________________2025 г.
М. П.





































Приложение № 6
к Договору № __________
от «__» __________ 2025г.

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
№ _________
г. _______                                                                                          «__»  _______ 20__ г.     
______________________________________________________ [указать полное и сокращенное наименование Банка – Гаранта] (место нахождения: ______________, код ОКПО _________, ОГРН ____________, ИНН __________, КПП __________, БИК _________, Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № _____ от «__» ____ 20__ года, к/с ______________), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице __________________________ [указать должность, ФИО], действующе__ на основании _________________, настоящим гарантирует исполнение обязательств ___________________________ [указать полное и сокращенное наименование Принципала] (место нахождения: _______________, ОГРН _____________, ИНН __________, КПП ____________), именуемого в дальнейшем «Принципал» перед Акционерным обществом «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева» (АО «МПО им. И. Румянцева») (место нахождения: Россия, 127015,  г. Москва, ул. Расковой, дом 34, ОГРН 1027739001025, ИНН 7714081921, КПП 771401001), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», предусмотренных договором №__________ от «___» _________ 20__ г., заключенного между Принципалом и Бенефициаром по результатам проведения ______________________________ [способ и форма конкурентной закупки] на право заключения договора на ______________________________ [указать предмет договора] (Протокол подведения итогов закупки №____ от «___» ________ 20__г) (далее – «Договор»).
Гарант настоящим обязуется уплатить Бенефициару по его первому требованию сумму, не превышающую ____________________ (___________________________________________) [указать валюту гарантии] (далее – «Сумма Гарантии»), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, в целях обеспечения [выбрать нужное в соответствии с условиями договора, ненужное удалить]: 
- возврата уплаченного авансового платежа в случае неисполнения Поставщиком/Исполнительом/Исполнительом/Перевозчиком [ненужное удалить] обязательств по поставке продукции/выполнению работ/ оказанию услуг [ненужное удалить];
- исполнения обязательств по поставке продукции/выполнению работ/ оказанию услуг [ненужное удалить];
- уплаты штрафных санкций, а также возмещения убытков в случае несвоевременного и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком/Исполнительом/Исполнительом/Перевозчиком [ненужное удалить] предусмотренных Договором обязательств по поставке продукции/выполнению работ/ оказанию услуг [ненужное удалить];
- уплаты штрафных санкций, а также возмещения убытков в случае несвоевременного и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком/Исполнительом/Исполнительом/Перевозчиком [ненужное удалить] гарантийных обязательств, предусмотренных Договором;
- причинения Бенефициару просрочкой исполнения обязательств Принципалом убытков (расходов).
Для получения суммы гарантии или ее части Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, с указанием на то, в чем состоит нарушение Принципалом Обязательств по Договору, с приложением копий документов подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование от имени Бенефициара заверенные Бенефициаром. 
Платеж по настоящей гарантии будет произведен по первому требованию Бенефициара в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения требования Гарантом и предоставления Бенефициаром указанных выше документов. 
Требование должно быть, подписано уполномоченным лицом Бенефициара, скреплено печатью Бенефициара и получено Гарантом по адресу: __________________________________ до истечения срока действия настоящей Гарантии.
При этом Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по Договору или каких-либо других соглашений с Бенефициаром, либо основанные на зачете каких-либо других требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во внимание и/или выдвигаться Гарантом против требования Бенефициара о платеже по настоящей Гарантии.
В Требовании Бенефициар должен указать реквизиты банковского счета Бенефициара, на который Гарантом должны быть  произведены платежи по настоящей Гарантии. 
Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой Суммы Гарантии. 
Платежи по настоящей Гарантии будут производиться Гарантом на банковский счет Бенефициара, указанный в требовании. Обязательство Гаранта по выплате Суммы Гарантии считается исполненными надлежащим образом с даты фактического поступления денежных сумм на счет Бенефициара, указанный в письменном требовании об уплате денежной суммы и/или ее части по банковской гарантии.
В случае если Гарантом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Бенефициара (не включая эту дату) не исполнено требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии, направленное до окончания срока действия настоящей  гарантии, Гарант предоставляет Бенефициару право на бесспорное списание причитающихся Бенефициару денежных сумм со счета Гаранта.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару штрафную неустойку в размере 0,1 (Ноля целых одной десятой) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
Право требования по настоящей Гарантии может быть переуступлено Бенефициаром третьему лицу, в случае переуступки соответствующих прав по договору, с предварительного письменного согласия Гаранта.
Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом в части увеличения ее суммы и/или продления срока ее действия без согласия Бенефициара. Все остальные изменения условия Гарантии могут быть произведены только с письменного согласия Бенефициара. 
Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей Гарантии.
Настоящая Гарантия является безотзывной и безусловной, вступает в силу с «___» ________ 20__ г.  и действует по «__» _________ 20__ г.  (обе даты включительно). 
Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращаются:
- уплатой Бенефициару Суммы Гарантии;
- окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;
- по соглашению Гаранта и Бенефициара о прекращении обязательств Гаранта по настоящей Гарантии. 
Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант.
Настоящая Гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Споры по настоящей Гарантии и/или связанные с настоящей Гарантией подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

От имени и по поручению ____________ [наименование Банка – Гаранта]
 [ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ
ПЕЧАТЬ]
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