	№ п/п
	
Производитель
	Артикул

	Наименование/Технические характеристики
	ОКПД 2

	[bookmark: _GoBack]Кол-во

	8
	Jonnesway
	S26H2150
	Рукоятка отверточная 1/4"DR
	25.73.30.230
	10

	9
	Jonnesway
	S15H240
	Шарнир карданный 1/4"DR
	29.32.30.240
	10

	10
	Jonnesway
	S04H21055
	Головка торцевая 1/4"DR
	25.73.30.176

	6

	11
	Thorvik
	MHSB30
	Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, 24 зуба на дюйм, 10 шт. Thorvik
	25.73.40.260
	150

	12
	Thorvik
	TDB020
	Сверло спиральное по металлу HSS ø2,0мм
	25.73.40.110
	50

	13
	Thorvik
	TDB025
	Сверло спиральное по металлу HSS ø2,5мм
	25.73.40.110
	50

	14
	Thorvik
	TDB032
	Сверло спиральное по металлу HSS ø3,2мм
	25.73.40.110
	50

	15
	Thorvik
	TDB070
	Сверло спиральное по металлу HSS ø7,0мм
	25.73.40.110
	20

	16
	Thorvik
	TDB105
	Сверло спиральное по металлу HSS ø10,5мм
	25.73.40.110
	20

	17
	Hoffmann
	676302 3,3
	Бита-спиральное сверло HSS ø3,3мм
	25.73.40.110
	15

	18
	Hoffmann
	676302 4,2
	Бита-спиральное сверло HSS ø4,2мм
	25.73.40.110
	15

	19
	Hoffmann
	676302 5
	Бита-спиральное сверло HSS ø5,0мм
	25.73.40.110
	15

	20
	Hoffmann
	676302 5,1
	Бита-спиральное сверло HSS ø5,1мм
	25.73.40.110
	20

	21
	Hoffmann
	676302 8
	Бита-спиральное сверло HSS ø8,0мм
	25.73.40.110
	15

	22
	Hoffmann
	113020 1,8
	Короткие свёрла с цилиндрическим хвостовиком  ø1,8мм
	25.73.40.110
	30

	23
	Hoffmann
	113005 2,4 
	Спиральные свёрла HOLEX CleverDrill с цилиндрическим хвостовиком
	25.73.40.110
	20

	24
	Hoffmann
	113005 3,3
	Спиральные свёрла HOLEX CleverDrill с цилиндрическим хвостовиком
	25.73.40.110
	20

	25
	Hoffmann
	676310 6,3
	Бита-коническая зенковка 90˚, с тремя режущими кромками ø6,3мм
	25.73.40.140
	20

	26
	Hoffmann
	676310 20,5
	Бита-коническая зенковка 90˚, с тремя режущими кромками ø20,5мм
	25.73.40.140
	20

	27
	Hoffmann
	676307 м3
	Метчик с шестигранным хвостовиком м3
	25.73.40.120
	20

	28
	Hoffmann
	676307 м4
	Метчик с шестигранным хвостовиком м4
	25.73.40.120
	20

	29
	Hoffmann
	130150 м2
	Набор ручных метчиков м2
	25.73.40.120
	20

	30
	Hoffmann
	130150 м2,5
	Набор ручных метчиков м2,5
	25.73.40.120
	20

	31
	Hoffmann
	78321 351403
	Промышленный термофен
	28.24.11.000
	15

	32
	Все инструменты
	19447434
	Автоматический кернер 130 мм Gigant GAPC-1
	25.73.30.242
	30

	33
	Все инструменты
	13640284
	Валик наждачный 408 Dremel 2615040832
	23.91.1
	100

	34
	Все инструменты
	13640301
	Валик наждачный 431 Dremel 2615043132
	23.91.1
	100

	35
	Все инструменты
	13640302
	Валик наждачный 432 Dremel 2615043232
	23.91.1
	100

	36
	Все инструменты
	13640303
	Валик наждачный 438 Dremel 2615043832
	23.91.1
	100

	37
	Все инструменты
	13640296
	Круг отрезной 426 Dremel 2615042632
	23.91.11.150
	100

	38
	Все инструменты
	13640440
	Круг отрезной SPEED CLIC SC456 Dremel 2615S456JC
	23.91.11.150
	100

	39
	Все инструменты
	817843896
	Держатель 402 для гравера Dremel 26150402JA
	25.73.40.290
	100

	40
	 
	 
	2615056232 Бур для резки кафеля Dremel 562
	
	100

	41
	 
	 
	2615S402JB Держатель Dremel SC402 для насадок EZ SpeedClic
	25.73.40.290
	50

	42
	 
	 
	2615040732 Насадка Dremel 407 валик наждачный 13 мм, зерно 60
	25.73.40.290
	50

	43
	 
	 
	26150430JA Насадка вал наждачный 60 Dremel 430
	
	50

	44
	 
	 
	Кольцевое сверло(цифенбор) Ø13,1мм, мин глубина обработки 70мм
	25.73.40.115
	5

	45
	 
	 
	Кольцевое сверло(цифенбор) Ø18,1мм, 
	25.73.40.115
	5

	46
	 
	 
	Набор пильных полотен на ИМФ по композитным материалам
	25.73.40.260
	2

	47
	
	
	Полотно Элмез 40х4 Р6М5 
	25.73.40.260
	50

	48
	
	
	Шлифовальный камень Dremel №932
	23.91.11.120
	30

	49
	
	
	Шлифовальный камень Dremel №952 
	23.91.11.120
	30

	50
	
	
	1Шлифовальный камень Dremel №85422
	23.91.11.120
	30

	51
	
	
	Борфреза Dremel №569
	25.73.40.160
	50

	52
	
	
	Борфреза Dremel №194
	25.73.40.160
	50

	53
	
	
	Борфреза Dremel №9903DM
	25.73.40.160
	50

	54
	
	
	Борфреза Dremel №562
	25.73.40.160
	50

	55
	
	
	Круг отрезной Dremel №SC456
	23.91.11.150
	50

	56
	
	
	Шлифовальный круг Dremel №408 с насадкой
	23.91.11.140
	50

	57
	Formic 
	FC20.2272 1,5
	Фреза концевая ц/х 1.5/6 z3 L4/7.5/57 VHM DLC. 
Фреза концевая для обработки цветных материал с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6мм, хвостовик по DIN6535HA. 
Рабочий диаметр - 1.5 мм. 
Длина рабочей части - 4 мм. 
Длина обнизки - 7.5 мм. 
Диаметр обнизки - 1.44 мм. 
Общая длина - 57 мм.
Без защитной фаски. 
Количество зубьев - 3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	30

	58
	Formic
	FC20.2272 2
	Фреза коневая. ц/х  2/6 z3 L5/10/57 VHM DLC.  
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. 
Рабочий диаметр - 2 мм.
Длина рабочей части - 5 мм. 
Длина обнизки - 10 мм. 
Диаметр обнизки - 1.92 мм.
Общая длина - 57 мм. 
Без защитной фаски. 
Количество зубьев-3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	30

	59
	Formic
	FC20.2272 2,5
	Фреза коневая. ц/х  2,5/6 z3 L5/10/57 VHM DLC.
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр -2,5мм
Длина рабочей части - 6,5 мм.
Длина обнизки - 12,5 мм. 
Диаметр обнизки - 2,4 мм. 
Общая длина - 57 мм. 
Без защитной фаски. 
Количество зубьев-3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	30

	60
	Formic
	FC20.2272 3
	Фреза коневая ц/х 3/6 z3 L8/13/57 VHM DLC 
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр - 3 мм
Длина рабочей части - 6 мм.
Длина обнизки - 13 мм. 
Диаметр обнизки - 2,7 мм. 
Общая длина - 57 мм. 
Без защитной фаски. 
Количество зубьев 3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	30

	61
	Formic
	FC20.2270 3
	Фреза коневая ц/х 3/6 z3 L8/13/57 W VHM DLC 
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр - 3 мм
Длина рабочей части - 8 мм.
Длина обнизки - 13 мм. 
Диаметр обнизки - 2,7 мм. 
Общая длина - 57 мм. 
Защитная фаска 45 градусов 0,1 мм. 
Количество зубьев 3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	

	62
	Formic
	FC20.2239 3
	Фреза конц. ц/х 3/2.7/6 z3  L6/27/65 VHM 
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр - 3 мм.
Длина рабочей части - 6 мм.
Длина обнизки - 27 мм. 
Диаметр обнизки - 2,7 мм. 
Общая длина - 65 мм. 
Без защитной фаски. 
Количество зубьев 3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	30

	63
	Formic
	FC20.2272 3,5
	Фреза коневая ц/х 3.5/6 z3 L11/17/57 VHM DLC.
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр - 3,5 мм
Длина рабочей части - 11 мм.
Длина обнизки - 17 мм. 
Диаметр обнизки - 2,7 мм. 
Общая длина - 57 мм. 
Без защитной фаски. 
Количество зубьев 3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	30

	64
	Formic
	FC20.2272 4
	Фреза коневая ц/х 4/6 z3 L11/17/57 VHM DLC. 
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр - 4 мм
Длина рабочей части - 11 мм.
Длина обнизки - 17 мм. 
Диаметр обнизки - 3,7 мм. 
Общая длина - 57 мм. 
Без защитной фаски. 
Количество зубьев 3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	30

	65
	Formic
	FC20.2239 4
	Фреза коневая ц/х 4/6 z3 L8/27/65 VHM. 
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр - 4 мм
Длина рабочей части - 8 мм.
Длина обнизки - 27 мм. 
Диаметр обнизки - 3,7 мм. 
Общая длина - 65 мм. 
Без защитной фаски. 
Количество зубьев .
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	30

	66
	Formic
	FC20.2244 5
	Фреза коневая ц/х 5/6 z3 L13/19/57 VHM. 
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр - 5 мм
Длина рабочей части - 13 мм.
Длина обнизки - 19 мм. 
Диаметр обнизки - 4,7 мм. 
Общая длина - 57 мм. 
Без защитной фаски. 
Количество зубьев 3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	30

	67
	Formic
	FCS-F-5/6-L20/75-Z3
	Фреза коневая ц/х 5/6 z3 L20/75 VHM. 
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр - 5 мм
Длина рабочей части - 20 мм.
Общая длина - 75 мм. 
Без защитной фаски. 
Количество зубьев 3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	30

	68
	Formic
	FC20.2244 6
	Фреза коневая ц/х 6/6 z3 L13/19/57 VHM. 
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр - 6 мм
Длина рабочей части - 13 мм.
Длина обнизки - 19 мм. 
Диаметр обнизки - 5,7 мм. 
Общая длина - 57 мм. 
Без защитной фаски. 
Количество зубьев 3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	30

	69
	Formic
	FC20.2247 6
	Фреза коневая ц/х 6/6 z3 L10/42/80 VHM. 
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр - 6 мм
Длина рабочей части - 10 мм.
Длина обнизки - 42 мм. 
Диаметр обнизки - 5,7 мм. 
Общая длина - 80 мм. 
Защитная фаска 45 градусов 0,2 мм. 
Количество зубьев .
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	30

	70
	Formic
	FC20.2244 8
	Фреза коневая ц/х 8/8 z3 L21/25/63 VHM. 
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 8 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр - 8 мм
Длина рабочей части - 21 мм.
Длина обнизки - 25 мм. 
Диаметр обнизки - 7,4 мм. 
Общая длина - 63 мм. 
Без защитной фаски. 
Количество зубьев 3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	20

	71
	Formic
	 
	Фреза коневая ц/х 10/10 z3 L22/30/72 VHM 
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр - 10 мм
Длина рабочей части - 22 мм.
Длина обнизки - 30 мм. 
Диаметр обнизки - 9,2 мм. 
Общая длина - 72 мм. 
Без защитной фаски. 
Количество зубьев 3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	30

	72
	Formic
	FC20.2243 16 
	Фреза коневая.
Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC:
Инструментальный материал - твердый сплав. 
Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA.
Рабочий диаметр - 16 мм.
Длина рабочей части - 36 мм.
Длина обнизки - 42 мм. 
Диаметр обнизки - 15 мм. 
Общая длина - 92 мм. 
Защитная фаска 45 градусов 0,2 мм. 
Количество зубьев 3.
Угол подъема винтовой канавки 45 градусов.
	25.73.40.160
	15

	73
	Formic
	FC20.7125 2 R1
	Твердосплавная сферическая фреза.
Универсальная.
Диаметр хвостовика - 6 мм.
Рабочий диаметр - 2 мм.
Радиус - 1 мм.
Длина рабочей части - 5 мм.
Общая длина - 50 мм. 
Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев 2.
Покрытие - TiAln.
	25.73.40.160
	15

	74
	Formic
	FC20.7125 3 R1,5 
	Твердосплавная сферическая фреза.
Универсальная.
Диаметр хвостовика - 3 мм.
Рабочий диаметр - 3 мм.
Радиус - 1,5 мм.
Длина рабочей части - 5 мм.
Общая длина - 50 мм.
Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев 2.
Покрытие - TiAln.
	25.73.40.160
	10

	75
	Formic
	FC20.71254 4 R2 
	Твердосплавная сферическая фреза.
Универсальная.
Диаметр хвостовика - 4 мм.
Рабочий диаметр - 4 мм.
Радиус - 2 мм.
Длина рабочей части - 8 мм.
Общая длина - 63 мм.
Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев 2.
Покрытие - TiAln.
	25.73.40.160
	10

	76
	Formic
	FC20.7125 6 R3 
	Твердосплавная сферическая фреза.
Универсальная.
Диаметр хвостовика - 6 мм.
Рабочий диаметр - 6 мм.
Радиус - 3 мм.
Длина рабочей части - 10 мм.
Общая длина - 54 мм.
Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев 2.
Покрытие - TiAln.
	25.73.40.160
	10

	77
	Formic
	FC20.7125 8 R4 
	Твердосплавная сферическая фреза.
Универсальная.
Диаметр хвостовика - 8 мм.
Рабочий диаметр - 8 мм.
Радиус - 4 мм.
Длина рабочей части - 12 мм.
Общая длина - 54 мм.
Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев 2.
Покрытие - TiAln.
	25.73.40.160
	10

	78
	Formic
	FC20.7125 10 R5 
	Твердосплавная сферическая фреза.
Универсальная.
Диаметр хвостовика -  мм.
Рабочий диаметр -  мм.
Радиус -  мм.
Длина рабочей части -  мм.
Общая длина -  мм.
Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев 2.
Покрытие - TiAln.
	25.73.40.160
	10

	79
	Formic
	FC20.7125.12 12 R6 
	Твердосплавная сферическая фреза.
Универсальная.
Диаметр хвостовика - 12 мм.
Рабочий диаметр - 12 мм.
Радиус - 6 мм.
Длина рабочей части - 16 мм.
Общая длина - 73 мм.
Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев 2.
Покрытие - TiAln.
	25.73.40.160
	10

	80
	Formic
	FC20.6357 6/1 6 R1 
	Твердосплавная концевая фреза с тороидальным торцом.
Диаметр хвостовика - 6 мм.
Рабочий диаметр - 6 мм.
Радиус - 1 мм.
Длина рабочей части - 13 мм.
Длина обнизки - 21 мм. 
Диаметр обнизки - 5,5 мм. 
Общая длина - 57 мм.
Угол подъёма винтовой канавки - 38 градусов.
Допуск на радиус режущей кромки - ±0.03мм
Количество зубьев 4.
Покрытие - TiAln.
	25.73.40.160
	10

	81
	Formic
	FC20.6357 8/2 
	Твердосплавная концевая фреза с тороидальным торцом.
Диаметр хвостовика - 8 мм.
Рабочий диаметр - 8 мм.
Радиус - 2 мм.
Длина рабочей части - 19 мм.
Длина обнизки - 27 мм. 
Диаметр обнизки - 7,5 мм. 
Общая длина - 63 мм.
Угол подъёма винтовой канавки - 38 градусов.
Допуск на радиус режущей кромки - ±0.03мм
Количество зубьев 4.
Покрытие - TiAln.
	25.73.40.160
	10

	82
	Formic
	FC20.6357 10/1 
	Твердосплавная концевая фреза с тороидальным торцом.
Диаметр хвостовика - 10 мм.
Рабочий диаметр - 10 мм.
Радиус - 1 мм.
Длина рабочей части - 22 мм.
Длина обнизки - 32 мм. 
Диаметр обнизки - 9,5 мм. 
Общая длина - 72 мм.
Угол подъёма винтовой канавки - 38 градусов.
Допуск на радиус режущей кромки - ±0.03мм
Количество зубьев 4.
Покрытие - TiAln.
	25.73.40.160
	10

	83
	 
	 
	G9I7008010N Фреза 4-х зубая радиусная 8(R1)X8X20X100 Alpha-GX
	25.73.40.160
	15

	84
	 
	 
	G9I7006010N Фреза 4-х зубая радиусная 6(R1)X6X15X90 Alpha-GX
	25.73.40.160
	15

	85
	 
	 
	GTM1-M6xP1.0-D6-57 AL DLC резьбофреза твердосплавная
	25.73.40.160
	15

	86
	 
	 
	GTM1-M5xP0.8-D4-50 AL DLC резьбофреза твердосплавная
	25.73.40.160
	15

	87
	 
	 
	GTM1-M4xP0.7-D4-50 AL DLC резьбофреза твердосплавная
	25.73.40.160
	15

	88
	 
	 
	GTM1-M3.0xP0.5-D4-50 AL DLC резьбофреза твердосплавная
	25.73.40.160
	15

	89
	 
	 
	GTM1-M2.5xP0.45-D4-50 AL DLC резьбофреза твердосплавная
	25.73.40.160
	15

	90
	 
	 
	GTM1-M2.0xP0.4-D4-50 AL DLC резьбофреза твердосплавная
	25.73.40.160
	15

	91
	Formic
	FC20.8105 4
	Зенковка твердосплавная.
Твердосплавная фреза для удаления заусенцев.
Предназначена для снятия
фасок и зачистки заусенцев на кромках обрабатываемых деталей, а также для обработки контуров.
Угол заточки - 90 градусов.
Количество зубьев - 4.
Диаметр хвостовика - 6 мм.
Длина режущей кромки зуба - 2,8 мм.
Общая длина - 57 мм.
Рабочий диаметр - 4 мм.
Покрытие -AlCrN
	25.73.40.160
	10

	92
	Formic
	FC20.8105 6
	Зенковка твердосплавная.
Твердосплавная фреза для удаления заусенцев.
Предназначена для снятия
фасок и зачистки заусенцев на кромках обрабатываемых деталей, а также для обработки контуров.
Угол заточки - 90 градусов.
Количество зубьев - 4.
Диаметр хвостовика - 6 мм.
Длина режущей кромки зуба - 4,2 мм.
Общая длина - 57 мм.
Рабочий диаметр - 6 мм.
Покрытие -AlCrN
	25.73.40.160
	10

	93
	Formic
	FC20.8105 8
	Зенковка твердосплавная.
Твердосплавная фреза для удаления заусенцев.
Предназначена для снятия
фасок и зачистки заусенцев на кромках обрабатываемых деталей, а также для обработки контуров.
Угол заточки - 90 градусов.
Количество зубьев - 4.
Диаметр хвостовика - 8 мм.
Длина режущей кромки зуба - 5,6 мм.
Общая длина - 63 мм.
Рабочий диаметр - 8 мм.
Покрытие -AlCrN
	25.73.40.160
	10

	94
	Formic
	FC20.8105 10
	Зенковка твердосплавная.
Твердосплавная фреза для удаления заусенцев.
Предназначена для снятия
фасок и зачистки заусенцев на кромках обрабатываемых деталей, а также для обработки контуров.
Угол заточки - 90 градусов.
Количество зубьев - 4.
Диаметр хвостовика - 10 мм.
Длина режущей кромки зуба - 7 мм.
Общая длина - 72 мм.
Рабочий диаметр - 10 мм.
Покрытие -AlCrN
	25.73.40.160
	10

	95
	 
	 
	Компрессионная фреза  по дереву для ЧПУ.
Рабочий диаметр - 3,175 мм.
Материал обрабатываемый: дерево, фанера.
	25.73.40.160
	200

	96
	 
	 
	Компрессионная фреза 4 по дереву для ЧПУ.
Рабочий диаметр - 4 мм.
Материал обрабатываемый: дерево, фанера.
	25.73.40.160
	200

	97
	 
	 
	Компрессионная фреза 6 по дереву для ЧПУ.
Рабочий диаметр - 6 мм.
Материал обрабатываемый: дерево, фанера.
	25.73.40.160
	150

	98
	 
	 
	Компрессионная фреза 8 по дереву для ЧПУ.
Рабочий диаметр - 8 мм.
Материал обрабатываемый: дерево, фанера.
	25.73.40.160
	150

	99
	 
	 
	Компрессионная фреза 10 по дереву для ЧПУ.
Рабочий диаметр - 10 мм.
Материал обрабатываемый: дерево, фанера.
	25.73.40.160
	150

	100
	Formic
	 
	Фреза концевая ц/х 16/16 z2 L32/200 R8 VHM TiAlN.  (FCS-F-16/16-L32/200-TiAlN-Z2-R8).
Твердосплавная сферическая фреза.
Допуск контура радиуса ±0.005мм.
Диаметр хвостовика -16 мм.
Рабочий диаметр - 16 мм.
Радиус - 8 мм.
Длина рабочей части - 32 мм.
Общая длина - 200 мм.
 Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев - 2
Покрытие -TiAlN
	25.73.40.160
	20

	101
	Formic
	 
	Фреза концевая ц/х 12/12 z2 L32/200 R6 VHM TiAlN. (FCS-F-12/12-L32/200-TiAlN-Z2-R6).
Твердосплавная сферическая фреза.
Допуск контура радиуса ±0.005мм.
Диаметр хвостовика -12 мм.
Рабочий диаметр - 12 мм.
Радиус - 6 мм.
Длина рабочей части - 32 мм.
Общая длина - 200 мм.
 Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев - 2
Покрытие -TiAlN
	25.73.40.160
	20

	102
	Formic
	FC20.7320 12
	Фреза концевая ц/х 12/12 z2 L16/150 R6 VHM TiAlN.
Твердосплавная сферическая фреза.
Допуск контура радиуса ±0.005мм.
Диаметр хвостовика -12 мм.
Рабочий диаметр - 12 мм.
Радиус - 6 мм.
Длина рабочей части - 16 мм.
Общая длина - 150 мм.
 Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев - 2
Покрытие -TiAlN
	25.73.40.160
	20

	103
	Formic
	 
	Фреза концевая ц/х 10/10 z2 L32/200 R5 VHM TiAlN. (FCS-F-10/10-L32/200-TiAlN-Z2-R5).
Твердосплавная сферическая фреза.
Допуск контура радиуса ±0.005мм.
Диаметр хвостовика -10 мм.
Рабочий диаметр - 10 мм.
Радиус - 5 мм.
Длина рабочей части - 32 мм.
Общая длина - 200 мм.
 Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев - 2
Покрытие -TiAlN
	25.73.40.160
	20

	104
	Formic
	 
	Фреза концевая ц/х 10/10 z2 L32/150 R5 VHM TiAlN. (FCS-F-10/10-L32/150-TiAlN-Z2-R5).
Твердосплавная сферическая фреза.
Допуск контура радиуса ±0.005мм.
Диаметр хвостовика -10 мм.
Рабочий диаметр - 10 мм.
Радиус - 5 мм.
Длина рабочей части - 32 мм.
Общая длина - 150 мм.
 Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев - 2
Покрытие -TiAlN
	25.73.40.160
	20

	105
	Formic
	 
	Фреза концевая ц/х 6/6 z2 L32/100 R3 VHM TiAlN. (FCS-F-6/6-L32/100-TiAlN-Z2-R3).
Твердосплавная сферическая фреза.
Допуск контура радиуса ±0.005мм.
Диаметр хвостовика - 6 мм.
Рабочий диаметр - 6 мм.
Радиус - 3 мм.
Длина рабочей части - 32 мм.
Общая длина - 100 мм.
 Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев - 2
Покрытие -TiAlN
	25.73.40.160
	20

	106
	Formic
	 
	Фреза концевая ц/х  4/4 z2 L32/100 R2 VHM TiAlN. (FCS-F-4/4-L32/100-TiAlN-Z2-R2).
Твердосплавная сферическая фреза.
Допуск контура радиуса ±0.005мм.
Диаметр хвостовика -4 мм.
Рабочий диаметр - 4 мм.
Радиус - 2 мм.
Длина рабочей части - 32 мм.
Общая длина - 100 мм.
 Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов.
Количество зубьев - 2
Покрытие -TiAlN
	25.73.40.160
	10

	107
	 
	 
	Фреза твердосплавная монолитная концевая.
Рабочий диаметр - 20 мм
Диаметр хвостовика - 20  мм.
Длина обнизки -  мм. 
Диаметр обнизки -  мм. 
Общая длина - 200 мм.  
Количество зубьев 4.
Обработка материалов твердостью до 55 HRC
	25.73.40.160
	20

	108
	 
	 
	Фреза твердосплавная монолитная концевая.
Рабочий диаметр - 16 мм
Диаметр хвостовика - 16  мм.
Общая длина - 200 мм.  
Количество зубьев 4.
Обработка материалов твердостью до 55 HRC
	25.73.40.160
	10

	109
	 
	 
	Фреза твердосплавная монолитная концевая.
Рабочий диаметр - 20 мм
Диаметр хвостовика - 20  мм.
Общая длина - 150 мм.  
Количество зубьев 4.
Обработка материалов твердостью до 55 HRC
	25.73.40.160
	10

	110
	 
	 
	Фреза твердосплавная монолитная концевая.
Рабочий диаметр - 16 мм
Диаметр хвостовика - 16  мм.
Общая длина - 150 мм.  
Количество зубьев 4.
Обработка материалов твердостью до 55 HRC
	25.73.40.160
	10

	111
	 
	 
	Фреза твердосплавная монолитная концевая.
Рабочий диаметр - 10 мм.
Диаметр хвостовика - 10  мм.
Общая длина - 150 мм.  
Количество зубьев 4.
Обработка материалов твердостью до 55 HRC
	25.73.40.160
	20

	112
	 
	 
	Фреза твердосплавная монолитная концевая.
Рабочий диаметр - 6 мм
Диаметр хвостовика - 6  мм.
Общая длина - 100 мм.  
Количество зубьев 4.
Обработка материалов твердостью до 55 HRC
	25.73.40.160
	20

	113
	 
	 
	Фреза твердосплавная монолитная концевая.
Рабочий диаметр - 3 мм
Диаметр хвостовика - 6  мм.
Общая длина - 100 мм.  
Количество зубьев 4.
Обработка материалов твердостью до 55 HRC
	25.73.40.160
	20

	114
	Formic 
	FC 11.4405 1,6
	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткого исполнения. 
Диаметр режущей части – 1,6 мм.
Диаметр хвостовика - 1,6 мм.
Габаритная длина - 43 мм.
Длина стружечной канавки - 20 мм.
Режущий материал – HSS-E (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта).
Без покрытия.
Направление резания - правое.
Заточка конусная, угол при вершине - 130 градусов, подточка ≥1,0.
Область применения: широкий спектр конструкционных материалов. 
	25.73.40.110
	30

	115
	Formic 
	FC 11.4405 2,05
	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткого исполнения. 
Диаметр режущей части – 2,05 мм.
Диаметр хвостовика - 2,05 мм.
Габаритная длина - 49 мм.
Длина стружечной канавки - 24 мм.
Режущий материал – HSS-E (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта).
Без покрытия.
Направление резания - правое.
Заточка конусная, угол при вершине - 130 градусов, подточка ≥1,0.
Область применения: широкий спектр конструкционных материалов
	25.73.40.110
	30

	116
	Formic 
	FC 11.4405 2,5
	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткого исполнения. 
Диаметр режущей части – 2,5 мм.
Диаметр хвостовика - 2,5 мм.
Габаритная длина - 57 мм.
Длина стружечной канавки - 30 мм.
Режущий материал – HSS-E (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта).
Без покрытия.
Направление резания - правое.
Заточка конусная, угол при вершине - 130 градусов.
Область применения: широкий спектр конструкционных материалов
	25.73.40.110
	20

	117
	Formic 
	FC 11.4405 3,3
	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткого исполнения. 
Диаметр режущей части – 3,3 мм.
Диаметр хвостовика - 3,3 мм.
Габаритная длина - 65 мм.
Длина стружечной канавки - 36 мм.
Режущий материал – HSS-E (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта).
Без покрытия.
Направление резания - правое.
Заточка конусная, угол при вершине - 130 градусов, подточка ≥1,0.
Область применения: широкий спектр конструкционных материалов
	25.73.40.110
	20

	118
	Formic 
	FC 11.4405 4,2
	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткого исполнения. 
Диаметр режущей части – 4,2 мм.
Диаметр хвостовика - 4,2 мм.
Габаритная длина - 75 мм.
Длина стружечной канавки - 43 мм.
Режущий материал – HSS-E (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта).
Без покрытия.
Направление резания - правое.
Заточка конусная, угол при вершине - 130 градусов, подточка ≥1,0.
Область применения: широкий спектр конструкционных материалов
	25.73.40.110
	20

	119
	Formic 
	FC 11.4405 5,0
	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткого исполнения. 
Диаметр режущей части – 5 мм.
Диаметр хвостовика - 5 мм.
Габаритная длина - 86 мм.
Длина стружечной канавки - 52 мм.
Режущий материал – HSS-E (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта).
Без покрытия.
Направление резания - правое.
Заточка конусная, угол при вершине - 130 градусов, подточка ≥1,0.
Область применения: широкий спектр конструкционных материалов
	25.73.40.110
	30

	120
	Formic 
	FC13.5910 M2
	Метчик машинный для глухих отверстий DIN13 для нарезания резьбы метрической М2×0,4.
Допуск изготавливаемого резьбового отверстия – ISO 2/6Н.
Стружечная канавка спиральная - 35 градусов.
Количество эффективных режущих зубьев – 3.
Диаметр хвостовика – 2.8 мм.
Размер приводного квадрата – 2,1 мм.
Габаритная длина - 45 мм.
Режущий материал – HSSE-PM (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта полученная методом порошковой металлургии).
Направление резания - правое.
Область применения: широкий спектр конструкционных материалов.
Покрытие -TiCN.
	25.73.40.120
	30

	121
	Formic 
	FC 13.5910 M3
	Метчик машинный для глухих отверстий DIN13 для нарезания резьбы метрической М3×0,5.
Допуск изготавливаемого резьбового отверстия – ISO 2/6Н.
 Стружечная канавка спиральная - 35 градусов.
Количество эффективных режущих зубьев – 3.
Диаметр хвостовика – 3,5 мм.
Размер приводного квадрата – 2,7 мм.
Габаритная длина - 56 мм.
Режущий материал – HSSE-PM (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта полученная методом порошковой металлургии).
Направление резания - правое.
Область применения: широкий спектр конструкционных материалов.
Покрытие -TiCN.
	25.73.40.120
	50

	122
	Formic 
	FC 13.5910 M4
	Метчик машинный для глухих отверстий DIN13 для нарезания резьбы метрической М4×0,7
Допуск изготавливаемого резьбового отверстия – ISO 2/6Н.
 Стружечная канавка спиральная - 35 градусов.
Количество эффективных режущих зубьев – 3.
Диаметр хвостовика – 5,5 мм.
Размер приводного квадрата – 3,4 мм.
Габаритная длина - 63 мм.
Режущий материал – HSSE-PM (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта полученная методом порошковой металлургии).
Направление резания - правое.
Область применения: широкий спектр конструкционных материалов.
Покрытие -TiCN.
	25.73.40.120
	50

	123
	Formic 
	FC 13.5910 M5
	Метчик машинный для глухих отверстий DIN13 для нарезания резьбы метрической М5×0,8.
Допуск изготавливаемого резьбового отверстия – ISO 2/6Н.
 Стружечная канавка спиральная - 35 градусов.
Количество эффективных режущих зубьев – 3.
Диаметр хвостовика – 6 мм.
Размер приводного квадрата – 4,9 мм.
Габаритная длина - 70 мм.
Режущий материал – HSSE-PM (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта полученная методом порошковой металлургии).
Направление резания - правое.
Область применения: широкий спектр конструкционных материалов.
Покрытие -TiCN.
	25.73.40.120
	30

	124
	Formic 
	FC 13.5910 M6
	Метчик машинный для глухих отверстий DIN13 для нарезания резьбы метрической М6×1.
Допуск изготавливаемого резьбового отверстия – ISO 2/6Н.
 Стружечная канавка спиральная - 35 градусов.
Количество эффективных режущих зубьев – 3.
Диаметр хвостовика – 6 мм.
Размер приводного квадрата – 4,9 мм.
Габаритная длина - 80 мм.
Режущий материал – HSSE-PM (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта полученная методом порошковой металлургии).
Направление резания - правое.
Область применения: широкий спектр конструкционных материалов.
Покрытие -TiCN.
	25.73.40.120
	30

	125
	Formic 
	FC 11 1300 
	Центровочное сверхдлинное сверло со спиральными стружечными каналами:
Диаметр режущей части – 1.6 мм. 
Диаметр хвостовика – 5.0 мм.
Габаритная длина - 120 мм.
Режущий материал – HSS-E. 
	25.73.40.110
	30

	126
	Formic 
	FC 11 1300 
	Центровочное сверхдлинное сверло со спиральными стружечными каналами.
Диаметр режущей части – 2.0 мм. 
Диаметр хвостовика – 6.0 мм ,
Габаритная длина - 120 мм.
Режущий материал – HSS-E.  
	25.73.40.110
	30

	127
	Formic 
	FC 11 1300 
	Центровочное сверхдлинное сверло со спиральными стружечными каналами:
Диаметр режущей части – 2.5 
диаметр хвостовика – 8.0 мм ,
Габаритная длина - 120 мм.
Режущий материал – HSS-E. 
	25.73.40.110
	30

	128
	Formic 
	FC 11.2000
	Центровочные свёрла для станков с ЧПУ с цилиндрическим хвостовиком:
Диаметр режущей части – 3 мм. 
Диаметр хвостовика – 3 мм, 
Длина стружечной канавки 12 мм,
Габаритная длина - 120 мм.
Режущий материал – HSS-E. 
	25.73.40.110
	30

	129
	Formic 
	FC 11 1300
	Центровочное сверхдлинное сверло со спиральными стружечными каналами:
Диаметр режущей части – Ø4 
диаметр хвостовика – Ø10 мм ,
Габаритная длина - 120 мм.
Режущий материал – HSS-E. 
	25.73.40.110
	30

	130
	 
	48463
	Фреза WGF-2215D10.0-Z4
	25.73.40.160
	20

	131
	 
	 
	Фреза 55хD3,5хD4хL50х9х4F
	25.73.40.160
	20

	132
	 
	48938
	Корпус фрезыBAP300R-C16-16-120-2T
	25.73.40.160
	5

	133
	 
	48939
	Корпус фрезыBAP300R-C25-25-160-3T
	25.73.40.160
	5

	134

	ОКЕ
	 
	Твердосплавная концевая фреза 55*D8*L60*24*3F 
	25.73.40.160
	15

	135

	ОКЕ
	 
	 Твердосплавная концевая фреза ОMPQ-3E-120 
	25.73.40.160
	10

	136
	 
	 
	320014001 Фреза концевая д14 Р6М5 z-3 ц/х ГОСТ 17025
	25.73.40.160
	10

	137
	ОКЕ
	 
	Твердосплавная концевая фреза OMPQ-3E-140 
	25.73.40.160
	10

	138
	 
	 
	Фрезерная пластина APMT1135PDER - SD OP1325
	25.73.40.160
	50

	139
	 
	 
	APMT1135PDER-PM IA6330 пластина для фрез
	25.73.40.160
	50

	140
	Dimar, 
	1855100
	Фреза спиральная однозаходная Dimar стружкой верх 
	25.73.40.160
	20

	141
	RUKO 
	214223
	Набор сверл по металлу 1-10 мм, 91 шт HSS-G DIN 338 
	25.73.40.110
	15

	142
	 
	 
	Метчик машинно-ручной М3,0х0,5 Р6М5 ГОСТ 3266-81
	25.73.40.120
	15

	143
	 
	 
	Метчик машинно-ручной М4,0х0,7 Р6М5 ГОСТ 3266-81
	25.73.40.120
	30

	144
	 
	 
	Метчик машинно-ручной М5х0,8 Р6М5 ГОСТ 3266-81
	25.73.40.120
	30

	145

	 
	 
	Метчик машинно-ручной М6х1 Р6М5 ГОСТ 3266-81
	25.73.40.120
	30

	146
	 
	 
	Метчик машинно-ручной М8х1,25 Р6М5 ГОСТ 3266-81
	25.73.40.120
	30

	147
	 
	 
	Метчик машинно-ручной М10х1,5 Р6М5 ГОСТ 3266-81
	25.73.40.120
	30

	148
	 
	 
	Метчик TGH-2232M2-6H (48452)
	25.73.40.120
	20

	149
	 
	 
	Метчик TGH-2232M2.5-6H (48949)
	25.73.40.120
	20

	150
	 
	 
	Плашка М3х0,5 6g
	25.73.40.130
	10

	151
	 
	 
	Плашка М4,0  6g
	25.73.40.130
	10

	152
	 
	 
	Плашка М5,0 6g
	25.73.40.130
	10

	153
	 
	 
	Плашка М6 6g
	25.73.40.130
	6

	154
	 
	 
	Плашка М8х1,25 6g
	25.73.40.130
	6

	155
	 
	 
	Плашка М10х1,5 6g
	25.73.40.130
	4

	156
	 
	 
	Плашка М12х1,75 6g
	25.73.40.130
	4

	157
	 
	 
	Плашка М14 6g
	25.73.40.130
	4

	158
	 
	 
	Плашка G1/2
	25.73.40.130
	4

	159
	 
	 
	Плашка G3/4
	25.73.40.130
	4

	160
	 
	 
	Резец проходной отогнут 16х10х110 Т15К6
	25.73.40.270
	10

	161
	 
	 
	Резец проходной отогнут. 16х10х110 ВК8
	25.73.40.270
	10

	162
	 
	 
	Резец проходной отогнутый 16х10х110 Т5К10
	25.73.40.270
	10

	163
	 
	 
	Резец проходной упорный 16х10х100 ВК8
	25.73.40.270
	10

	164
	 
	 
	Резец проходной упорный 16х10х100 Т15К6
	25.73.40.270
	10

	165
	 
	 
	Резец проходной упорный 16х10х100 Т5К10
	25.73.40.270
	10

	166
	 
	 
	Резец отрезной 16х10х100 Т5К10
	25.73.40.270
	10

	167
	 
	 
	Резец отрезной 16х10х100 Т15К6
	25.73.40.270
	10

	168
	 
	 
	Резец отрезной 20х12х120 Р9К5
	25.73.40.270
	10

	169
	 
	 
	Резец расточной для глухих отверстий 2141-0004 Т15К6 (размеры:16х16х140)
	25.73.40.270
	10

	170
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 1,0мм
	25.73.40.110
	30

	171
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 1,5мм
	25.73.40.110
	30

	172
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 1,6мм
	25.73.40.110
	30

	173
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 2,0мм
	25.73.40.110
	50

	174
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 2,5мм
	25.73.40.110
	50

	175
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 2,7мм
	25.73.40.110
	30

	176
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 2,8мм
	25.73.40.110
	30

	177
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 4,0мм
	25.73.40.110
	30

	178
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 4,1мм
	25.73.40.110
	30

	179
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 4,2мм
	25.73.40.110
	30

	180
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 10,2мм
	25.73.40.110
	20

	181
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 11,0мм
	25.73.40.110
	20

	182
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 11,5мм
	25.73.40.110
	20

	183
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 12,0мм
	25.73.40.110
	20

	184
	 
	 
	Сверло спиральное по металлу 12,5мм
	25.73.40.110
	20

	185
	 
	 
	Центровочные сверла А1
	25.73.40.110
	30

	186
	 
	 
	Центровочные сверла А1,6
	25.73.40.110
	30

	187
	 
	 
	Центровочные сверла А2
	25.73.40.110
	30

	188
	 
	 
	Центровочные сверла А2,5
	25.73.40.110
	30

	189
	 
	 
	Центровочные сверла А3,15
	25.73.40.110
	30

	190
	 
	 
	Сверло ø37 конус морзе 3
	25.73.40.110
	3

	191
	 
	 
	Сверло по металлу 13 мм (13x101x151 HSS Р6М5 DIN338) 820013001
	25.73.40.110
	15

	192
	 
	 
	Сверло проточенное металлу 13.5 мм (13.5х108х160 HSS Р6М5 DIN338) 821013501
	25.73.40.110
	15

	193
	 
	 
	Резец расточной для глухих отверстий 20х20х200 ВК8 (ГОСТ 18883-73)
	25.73.40.270
	10

	194
	 
	 
	Резец расточной для глухих отверстий 20х20х200 Т15К6 (ГОСТ 18883-73)
	25.73.40.270
	10

	195
	 
	 
	Резец расточной для глухих отверстий 20х20х200 Т5К10 (ГОСТ 18883-73)
	25.73.40.270
	10

	196
	 
	 
	SCBCR1616-H09FC державка
	29.43.31.352
	2

	197
	 
	 
	Пластина для точения CCGT09T304-LC аллюминий
	25.73.40.270
	30

	198
	 
	 
	SCGCR1616-H09 FC державка
	29.43.31.352
	2

	199
	 
	 
	Пластина для точения CCMT09T304-TM сталь
	25.73.40.270
	30

	200
	 
	 
	Пластина для точения CCMT09T302-MD сталь
	25.73.40.270
	30

	201
	 
	 
	Пластина для точения CCMT09T308-MD сталь
	25.73.40.270
	30

	202
	 
	 
	A16M-PCKNR-09 FC державка
	29.43.31.352
	2

	203
	 
	 
	Пластина для точения CNMG090304-QF IA80M по стали
	25.73.40.270
	30

	204
	 
	 
	Пластина для точения CNMG120404-HA C10 по аллюминию
	25.73.40.270
	30

	205
	 
	 
	Пластина отрезная MGIVR2016-1.5FA 
	25.73.40.270
	50

	206
	 
	 
	Пластина отрезная MGMN150-G HS8133 по стали
	25.73.40.270
	50

	207
	 
	 
	Пластина отрезная MCMN150-G YP751 сталь
	25.73.40.270
	20

	208
	 
	 
	Пластина отрезная MRMN150-M DBT сталь
	25.73.40.270
	50

	209
	 
	 
	Пластина MRMN150-G сплав DKW100 аллюминий
	25.73.40.276
	50

	210
	 
	 
	Микрорезец токарный FCC-04T095-05-1006R
	25.73.40.270
	5

	211
	 
	 
	Микрорезец токарный FCF-05G130-5210R
	25.73.40.270
	5

	212
	 
	 
	Микрорезец токарный FCF-05G200-5210R
	25.73.40.270
	5

	213
	 
	 
	Втулка для крепления микрорезцов FCO-S16-05
	25.73.40.270
	5

	214
	Hoffmann
	 
	Накатной инструмент ECO 29 0036 16мм
	25.73.60.190
	1

	215
	Hoffmann
	 
	Накатный инструмент Zeus 290084 20 мм
	25.73.60.190
	1

	216
	 
	 
	Накатные ролики 29 0196 10х4/0,8
	25.73.40.240
	1

	217
	 
	 
	Накатные ролики 29 0196 10х4/1,0
	25.73.40.240
	1

	218
	 
	 
	Накатные ролики 29 0199 10х4/0,8
	25.73.40.240
	1

	219
	 
	 
	Накатные ролики 29 0199 10х4/1,0
	25.73.40.240
	1

	220
	 
	 
	Накатные ролики 29 0196 20х8/0,8
	25.73.40.240
	1

	221
	 
	 
	Накатные ролики 29 0196 20х8/1,0
	25.73.40.240
	1

	222
	 
	 
	Накатные ролики 29 0199 20х8/0,8
	25.73.40.240
	1

	223
	 
	 
	Накатные ролики 29 0199 20х8/1,0
	25.73.40.240
	1

	224
	
	
	Набор надфилей №2, 140 мм, двухкомпонентная рукоятка (плоский, полукруглый, круглый, трехгранный, квадратный)
	25.73.30.120
	20

	225
	
	
	Набор напильников №2, 200 мм, двухкомпонентная рукоятка (плоский, полукруглый, круглый, трехгранный, квадратный)
	25.73.30.110
	10

	226
	
	
	Лезвие для зенковки BC 1651
	25.71.11
	50

	227
	
	
	Лезвие для зенковки BC 1041
	25.71.11
	50

	228
	
	
	Лезвие BS 1018
	25.71.11
	50

	229
	
	
	Лезвие BS 1010
	25.71.11
	50

	230
	
	
	Пила ленточная (ленточное полотно) М42 13х0,65х2490 6/10
	25.73.40.260
	30

	231
	
	
	Пила ленточная М42 27х0,9 6/10
	25.73.40.260
	30

	232
	
	
	Рукоятка инструмента для зачистки и снятия заусенцев DT-NG1000 NOMASION
	25.73.30.230
	30

	233

	
	
	Шабер полый мини 3,2х50мм HSS GT-D50
	25.73.30.156
	50

	234
	
	
	Фреза  РМ-2Е-D1.0S
	25.73.40.160
	30

	235
	
	
	Фреза 60хD1хD4хL50х3х4F
	25.73.40.160
	30



