
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку мебели и средств защиты от электрического заряда

1 Предмет закупки: поставка мебели и средств защиты от электрического заряда.
1.1 Объект закупки: мебель и средства защиты от электрического заряд (далее – Товар).
2 Краткие характеристики поставляемых Товаров - в соответствии 
с пунктами 9.2 технического задания.
3 Цели использования товара: для выполнения государственного оборонного заказа.
4 Условия поставки: Срок поставки Товара: не более 3 (трех) недель 
с даты заключения договора.
Адрес поставки Товара: 
- склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Тарутинская, 
д. 171 Б, стр. 1 Этаж 4-й. (далее - ОП Калуга);
- склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд, 12 А (далее - ОП Москва).
5 Объем поставки Товара
Количество поставляемого Товара: в соответствии со спецификацией. 
6 Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению
6.1 Поставщик выполняет (оказывает) следующие сопутствующие работы и услуги:
‑ доставка Товара по адресу Покупателя в соответствии с п. 3 технического задания;
‑ погрузочно-разгрузочные работы до склада Покупателя.
‑ сборка мебели.
6.2 Погрузочно-разгрузочные работы должны быть выполнены (оказаны) единовременно в день поставки Товара и без причинения вреда имуществу Покупателя. 
7 Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на Товар
7.1 Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
7.2 Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.
7.3 Товар должен поставляться без нарушения исключительных прав (патентных прав), не обременённым какими-либо правами или требованиями третьих лиц. 
7.4 Товар должен быть надлежащего качества. Товар должен поставляться в упаковке производителя, нарушение целостности упаковки не допускается. 
7.5 При поставке Товара обязательно предоставляются действующие сертификаты/деклараций, если в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации. 
7.6 Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: 
‑ по гарантийному ремонту или замене Товара; 
‑ транспортных услуг по доставке Товара от места его эксплуатации до места выполнения его ремонта и обратно. 
Первоначальная диагностика неисправного Товара должна производиться Поставщиком с выездом специалиста на место эксплуатации Товара в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки на гарантийное обслуживание.
7.7 Поставщик осуществляет бесплатную техническую поддержку по всем доступным каналам связи в течение гарантийного срока.

8 Требования к безопасности
8.1 Товар должен быть изготовлен из экологически чистых материалов и не должен причинять вред здоровью человека при его использовании по назначению.
Товар должен быть безопасен при его применении по назначению.
		8.2 Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
	8.3 В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).
9 Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковке, отгрузке Товара
9.1 Функциональное назначение Товара
Товар предназначен для проведения работ с радиоэлектронным 
и механическим оборудованием. 
9.2 Технические характеристики промышленной мебели 
и комплектующих для оборудования рабочих мест:


	№
	Наименование
	Технические характеристики

	1
 
	Стол антистатический 

	размер, мм
максимальная нагрузка на стол, кг
полка для оборудования ПО макс. нагрузка, кг
регулировка высоты столешницы в диапазоне, мм
температурная стойкость столешницы,  °С 

	не более 1500х700
до 300 
до 50
от 650 до 905
до 300


	
	
	освещённость рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света, люкс 
	не менее 1200


	
	
	тип установки 
	напольный

	
	
	корпус из алюминиевого профиля имеет регулировку направления потока света. Бестеневой отражатель, быстрое немерцающее электронное включение света, отсутствие строб-эффекта
- источник света 

- потребляемая мощность,  Вт
	



2 энергосберега-ющие лампы по 5В
54

	
	
	цвет 
	RAL 7012 или
RAL 7035

	
	
	Перфорированная стенка, мм 
	
не более 1500х350


	
	
	набор крючков для крепления инструмента
	наличие

	
	
	панель электромонтажная:   

	
	
	алюминиевый короб с 4 евророзетками, заземляющим контактом 

	
	
	колодка заземления 
	наличие

	
	
	выключатель питания и сетевой провод, м
	не менее 3

	
	
	номинальная нагрузка, А
	10

	
	
	Подвесная тумба

	
	
	размер, мм
	не более 500х360х600

	
	
	Вес, кг
	до 20

	
	
	количество ящиков, шт.
	3

	
	
	Антистатическая защита
	ГОСТ IEC_61340-5-1-2019

	2
	Стол общепромышленный
	размер, мм
максимальная нагрузка на стол, кг
полка для оборудования ПО макс. нагрузка, кг
регулировка высоты столешницы в диапазоне, мм
температурная стойкость столешницы,  °С 

	не более 1500х700
до 300 
до 50
от 650 до 905
до 300


	
	
	тип установки 
	напольный

	
	
	освещённость рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света, люкс 

	не менее 1200


	
	
	корпус из алюминиевого профиля имеет регулировку направления потока света. Бестеневой отражатель, быстрое немерцающее электронное включение света, отсутствие строб-эффекта
- источник света 

- потребляемая мощность,  Вт
	



2 энергосберега-ющие лампы по 5В
54

	
	
	колодка заземления 
	наличие

	
	
	цвет 
	RAL 7012 или
RAL 7035

	
	
	Перфорированная стенка, мм 
	
не более 1500х350


	
	
	набор крючков для крепления инструмента
	наличие

	
	
	Подвесная тумба
	

	
	
	размер, мм
	не более 500*360*600

	
	
	Вес, кг
	до 20

	
	
	количество ящиков, шт.
	3

	3
	Лампа
освещения 
	цвет
	RAL 9001 или
RAL 9003 или
RAL 9016 или
RAL 9003 или
RAL 9018 или

	
	
	крепление к столу
	струбцинное

	
	
	электропитание, В
	220

	
	
	тип подключения
	шнур с вилкой

	
	
	цветовая температура, К
	от 6000 до 6500

	
	
	степень защиты (IP)
	20

	
	
	тип выключателя
	встроенный

	
	
	крепление к столу
	струбцинное

	
	
	класс энергопотребления 
	А

	
	
	длина светильника, мм
	от 60 до 80

	
	
	высота, мм
	от 1000 до 1300

	4
	Шкаф металлический 
	материал 
	металл

	
	
	цвет 
	RAL 7012 или
RAL 7035

	
	
	вид
	закрытый 

	
	
	тип установки
	напольный

	
	
	количество дверей, шт
количество полок, шт
	2
4

	
	
	Тип дверцы
	распашная

	
	
	высота, мм
	от 1800 до 2000

	
	
	ширина, мм
	от 750 до 900

	
	
	глубина, мм
	от 350 до 500

	
	
	тип замка 
	ключевой

	
	
	Нагрузка на полку, кг
	до 60

	5
	Антистатический браслет
	шнур заземления, м 
	  не менее 1.5

	рег
	
	регулировка размера манжет
	  да

	
	
	застежка
	липучка

	
	
	зажим 
	«крокодил»

	
	
	сопротивление, МОм
	10




9.3  Совместно с Товаром Поставщик поставляет комплект технической документации (руководство по эксплуатации и т.д.) на русском языке (если такая документация предусмотрены производителем).
9.4 Качество Товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий и иной нормативно-технической документации.
	9.5 Требования к таре, упаковке и маркировке товара.
		Требования к таре и упаковке товара устанавливаются 
в соответствии со статьей 481 ГК РФ.
		Упаковка и маркировка упаковки поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Товар поставляется без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки. 
		Упаковка, маркировка и транспортирование товара должны соответствовать техническим условиям завода изготовителя, должны исключать возможность механических повреждений.
		Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.
		Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.
		Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

10 Требования к доставке
10.1 Доставка Товара со склада Поставщика должна осуществляться силами и за счет Поставщика в согласованные с Покупателем сроки. 
10.2 Доставка Товара должна осуществляться Поставщиком в рабочие дни с 9:00 до 16:00 ч. по московскому времени. Поставщик обязан согласовать с Покупателем точное время доставки Товара. 
За 2 (два) рабочих дня до доставки Товара на территорию Покупателя Поставщик передает информацию Покупателю о государственных регистрационных номерах ТС, на которых доставляется Товар на территорию Покупателя, информацию о паспортных данных водителей, грузчиков с предоставлением письменного согласия этих работников на обработку персональных данных в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.
Доставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться только гражданами РФ с предъявлением документа, подтверждающего личность (паспорт гражданина РФ).
Поставщик обязан назначить ответственного представителя со своей стороны за документальное оформление Акта сдачи-приемки выполненных работ.
10.3 Поставщик несет все расходы, связанные с доставкой Товара по адресу Покупателя.
10.4 Для проверки соответствия поставленного Товара требованиям Договора (Контракта) Покупатель вправе привлечь независимых экспертов.
10.5 Прием-передача Товара производится на складе Покупателя в соответствии со Спецификацией.
10.6 Товар, поставляемый Поставщиком Покупателю, должен полностью соответствовать требованиям, изложенным в ТЗ.
11 Требования к обучению персонала.
Не предъявляются.
12 Требования к результатам исполнения договора/контракта. Список передаваемой документации.
12.1. При доставке Товара Поставщик должен предоставить Покупателю в 2-х экземплярах следующие отчётные документы:
- товарную (товарно-транспортную) накладную (ТОРГ-12);
- счет, 
- счет-фактура с указанием номеров грузовых таможенных деклараций 
(1 экз.);
- Акта сдачи-приемки выполненных работ;
- антистатическая мебель, стулья, браслеты, узлы заземления, настольные комплекты должны иметь сертификат соответствия стандарту ГОСТ IEC 61340-5-1-2019, выданному на основании протокола испытаний аккредитованной испытательной лабораторией, имеющей область аккредитования на проведение испытаний на соответствие ГОСТ IEC 61340-5-1-2019;
- иные документы на поставляемый Товар, предусмотренные законодательством Российской Федерации.







Приложение к Техническому 
заданию на поставку Товара

Спецификация на поставку Товара

	№
	Наименование Товара
	Технические характеристики, прочие параметры
	Ед. изм.
	Кол-во
	
ОП Москва
	
ОП Калуга
	
Страна проис-я Товара

	1.
	Стол антистатический 
	В соответствии с п. 9.2
	 шт
	9
	0
	9
	Россия

	2.
	Стол общепромышленный
	В соответствии с п. 9.2.
	 шт
	6
	0
	6
	Россия

	3.
	Лампа
освещения 
	В соответствии с п. 9.2
	шт 
	5
	1
	4
	Россия

	4.
	Шкаф металлический 
	В соответствии с п. 9.2
	шт 
	3
	1
	2
	Россия

	5.
	Антистатический браслет
	В соответствии с п. 9.2
	шт 
	11
	1
	10
	Россия





2

