Добрый день!
Просьба направить коммерческое предложение на поставку труб э/с 478*12
180 тн. Поставка необходима июль-август 2026 в СПб, п.Стрельна.

Доп. требования: сталь 09Г2С классом прочности не ниже 345 МПа. Ударная вязкость не менее 34 Дж/см2 для образца с V-образным вырезом при температуре испытания минус 20гр. Требование распространяются на ударную вязкость центра сварного шва и линии сплавления. ГОСТ 10706-76/ГОСТ 10704-91
Важны сроки поставки, нормативка на эти трубы (гост, марка) и длины. 

Спасибо!

