	Наименование
	Адрес поставки
	Условия поставки
	Комментарий
	Количество
	Ед. измерения
	Желаемый срок поставки

	Прокат г/к Лист г/к 09Г2С 19281 10х2576х11,9
	Стрельна
	Авто,Смешанный(ЖД+Авто)
	Класс прочности К50. ЖД тупика у грузополучателя нет. Листов не менее 256 шт. 
1. Из данного листа будет производится труба 820х10 мм ДСФП 
2. Лист должен быть строго не короче 11,9 м. 
	614.100 
	т
	17.04.2026

	Прокат г/к Лист г/к 09Г2С 19281 10х1288х11,9
	Стрельна
	Авто,Смешанный(ЖД+Авто)
	Класс прочности К50 ЖД тупика у грузополучателя нет. Листов не менее 512 шт 1. Из данного листа будет производится труба 820х10 мм ДСФ2П 
[bookmark: _GoBack]2. Лист должен быть строго не короче 11,9 м. 
	614.100 
	т
	17.04.2026



