 Приложение №1
к договору №____________  от __________

Техническое задание
выполнение работ по герметизации межпанельных швов северного фасада АБК МСК-12 (инв. № собств. 010025), расположенном по адресу УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/133, литер Б3
Выполнить работы по герметизации межпанельных швов северного фасада АБК МСК-12 (инв. № собств. 010025), расположенном по адресу УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/133, литер Б3, согласно проектной документации, техническому заданию, утвержденных Заказчиком технологическим планировкам, в том числе работы:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки
	100 м
	6

	2
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм
	100 м
	3,2118

	3
	Герметик акриловый для стыков Акса цвет белый 15 кг
	кг
	225

	8
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
	100 м
	6

	9
	Пена монтажная 750 мл
	бал
	60

	4
	Навеска страховочного троса
	шт
	1

	5
	Перенавеска рабочего троса
	шт
	99

	6
	Навеска страховочного троса
	шт
	1

	7
	Перенавеска рабочего/страховочного троса
	шт
	99


[bookmark: _GoBack]Марки, стоимости материалов, а также технические требования применяемого оборудования должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ и соответствовать требованиям и характеристикам указанных в техническом задании.
Объемы и виды выполняемых работ согласовываются Заказчиком поэтапно, с составлением ведомостей работ и исполнительных схем непосредственно перед началом этапа работ.
В состав работ должны быть включены все работы по демонтажу конструкций и оборудования в соответствие с технологическими планировками.
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