ДОГОВОР 
на выполнение работ №

г. Рыбинск                                                                                                   «____»_______________.2025 

Общество с ограниченной ответственностью «Верфь братьев Нобель», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Цурганова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
___________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны в дальнейшем при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по Заданию заказчика (Приложение № 2: Техническое задание) выполнить работы по проектированию, монтажу и пуско-наладке системы оповещения о чрезвычайной ситуации (антитеррор) на объектах и территории предприятия ООО «Верфь братьев Нобель», а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить их.
1.1.1. Исполнитель обязуется, выполнить работы, используя свои расходные материалы, инструмент, спецодежду и средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.
1.2. Местом сдачи-приемки работ является территория Заказчика.
2. Качество выполнения работ
2.1. Качество должно соответствовать требованиям и условиям технического задания Заказчика.
2.2. Отсутствие претензий к произведенным работам подтверждает подписанный Заказчиком Акт выполненных работ (УПД) в 2-х экземплярах. Акт сдачи-приемки выполненных работ должен содержать наименование работ, объем и стоимость выполненных работ. 
2.2.1. Заказчик в течение 5-ти календарных дней подписывает Акт сдачи-приемки работ или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ с подробным указанием претензий к выполненным работам. Датой подписания Акта является дата завершения работ, предусмотренных Договором. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 5 календарных дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
2.3. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается – два календарных года с момента подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.3.1. В гарантийный срок Исполнитель несет ответственность за все дефекты и недостатки, возникшие по причине неудовлетворительного качества выполненных работ.
2.3.2. В случае выявления дефектов или недостатков в период гарантийного срока, он (гарантийный срок) продлевается на период устранения таких дефектов/недостатков, если они произошли по вине Исполнителя.
2.3.3.В случае обнаружения дефектов/недостатков в период гарантийного срока Заказчик немедленно информирует Исполнителя об этом любыми письменными средствами.
2.3.4. В случае обнаружения в пределах предусмотренного гарантийного срока недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан устранить такие недостатки за свой счет 
в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки. В этом случае Изделия, поставляются до места сдачи-приемки на условиях доставки силами и за счет Исполнителя.
2.3.5. Гарантии распространяются на все ТСО, детали и узлы системы.
2.3.6. Исполнитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или в полном объеме компенсировать затраты по выполнению таких работ.
2.3.7. Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя системы, необходимого на устранение дефекта.
2.3.8. Исполнитель гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам Заказчика, оформленных отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации оборудования.
2.3.9. Исполнитель может взять на себя дополнительные обязательства по проведению регламентных работ в послегарантийный период, в согласованные с Заказчиком сроки.
3. Условия выполнения работ
0. Работы по проектированию, монтажу и пуско-наладке системы оповещения о чрезвычайной ситуации(антитеррор) со Спецификацией (Приложение № 1).
0. Выполнение работ осуществляется по техническому заданию Заказчика (Приложение № 2).
0. Срок выполнения работ: не более 30 (тридцати) календарных дней, с момента получения аванса. 
3.3.	Приёмка выполненных работ производится Заказчиком на территории Заказчика согласно техническому заданию.
3.3.1.	Право Заказчика на частичный или полный отказ в принятии предъявленных Исполнителем к приемке Работ/Изделий наступает в случаях:
- выявления брака или недоделок в результатах Работ;
- выявления несогласованных с Заказчиком отступлений от технического задания;
- неподтверждения объемов Работ фактическим освидетельствованием;
3.3.2.	Заказчик имеет право на проведение технологического аудита в отношении работ, производимых по данному договору.
3.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Сумма договора не может превышать ________________________ (________________) рублей __________коп. без НДС. НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, действующей на дату оказания услуг, (выполнения работ). 
4.1.1. Стоимость работ согласуется Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), является твердой и не подлежит изменению в течение срока договора.
4.2. Оплата по договору осуществляется в следующем порядке:
 - аванс в размере 70% от общей стоимости работ оплачивается Заказчиком в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.
 - окончательный расчет в размере 30% от общей стоимости договора оплачивается Заказчиком в течение 15 рабочих дней с момента подписания акты сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. Датой исполнения обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика на банковский счёт Исполнителя.
4.4. Стороны обязуются составлять акт взаиморасчетов по требованию одной из Сторон.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику (Покупателю) информацию о каждом случае заключения договоров или дополнительных соглашений в рамках исполнения настоящего Договора с другими исполнителями.
5.2. Исполнитель вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты продукции копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
5.3. Заказчик обязан своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае ненадлежащего выполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик может применить к Исполнителю штрафные санкции в размере 0,02% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы договора. 
6.3 За просрочку оплаты по предъявленному Исполнителем счету с приложением акта сдачи-приемки работ после установленного п. 4.4 сроков оплаты, Исполнитель может применить к Заказчику штрафные санкции в размере 0,02% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы договора. На авансовые платежи неустойка (пени) не начисляются.
6.4. За уступку права требования по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере уступленного права.
6.5. За неисполнение гарантийных обязательств Заказчик вправе требовать с Исполнителя возмещения расходов, связанных с устранением недостатков собственными силами, либо с привлечением третьих лиц, а также уплаты нестойки в виде штрафа в размере равном стоимости устранения недостатков.
6.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, последний оплачивает фактически выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком работы, о чем составляется соответствующий акт и производится сверка расчетов.  В случае превышения фактически принятых работ над ранее выплаченным авансом, Заказчик оплачивает разницу в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении настоящего Договора.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности при полном или частичном неисполнении обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки в регионе или отрасли, военные действия, акты органов власти и управления, а также изменения в законодательстве, применяющие обратную силу. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору соразмерно отодвигается на время действия таких обязательств.
7.2. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно в письменной форме известить другую сторону о наступлении и окончании действий вышеуказанных обстоятельств.
7.3. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой либо представителями органов власти и местного самоуправления региона Заказчика или Исполнителя.
7.4. Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более двух месяцев, то каждая из Сторон имеет право поставить вопрос о расторжении договора без компенсации произведенных затрат и взыскания причиненных убытков, о чем она должна сообщить второй Стороне за 15 (Пятнадцать) календарных дней до расторжения Договора.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры, разногласия и требования, возникающие в ходе исполнения условий настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров, предъявления друг к другу претензий, срок рассмотрения которых 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения. Дата выставления претензии – дата штемпеля почтового отделения в месте получения. Каждая из сторон обязуется не обращаться в арбитраж до получения ответа на заявленную надлежащим образом претензию или истечения срока на ответ.
8.2. Все споры, неурегулированные в претензионном (досудебном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2026г., а в части исполнения обязательств до полного их исполнения. 
9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
10. Конфиденциальность
10.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает документированную информацию, полученную или приобретенную по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь, документацию и информацию, переданные в соответствии с п.1.1. Договора, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего законодательства РФ, зафиксированную на материальном носителе.
10.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашению Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны, кроме случаев раскрытия Конфиденциальной информации в силу требований действующего законодательства РФ, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
10.3. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные одной из сторон действия другой стороны, включая размещение ее в сети Интернет и на сайте Субподрядчика, в результате которых третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
10.4. Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по Договору. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 5 лет.
10.5. Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, представленные стороне (в случае такого представления) для обеспечения исполнения договора, а также любые снятые с них копии являются собственностью другой стороны, и подлежат возврату и/или уничтожению стороной в соответствии с указаниями другой стороны. Сторона сохраняет право дать другой стороне указание об удалении Конфиденциальной информации с принадлежащих стороне материальных носителей, или об уничтожении данных материальных носителей, если удаление с них Конфиденциальной информации невозможно. Указанное уничтожение должно быть оформлено соответствующим актом (свидетельством), подписанным уполномоченными представителями стороны.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. Стороны настоящего договора обязуются соблюдать Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также антикоррупционную политику, разработанную в соответствии с указанным законом.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений предыдущей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с момента направления письменного уведомления. 

12. Заключительные условия
12.1. Стороны признают юридическую силу подписания договора, дополнительных приложений к настоящему договору, счетов, товаросопроводительных документов, заключенных по факсимильной связи, электронной почте, при условии подписания документа каждой из Сторон, до получения Сторонами оригиналов документов. Стороны обязаны обменяться подлинниками документов в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента их издания.
12.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся только при наличии согласия обеих из Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
12.3. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и отгрузочных реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Платежи, поставки и уведомления, совершенные по старым реквизитам и адресам до наступления уведомлений об их изменениях, рассматриваются как надлежащее исполнение обязательств.
12.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.5. Приложения, являющейся неотъемлемой частью данного договора:
12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.   Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
	Общество с ограниченной ответственностью «Верфь братьев Нобель»
Адрес: 152909 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д.60, тел (4855) 297-010
ИНН/КПП 7610073958/761001001
р/с 40702810977190101802  в КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК 
БИК 042908612
к/с 30101810100000000612
ОКПО 80692451
ОКОГУ 49014
ОКФС 34
ОКОПФ 12300
ОКВЭД 30.1, 30.11, 30.12, 33.15
ОГРН 1077610001853



	Должность


______________ФИО
«___» __________ 2025 г.
    МП
	Генеральный директор
ООО «Верфь братьев Нобель 

_______________ А.А. Цурганов
«___» ________________ 2025 г.
МП
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Приложение № 1 
к договору №____________ от ____.____.2025 


Спецификация №1

	№
п/п
	Наименование
работ
	Кол-во,
услуга
	Стоимость работ, руб.
без учета НДС

	1
	Проектирование системы речевого оповещения
	1
	

	2
	Монтажные и пуско-наладочные работы
	1
	

	Итого без НДС:
	



НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, действующей на дату оказания услуг, (выполнения работ). 

1.Приёмка выполненных работ производится Заказчиком на территории Заказчика согласно техническому заданию.
1.1. Право Заказчика на частичный или полный отказ в принятии предъявленных Исполнителем к приемке Работ/Изделий наступает в случаях:
- выявления брака или недоделок в результатах Работ;
- выявления несогласованных с Заказчиком отступлений от технического задания;
- неподтверждения объемов Работ фактическим освидетельствованием;
2. Заказчик имеет право на проведение технологического аудита в отношении работ, производимых по данному договору.
3. Гарантийный срок на результат работ, выполненных Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается – два календарных года с момента подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ. В гарантийный срок Исполнитель несет ответственность за все дефекты и недостатки, возникшие по причине неудовлетворительного качества выполненных работ.




	Исполнитель:
	Заказчик:

	Должность


______________ФИО
«___» __________ 2025 г.
	Генеральный директор
ООО «Верфь братьев Нобель 

_______________ А.А. Цурганов
«___» ________________ 2025 г
















Приложение №2  
к договору №_________от «___» _______ 2025г.

Техническое задание
на монтаж и пуско-наладку локальной системы оповещения и информирования работников   по сигналам гражданской обороны (ГО), при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, при угрозе или совершении террористического акта, воздействия беспилотных летательных аппаратов объекта, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, дом 60.

Заказчик: ООО «Верфь братьев Нобель»
Цель работ: Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы оповещения и информирования работников   по сигналам гражданской обороны (ГО), при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, при угрозе или совершении террористического акта, воздействия беспилотных летательных аппаратов предприятия. 

1. Общие сведения.
1.1. Сокращения, определения и термины, применяемые в техническом задании
	п/п
	Сокращения, термины
	Расшифровка сокращения, определения и термина

	1.
	ЛСО
	Локальная система оповещения - комплекс специального программного, аппаратного обеспечения, технических средств оповещения, обеспечивающих своевременное доведение до персонала объекта, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, а также необходимое взаимодействие (сопряжение) с муниципальной системой оповещения населения г. Рыбинск.

	2.
	ТЗ
	Техническое задание - документ, определяющий требования и порядок установки локальной системы оповещения, в соответствии с которым, проводится разработка проектно- сметной документации, монтаж и приемка в эксплуатацию (ГОСТ 34.602-2020 "Информационная технология). Комплекс стандартов на автоматизированные системы

	3.
	ДДС
	Дежурно-диспетчерская служба

	4.
	ГО
	Гражданская оборона: Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (№28-ФЗ «О гражданской обороне).

	5.
	ЧС
	Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (№68-ФЗ«0 защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

	6.
	АС
	Автоматизированная система: Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций (по ГОСТ 34.003-90).

	7.
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место оповещения: Программно-аппаратное средство, осуществляющее управление автоматизированной системой оповещения и состоящее из устройств ввода-вывода и отображения информации, электронно-вычислительной машины, общего и специального программного обеспечения (по "ГОСТ Р 42.3.01-2021).

	8.
	ПСД
	Проектно-сметная документация

	9.
	СПО
	Специальное программное обеспечение: Специально разработанная совокупность программ, используемых для решения определенного класса задач автоматизированной системы.

	10.
	РСЧС
	Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	11.
	Объект
	Здания, сооружения и территории, расположенные на промышленных площадке ООО «ВБН»

	12.
	Сопряжение ТСО
	Сопряжение технических средств оповещения населения - комплекс технических, аппаратных и программных мероприятий по настройке взаимодействия и контроля технических средств оповещения разного уровня.

	13.
	НАСФ
	Нештатное аварийно-спасательное формирование

	14.
	НФГО
	Нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

	15.
	ТСО
	Техническое средство оповещения: (ТСО): Специальное техническое устройство, осуществляющее прием, обработку и (или) передачу сигналов оповещения и (или) экстренной информации.

	16.
	ОСО
	Оконечное средство оповещения - специальное техническое устройство, осуществляющее передачу непосредственно человеку, в возможном для восприятия слухом сигналов оповещения и (или) экстренной информации.

	17.
	Мониторинг состояния технических
средств оповещения
	Получение данных о работоспособности технических средств оповещения, каналов связи через определенный промежуток времени.

	18.
	Террористический акт:
	Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях (по "ГОСТ Р 70620-2022).


Примечания: Сокращения, определения и термины примененные, но непосредственно не раскрытые в настоящем техническом задании, уточняются по: -СП 165.1325800.2014;
-	ГОСТ Р 22.7.05-2022;
-	ГОСТ Р 22.7.01-2021;
-	ГОСТ Р 42.3.01-2021;
-	ГОСТ Р 42.3.02-2014;
-	ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Издание № 7.
[bookmark: bookmark1]1.2. Наименование локальной системы оповещения:
Локальная система оповещения промышленных площадки ООО «ВБН». Краткое наименование системы: ЛСО ООО «ВБН».
[bookmark: bookmark2]1.3.	Заказчик работ на проведение монтажа ЛСО:
ООО «Верфь братьев Нобель»», Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки,60. (далее - Организация).
[bookmark: bookmark3]1.4.	Основание для проведения работ по ТЗ:
Установка ЛСО в Организации организуется по основаниям, предусмотренным п. а) п.6 постановления Правительства РФ от 17.05.2023 N 769 "О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», а именно:
-	в связи с необходимостью наличия ЛСО. 
[bookmark: bookmark4]1.5. Сроки выполнения работ.
Плановые сроки начала и окончания работ определяются в соответствии с заключенным договором.
1.6. Требования к выполнению работ: Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, для выполнения указанных работ требуется лицензия МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а так же членство в саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах.  
[bookmark: bookmark5]2. Цели установки и назначение JICO.
2.1. Работы организуются в целях создания JICO.
2.2. JICO предназначена для обеспечения:
2.2.1.	Гарантированного и своевременного доведения сигналов оповещения и (или) экстренной информации до руководящего состава и всего персонала ООО «ВБН» в пределах границ, установленных зон оповещения (согласно таблицы №1 ТЗ) об опасностях, возникающих:
-	при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных и иных аварийных ситуациях природного и техногенного характера;
-	при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
-	при угрозе совершения или совершении террористического акта, воздействии беспилотных летательных объектов.
2.2.2.	Информирования, в том числе, персонального должностных лиц, руководителей служб, формирований, органов управления сил и средств ГО, объектового звена РСЧС о правилах безопасного поведения и необходимых мерах по защите, и т.п.;
2.3. Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы территории и цехов промышленной площадки предприятия, указанными в таблице №1
Таблица №1
	Цех
	Наименование
	Общая площадь, (в кв.м)

	КПП и цех 5.
	Здание проходных и ММП (механо-монтажное производство, корпусо-заготовительный)
	кв.м.
кв.м.

	Цех 1,
цех 3.
	Стапельно-монтажный цех,механосборочный цех. 
	кв.м.
кв.м.

	Цех 2
	Заводоуправление, СКП(судокорпусное производство
	1-3 этаж,
кв.м.


Примечание: Оповещение Организации (не указанных в таблице №1), расположенных на территории г. Рыбинск осуществляется через муниципальную систему оповещения г. Рыбинск.
[bookmark: bookmark6]3. Требования, предъявляемые к ЛСО.
[bookmark: bookmark7]3.1. Общие положения.
При проведении работ по установке ЛСО подрядная организация должна обеспечить выполнение (соблюдение соответствия) системой оповещения требований, изложенных в разделах № 3.2-3.11 настоящего ТЗ, а также следующих нормативных правовых актов и нормативных документов РФ:
-	Федерального закона «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ с изменениями от 11.06.2021 г.;
-	Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
-	Постановления Правительства РФ от 17.05.2023 N 769 "О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;
-	Постановления Правительства РФ от 01.03.2024г. №258 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности, находящихся в ведении или относящихся к сфере деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
-	Распоряжения Правительства РФ от 14.10.2004 N 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей
-	Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (TP ЕАЭС 050/2021)
-	Приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 N 458 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии» (п.774);
-	Приказа МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;
-	Приказа МЧС России N 579, Минкомсвязи России N 366 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;
-	Методическими рекомендациями по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденных протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 N 2;
-	ГОСТа Р 22.7.05-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. Общие требования.
-	ГОСТа Р 22.7.01-2021 национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения. Дата введения 2021-06-01;
ГОСТа Р 42.3.01-2021 национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования;
-	ГОСТа Р 42.3.03-2015 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Методы испытаний»;
-	ГОСТа Р 42.3.05-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Протоколы информационного обмена. Общие требования;
- ГОСТа Р 22.1.15-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Классификация. Общие технические требования;
ГОСТа 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
-	ГОСТа 34.601-90 Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
-	ГОСТа 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
ГОСТа 21.110-2013 Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов;
-	ГОСТа Р 21.101-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
-	ГОСТа Р 55199-2012 Национальный стандарт российской федерации. Гражданская оборона. Оценка эффективности топологии оконечных устройств оповещения населения. Общие требования;
-	СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;
-	ГОСТ 56158 «Каналы вещания для передачи сообщений оповещения», в том числе требованиям настоящего технического задания.
[bookmark: bookmark8]3.2. Требования к структуре JICO:
3.2.1. JICO должна состоять из следующих основных элементов:
-	двух автоматизированных рабочих мест оповещения (АРМ);
-	устройств запуска, управления;
-	устройства сопряжения;
-	оконечных средств оповещения.
3.2.2. Проектные решения по установке JICO, разработанные подрядной организацией, должны предусматривать получение, передачу команд и сигналов управления, обмен информацией между техническими средствами (ТСО) локальной системы оповещения по линиям, сетям, отвечающим требованиям ГОСТ 56158 «Каналы вещания для передачи сообщений оповещения». 
3.2.3. JICO	должна иметь возможность управления системой с 2-х (основного и запасного) автоматизированного рабочего места (АРМ).
Основное АРМ, предусматривается в караульном помещении охранной организации и запасное АРМ, в кабинете заместителя генерального директора по безопасности.
3.2.4.	АРМ оповещения должно состоять из устройств ввода-вывода и отображения информации, электронно-вычислительной машины, общего и специального программного обеспечения, микрофона и акустических систем. Экраны и/или табло отображения АРМ оповещения должны соответствовать ГОСТ Р 50923, ГОСТ Р 50948.
[bookmark: bookmark9]3.3. Требования к функциям (задачам) ЛСО:
При проведении работ по установке ЛСО подрядная организация должна обеспечить выполнение системой оповещения следующих функций:
3.3Л. Техническое сопряжение по обеспечению приема сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения населения вышестоящего уровня - муниципальная система г. Рыбинск (далее- МСО).
3.3.2.	Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления ГО и РСЧС одного уровня о задействовании системы оповещения населения другого уровня.
3.3.3.	Автономное (децентрализованное) управление ЛСО.
3.3.4.	Автоматический, автоматизированный и ручной режимы работы ЛСО.
В автоматическом режиме функционирования ЛСО, при получении через устройство сопряжения управляющих сигналов (команд) от муниципальной системы оповещения населения г. Рыбинск, должно обеспечиваться включение (запуск) системы оповещения по заранее установленным программам, без участия дежурных ДДС ЦУПП, в циркулярном режиме оповещения.
В автоматизированном режиме функционирования, при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений, включение (запуск) ЛСО осуществляется соответствующими дежурными ДДС ЦУПП, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения, с любого предусмотренного автоматизированного рабочего места (АРМ), при этом, формирование и передача сигналов и информации оповещения должно обеспечиваться в следующих режимах:
-	циркулярном (одновременно) во всех цехах Организации;
-	групповом, на выбранной группе цехов Организации;
-	избирательном (определенный цех).
В ручном режиме функционирования ЛСО:
-	уполномоченные лица по указанию дежурного ДДС ЦУПП осуществляют включение (запуск) звуковых оконечных средств оповещения (сирен), наружных громкоговорителей дистанционно или непосредственно с мест их установки;
[bookmark: bookmark10]Для ЛСО предусматривается автоматический режим функционирования, как - основной, автоматизированный режим, как - допустимый.
Для всех режимов функционирования должна обеспечиваться бесперебойная круглосуточная эксплуатация ЛСО и готовность к её применению по предназначению.
3.3.5.	Обмен информацией с взаимодействующими системами в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах.
3.3.6. Подготовка и хранение аудио сообщений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения персонала и технических средств оповещения.
3.3.7.	Формирование, передача, звуковых (сирен) и речевых сигналов оповещения, как в отдельности, так и в заранее предусмотренной СПО или созданной на АРМ диспетчером ДДС последовательности.
3.3.8.	Передача и сбор автоматических и ручных подтверждений (квитирования) о приеме сигнала оповещения и экстренной информации.
3.3.9.	Взаимное уведомление АРМ одного уровня (основного и запасного места) о приведении системы в выбранный режим оповещения и возможностью формирования команд управления для системы на каждом АРМ.
3.3.10.	Установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала (основной, проверочный).
3.3.11.	Оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или редактирование ранее записанного сигнала оповещения и экстренной информации.
3.3.12.	Приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде.
3.3.13.	Контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображением списка оповещаемых объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, по которым проведено оповещение.
3.3.14.	Приоритет передачи сигналов оповещения с вышестоящего уровня по отношению к объектовому JICO.
3.3.15.	Контроль и визуализация состояния технических средств оповещения и каналов связи.
3.3.16.	Защита от несанкционированного доступа, обеспеченная программно- аппаратным и техническим способом (пароль аутентификация пользователя при входе (доступе) в программное обеспечение АРМ, администрирование прав доступа к системным настройкам программы, размещение АРМ в помещении на рабочем месте дежурного диспетчера ЦУПП).
3.3.17.	Документирование выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения персонала) на бумажном и электронном (USB-накопитель, жесткий диск) носителях, т.е. с возможностью распечать и копировать.
3.3.18.	Срок хранения информации документирования в электронном виде с визуализацией должен составлять не менее трех лет.
3.3.19.	Функциональные возможности АРМ JICO должны соответствовать требованиям раздела 5.2. ГОСТ Р 42.3.01-2021.
[bookmark: bookmark11]3.3.20.	Специальные, и прочие функциональные требования по антитеррористической защищенности:
Система оповещения на объекте должна обеспечивать возможность оперативного информирования работников предприятия об угрозе возникновения и о возникшей внештатной ситуации, террористического акта, воздействия беспилотных летательных объектов и координации их действий в ручном режиме с использованием микрофона на АРМ оператора системы с выбором зон оповещения согласно п. 2.2.1. настоящего ТЗ.
Оповещение людей, находящихся на объекте (территории), должно осуществляться с помощью технических средств, обеспечивающих: подачу звуковых сигналов в зданиях и помещениях, территории с постоянным или временным пребыванием людей; трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей.
Системы оповещения и управления эвакуацией работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории) промышленности, должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.
В любой точке объекта (территории) промышленности, где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории) промышленности, где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.
(п. 63 Требований к антитеррористической защищенности объектов промышленности..., утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 марта 2024 г. №258 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности, находящихся в ведении или относящихся к сфере деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»).
[bookmark: bookmark12]3.4. Требования к показателям назначения:
3.4.1. Оконечные технические средства ЛСО должны быть установлены в каждом здании и сооружении, а также на открытых территориях Организации объекта (в границах зоны оповещения) и обеспечивать:
-	подачу звукового сигнала (сирена);
-	трансляцию речевой информации о характере опасности и необходимых действий, направленных на обеспечение безопасности персонала.
3.4.2.	Время прохождения сигналов оповещения и экстренной информации от его получения сигнала или команды в автоматическом, в автоматизированном или в ручном режиме функционирования не должно превышать 8 сек., а время доведения (трансляции) ЛСО сигналов оповещения и экстренной информации до персонала в автоматизированном режиме функционирования не должно превышать 5 мин.
3.4.3.	Включение оконечных средств звукового оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) для передачи сигнала оповещения "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" должно сопровождаться их звучанием изменяющихся тональности (от 300 до 600 Гц) и амплитуды звучания (от минимума до максимума). Во всех точках зоны адекватной идентификации сигнала оповещения (речевого сигнала оповещения), уровень звука, поступающий от какого-либо одного из оконечных устройств коллективного оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем), рассчитываемый для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), должен превышать не менее чем на 15 дБА суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других оконечных устройств коллективного оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным назначением данной зоны. В любой точке зоны оповещения уровень звука, поступающего от всех оконечных устройств звукового и речевого оповещения, не должен превышать 120 дБА.
3.4.4.	Для оповещения персонала, пребывающего в зданиях и сооружениях с уровнем шума более 100 Дб, дополнительно у звуковым речевым оповещателям следует предусмотреть установку специального светового табло (сигнальных ламп).
3.5. Требования к показателям надежности и живучести ЛСО:
3.5.1.	ЛСО должна обеспечивать надёжное функционирование всех ТСО и обеспечивать сохранность информации при отключении электропитания, в том числе аварийном, при отказах отдельных элементов технических средств оповещения и авариях на сетях связи.
3.5.2.	Коэффициент готовности, характеризующий способность ЛСО немедленно приступить к передаче сигналов и информации оповещения органам управления и силам гражданской обороны в любой обстановке, в целом должен быть не менее - 0,995 (Кг).
3.5.3.	Живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения - Рж не менее 0,95).
3.5.4.	Средняя наработка на отказ - не менее 30 000 ч.
3.5.5.	Средний срок службы (эксплуатации) ЛСО - не менее 12 лет с учетом организации соответствующего технического обслуживания.
3.5.6. Достоверность	воспроизводимой информации:
-	для слоговой разборчивости - не менее 75%;
-	для словесной разборчивости (разборчивость слов при передаче речевых сообщений) - не менее 97% (ГОСТ 16600).
3.5.7.	Электромагнитная совместимость должна соответствовать ГОСТ 30804.4.3.
3.5.8.	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.5.
3.5.9.	Защитные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.303.
3.5.10.	Полная работоспособность после внешних воздействий механических нагрузок с параметрами и их значениями по ГОСТ 30631.
3.5.11. Возможность круглосуточной работы, а также условия, для которых нормируются показатели безотказности и достоверности, должны быть указаны в эксплуатационно-технической документации (ЭТД) на ТСО конкретного типа,
3.6.	Требования к информационному обеспечению ЛСО:
3.6.1.	Основой информационного обеспечения для ЛСО должны быть базы данных и специальное программное обеспечение (далее- СПО), включающие информацию об элементах системы, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устройствах своего и вышестоящего уровня управления с использованием единых классификаторов объектов, свойств и признаков для описания всех информационных ресурсов.
3.6.2.	В качестве специального программного обеспечения ЛСО должно использоваться программное обеспечение, соответствующее ГОСТ Р 56939, а также операционные системы, имеющие сертификацию ФСТЭК, методы и средства защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ), включенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
3.6.3.	Состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать наличие всех необходимых учетных реквизитов объектов оповещения, разбиение информации по категориям и независимость представления данных об объектах оповещения.
3.6.4.	Информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться по изолированным сетям связи и передачи данных (без использования действующей локальной вычислительной сети (ЛВС) Организации) с гарантированной доставкой команд управления и сообщений (информации) на АРМ пунктов управления ЛСО. Используемые сети и каналы связи должны отвечать требованиям ГОСТ 56158 «Каналы вещания для передачи сообщений оповещения».
3.6.5.	Созданный протокол информационного обмена между техническими средствами оповещения различных производителей должен формировать единое информационное пространство в системе, обеспечивающее их совместимость, в соответствии с требованиями "ГОСТ Р 42.3.05-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Протоколы информационного обмена. Общие требования"(утв. и введённого в действие Приказом Росстандарта от 14.03.2023 N 129-ст).
3.6.6.	В качестве транспортной среды для информационного обмена между ТСО осуществляющими управление ЛСО должны применяться сети связи и передачи данных на основе стека протоколов ТСРЛР.
3.7.	Требования к сопряжению:
3.7.1. ЛСО должна обеспечивать техническое и программное сопряжение во всех режимах функционирования с муниципальной системой оповещения населения г. Рыбинск. В этих целях, организация исполнитель работ по установке ЛСО обеспечивает получение для заказчика следующих технических условий (ТУ):
- в МКУ «УГОЧС г. Рыбинск, на сопряжение локальной системы оповещения с муниципальной системой оповещения населения. ТУ оформляются по форме приложения №3 Методических рекомендаций по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденных протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 N 2;
-	в ОАО «Ростелеком», на размещение и подключение на АТС аппаратуры и устройств сопряжения ЛСО с муниципальной системой оповещения населения г. Рыбинск.
3.7.2. JICO должна обеспечивать техническую взаимосвязь и взаимодействие во всех режимах оповещения:
-	с существующей многоканальной автоматизированной системой оповещения «Градиент» по запрограммированным сценариям речевых сообщений для сформированных групп абонентов (по телефонным линиям проводной и сотовой связи, рассылки SMS сообщений) для их персонального оповещения и информирования;
-	с существующей проводной внутризаводской радиотрансляционной сетью, с условиями обеспечения приоритета передачи (трансляции) по ней сигналов оповещения и экстренной информации персоналу ООО «ВБН».
[bookmark: bookmark13]3.8. Требования к защите информации:
3.8.1.	JICO должна иметь защиту информации в автоматизированных системах управления потенциально опасных объектах не ниже 3 класса защищенность и соответствовать требованиям приказа ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. N 31 (зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2014 г., регистрационный N 32919), с изменениями, внесенными приказами ФСТЭК России от 23 марта 2017 г. N 49 (зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2017 г., регистрационный N 46487) и от 9 августа 2018 г. N 138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2018 г., регистрационный N 52071).
3.8.2.	В JICO объектами защиты являются:
-	информация (данные) о параметрах (состоянии) ТСО или процесса оповещения (входная (выходная) информация, управляющая (командная) информация, контрольно- измерительная информация, иная критически важная (технологическая) информация);
-	ТСО, включающие технические средства (в том числе автоматизированные рабочие места, промышленные серверы, телекоммуникационное оборудование, каналы связи, программируемые логические контроллеры, исполнительные устройства за исключением оконечных средств оповещения (громкоговорителей и электросирен), программное обеспечение (в том числе микропрограммное, общесистемное, прикладное), а также средства защиты информации.
3.8.3.	В JICO должна обеспечиваться зашита от несанкционированного доступа и предусматриваться разграничение прав доступа пользователей.
3.8.4.	Система защиты JICO не должна препятствовать её штатному режиму функционирования при выполнении ее функций в соответствии с назначением.
3.8.5. Результаты	проектирования системы защиты информации должны быть отражены в проектно-сметной документации на JICO (систему защиты системы оповещения населения).
3.8.6.	Для обеспечения сохранности оперативной информации и функционирования программного обеспечения АРМ, а также комплекса технических средств JICO, должно обеспечиваться наличием резервного и (или) автономного электроснабжения. При использовании аккумуляторов минимальное временя автономной работы должно составлять не менее 6 часов, с возможностью визуального контроля за состоянием и остаточной емкостью эл. питания.
3.87. Срок хранения на АРМ JICO информации документирования данных о параметрах (состоянии) ТСО или процесса оповещения (входная (выходная) информация, управляющая (командная) информация, контрольно-измерительная информация, иная критически важная (технологическая) информация) должна составлять не менее трех лет.
[bookmark: bookmark14]3.9. Требования к техническим средствам оповещения (ТСО):
3.9.1.	Технические средства оповещения, применяемые в ЛСО должны:
иметь сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (TP ЕАЭС 050/2021);
-	соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».
3.9.2.	Диагностирование состояния ТСО применяемых в ЛСО, в том числе каналов управления, должно обеспечиваться посредством:
-	автоматического контроля состояния с использованием встроенных программно- аппаратных средств - не реже одного раза в 30 мин.;
-	передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей системе оповещения населения, так и выборочно, по установленному графику, но не реже одного раза в сутки.
3.9.3.	ТСО должны быть серийно выпускаемыми в соответствии с ГОСТ Р 15.301, ГОСТ Р 15.309.
3.9.4.	Оконечные технические средства оповещения ЛСО применяемые для подачи звукового сигнала и речевой информации должны располагаться на объекте в местах не подверженных воздействию от вероятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе быстро развивающихся, зоны которых определяются с учетом сведений паспорта безопасности объекта.
3.9.5.	Технические средства оповещения должны размещаться на объекте в специально выделенных помещениях (зданиях, сооружениях) с ограниченным доступом людей и оснащенных системами вентиляции (кондиционирования), охранной и соответствующей противопожарной сигнализацией, выведенной на рабочее место дежурного персонала, либо в помещениях с постоянным нахождением дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала организации;
3.9.6.	Технические средства оповещения, размещаемые на открытых пространствах (вне помещений, зданий, сооружений), должны устанавливаться в автономных защищенных термошкафах соответствующего климатического исполнения и оборудованы сигнализацией о несанкционированном их вскрытии; их размещение и функционирование должно быть безопасным для жизнедеятельности людей, со степенью защиты - не ниже IP65 по ГОСТ 14254.
3.9.7. Стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники повышенной надежности и коммуникационного оборудования;
3.9.8.	Для текущего ремонта технических средств оповещения должны использоваться одиночные и (или) групповые комплекты запасных частей, инструмента и принадлежностей (далее - ЗИП).
3.9.9.	Компоновка элементов схемы ЛСО должна выполняться с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049.
3.9.10.	К ТСО должна прилагаться эксплуатационная документация, содержащая необходимое количество технических данных и сведений по монтажу и эксплуатации с указанием объема и рекомендуемой периодичности ТО и соответствующая требованиям ГОСТ 2.601. Комплект поставки ТСО должен обеспечивать их монтаж без применения нестандартного оборудования и нестандартных инструментов. В случае необходимости применения нестандартных инструментов они должны входить в комплект поставки.
[bookmark: bookmark15]3.10 Требования к электропитанию.
3.10.1. Электропитание ЛСО, должно предусматривается от источников переменного тока напряжением 230/400 В (при допустимых отклонениях напряжения
сети от минус 10 до плюс 10%), частотой 50 Гц +/- 2% (ГОСТ 29322). Для поддержания требуемых параметров питающей электрической сети применять стабилизаторы напряжения соответствующей мощности.
3.10.2. Электропитание ТСО JICO должно обеспечиваться по 1 категории надежности. Резервное эл. питание, за исключением устройств запуска электросирен и самих электросирен, при условии отсутствия централизованного энергоснабжения, может осуществляться от автономных источников, при условии обеспечения работы JICO:
-	не менее 6 ч в режиме ожидания;
-	не менее 1 ч в рабочем режиме.
3.11. Требования электробезопасности:
3.11.1. Технические	средства оповещения должны иметь степень защиты не ниже IP65 по ГОСТ 14254 при размещении на открытом пространстве или в не отапливаемых помещениях.
3.11.2.	ТСО должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей.
3.11.3.	Токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;
[bookmark: bookmark16]4. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и гарантийному ремонту.
4.1.	Для JICO подрядной организацией должен быть разработан порядок проведения эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО), отвечающий требованиям Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения", утвержденного приказом МЧС России N 579, Минкомсвязи России N366 от 31.07.2020г.
4.2.	В эксплуатационно-технической документации (ЭТД) разработчиком указывается:
-	порядок и требования к проведению ЭТО;
-	необходимые требования, правила и меры безопасности при эксплуатации JICO (режим работы, допустимые температурные и климатические условия эксплуатации ТСО по ГОСТ Р 42.3.01-2021, и т.п.)
-	требования, предъявляемые к эксплуатирующему и обслуживающему персоналу (квалификационные, группа по электробезопасности, допуск к работам на высоте, и т.п.).
4.3.	В эксплуатационно-технической документации порядок ЭТО для ТСО JICO должен определять:
-	периодичность и виды технического обслуживания (ТО) системы оповещения;
-	план работ по проведению технического обслуживания ТСО, определяющий перечень и последовательность работ (операций) по ТО, технические требования к применяемым инструменту, контрольно-измерительным средствам, приборам, и т.п.
4.4.	Для ЭТО ТСО должны быть предусмотрены следующие виды технического обслуживания:
-ежедневное техническое обслуживание (далее - ЕТО);
-техническое обслуживание N 1 (далее - ТО-1);
-техническое обслуживание N 2 (далее - ТО-2).
4.5.	Эксплуатационно-техническая документации разрабатывается подрядной организацией в соответствии ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы, введен в действие приказом Росстандарта от 29 апреля 2019 г. N 177-ст.
4.6.	Минимально необходимый Перечень эксплуатационно-технической документации на ЛСО, разрабатываемый подрядной Организацией и передаваемой Заказчику до начала приемо-сдаточный испытаний системы, должен состоят из:
-	Руководства по эксплуатации ЛСО;
-	Инструкция пользователя для дежурного персонала на АРМ, включающая порядок работы для всех режимов функционирования ЛСО;
Ведомость смонтированных ТСО с указанием: наименования технического средства оповещения в соответствии с проектной документацией на ЛСО, заводского номера, адреса и место размещения технического средства оповещения, год выпуска/дата ввода в эксплуатацию, с приложением заверенной копии сертификата соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (TP ЕАЭС 050/2021);
-	Формуляр (паспорт) на ТСО, оформленный в соответствии с приложением №5 Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения", утвержденного приказом МЧС России N 579, Минкомсвязи России N366 от 31,07.2020г,
-	Паспорт на ЛСО, оформленный в соответствии с Методическими рекомендациями по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденных протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по КЧСиОПБ по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.24г. N 2.
4.7.	Конструктивное исполнение системы должно обеспечивать легкий доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам, а также предусматривать возможность ремонтного режима каждого отдельного ТСО минимальным ограничением выполняемых функций.
4.8.	Срок гарантии, установленный фирмой-поставщиком, составляет 2 года после подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию.
4.9.	Гарантии распространяются на все ТСО, детали и узлы системы.
4.10.	Исполнитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ.
4.11.	Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя системы, необходимого на устранение дефекта.
4.12.	Исполнитель гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам Заказчика, оформленных отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации оборудования.
4.13.	Исполнитель может взять на себя дополнительные обязательства по проведению регламентных работ в послегарантийный период, в согласованные с Заказчиком сроки.
4.14.	Организация исполнитель работ обязана разработать специальную программу и провести по ней обучение персонала Заказчика (оперативного дежурно- эксплуатационного и технического персона привлекаемого к проведению ТО) правилам эксплуатации ТСО, техники безопасности и охраны труда, порядку проведения эксплуатационно-технического обслуживания ЛСО.
[bookmark: bookmark17]5. Требования к проектно-сметной документации.
5.1. Проектно-сметная документации на установку ЛСО на объекте должна быть разработана в соответствии с требованиями:
-	п.7. Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.05.2023 N 769 "О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;
-	ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
-	ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
-	Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N87.
5.2.	Сметный расчёт должен быть выполнен в ФЕР. Расчет номенклатуры и состава комплекта запасных частей и принадлежностей (далее - ЗИП (ЗИП-О, ЗИП-Г) для ТСО включаются в рабочую конструкторскую документацию на технические средства оповещения.
5.3.	Подрядная организация обязана обеспечить проведение согласования проектно-технической документации на установку ЛСО»:
-	с ОАО «Ростелеком» в г. Рыбинск, на предмет возможности реализации выданных ТУ по сопряжению ЛСО ООО «ВБН» с муниципальной системой оповещения г. Рыбинск, требующих выделения мест размещения и способов подключения применяемого оборудования.
-	с МКУ «УГОЧС» г. Рыбинск Ярославской области, на предмет соответствия требованиям п.7 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.05.2023 N 769, принятых проектных решений по реализации сопряжения, согласно выданных технических условий.
При выявлении недостатков проектно-сметная и техническая документация возвращается на доработку. После согласования с вышеуказанными заинтересованными организациями, проектно-сметная документация направляется заказчику работ для утверждения.
5.4.	Проектно-сметная документация выпускается в 3 экземплярах из них 2 (два) экземпляра передаются заказчику.
[bookmark: bookmark18]6. Состав и содержание проведения работ по установке ЛСО
Для проведения работ по установке JICO предусмотрены следующие этапы:
Этап№1:
-	Разработка технического задания (предварительного) на выполнение работ по установке ЛСО.
-	Проведение конкурсных процедур по выбору организации - исполнителя работ.
-	Заключение договора на проведение работ по установке ЛСО с подрядной организацией.
-	Получение и выдача необходимых технических условий по установке
ЛСО.
Этап №2:
-	Разработка проектно-сметной документации и её согласование с МКУ «УГОЧС» г. Рыбинск, с ОАО «Ростелеком», с ООО «ВБН».
-	Изготовление, закупка и поставка оборудования в соответствии с ПСД.
-	Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ согласно проекта.
Проведение обучение персонала Заказчика (оперативного дежурно- эксплуатационного и технического персона привлекаемого к проведению ТО) правилам эксплуатации ТСО, техники безопасности и охраны труда, порядку проведения эксплуатационно-технического обслуживания ЛСО.
Этап №3:
-	Разработка, оформление, согласование и передача Заказчику эксплуатационно- технической документации, методики проведение приемо-сдаточных испытаний.
-	Оформление документации по вводу ЛСО в эксплуатацию.
[bookmark: bookmark19]7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке ЛСО к вводу в эксплуатацию.
7.1.	Подготовка справки о соответствии ЛСО и смонтированного оборудования настоящему техническому заданию и проектной документации, с приложениями протоколов о результатах контрольных измерений, испытаний, опробовании оборудования и системы.
7.2.	Разработка программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПМИ), её согласование с МКУ «УГОЧС» г. Рыбинск Ярославской области, с ОАО «Ростелеком» и представление заказчику на утверждение.
7.3.	Подготовка, формирование и передача заказчику эксплуатационно-технической документации в комплекте, предусмотренным ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы, введен в действие приказом Госстандарта от 29 апреля 2019 г. N 177-ст и п.4.6 настоящего технического задания.
7.4.	Оформление протокола по окончании обучения персонала Заказчика (оперативного дежурно-эксплуатационного и технического персона привлекаемого к проведению ТО) правилам эксплуатации ТСО, техники безопасности и охраны труда, порядку проведения эксплуатационно-технического обслуживания ЛСО.
7.5.	После выполнения вышеуказанных требований настоящего раздела ТЗ, организация - исполнитель направляет заказчику уведомление о завершении монтажа, готовности локальной системы оповещения к проведению испытаний и приему в эксплуатацию.
[bookmark: bookmark20]8. Порядок контроля и приемки ЛСО
8.1.	Основанием для начала работ по приемке локальной системы оповещения в эксплуатацию является Приказ Генерального директора ООО «ВБН» о назначении приемочной комиссии и проведении мероприятий по вводу в эксплуатацию.
8.2.	В состав приемочной комиссии предусматривается включить представителя:
-	от МКУ «УГОЧС» г. Рыбинск Ярославской области;
-	от ОАО «Ростелеком»;
-	от генерального подрядчика (от организации - исполнителя работ), субподрядчиков (при наличии).
-	от заказчика (главный инженер, главный энергетик, специалист противопожарной безопасности, начальник отдела по режиму)
8.3.	Председателем приемочной комиссии назначается заместитель генерального директора по безопасности ООО «ВБН», который организует и координирует работу комиссии.
8.4.	В ходе работы приемочная комиссия проводит:
-	проверку (обследование) фактического соответствия ЛСО техническому заданию и проектно-сметной документации;
-	наличие и соответствие сведений Перечня используемых ТСО;
-	наличие комплекта эксплуатационно-технической документации на систему оповещения;
-	наличие разрешений на использование радиочастот и на эксплуатацию радиоэлектронных средств (при необходимости);
-	проверку обеспечения требований по защите от несанкционированного доступа и соответствия уровня защиты информации;
-	наличие технических паспортов изготовителей и санитарных паспортов (при наличии требований по соблюдению санитарных норм) на оборудование системы оповещения;
-	наличие документов, подтверждающих проведение обучения специалистов для работы на оборудовании, входящем в состав локальный системы оповещения, в том числе знание ими правил технической эксплуатации, техники безопасности и охраны
труда;
-	наличие перечня средств измерений, предусмотренных инструкциями по эксплуатации, и сведений об их поверке;
-	выполняет проверку функциональных свойств оконечных средств оповещения;
-	проводит по утвержденной программе и методике приемо-сдаточные испытания ЛСО;
8.5. По результатам проведенной проверки и приемо-сдаточных испытаний приемочная комиссия оформляет Акт (по форме приложения №4 «Методических рекомендаций по созданию и реконструкции систем оповещения населения»), с указанием вывода о возможности (или невозможности приема) локальной системы оповещения в эксплуатацию при невозможности приема в Акте указываются, замечания и обоснованные причины, а также рекомендуемые сроки их устранения исполнителем. Акт утверждается председателем приемочной комиссии.
8.6. Работы на электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов проводить при снятом напряжении и обеспечении мер безопасности, определенных ПУЭ. Электромонтеры, проводящие работы, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания и иметь допуск к работам на электроустановках 3 группы до 1000В. Все электромонтажные работы выполнять со строгим соблюдением всех организационно-технических мероприятий, изложенных в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора».
8.7. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – должны быть обязательным для исполнения Подрядчиком.
8.8.  Сдача-приемка результата работ по контракту в целом осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных контрактом и приложениями к нему.
Сдача-приемка скрытых работ производится в следующем порядке:
Подрядчик обязан известить Заказчика за 1 (один) рабочий дня до начала приемки о готовности к подписанию Акта скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих этапов работ только после подписания Сторонами Акта скрытых работ. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без письменного подтверждения Заказчика.
[bookmark: _GoBack]8.9. На втором этапе должны выполняться работы по индивидуальной и комплексной наладке ЛСО. 
После выполнения всех работ, Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:
•	 акты скрытых работ (с указанием видов и объемов, даты проведения работ, материалы, сертификаты к используемым материалам, фотофиксацию);
•	исполнительные чертежи и схемы системы ЛСО;
•	ведомость смонтированного оборудования и приборов;
•	сертификаты на материалы и оборудование;
•	акт об окончании монтажных работ;
•	акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;
•	акты пуско-наладочных работ;
•	акты приемки технических средств системы охранной сигнализации в эксплуатацию.
•	 Инструкции по работе с приборами и оборудованием системы ЛСО; Все выполненные работы должны быть подписаны уполномоченными лицами на местах проведения работ.
Вся техническая документация должна быть передана для последующей эксплуатации.
Заказчику должны быть переданы подписанные Акты выполненных работ, подготовленные по форме КС-2, и Справки о стоимости выполненных работ и затрат подготовленные по форме КС-3 и сопроводительные письма актов о сдаче в эксплуатацию работ подписанные директорами учреждений, или уполномоченными лицами.
Для проверки соответствия качества выполненных работ Заказчик может и вправе привлекать независимых экспертов.
9. Сроки выполнения работ: не более 30 (тридцати) календарных дней, с момента получения аванса. 
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