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Техническое задание на закупку тепловизора.

	Наименование характеристики
	Значение

	Тип детектора
	640х512 - 1024х768

	Сверхвысокое разрешение
	1280х1024 - 2048х1536 (Super Resolution)

	Спектральный диапазон
	8-14 мкм

	Частота кадров
	25-50 Гц

	Эквивалентная шуму разность температур (NETD)
	≤20-35 мК

	Фокусное расстояние/поле зрения /минимальная дистанция
	15-25мм/20-30° х 15-25° /0,1-0,5м

	Видеокамера
	8-16 Мп

	Режимы изображений
	IR/Visible/Fusion/PIP/MIF

	Цифровое масштабирование
	1-40x

	Цветовые палитры
	10-20 палитр, настраиваемые

	Лазер
	Лазерный указатель, лазерный дальномер, автофокус по дальномеру

	Изменение температуры различных областей
	Точки, линии, прямоугольники, круги, произвольные области

	Интеллектуальное действие
	Автоматическое обнаружение объектов, выделение контуров, интеллектуальный анализ

	Корректировка измерений
	Коэффициент излучения, расстояние, атмосферное пропускание, влажность, температура окружающей среды, пропускание оптики

	Диапазон уровня
	Автоматический/полуавтоматический/ручной

	Зоны измерений
	Не менее 20-30 точек,20-30 линий, 20-30 областей

	Диапазон измерения температуры
	-40…-650°С

	Точность измерений
	±1°С или ±1 %

	Частота потокового видео с температурными данными
	15-30 Гц

	Сохранение анализируемого объекта
	Сохранение точек, линий, областей вместе с изображением

	Автоотслеживание макс/мин температуры
	наличие

	Изотерма
	Верхняя, нижняя, интервальная, центрированная

	Память
	Встроенная 32-128 ГБ+ SD-карта до 128-512 ГБ

	Формат изображений
	JPG/JPEG c информацией о температуре 

	Формат видео
	MP4, IRGD/IRB (с информацией о температуре)

	Двухканальная запись
	Одновременная запись ИК и видимого изображения

	Интерфейсы
	USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, компас, микрофон, динамик, датчик освещенности

	Батарея
	Li-Ion, сменная или встроенная, время работы 4-8 часов

	Степень защиты корпуса
	IP54-IP67

	Рабочая температура
	-20…+50°С

	Комплектация
	Тепловизор со стандартным объективом, батарея (2шт.), зарядное устройство, блок питания, комплект кабелей, руководство, программное обеспечение, карта памяти SD
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