Техническое задание на поставку гранулированного полиэтилена низкого давления.


ГОСТ 16338-85 размер гранул 0,5-1,5 мм, марка 273-81, цвет гранул без окрашивания, минимальная плотность г/см3 -0,955
