Техническое задание
[bookmark: _GoBack]На изготовление, доставку и монтаж бытовки/блок-контейнера на аэродром Пирогово г. Ижевск:
· Минимальные габаритные размеры: 8000*2300*2300;
· Возможность перебазирования без разбора конструкции;
· Утепление: минимальная толщина утепления со всех сторон 100мм., утепленная дверь;
· Пол: Фанера влагостойкая ламинированная противоскользящая;
· Стены, потолок: Фанера влагостойкая светлого цвета;
· Внешняя отделка: Лист профильный С-8, цвет синий;
· Размеры окон и двери: окна ~1200*900, дверь ~900*2100;
· Внутренняя электропроводка 220В:
· Светодиодное освещение с выключателем при входе;
· 4 тройные розетки, распределенные по углам помещения;
· Общая нагрузка до 5 кВт;
Наличие электрощита с блоком автоматов.
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