Приложение 2 к документации о закупке – Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ
на поставку оргтехники

1. Общая часть:
Заказчик: ПАО «Кировский завод «Маяк»
Назначение предмета закупки: Поставка оргтехники

2. Технические требования к товару (оборудованию):

	№ п/п
	Наименование продукции
	Технические требования
	Количество
	Единица измерения, шт.

	1
	Системный блок 1
	• Процессор: Сокет не ниже LGA 1700, Частота процессора базовая не менее 2,5 Ггц, Количество ядер не менее 6, Количество потоков не менее 12, тип поддерживаемой памяти не ниже DDR-5, Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не менее 18Мб, Модель графического ядра не ниже Intel UHD Graphics 730
•Кулер процессора: Совместимость с сокетом LGA 1700.
• Оперативная память: Объем не менее 8 Гб (не более 32 Гб), Тип DDR5, максимально возможный объем увеличения не менее 128 Гб
• Накопитель: Объем не менее 480Гб (не более 1 Тб), форм фактор M.2 2280
• Материнская плата: Форм-фактор: mATX, Сокет: LGA 1700; чипсет: не ниже Intel B660, Память: 4х DDR5; частотой до 4800 МГц, Слоты: 2 х M.2 Key M, 1 х M.2 Кеу E; 1 х 2,5 Gb/s RJ-45; Видеовыходы: 2 х HDMI, 1 х Mini DisplayPort, 1 х DP, 1  х VGA
Разъемы USB: 
Количество портов USB 2.0 на передней панели - не менее 2шт.;
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 – не менее 2 шт.;
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели – не менее 2шт.;
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) – не менее 2 шт.;
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) – не менее 5 шт.; 
Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2 – не менее 1шт.;
• Блок питания:  Мощность не менее 500 Вт, 
• Корпус:  Типоразмер корпуса Mini-Tower, габариты корпуса: Длина не более 400 мм, Высота не менее 400 мм, Ширина не менее 200 мм, , форм фактор материнской платы Micro-ATX, разъемы на передней панели, подключенные к материнской плате не менее: 2 х USB 2.0, 1 х USB 3.2,  2 х Jack 3.5 мм, кнопка включения и перезагрузки на передней панели; 
Все разъемы, слоты, порты, указанные в Описании объекта закупки, должны быть свободными (за исключением слота М.2 Key M, предназначенного для установки накопителя SSD);
Использование переходников, разветвителей, иных дополнительных устройств не должно приводить к увеличению количества разъемов, слотов, портов за счет сокращения внутреннего пространства корпуса или к изменению их предназначения относительно заложенного производителем товара;
Наличие, а также количество разъемов не должно обеспечиваться за счет внешних периферийных устройств, в том числе переходников, разветвителей.

	18
	шт.

	2
	Системный блок 2
	• Процессор: Сокет не ниже LGA 1700, Частота процессора базовая не менее 2,1 Ггц, Количество ядер не менее 16, Количество потоков не менее 24, тип поддерживаемой памяти не ниже DDR-5, Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не менее 30М
•Кулер процессора: Совместимость с сокетом LGA 1700, теплоотводность не менее 230 Вт
• Оперативная память: Объем не менее 16 Гб (не более 32 Гб), Тип DDR5, максимально возможный объем увеличения не менее 128 Гб
• Накопитель: Объем не менее 480Гб (не более 1 Тб), форм фактор M.2 2280
• Видеокарта: Тип памяти не менее GDDR6, объем видеопамяти не менее 4 Gb, видеовыходы mini DisplayPort x 4  
• Материнская плата: Форм-фактор: mATX,Сокет: LGA 1700; чипсет: не ниже Intel B660 ,Память: 4х DDR5; частотой до 4800 МГц, Слоты:, 2 х M.2 Key M, 1 х M.2 Кеу E; 1 х 2,5 Gb/s RJ-45; 
Разъемы USB: 
Количество портов USB 2.0 на передней панели - не менее 2шт.;
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 – не менее 2 шт.;
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели – не менее 1шт. 
• Блок питания:  Мощность не менее 600 Вт, 
• Корпус:  Типоразмер корпуса Mini-Tower, габариты корпуса: Длина не более 400 мм, Высота не менее 400 мм, Ширина не менее 200 мм,  форм фактор материнской платы Micro-ATX, разъемы на передней панели, подключенные к материнской плате не менее: 2 х USB 2.0, 1 х USB 3.2, 2 х Jack 3.5 мм, кнопка включения и перезагрузки на передней панели; 
Все разъемы, слоты, порты, указанные в Описании объекта закупки, должны быть свободными (за исключением слота М.2 Key M, предназначенного для установки накопителя SSD);
Использование переходников, разветвителей, иных дополнительных устройств не должно приводить к увеличению количества разъемов, слотов, портов за счет сокращения внутреннего пространства корпуса или к изменению их предназначения относительно заложенного производителем товара;
Наличие, а также количество разъемов не должно обеспечиваться за счет внешних периферийных устройств, в том числе переходников, разветвителей.
	6
	шт.

	3
	Монитор
	Диагональ экрана не менее 24, разрешение экрана не менее 1920х1080, частота обновления экрана не мене  100 Гц, Тип матрицы IPS, яркость экрана не менее 300 кд/м2, Разъемы: не менее DisplayPort x 1, HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1, выход на наушники, встроенные динамики, Блок питания: внутренний, кабель питания с разъемами  CEE 7/7 и IEC 320 C13 , время отклика не более 4 мс, возможно установить ножку с регулировкой высоты
	36
	шт.

	4
	Клавиатура\мышь
	Комплект с подключением по USB (Допустимые производители A4-Tech, Genius, Logitech)
	24
	шт.

	5
	Сетевой фильтр
	Сетевой фильтр не менее 5 розеток по 10А
	24
	шт.

	6
	Кабель для подключения монитора
	Кабель mini DisplayPort - HDMI, 1.8 м 
	6
	шт.

	7
	МФУ А4
	Технология печати: лазерный, Тип печати: черно-белый, Формат печати: A4, Режимы работы устройства: Принтер; Автоматическая двусторонняя печать, Разъемы: Ethernet (RJ-45), USB Type-A; 
совместимость с картриджами: TK-1170, TK-1178, TK-1270, TK-1260
	15
	шт

	8
	Принтер А4
	Технология печати: лазерный, Тип печати: черно-белый, Формат печати: A4, Режимы работы устройства: Принтер; Автоматическая двусторонняя печать, Разъемы: Ethernet (RJ-45), USB Type-A, совместимость с картриджами: TK-1170, TK-1178, TK-1270, TK-1260
	12
	шт

	9
	МФУ А3
	Тип: Струйный
Наличие СНПЧ
Печать формата А3
Сканирование/копирование А3
Наличие автоподатчика
Разъемы: Ethernet (RJ-45), USB Type-A
	1
	шт

	10
	МФУ А3
	Тип: Лазерный
Печать формата А3
Сканирование/копирование Формата А3
Наличие автоподатчика, автоматическая двусторонняя печать
Разъемы: Ethernet (RJ-45), USB Type-A
Совместимость с картриджем TK-6115
	2
	шт.

	11
	Внешний USB накопитель
	Объем накопителя 1Tb
Питание: USB
Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 x Type-C
Тип накопителя: SSD
	1
	шт.

	12
	Внешний USB накопитель
	Объем накопителя 2Tb Питание: USB
Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 x Type-C
Тип накопителя: SSD
	1
	шт.

	13
	Внешний USB привод
	Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 x Type-C
Вид привода: DVD-RW
	1
	шт.


 2. Общие требования:
2.1. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц. 
2.2. Каждая единица поставляемого товара должна соответствовать размерам, качеству, комплектности, техническим характеристикам, техническим условиям изготовителя.
2.2. Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. 
2.4. Упаковка не должна содержать вскрытий, за исключением случаев проверки и фасовки товара на партии.
2.5. Гарантийный срок на поставляемую продукцию - согласно ГОСТ (ТУ и т.д.), но не менее 12 месяцев с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока.
2.6. Поставщик должен гарантировать безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.

4. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
[bookmark: _Hlk204856360]Доставка товара до склада Покупателя, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67. выполняется силами и за счет Поставщика. Стоимость доставки входит в стоимость товара.  
Погрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Разгрузка товара осуществляется силами и за счет Покупателя.

5. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Поставщик обязан поставить Товар не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора.

6. Условия оплаты:
Постоплата в размере 100% оплачивается Покупателем в течение 10 рабочих дней после подписания УПД.
 
7. Дополнительные требования:
[bookmark: _GoBack]7.1. Поставщик обязан передать документы с каждой единицей товара: копии сертификатов соответствия; технический паспорт на русском языке; руководство пользователя на русском языке; гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.
[bookmark: _Hlk211230096]          7.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет произвести вывоз и замену поставленного оборудования в течение 5 (пять) рабочих дней. Вывоз оборудования осуществляется транспортом поставщика без привлечения сторонних организаций.
