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	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

	ИНН 4345538284 / КПП 434501001
	
	Л.Н. Куницын

	
	«____»
	
	2025 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 14.09-2025
на поставку средств измерений


1. Общая часть:
Заказчик: ООО «Кировский Компрессор»
Назначение предмета закупки: Поставка средств измерений

2. Технические требования к товару:

	№
	Наименование
	Коли-чество
	Единица измерения, шт

	1
	Калибратор токовой петли РЗУ-420 или эквивалент 
(диапазон формируемых токов:
полный — 0,2...25мА; стандартный — 4...20мА;
диапазон допустимых внешних напряжений питания контура — 12...30 В;
диапазон напряжений питания контура, формируемый прибором — 22...24 В;
максимальная основная погрешность -   ±0.1%;
форма токового сигнала в режиме функционального задания — меандр, пила, треугольник, синусоида;
диапазон измеряемых напряжений — 0,5...30 В;
входное сопротивление в режиме измерения напряжения — не менее 50 кОм;
напряжение питания (постоянное)  - от 3,6 до 4,8 В (от элементов автономного питания)
	1
	шт

	2
	Мультиметр АКИП-2203/1 или эквивалент
(измерение DCV, ACV, DCA, ACA,сопротивления, 
емкости, частоты, температуры, прозвон цепи, проверка диодов)
	2
	шт

	3
	Тепловизор RGK-160+  или эквивалент 
(диапазон измерений: от -20°С до 150°С, от 0°С до 650°С;
пределы допускаемой погрешности  ±2,0°С; 
зарядное устройство в комплекте; 
транспортировочный футляр )
	1
	шт

	4
	Прибор для измерения прямолинейности, плоскостности и параллельности ППП-160 или эквивалент
	1
	[bookmark: _Hlk207115165]шт

	5
	Течеискатель газа (газоанализатор) Детектор газа Testo 316-EX или эквивалент (измеряемый газ — метан; класс защиты  - не менее IP54, наличие взрывозащиты)
	2
	шт

	6
	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ТУ 393310-00-000-2012
	5
	шт

	7
	Профилометр  Mitutoyo Surftest SJ-210 или эквивалент
	1
	шт

	8
	Индикатор ИЧ02 кл.1 ГОСТ 577-68
	2
	шт

	9
	Индикатор ИЧ10 кл.1 ГОСТ 577-68
	2
	шт

	10
	Индикатор рычажно-зубчатый ИРБ 0-0,8 0,01 
(диапазон измерений: 0-0.8 мм; шаг измерения: 0.01 мм)
	2
	шт

	11
	Индикатор часового типа ИЧ-100 0,01 
(диапазон измерений: 0-100 мм; шаг измерения: 0.01 мм)
	2
	шт

	12
	Концевые меры 3-H3 ГОСТ 9038-90
	2
	шт

	13
	Линейка - 300 ГОСТ 427-75
	2
	шт

	14
	Линейка -150 ГОСТ 427-75
	2
	шт

	15
	Лупа ЛИ-3-10х ГОСТ 25706-83
	2
	шт

	16
	Лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83
	2
	шт

	17
	Набор микрометров МК 0-300, 0,01 или эквивалент 
(диапазон измерений 0-300 мм: 0-25 мм, 25-50 мм, 50-75 мм, 
75-100 мм, 100-125 мм, 125-150 мм, 150-175 мм, 175-200 мм, 200-225 мм, 225-250 мм, 250-275 мм, 275-300 мм. 
Цена деления 0.01 мм. 
Установочные меры (мм): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275.
	2
	шт

	18
	Нутромер 18-50 ГОСТ 9244-75
	2
	шт

	19
	Нутромер 50-160 ГОСТ 9244-75
	2
	шт

	20
	Нутромер 160-250 ГОСТ 9244-75
	2
	шт

	21
	Нутромер 250-400 ГОСТ 9244-75
	2
	шт

	22
	Плита 1-1-1000х630 ГОСТ 10905-86
	1
	шт

	23
	Плита 2-1-630х400 ГОСТ 10905-86
	1
	шт

	24
	Токоизмерительные клещи Fluke 302+ или эквивалент 
(размер зажима  не менее - 30 мм;
измерение силы переменного тока не менее 400 A;
измерение пост./переменного напряжения  не менее 600 В;
измерение сопротивления, режим прозвонки цепей)
	2
	шт

	25
	Уровень рамный 200 мм, 0,02 ГОСТ 9392-89
	2
	шт

	26
	Штангенглубиномер ШГ-160-0,05 ГОСТ 162-90
	2
	шт

	27
	Штангенрейсмас ШР-250-0,05 ГОСТ 164-90
	2
	шт

	28
	Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89
	2
	шт

	29
	Штангенциркуль ШЦ-II-400-0,1 ГОСТ 166-89
	2
	шт

	30
	Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,1 ГОСТ 166-89
	2
	шт

	31
	Штатив ШМ-IIН-8 ГОСТ 10197-70
	2
	шт

	32
	Шумомер  анализатор спектра ОКТАВА-110А или эквивалент 
(диапазон измерений: 22-139дБА, 22-139дБС, 25-139дБZ, соответствие стандартам:1 класс по ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1(2002), ГОСТ ИСО 8041-2005)
	1
	шт

	33
	Щупы 70, набор №2, кл. точности 2 ТУ 3936-011-59489947-2007
	2
	шт

	34
	Щупы-100, набор №2, кл. точности 2 
ТУ 3936-011-59489947-2007
	2
	шт

	35
	Щупы-100, набор №4, кл. точности 2 
ТУ 3936-011-59489947-2007
	2
	шт



3. Обязательные критерии для приобретения:
- Наличие в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства средств измерений (раздел «Утвержденные типы»);
- Товар должен быть изготовлен в период действия сертификата об утверждении типа;
- Товар должен поставляться поверенным.

4. Общие требования:
4.1. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц. 
4.2. Каждая единица поставляемого товара должна соответствовать размерам, качеству, комплектности, техническим характеристикам, техническим условиям изготовителя.
4.3. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. 
4.4. Упаковка не должна содержать вскрытий, за исключением случаев проверки и фасовки товара на партии.
4.5. Гарантийный срок на поставляемую продукцию - согласно ГОСТ (ТУ и т.д.), но не менее 12 месяцев с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока.
4.6. Поставщик должен гарантировать безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
     4.7. Поставляемый товар должен быть экологически безопасен, сертифицирован и по безопасности должен соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и действующему законодательству РФ.

5. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
Кировская область, г. Киров, ул. Тихая, д. 12.

6. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
Доставка товара до склада Покупателя, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Тихая, д. 12. выполняется силами и за счет Поставщика. Стоимость доставки входит в стоимость товара.
[bookmark: _Hlk204856360]Погрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Разгрузка товара осуществляется силами и за счет Покупателя.

7. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Поставку Товара допускается осуществлять партиями. Срок поставки не менее 30 и не более 45 календарных дней с даты заключения Договора.
8. Условия оплаты:
Аванс в размере 100% стоимости должен быть оплачен Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора на казначейский счет Поставщика;
9. Дополнительные требования:
9.1. Поставщик обязан передать документы с каждой единицей товара: копии сертификатов соответствия; технический паспорт на русском языке; руководство пользователя на русском языке; гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.
9.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

	Разработчик:

Инженер-технолог по сборке 
Санников Дмитрий Владимирович
	
	

	
	(подпись)
	(дата)

	СОГЛАСОВАНО:

Технический директор
	
	

	Думбрава Андрей Викторович

	(подпись)
	(дата)

	Специалист по закупкам и 
материально-техническому снабжению
Шубин Данил Александрович
	
	

	

	(подпись)
	(дата)
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