
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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	Ведомость объемов работ.



	№
пп
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечания

	Оборудование на пожарном посту

	1
	Монтаж Пульт контроля и управления С2000М исп.02
	шт.
	1
	

	2
	Монтаж  Блок контроля и индикации С2000-БКИ 2RS485
	шт.
	1
	

	3
	Монтаж Преобразователь интерфейса RS-485/232 в Ethernet С2000-Ethernet
	шт.
	1
	

	4
	Монтаж Резервированный источник питания РИП-24 исп.57
	шт.
	1
	

	5
	Монтаж Аккумулятор 12В 26 А*ч АБ 1226С
	шт.
	2
	

	Склад №1

	6
	Монтаж Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
	шт.
	1
	

	7
	Монтаж Преобразователь интерфейса RS-485/232 в Ethernet С2000-Ethernet
	шт.
	1
	

	8
	Монтаж Резервированный источник питания ШПС-24 исп.22
	шт.
	1
	

	9
	Монтаж Аккумулятор 12В 26 А*ч АБ 1226С
	шт.
	2
	

	10
	Монтаж Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт.
	39
	

	11
	Монтаж Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3M IP67
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж Оповещатель световой (выход-E22) КОП-25П
	шт.
	1
	

	13
	Монтаж Оповещатель световой (налево-E04) КОП-25П
	шт.
	2
	

	14
	Монтаж Оповещатель световой (направо-E03) КОП-25П
	шт.
	2
	

	15
	Монтаж Оповещатель звуковой ОПЗ АНТИШОК
	шт.
	7
	

	16
	Монтаж Модуль подключения нагрузки МПН
	шт.
	12
	

	17
	[bookmark: _GoBack]Монтаж огнестойкой кабельной линии «Авангард»
	м.
	570
	

	Склад №2

	6
	Монтаж Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
	шт.
	1
	

	7
	Монтаж Преобразователь интерфейса RS-485/232 в Ethernet С2000-Ethernet
	шт.
	1
	

	8
	Монтаж Резервированный источник питания ШПС-24 исп.22
	шт.
	1
	

	9
	Монтаж Аккумулятор 12В 26 А*ч АБ 1226С
	шт.
	2
	

	10
	Монтаж Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт.
	54
	

	11
	Монтаж Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3M IP67
	шт.
	2
	

	12
	Монтаж Оповещатель световой (выход-E22) КОП-25П
	шт.
	2
	

	13
	Монтаж Оповещатель световой (налево-E04) КОП-25П
	шт.
	3
	

	14
	Монтаж Оповещатель световой (направо-E03) КОП-25П
	шт.
	3
	

	15
	Монтаж Оповещатель звуковой ОПЗ АНТИШОК
	шт.
	11
	

	16
	Монтаж Модуль подключения нагрузки МПН
	шт.
	19
	

	17
	Монтаж огнестойкой кабельной линии «Авангард»
	м.
	930
	

	Склад №4

	6
	Монтаж Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
	шт.
	1
	

	7
	Монтаж Преобразователь интерфейса RS-485/232 в Ethernet С2000-Ethernet
	шт.
	1
	

	8
	Монтаж Резервированный источник питания ШПС-24 исп.22
	шт.
	1
	

	9
	Монтаж Аккумулятор 12В 26 А*ч АБ 1226С
	шт.
	2
	

	10
	Монтаж Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт.
	63
	

	11
	Монтаж Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3M IP67
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж Оповещатель световой (выход-E22) КОП-25П
	шт.
	1
	

	13
	Монтаж Оповещатель световой (налево-E04) КОП-25П
	шт.
	3
	

	14
	Монтаж Оповещатель световой (направо-E03) КОП-25П
	шт.
	3
	

	15
	Монтаж Оповещатель звуковой ОПЗ АНТИШОК
	шт.
	11
	

	16
	Монтаж Модуль подключения нагрузки МПН
	шт.
	18
	

	17
	Монтаж огнестойкой кабельной линии «Авангард»
	м.
	920
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