Приложение № 4
к Рамочному договору _____________



Техническое задание на подбор аналога кабеля балансировочного мягкого JST-ХH 6S 7-pin 400 мм.
1. Место поставки товара – АО «Концерн «Калашников».
2. Сроки поставки  - октябрь 2025
3. [bookmark: _GoBack]Условия поставки - 6 рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.
4. Требования к кабелю:
Кабель должен соответствовать следующим минимальным характеристикам:
	Параметр
	Значение
	Примечание

	Длинна кабеля
	400 мм
	

	Кабель
	многопроволочный медный
	

	Сечение
	22AWG
	

	Изоляция
	жаропрочный силикон
	

	Количество разъемов
	один
	На противоположной стороне свободные концы

	Тип разъема
	Розетка (мама)
	

	Модель разъема
	JST-XH 7P
	Для АКБ 6S

	Количество пинов
	7
	

	Шаг
	2,54
	

	Диапазон рабочих температур
	-40 °С - +55°С
	



5. Требования по внешнему виду: не должно быть дефектов внешнего вида, таких, как глубокие царапины, трещины, вмятины, повреждений изоляции.
6. Требования к маркировке: на упаковке кабеля должна быть указана следующая информация: наименование или иная идентификация изготовителя или поставщика, маркировка кабеля.
7. Требование к упаковке: упаковка кабеля должна предотвращать возможность попадания влаги.
8. Гарантийные требования: срок годности должен составлять 1 год при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.


	ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «Концерн «Калашников»
Заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам



Смоленцев А.А. 

	ПОСТАВЩИК:
___________________



_________________ / Фамилия И.О.








