Договор № 

	г. Санкт-Петербург
	«___» _____________2025 г.


[bookmark: _Hlk204603738]Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по управлению имущественным комплексом Кононевской Ксении Александровны, действующего на основании доверенности №015/166-124 от 21.05.2025г., с одной стороны, и
_________________________________________________________ (___________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, 
в дальнейшем именуемые совместно «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Применяющиеся в Договоре термины означают следующее:
1.1	Оборудование (далее именуемый «Оборудование»):
[bookmark: _Hlk204602892]•	котельное оборудование (для выработки тепловой энергии в горячей воде) общей тепловой мощностью 5200 кВт (инв.№ 2400219), расположенной по адресу: РФ, г. Санкт–Петербург, ул. Михайлова, д.11, лит. Т, здание котельной (корп.207) согласно перечню оборудования (Приложение №1 Договора).
[bookmark: _Hlk204602951]•	оборудования котельной автоматизированной газовой, расположенной по адресу: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 2а, здание котельной (корп.427) на территории №4 АО «ЛОМО» согласно перечню оборудования (Приложение №4 Договора).
1.2	Техническое обслуживание - Планово-профилактическое техническое обслуживание Оборудования в соответствии с требованиями действующих на территории РФ нормативных документов и технической документацией фирм-изготовителей Оборудования.
1.3	Диспетчерское обслуживание - Круглосуточное удаленное наблюдение за работой Оборудования с помощью технических средств аварийно-диспетчерской службы (АДС) Исполнителя с оперативным выполнением АДС необходимых организационно-технических мероприятий по устранению возникающих неисправностей по адресу, ул. Чугунная, д. 2а.
1.4	График – согласованный Сторонами график производства работ по Техническому обслуживанию Оборудования, согласно объему Работ (Приложения №2, №5 Договора).
1.5	Уполномоченный представитель Заказчика – лица, назначенные приказом Заказчика для осуществления его прав и выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
1.6	Уполномоченный представитель Исполнителя – лица, назначенные приказом Исполнителя для осуществления его прав и выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
1.7	Плановая работа – работа, проводимая Исполнителем в соответствии с Графиком проведения технического обслуживания Оборудования согласно объему Работ (Приложения №2, № 5 Договора).
1.8	Аварийная работа - Работа аварийной сервисной службы (АСС) Исполнителя на Оборудовании (по уведомлению или письменной заявке Заказчика) для локализации аварийных (внештатных) ситуаций при его эксплуатации:
1.8.1 Включение Оборудования, остановившегося при срабатывании систем безопасности и защиты котла и котельной.
1.8.2	Включение Оборудования, остановившегося при отсутствии напряжения на устройствах автоматики безопасности или аварийной сигнализации.
1.8.3	Включение Оборудования, остановившегося при отсутствии топлива и воды.
1.8.4	Устранение неисправностей Оборудования, которые не влекут за собой замену вышедших из строя механизмов и др. частей Оборудования.
1.8.5	Отключение неисправного Оборудования.
1.9	Дополнительные работы - Работы и/или услуги, стоимость которых не предусмотрена Договором (использование запасных частей, деталей, узлов и др. материалов, не входящих в стоимость технического обслуживания, при проведении ТО; планово-предупредительный ремонт и т. д.).
1.10	Технический Акт - Документ, подписываемый Сторонами после выполнения Исполнителем Плановых работ, Аварийных работ или Холостого выезда.
1.11	Акт выполненных работ - Документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий стоимость выполненных работ.
1.12	Информационное письмо – Письменное уведомление Исполнителем Заказчика о причинах возникновения аварийной (внештатной) ситуации на Оборудовании или необходимости производства Аварийных работ по вводу Оборудования в эксплуатацию.
1.13	НТД – нормативно-техническая документация.
1.14	Диспетчер – сотрудники Исполнителя, назначенные приказом Исполнителя для осуществления его прав и выполнения обязательств, предусмотренных условиями Договора.
1.15	Диспетчерская - местонахождение Диспетчера по адресу: ____________________________.
1.16	Аварийно-диспетчерская служба - круглосуточная аварийная служба Исполнителя. 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому и аварийному обслуживанию Оборудования, а именно:
2.1.1. Работы по техническому обслуживанию (далее – «ТО»).
2.1.2. Ведение журналов.
2.1.3. Аварийные работы.
2.1.4. Диспетчерское обслуживание силами аварийно-диспетчерской службы в соответствии с Приложением №7 к Договору.
2.2. В случае необходимости выполнение Дополнительных работ, Исполнитель направляет Заказчику коммерческое предложение с указанием перечня необходимых работ, их стоимости и срок выполнения. Если Заказчик согласовывает коммерческое предложение, то Исполнитель выставляет счет на данные работы.
2.3. Исполнитель имеет право использовать собственные запасные части, детали, расходные материалы и другое необходимое оборудование для качественного проведения Аварийных работ. Стоимость запасных частей, деталей, расходных материалов и другого необходимого оборудования включается Исполнителем в стоимость Аварийных работ и отражается в Акте выполненных работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. Общая стоимость Плановых Работ, составляет: _______ (______________________ 00 копеек), в том числе НДС_________, а именно:
3.1.1.  Стоимость по адресу: РФ, г. Санкт–Петербург, ул. Михайлова, д.11, лит. Т, здание котельной (корп.207) составляет: ________ (__________рублей 00 копеек), в том числе НДС ____, в соответствии со Стоимостью и объемам работ (Приложения №2 к Договору).
3.1.2. Стоимость по адресу: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 2а, здание котельной (корп.427) составляет: _______  (_______рублей 00 копеек), в том числе НДС ____________, в соответствии со Стоимостью и объемам работ (Приложения №5 к Договору).
3.2. Стоимость Аварийных работ за 1 (один) час работы составляет: ________ (____________________ рублей 00 коп.), в том числе НДС ____________.
3.3. Стороны договорились, что стоимость Дополнительных работ, указанных в п.2.2. Договора, не должна превышать 490 000,00 руб. (четыреста девяносто тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС __        в рамках Договора.
3.4. Заказчик производит оплату на основании Акта выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их подписания обеими Сторонами.
3.5. Все платежи по Договору производятся в рублях. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1	Результат выполненных работ (факт устранения аварии, время, затраченное для проведения работ и др.) фиксируется Исполнителем в соответствующем журнале.
4.2	Технический Акт составляется и подписывается Сторонами каждый раз после выполнения любых работ по Договору и должен включать следующую информацию: вид и дату проведенных работ; количество затраченных человеко-часов для Аварийных Работ; перечень проведенных работ; перечень запасных частей и расходных материалов, использованных Исполнителем при проведении любых работ по Договору.
4.3. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель на основании приемки Работ и подписанного Сторонами Технического Акта составляет и направляет Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и счет-фактуру установленного образца. Ответственность за надлежащее оформление документов несет Исполнитель.
4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ обязуется принять Работы (подписать Акт выполненных работ) или предоставить письменный мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, условий и сроков их выполнения.
4.5. Устранив указанные Заказчиком недостатки, Исполнитель повторно направляет Заказчику Акт выполненных работ. При повторной приемке Работ Заказчик имеет право ссылаться лишь на те недостатки, которые были зафиксированы в документах, удостоверяющих более раннюю приемку.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан обеспечить своевременную оплату Работ, выполненных Исполнителем, в порядке и сроки, указанные в разделе 3. Договора.
5.2.	Заказчик обязан назначить Уполномоченного представителя Заказчика (и лиц, его замещающих) в течение 3 (трех) рабочих дней после вступления Договора в силу. 
5.3. Заказчик обязан в любое время суток фиксировать на центральном диспетчерском пульте Заказчика информацию АДС Исполнителя о причинах внештатных выездов в котельную. 
5.4. Заказчик обязан предоставить Исполнителю по его обоснованному письменному запросу во временное пользование техническую документацию (или ее копию) на Оборудование (том или тома проекта, схемы, чертежи, паспорта и инструкции на Оборудование и др.).
5.5. Заказчик обязан обеспечить своевременный доступ Исполнителя к Оборудованию, для проведения Работ, указанных в пункте 2.1 Договора.
5.6. Заказчик обязан принимать меры к устранению нарушений, выявленных Исполнителем при проведении любых работ с последующим предоставлением Информационного письма об их устранении Исполнителю.
5.7. Заказчик обязан приемку любых работ осуществлять с оформлением Технического Акта. При наличии замечаний по выполненной работе письменно уведомить об этом Исполнителя.
5.8. Заказчик имеет право в любое время проверять ход выполнения и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, если она не противоречит правилам безопасности и установленных на территории Заказчика требований к организации работ, указывать Исполнителю на обнаруженные недостатки и требовать от  Исполнителя их устранения
5.9. Заказчик имеет право в случае необходимости вызвать аварийно-диспетчерскую службу Исполнителя.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. Исполнитель обязан составить График и направить его на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.
6.2.  Исполнитель обязан осуществлять ТО Оборудования в соответствии с утвержденным Заказчиком Графиком.
[bookmark: _Hlk204588921]6.3. Исполнитель обязан осуществлять круглосуточный диспетчерский контроль за работой Оборудования и системы контроля загазованности с организацией выезда бригады АДС в случае выявления нарушений. 
6.4. Исполнитель обязан с момента получения аварийного диспетчерского сигнала начать выполнять Аварийные работы в течение 4 (четырех) часов в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.
6.5. Исполнитель обязан при невозможности устранения аварии на Оборудовании в течение 2 (двух) часов после начала выполнения Аварийных работ, оповестить Заказчика.
6.6. Исполнитель обязан выполнять все Работы по Договору в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области промышленной безопасности, правил и НТД по Оборудованию, с соблюдением действующих норм и правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и требований внутриобъектового режима, установленного на предприятии Заказчика.
6.7. Исполнитель обязан использовать в процессе выполнения Работ оборудование, материалы, запасные части, сертифицированные на территории Российской Федерации. Исполнитель гарантирует, что материалы, запасные части новые, не бывшие в употреблении.
6.8. Исполнитель обязан организовывать вывоз и утилизацию (размещение) всех видов отходов (в том числе опасных), образовавшихся в ходе выполнения Договора, за свой счет и своими силами.
6.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность контроля над ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования.
6.10. Исполнитель обязан использовать запасные части, детали, узлы и др. (уплотнители лючков котла, сменные картриджи фильтров, реагент для водоподготовки), при проведении ТО только по предварительному письменному согласованию Заказчика. 
6.11. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об обнаруженных нарушениях в работе Оборудования после выполнения ТО.
6.12. Исполнитель обязан после выполнения Аварийных работ предоставить Заказчику Информационное письмо и Технический Акт. 
6.13. Исполнитель имеет право письменно уведомить Заказчика о прекращении выполнения ТО при обнаружении нарушений действующего законодательства РФ, правил НТД по безопасной эксплуатации взрывоопасных объектов, а также по причине задолженности Заказчика по оплате выполненных Исполнителем по Договору работ более чем на 1 (один) месяц. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение принятых на себя обязательств по Договору в соответствии с действующим   законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения согласованных сроков Работ по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) от стоимости неисполненного обязательства.
7.3. В случае нарушения Исполнителем пункта 6.4. Договора Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере стоимости аварийной работы до одного часа, а также возместить ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам вследствие такого нарушения на сумму не более 3 000 000,00 руб. (Трех миллионов рублей 00 копеек).
7.4. В случае несвоевременной оплаты Работ Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) от стоимости неисполненного обязательства.
7.5. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.6. Пени начисляются только после предъявления заинтересованной Стороной письменной претензии к другой Стороне.
8. ГАРАНТИЯ
8.1. Гарантия на запасные части и работы по замене запасных частей – 1 (один) год с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ, гарантия на выполнение настройки Оборудования – 14 (четырнадцать) календарных дней.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
9.2. К таким обстоятельствам относятся:
- решения высших органов законодательной, исполнительной власти Российской Федерации или Центрального Банка Российской Федерации, которые делают невозможным для одной из Сторон продолжить выполнение своих обязательств по Договору;
- военные действия, забастовки, введение чрезвычайных положений;
- стихийные бедствия (ураган, наводнение, землетрясения, пожары и т.п.).
- иные обстоятельства, признаваемые обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с законодательством РФ и действующими нормами международного права, возникшие помимо воли и желания Сторон и которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить разумными мерами.
9.3. При наступлении указанных в п. 9.1 обстоятельств, Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, должна без промедления, не позднее 7 (семи) календарных дней, известить о них в письменном виде другую Сторону. Наступление и действие указанных обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентными государственными органами. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, их оценку или влияние на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору и срок их исполнения.
9.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. Договора, срок исполнения обязательств Сторонами по Договору соразмерно отодвигается на срок, в течение которого названные обстоятельства действуют.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 сентября 2026 года.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10.3. Досрочное расторжение Договора может иметь место по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством, Договором, с возмещением понесенных убытков. Сторона-инициатор обязана письменно уведомить другую Сторону о намерении досрочно расторгнуть Договор не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
10.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке Сторона – инициатор обязана направить другой Стороне официальное уведомление. По истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Стороной уведомления или в срок, указанный в уведомлении, Договор считается расторгнутым.
10.5. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать оплаты стоимости фактически выполненных Работ:
10.5.1. При отказе или задержке Заказчиком оплаты на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней.
10.5.2. В связи с утратой Заказчиком возможности в дальнейшем финансировании Работ, в т.ч. при возбуждении в отношении Заказчика дела о банкротстве. 
10.5.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.6. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков:
10.6.1. При задержке выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
10.6.2. В связи с утратой Исполнителем возможности в дальнейшем выполнении Работ по Договору, в т.ч. при возбуждении в отношении Исполнителя дела о банкротстве.
10.6.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.7. Обязательства, возникшие из Договора до его расторжения и не исполненные надлежащим образом к моменту его расторжения, сохраняют свою силу до момента их исполнения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и фактического местонахождения Стороны письменно извещают друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней.
11.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме по взаимному согласию Сторон в виде дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью Договора.
11.3. Все соглашения, переговоры и переписка между Сторонами, касающиеся предмета настоящего Договора, имевшие место до подписания настоящего Договора, теряют силу со дня подписания настоящего Договора.
11.4. Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных по настоящему Договору. Ознакомление с информацией и документацией третьих лиц без согласия каждой Стороны недопустимо.
11.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, то споры и разногласия подлежат урегулированию по месту нахождения ответчика.
11.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
[bookmark: _Hlk204937453]11.7.1.	Приложение № 1 - ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Михайлова, д.11, лит. Т, здание котельной (корп.207).
11.7.2. Приложение № 2 - СТОИМОСТЬ И ОБЪЕМ РАБОТ, по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Михайлова, д.11, лит. Т, здание котельной (корп.207).
11.7.3. Приложение № 3 - АКТ разграничения эксплуатационной ответственности, по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Михайлова, д.11, лит. Т, здание котельной (корп.207).
11.7.4. Приложение № 4 - ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 2а, здание котельной (корп.427).
11.7.5. Приложение № 5 - СТОИМОСТЬ И ОБЪЕМ РАБОТ, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 2а, здание котельной (корп.427).
11.7.6. Приложение № 6 - АКТ разграничения эксплуатационной ответственности, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 2а, здание котельной (корп.427).
11.7.7. Приложение № 7 - Инструкция диспетчера по работе с автоматизированной котельной, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 2а, здание котельной (корп.427).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК: 
АО «ЛОМО»
Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
ИНН 7804002321  
КПП 780401001
ОГРН 1027802498514
р/счет 40702810455080140142 в CЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
к/счет 30101810810500000000653
БИК 044030653
Контактные лица:
Сарнавин Вячеслав Витальевич
тел.+7(812)292-52-24,
E-mail: VVSarnav@lomo.ru
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



	[bookmark: _Hlk202435934]
Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом 

___________________ /К.А. Кононевская/
М.П. 

	



_________________   /_________________/
М.П.

	 «____»________________                2025г.
	 «____» _________________________2025г.





Приложение №1
к Договору № ______ от __.__.2025



ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Михайлова, д.11, лит. Т, здание котельной (корп.207)


	Наименование оборудования

	Количество


	1.Котлоагрегат.
	

	Водогрейный котел Viessmann «Vitomax 200» мощностью 2600 кВт. 
	2 компл.

	1. Горелка.
	

	Горелка комбинированная Oilon GP-280T
	2 компл.

	3. Система безопасности горелок
	

	«Oilon» Финляндия
	2шт.

	4. Система безопасности котлоагрегата
	

	Viessmann Германия
	2шт.

	5. Насосы
	

	Насос DL 100/145-11/2 Wilo 
	1шт.

	Насос IPI 50/160-0.55/4 Wilo
	2шт.

	Насос IPn 40/125-1.1/2 Wilo
	2шт.

	Насос DL 100/170-30/2 Wilo
	1шт.

	Насос DPI 65/115-1.5/2 Wilo
	1шт.

	6. Газоходы, дымоудаляющие устройства котлов. 
	

	Газоходы
	2шт.

	Дымовая труба D-820мм. Н=24000мм
	1шт.

	7. Внутренний газопровод 
	

	Газопровод с запорной арматурой
	1шт.

	Узел учета газа (счетчик газа –СГ16М-800 -1шт., счетчик газа СГ16М-400-2шт.)  
	Компл.

	8. Система автоматики котельной
	

	Контроллер «Vitotronic 100» 
	2шт.

	Контроллер ECL 300
	1 шт.

	Щит ввода, распределения и сигнализации 
	1шт.

	9. Оборудование водоподготовки ХВО
	

	 Система водоподготовки «HyHoOy»
	1компл.

	10. Трубопроводы воды и запорно-регулирующая арматура 
	

	Трубопроводы котельной с изоляцией
	1 компл.

	11. КИП
	

	Узел учета тепловой энергии 
	1шт.

	Манометры
	Компл.

	термометры
	Компл.

	Счетчики воды
	Компл.

	12. Расширительные баки
	

	Расширительный мембранный бак N400 ф. «Reflex» V=400л. 
	2 шт.

	13. Теплообменники  
	

	Теплообменник Q055 ф. APV
	2шт.

	Теплообменник LSL-28 (L2-28) ф. 
	

	14. Система контроля загазованности
	

	Хооббит-Т-1СО-4СН4
	4датч.



	[bookmark: _Hlk202436016]ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом АО «ЛОМО»


____________________ /К.А. Кононевская/
М.П. 

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:





_________________   /________________/
М.П.

	
«____» _________________________ 2025г.
	
«____» ______________________ 2025г.








































Приложение №2
к Договору № ______ от __.__.2025



СТОИМОСТЬ И ОБЪЕМ РАБОТ

по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Михайлова, д.11, лит. Т, здание котельной (корп.207)

	Наименование работ
	Периодичность
	Стоимость, в т.ч. НДС 20%   
за единицу

	Общая стоимость в т.ч. НДС 20% за единицу


	1. Котел.
	
	
	

	Контроль технического состояния наружной поверхностей нагрева, тепловой изоляции, уплотнений дверей и лючков.
	1 раз в мес.
	
	

	Очистка поверхности нагрева топочного пространства, жаровых труб, турбулизаторов и зольника от продуктов сгорания.
	1 раз в год.
	
	

	2. Горелка
	

	Контроль технического состояния электрических цепей и контактов. Очистка факельной головки. Очистка и регулировка запальных электродов. Подтяжка винтов, клемм, резьбовых соединений.
	1 раз в 6 мес.
	
	

	Замеры химического состава дымовых газов газоанализатором для проверки соотношения воздух-топливо на всех ступенях работы, согласно режимным картам котла. Регулировка горелки.
	1 раз в мес.
	
	

	3. Система безопасности котлоагрегата.
	

	Проверка технического состояния приборов управления и безопасности. 
Проверка аварийных датчиков максимального и минимального давления.
Проверка датчиков контроля ограничения максимальной температуры.
Проверка работоспособности рабочих автоматики регулирования температуры.
Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт.
	1 раз в мес.
	
	

	4. Система безопасности горелок водогрейных котлов.
	

	Проверка автоматики безопасности горелки. 
Датчиков контроля пламени, давления воздуха, давления топлива.
Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт.
	1 раз в мес.
	
	

	5. Системы автоматики котельной.
	

	Проверка работоспособности приборов управления и электроприводов регулирующей арматуры.
Контроль программы управления контроллеров, параметров настройки регуляторов.
Контроль работы сигнальных ламп шкафов управления.


	1 раз в 3 мес.
	
	

	6. Оборудование водоподготовки.
	

	Проверка водо-химического режима, согласно режимной карте, с контролем подпиточной и котловой воды (при необходимости корректировка).
	1 раз в 6 мес.
	
	

	7. Насосное оборудование.
	

	Контроль работы насосов (плавность хода, отсутствие посторонних шумов, протечек). Проверка работы на закрытую задвижку (создаваемый напор). Контроль нагрузок (I nom) электроприводов. Контроль работы систем АВР насосов.
	1 раз в 3 мес.
	
	

	8. Газоходы и дымоудаляющие устройства котлов.
	

	Очистка зольника дымовой трубы и газоходов от продуктов сгорания.
Прочистка патрубка отвода конденсата. 
Контроль состояния взрывных клапанов (при необходимости замена мембран).
	1 раз в год.
	
	

	9. Узлы учета и КИП.
	

	Контроль технического состояния КИП (проверка исправности)
	1 раз в 3 мес.
	
	

	Монтаж, демонтаж КИП для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно.
Примечание: Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляет Заказчик.
	1 раз в год
	
	

	Контроль технического состояния узла учета тепла (проверка исправности)
	1 раз в 3 мес.
	
	

	Монтаж, демонтаж узла учета тепла для проведения поверки, транспортировка в поверку и обратно.
Примечание: Оплату счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляет Заказчик.
	1 раз в год
	
	

	10. Трубопроводы воды и запорно-регулирующая арматура.
	

	Проверка тех. состояния арматуры (на работоспособность и герметичность).
Проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений, при необходимости устранение утечек.
	1 раз в 3 мес.
	
	

	Контроль загрязненности грязевиков и сетчатых фильтров на трубопроводах (при увеличении перепада давления от паспортных данных на 50 % - очистка или замена фильтрующих элементов). 
	1 раз в 3 мес.
	
	

	11. Внутренний газопровод.
	

	Внешний осмотр внутреннего газопровода, проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений, при необходимости устранение утечек газа.
	1 раз в мес.
	
	

	Проверка работоспособности газового автоматического клапана на вводе газа (по имитации аварии).
	1 раз в мес.
	
	

	Контроль загрязненности газовых фильтров на газопроводе (при увеличении на 50 % перепада давления от паспортных данных - очистка или замена фильтрующих элементов). 
	1 раз в мес.
	
	

	Контроль технического состояния газового КИП (проверка исправности)
	1 раз в 3 мес.
	
	

	Монтаж, демонтаж газового КИП для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно.
Примечание: Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляет Заказчик.
	1 раз в год.
	
	

	Контроль состояния узла учета газа (счетчик, корректор, датчики давления и температуры). Проверка модемной связи.
	1 раз в мес.
	
	

	Монтаж, демонтаж узла учета газа для проведения поверки, транспортировка в поверку и обратно.
Примечание: Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляет Заказчик.
	1 раз в год.
	
	

	12.Система контроля загазованности.
	

	Проверка исправности каналов связи и узлов сигнализации.
	1 раз в мес.
	
	

	Монтаж, демонтаж системы контроля загазованности для проведения поверки, транспортировка в поверку и обратно (при наличии второго комплекта).
 Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляет Заказчик.
	1 раз в год.
	
	

	13. Расширительный бак.
	

	Контроль герметичности мембраны.
Контроль и регулировка давления воздуха в расширительном баке.
	1 раз в 3 мес.
	
	

	14. Теплообменники
	

	Проверка технического состояния и герметичности теплообменника. 
Проверка давления и температуры по греющей и нагреваемой стороне теплообменника, согласно паспортным данным.
	1 раз в 3 мес.
	
	

	15. Сезонное отключение и включение оборудования (не включая консервацию оборудования).
	1 раз в год
	
	

	16.Ведение журналов (хранится у диспетчера).
	по мере выполнения в месяц
	
	

	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.
	
	
	

	Оперативный журнал.
	
	
	

	17. Диспетчерское обслуживание 

	Круглосуточно 
	
	

	ИТОГО:
	

	в т.ч. НДС20%
	

	
ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом 
АО «ЛОМО»

____________________ /К.А. Кононевская/
М.П. 

	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:




_________________   /________________/
М.П.

	«____» _________________________ 2025г.
	«____» _________________________ 2025г.















Приложение №3
к Договору № ______ от __.__.2025
АКТ 
разграничения эксплуатационной ответственности 
по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Михайлова, д.11, лит. Т, здание котельной (корп.207)

Мы, нижеподписавшиеся, 
Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по управлению имущественным комплексом Кононевской Ксении Александровны, действующего на основании доверенности №015/166-124 от 21.05.2025г., с одной стороны, и
_________________________________________________________ (___________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,
составили настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности между «Исполнителем» и «Заказчиком» при оказании услуг  по техническому обслуживанию котельного оборудования (для выработке тепловой энергии в горячей воде) инв. №2400219   согласно п. 2.1. Договора, расположенной по адресу: РФ, г. Санкт–Петербург, ул. Михайлова, д.11, лит. Т, здание котельной (инв.№ 2400219) (корп.207).
Граница эксплуатационной ответственности между «Заказчиком» и «Исполнителем» устанавливается:
1. Электрические сети - в пределах помещений машинного зала и теплового пункта котельной (за исключением осветительных сетей теплового пункта) от кабельных наконечников, питающих кабельные линии вводного распределительного щита.
2. Тепловые сети – в пределах помещений машинного зала и теплового пункта котельной ( за исключением узла учета тепловой энергии) до фланцев запорной арматуры к подающим и обратным  распределительным коллекторам систем отопления и горячей воды, которые находятся в зоне  ответственности   АО «ЛОМО» Газовые сети – в пределах помещений машинного зала и теплового пункта котельной.
3. Водопроводные сети – в пределах помещений машинного зала.
4. Оборудование котельной – перечень оборудования котельной, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности «Исполнителя», приведён в Приложении №2 к настоящему Договору.
	[bookmark: _Hlk204604684]

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом АО «ЛОМО»

___________________/К.А. Кононевская/
М.П. 

	

ИСПОЛНИТЕЛЬ:




_________________   /________________/
М.П.

	
«____» _______________________2025г.
	
«____» _____________________2025г.







Приложение № 4
                                                                          к Договору № ______ от __.__.2025           




ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 2а, здание котельной (корп.427)


	

	Наименование оборудования
	Кол–во

	1. Водогрейные котлы
	

	водогрейный котел «Logano» SK645 N420 кВт
	2 шт.

	2. Горелки водогрейных котлов
	

	Elco тип BB VG4.610DP3833179A-X03 
	2 шт.

	3. Система безопасности водогрейных котлов
	

	«Buderus» (Германия).
	2 компл.

	4. Система безопасности горелок водогрейных котлов.
	

	Elco
	2 компл.

	5. Системы автоматики котельной
	

	Контроллер Logomatic 4324 
	2 шт.

	Контроллер Logomatic 4323
	1 шт.

	Щит электрического ввода и АВР
	1 компл.

	Щит управления и сигнализации
	1 компл.

	6. Насосное оборудование
	

	Насосы котлвого контура Wilo Typ TOP-SD 65/13 PN6/PN10
	2 шт.

	Насосы сетевого контура Wilo DL 40/150-3/2 
	2 шт.

	Насосы подпитки Wilo
	1 шт.

	7. Теплообменное оборудование
	

	Теплообменник пластинчатый Alfa Laval M6-FG
	2 шт.

	8.Трубопроводы воды и запорно-регулирующая арматура
	компл.

	9. Оборудование водоподготовки ХВО
	

	 Система водоподготовки АСДР «Комплексон-6»
	1 компл.

	10. Дымоудаляющие устройства водогрейных котлов
	

	Газоходы котлов l=2,5м Ø250 
	2 шт.

	Дымовая труба l=15 м Ø250
	2 шт.

	11. КИП
	

	Манометры 
	1 компл.

	Термометры.
	1 компл.

	Узел учета тепла.CПГ-761
	1 компл.

	12. Расширительные баки
	

	Расширительный мембранный бак CIMM 50л.  
	2 шт.

	13. Внутренний газопровод
	1 компл.

	Внутренний газопровод.
	1 компл.

	Газовая арматура.
	1 компл.

	Узел учета газа  газовый счетчик RVG Ду 50 плюс корректор CПГ-742 
	1 компл.

	Электромагнитный клапан 
	1 шт.

	Газовый фильтр ФН1 1/2 -2М
	1 шт.

	14. Система контроля загазованности.
	

	ЭССА-СО-2СН4
	3 дат.




	
ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом АО «ЛОМО»

___________________/К.А. Кононевская/
М.П. 

	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:




_________________   /________________/
М.П.

	
«____» _______________________2025г.
	
«____» _____________________2025г.







































Приложение № 5
к Договору № ______ от __.__.2025      
     

[bookmark: _Hlk191900579]СТОИМОСТЬ И ОБЪЕМ РАБОТ

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 2а, здание котельной (корп.427)

	Наименование работ
	Периодичность
	Стоимость, в т.ч. НДС 20%           за единицу

	Общая стоимость, в т.ч. НДС 20% за единицу  


	1. Техническое обслуживание (ТО)
	 
	
	

	1.1.  Котел
	
	
	

	Контроль технического состояния наружной поверхностей нагрева, тепловой изоляции, уплотнений дверей и лючков.
	1 раз в  мес.
	
	

	Очистка поверхности нагрева топочного пространства, жаровых труб, турбулизаторов и зольника от продуктов сгорания.

	1 раз в год (газ)
	
	

	1.2 . Горелка
	

	Контроль технического состояния электрических цепей и контактов. Очистка факельной головки. Очистка и регулировка запальных электродов. Подтяжка винтов, клемм, резьбовых соединений.
	1 раз в 6 мес.
	
	

	Замеры химического состава дымовых газов газоанализатором для проверки соотношения воздух-топливо на всех ступенях работы, согласно режимным картам котла. Регулировка горелки.
	1 раз в мес.
	
	

	1.3. Система безопасности котлоагрегата.
	

	Проверка технического состояния приборов управления и безопасности. 
Проверка аварийных датчиков максимального и минимального давления.
Проверка датчиков контроля ограничения максимальной температуры.
Проверка работоспособности рабочих автоматики регулирования температуры.
Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт.
	1 раз в мес.
	
	

	1.4. Система безопасности горелки
	

	Проверка автоматики безопасности горелки: датчиков контроля пламени, давления воздуха, давления газа. Контроль работоспособности прибора аварийной блокировки горелки по утечке в газовых клапанах. 
Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт.
	1 раз в мес.
	
	

	1.5. Системы автоматики котельной
	 

	Проверка работоспособности приборов управления и электроприводов регулирующей арматуры.
Контроль работы сигнальных ламп шкафов управления. Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт. Контроль работы освещения котельной.
	1 раз в 3 мес

	
	

	1.6. Насосное оборудование
	

	Контроль работы насосов (плавность хода, отсутствие посторонних шумов, протечек). Проверка работы на закрытую задвижку (создаваемый напор). Контроль нагрузок (I nom) электроприводов. Контроль работы систем АВР насосов.
	1 раз в 3 мес

	
	

	1.6.1 Оборудование водоподготовки.
	

	Проверка водо-химического режима, согласно режимной карте, с контролем подпиточной и котловой воды (при необходимости корректировка).
	1 раз в 6 мес.
	
	

	1.7. Теплообменники
	

	Проверка технического состояния и герметичности теплообменника. 
Проверка давления и температуры по греющей и нагреваемой стороне теплообменника, согласно паспортным данным.
	1 раз в 3 мес

	
	

	1.8. Трубопроводы и запорно-регулирующая арматура
	

	Проверка тех. состояния арматуры (на работоспособность и герметичность).
Проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений
	1 раз в 3 мес

	
	

	Контроль загрязненности грязевиков и сетчатых фильтров на трубопроводах (при увеличении перепада давления от паспортных данных на 50 % - очистка или замена фильтрующих элементов).
	1 раз в мес.
	
	

	Ревизия грязевиков с осмотром фильтрующих элементов.
	1 раз в год.
	
	

	1.9. Дымоудаляющие устройства котлов
	

	Очистка зольника дымовой трубы и газоходов от продуктов сгорания.
Прочистка патрубка отвода конденсата.
Контроль состояния взрывных клапанов (при необходимости замена мембран).
	1 раз в год
	
	

	
	
	
	

	1.10 Узлы учета и КИП
	

	Контроль технического состояния КИП (проверка исправности)
	1 раз в квартал

	
	

	Монтаж, демонтаж КИП для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно.
	1 раз в год
	
	

	Примечание: Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляет Заказчик.
	
	
	

	Контроль технического состояния узла учета тепла (проверка исправности)
	1 раз в 3 мес

	
	

	Монтаж, демонтаж узла учета тепла для проведения поверки, транспортировка в поверку и обратно.
	1 раз в год
	
	

	Примечание: Оплату счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляет Заказчик.
	
	
	

	1.11. Расширительные баки
	

	Контроль и регулировка давления воздуха в расширительном баке. 
Контроль герметичности мембраны.
	1 раз в 3 мес

	
	

	1.12. Внутренний газопровод
	

	Проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопровода, сальниковых набивок арматуры мыльной эмульсией
Проверка хода и плотности затвора отключающих устройств (задвижек, кранов).
	1 раз в месяц
	
	

	Проверка работоспособности газового автоматического клапана на вводе газа (по имитации аварии).
	1 раз в месяц
	
	

	Контроль загрязненности газовых фильтров на газопроводе (при увеличении на 50 % перепада давления от паспортных данных - очистка или замена фильтрующих элементов).
	1 раз в месяц
	
	

	Контроль технического состояния газового КИП (проверка исправности)
	1 раз в 3 мес

	
	

	Монтаж, демонтаж газового КИП для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно.
Примечание: Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляет Заказчик.		
	1 раз в год
	
	

	Контроль состояния узла учета газа (счетчик, корректор, датчики давления и температуры). Проверка модемной связи.
	1 раз в месяц
	
	

	Монтаж, демонтаж узла учета газа для проведения поверки, транспортировка в поверку и обратно.
	1 раз в год
	
	

	Примечание: Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляет Заказчик.
	
	
	

	1.13. Система контроля загазованности
	

	Проверка исправности каналов связи и узлов сигнализации.
	1 раз в мес.
	
	

	Монтаж, демонтаж системы контроля загазованности для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно. 
Примечание: Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляет Заказчик.
	1 раз в год
	
	

	1.14. Сезонное отключение и включение Оборудования
	1 раз в год
	
	

	(не включая консервацию Оборудования)
	
	
	

	
	
	
	

	2. Диспетчерское обслуживание силами АДС
(в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору)
	Круглосуточно
в месяц
	
	

	2.1. Работа аварийно-диспетчерской службы
	
	
	

	2.2. Диспетчер принимает следующие аварийные сигналы из котельной: 
	
	
	

	2.2.1        Загазованность (СН4) 0,5 %, 1 порог.
	
	
	

	2.2.2        Загазованность (СН4) 1,0 %, 2 порог.
	
	
	

	2.2.3        Загазованность (СО) 20,0 мг/м3, 1 порог.
	
	
	

	2.2.4        Загазованность (СО) 100,0 мг/м3, 2 порог.
	
	
	

	2.2.5        Клапан газа закрыт.
	
	
	

	2.2.6        Клапан газа открыт.
	
	
	

	2.2.7        Общая авария оборудования  котельной.
	
	
	

	2.2.8        Пожар.
	
	
	

	2.2.9        Дверь котельной открыта.
	
	
	

	
	
	
	

	3. Ведение журналов
	

	[bookmark: _GoBack]3.1. Ведение журналов (хранится у Диспетчера)
	по мере выполнения работ в месяц
	
	

	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.
	
	
	

	Оперативный журнал.
	
	
	

	Журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок.
	
	
	

	3.2. Ведение журналов (хранится на объекте)
	по мере выполнения работ в месяц
	
	

	Журнал проверки газовой автоматики и безопасности котлоагрегата.
	
	
	

	Журнал технического обслуживания внутреннего газопровода.
	
	
	

	Журнал технического обслуживания системы загазованности.
	
	
	

	Журнал дефектов и ремонта оборудования.
	
	
	

	Журнал учета состояния КИП и А.
	
	
	

	Эксплуатационный журнал (может быть совмещён с журналом дефектов и ремонта оборудования при наличии в нём записей о периодических осмотрах)
	
	
	

	
ИТОГО 
	

	В т. ч НДС 20%
	



 
	[bookmark: _Hlk204606201]ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом АО «ЛОМО»


____________________ /К.А. Кононевская/
М.П. 

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:





_________________   /________________/
М.П.

	
«____» _________________________ 2025г.
	
«____» ______________________ 2025г.




Приложение №6
к Договору № ______ от __.__.2025      
АКТ 
разграничения эксплуатационной ответственности 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 2а, здание котельной (корп.427)

Мы, нижеподписавшиеся, 
Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по управлению имущественным комплексом Кононевской Ксении Александровны, действующего на основании доверенности №015/166-124 от 21.05.2025г., с одной стороны, и
_________________________________________________________ (___________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,
составили настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности между «Исполнителем» и «Заказчиком» при оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования котельной автоматизированной газовой, согласно п. 2.1. Договора, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 2а, на территории № 4 АО «ЛОМО».
Граница эксплуатационной ответственности между «Заказчиком» и «Исполнителем» устанавливается:
1. Электрические сети - в щитовой блок-модульной котельной на болтовых соединениях кабельных наконечников питающих кабелей, приходящих на шины 0,4 кВ от присоединений 08 – 09 и 26 – 09 подстанции ТП-9. Кабельные наконечники питающих кабелей находятся в обслуживании «Заказчика».
2. Тепловые сети – запорная арматура до распределительных коллекторов тепловых сетей территории в блок-модульной котельной. Сама запорная арматура в обслуживании «Заказчика».
3. Газовые сети – наружная запорная арматура на вводе блок-модульной котельной. Сама запорная арматура в обслуживании подрядной организации «Заказчика».
4. Водопроводные сети – первая запорная арматура на вводе блок-модульной котельной. Сама запорная арматура в обслуживании «Заказчика».
5. Канализационные сети – раструб на выходе системы канализации из помещения блок-модульной котельной.
6. Оборудование котельной – перечень оборудования котельной, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности «Исполнителя», приведён в приложении №2 к настоящему Договору.

	[bookmark: _Hlk204606550]ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом АО «ЛОМО»

____________________ /К.А. Кононевская/
М.П. 

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:




_________________   /________________/
М.П.

	
«____» _________________________ 2025г.
	
«____» ______________________ 2025г.




Приложение № 7
к Договору № ______ от __.__.2025      

[bookmark: _Hlk204937950]Инструкция диспетчера по работе с автоматизированной котельной,
расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 2а, здание котельной (корп.427)

1. Диспетчер Исполнителя при получении с Объекта Заказчика аварийных сигналов:
1.1 Загазованность (СН4) 0,5 %, 1 порог.
1.2 Загазованность (СН4) 1,0 %, 2 порог.
1.3 Загазованность (СО) 20,0 мг/м3, 1 порог.
1.4 Загазованность (СО) 100,0 мг/м3, 2 порог.
1.5 Отключен ввод эл. питания № 1.
1.6 Отключен ввод эл. питания № 2.
1.7 Авария котла № 1.
1.8 Авария котла № 2.
1.9 Авария котла № 3.
1.10 Авария насоса котлового контура.
1.11 Авария насоса сетевого контура.
1.12 Клапан газа закрыт.
1.13 Пожар.
1.14 Дверь котельной открыта.
Обязан доложить согласно очередности списка Уполномоченному представителю Заказчика:
В рабочие дни с 9-00 до 18-00:
	№ п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Контактные телефоны

	1.  
	

	
	

	2.  
	

	
	



В рабочие дни с 18-00 до 09-00, выходные и праздничные дни круглосуточно:
	№ п/п
	Должность
	Контактные телефоны

	1. 
	
	


	2.

	
	


2. Уполномоченный представитель Заказчика, получив информацию от Диспетчера о характере аварии и состоянии котельной по следующим технологическим сигналам:
2.1. Котел № 1 (вкл./выкл.)
2.2. Котел № 2 (вкл./выкл.)
2.3. Котел № 3 (вкл./выкл.)
2.4. Насос котлового контура №1 работа (вкл./выкл.)
2.5. Насос котлового контура №2 работа (вкл./выкл.)
2.6. Насос котлового контура №3 работа (вкл./выкл.)
2.7. Насос сетевого контура №1 работа (вкл./выкл.)
2.8. Насос сетевого контура №2 работа (вкл./выкл.)
2.9. Насос сетевого контура №3 работа (вкл./выкл.) 
2.10. Сигнал давления газа.
       2.11. Клапан газа открыт.
принимает решение по вызову сменного дежурного АДС, о чем информирует Диспетчера.
3. В случае отсутствия связи с Уполномоченным представителем Заказчика, указанном в списке, уведомить следующих представителей Заказчика об отсутствии связи с Уполномоченным представителем и о полученных аварийных сигналов, характере аварии, состоянии котельной по технологическим сигналам.
	№ п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Контактные телефоны

	1.  
	
	
	


	2.  
	

	
	



Уполномоченный представитель Заказчика принимает решение по вызову сменного дежурного АДС, о чем информирует Диспетчера.
При получении заявки от Уполномоченного представителя Заказчика   Диспетчер направляет сменного дежурного АДС для принятия мер по локализации и устранению аварии оборудования.
4. В случае отсутствия связи с Уполномоченными представителями Заказчика указанных в списке Диспетчер незамедлительно направляет сменного дежурного АДС для принятия мер по локализации и устранению аварии оборудования.
5. При потере связи с Объектом (сигнал «Disconnect» в Диспетчерской АДС Исполнителя) Диспетчер уведомляет Уполномоченного представителя Заказчика, указанных в списках.
Диспетчер согласовывает с Уполномоченным представителем Заказчика   выезд сменного дежурного АДС для определения причины неисправности связи.
В случае отсутствия связи с Уполномоченными представителями Заказчика указанных в списке Диспетчер незамедлительно направляет сменного дежурного АДС для проверки работы котельной и выяснения причин отсутствия связи.
6. При отсутствии связи более 1 часа после приезда сменного дежурного АДС Диспетчер уведомляет Уполномоченных представителей Заказчика согласно списка об отсутствии связи с Объектом.
7. Уполномоченный представитель Заказчика принимает решение о дальнейшей эксплуатации Объекта (осуществление круглосуточного дежурства на объекте собственным персоналом или отключение оборудования) до восстановления связи с Диспетчерской АДС Исполнителя.
8. В случае отсутствия связи с Уполномоченными представителями Заказчика Диспетчер уведомляет руководство Исполнителя для принятия решения по дальнейшей эксплуатации Объекта.
Все действия и оперативные переговоры записываются звукозаписывающей аппаратурой, архивируются и фиксируются в оперативном журнале АДС Исполнителя.

	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом АО «ЛОМО»

____________________ /К.А. Кононевская/
М.П. 

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:




_________________   /________________/
М.П.

	
«____» _________________________ 2025г.
	
«____» ______________________ 2025г.
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