[bookmark: _Hlk199423291]Приложение № 4 к договору 
от _____________№__________

[bookmark: _Hlk199424027]Требования промышленной безопасности к выполнению работ 

Опасный производственный объект: «Сеть газопотребления АО «Концерн «Калашников» (корпус 010025 МСК-12) (11)», рег. № А46-12069-0009.
Место выполнения работ (оказания услуг): закрытое термическое отделение на участке термообработки и травления кузнечно-термического цеха с восточной стороны здания МСК-12 в осях 41-52/М-Я, расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Дерябина, 2/133.
Выполняемые работы (оказываемые услуги): проведение комплексного обследования химически опасного производственного объекта.
1. Основные положения
1.1 Настоящая Информация содержит общие требования промышленной безопасности для лиц, командированных в АО «Концерн «Калашников» (далее – Предприятие) работников и работников сторонних организаций, осуществляющих по гражданско-правовым договорам на опасном производственном объекте (далее – ОПО) работы (оказание услуг) в области промышленной безопасности, к которым установлены требования промышленной безопасности. 
1.2 Подрядная организация обязана выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по промышленной безопасности, локальными нормативными документами Предприятия и по требованию Предприятия подтвердить свое соответствие, а также привлекаемой субподрядной организации, вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.
1.3 Законодательства, Федеральные нормы и правила, требования которых должна соблюдать подрядная организация при выполнении работ (оказания услуг) на ОПО:
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
- «Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утвержденное постановлением Правительства РФ от 13.01.2023 № 13;
- «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168;
- «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500;
-	«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533;
- «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444.
1.4 Локальные нормативные документы Предприятия, с которыми подрядная организация обязана ознакомиться в составе с настоящей Информацией:
- СТО Р1.4 «Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы»;
- МД Р3.12 «Организация контроля над подрядными организациями в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности»;
- РИ Р3.1 «Организация деятельности по обеспечению пожарной безопасности».
1.5 Предприятие оставляет за собой право проводить в рамках производственного контроля независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований промышленной безопасности на участках и объектах выполнения подрядных работ (абзац «а» пункта 14 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168). Подрядная организация должна оказывать Предприятию всестороннее содействие в проведении таких проверок.
Результаты аудитов и проверок Предприятие предоставляет подрядной организации, которая в свою очередь обязана устранить выявленные представителями Предприятия, нарушения требований промышленной безопасности, условий договора, локальных документов Предприятия, с последующим уведомлением Предприятия о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки. 
1.6 Виновные в нарушении требований промышленной безопасности на ОПО привлекаются к административной или уголовной ответственности согласно действующего законодательства Российской Федерации.
2. Сведения об ОПО
2.1 ОПО расположен в производственном корпусе Предприятия.
2.2 Признаки опасности:
- природный газ (токсичен, взрывопожароопасен);
- оборудование, работающее под избыточным давлением) ОРПД);
- инертный газ – азот (при повышенном давлении вытесняет кислород, вызывает наркоз, опьянение или удушье);
- окисляющие и токсичные вещества;
- горючие жидкости.
2.3 Наиболее опасными являются:
- пункты редуцирования газа (ГРУ, ГРПШ), газопроводы высокого и среднего давления, газоиспользующее оборудование (термические печи);
- ОРПД 1,6 МПа и 20 МПа;
- ванны для химической обработки и закалки.
2.3 Сценарии наиболее вероятной аварии на ОПО:
[bookmark: _Hlk199413974]сценарий А – разгерметизация газопровода/ГРУ/ГРПШ/элементов печи → истечение газа из поврежденного газопровода → заполнение помещений газовоздушной смесью → токсическое воздействие на людей → при наличии источника зажигания воспламенение (вспышка) газа → возникновение факела, горение струи газа → тепловое воздействие на окружающие объекты и людей;
[bookmark: _Hlk199415267]сценарий Б – разрушение ОРПД при внезапном адиабатическом расширении газа → барическое и механическое воздействие (разлет осколков) на окружающие объекты и людей → разрушение помещения, гибель людей;
сценарий В – разгерметизация ОРПД → истечение азота → вытеснение кислорода из помещения → воздействие на людей;
[bookmark: _Hlk206510537]сценарий Г – превышение предельной допустимой концентрации вредных веществ в помещении линии травления → токсическое воздействие на людей;
сценарий Д – выплеск расплавленного вещества из селитровой ванны → получение ожогов различной степени тяжести; 
2.4 Порядок действий в случае аварии на ОПО:
При сценарии А:
1) при появлении признаков аварии или получении сигнала об аварии прекратить работы;  
2) отключить электроинструмент;
3) покинуть участок (место производства работ);
4) пострадавшего (если имеется) вывести (вынести) за пределы участка, оказать ему первую помощь; 
5) дальнейшие действия по распоряжению начальника участка термообработки.
Сценарий Б не рассматривается, т.к. приводит к разрушению помещения и гибели людей.
При сценарии В:
1) при появлении признаков аварии или ухудшении самочувствия (наркоз, опьянение или удушье) покинуть помещение (место производства работ);
2) пострадавшего (если имеется) вывести (вынести) за пределы помещения, оказать ему первую помощь; 
3) дальнейшие действия по распоряжению начальника участка термообработки.
При сценарии Г:
1) услышав звуковой сигнал о превышении предельной допустимой концентрации вредных веществ покинуть помещение линии травления;
2) пострадавшего (если имеется) вывести (вынести) за пределы помещения, оказать ему первую помощь;
3) дальнейшие действия по распоряжению начальника участка термообработки.
При сценарии Д действовать по распоряжению начальника участка термообработки.  
2.5 Все работы на ОПО с применением открытого огня (огневые работы) без оформления наряда-допуска запрещены.
3. Требования промышленной безопасности
[bookmark: _Hlk199422499]3.1 До начала производства работ предоставить копию приказа о назначении и направлении работников для выполнения работ по договору, о назначении ответственного за организацию и безопасное производство работ, соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасное производство работ повышенной опасности и оформление нарядов-допусков на их проведение.
[bookmark: _Hlk199416213][bookmark: _Hlk199422564]3.2 Направляемые работники должны иметь аттестацию в области промышленной безопасности (области аттестации Б.1.1; Б.1.8; Б.1.9). До начала производства работ предоставить копии протоколов об аттестации либо номера протоколов.
[bookmark: _Hlk199422673]3.3 Работники разрабатывающие комплексы компенсационных мер по дальнейшей безопасной эксплуатации объекта должны быть аттестованы по областям аттестации экспертов в области промышленной безопасности Э7 ТУ, Э7 ЗС.
[bookmark: _Hlk199422757]3.4 Работники, разрабатывающие перечень изменений проектной документации, документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ХОПО, перечень проектных решений для устранения несоответствий по результатам обследования, или перечень вновь разрабатываемой документации должны быть аттестованы по областям аттестации экспертов в области промышленной безопасности Э7 ТП.
[bookmark: _Hlk199422814]3.5 До начала производства работ предоставить протокол обучения по охране труда, направляемых работников, требованиям охраны труда (копия протокола либо выписка из реестра Минтруда).
3.6 Работники должны применять исправные, сертифицированные СИЗ (спецодежда, обувь с защитным подноском, защитные очки).
3.7 Все оборудование, технические устройства, приборы подрядной организации, используемые при производстве работ/оказании услуг, должны находиться в исправном состоянии и иметь надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации.
3.8 Все работы должны согласовываться с руководителем подразделения Предприятия, эксплуатирующим ОПО.
3.9 Эвакуационные пути и проходы не должны загромождаться.
3.10 После окончания работ должна производиться уборка рабочих мест.
3.11 Должны приниматься незамедлительные меры по обеспечению безопасности, включая приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы безопасности работников.
3.12 Незамедлительно информировать по телефону +7(3412)567430 общезаводскую аварийно-диспетчерскую группу об инциденте, аварии, несчастном случае.

	
ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	________Сусеков А.А.
	
	_______________
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